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Über dieses Dokument
Zweck
Dieses Dokument beschreibt, wie das Kommissionieretikett 70 x 25 mm am 21.10.2026 im Kundensystem Lely Center (WAMAS Lift & Store 2.7, Server srv-wms-01, Datenbank wamas27_prod) eingerichtet wurde: Etikettenentwicklung, Platzhalter, Druckweg, alle Dialogschritte mit Bildschirmfotos, das Änderungsprotokoll mit Rückbau sowie offene Punkte.
Lesehinweise
Alle Uhrzeiten in Europe/Zurich (UTC+2). WAMAS-history-Zeitstempel sind UTC (12:03 UTC = 14:03 Zürich).
Dialognamen und Schaltflächen sind fett, Feldnamen, Platzhalter und Werte in Monospace.
Kapitel 5 folgt der tatsächlichen Reihenfolge der Einrichtung; Kapitel 6 enthält die Rückbau-Reihenfolge.
Kennwörter sind in diesem Dokument bewusst nicht enthalten.
Dokumentinformationen
	Merkmal
	Angabe

	Titel
	Kommissionieretikett 70x25 – Einrichtung WAMAS 2.7, Lely Center

	Produkt / Release
	WAMAS Lift & Store 2.7 – Lely Center

	Dokumentversion
	1.0

	Stand
	21.10.2026

	Autor
	Marek

	Zielgruppe
	SSI-Projektteam, Key-User Lely Center, WAMAS-Administratoren

	Grundlage
	Änderungsprotokoll, Ist-Analyse und Testanleitung vom 21.10.2026 (srv-wms-01, wamas27_prod)



	Version
	Datum
	Autor
	Änderung

	1.0
	21.10.2026
	Marek
	Erstausgabe nach Einrichtung


Tab. 1: Versionshistorie
1 Ziel & Ausgangslage
1.1 Ziel
Nach der Kommissionierung eines Bedarfs soll am Zebra-Drucker automatisch ein deutschsprachiges Kommissionieretikett 70 x 25 mm gedruckt werden: Artikelnummer, Auftragsnummer, Artikelbezeichnung, Entnahmemenge, Kommissionierdatum, Benutzer und ein QR-Code mit der Artikelnummer.
1.2 Systemumgebung
	Merkmal
	Wert

	Drucker
	Zebra ZT411, 300 dpi, IP 192.168.10.111, RAW-Port 9100

	Etikett
	70 x 25 mm (^PW827 / ^LL295), Thermotransfer (^MTT)

	Server
	srv-wms-01, SQL Server 2019 Express

	WAMAS
	Lift & Store 2.7 (nicht 2.8 wie das Testsystem)

	Produktivdatenbank
	wamas27_prod (wms27_prod ist eine unbenutzte Kopie)

	Lagerstandort
	LogiMat (einziger Standort)

	Touch-Terminals
	AX20431509, AX20431510 (Standard-Lagerstandort LogiMat)


Tab. 2: Systemumgebung Lely Center
1.3 Ausgangslage (Ist-Analyse 13:35)
RM011/RM017: Es war kein Drucker und keine Druckerortzuordnung definiert (0 Zeilen).
RM003: Nur Standardlayouts für LOGIMAT_PICKINGLABEL (102 HTML, 524, 525, 530, 537 ZPL), max. Layout-OID 540.
RM010: Zuordnung 70 „LogiMat picking label“ (HTML/PDF) aktiv, 71–74 (ZPL) inaktiv.
Auslöser: Alle 15'735 Artikel printPickingLabel = UNDEFINED (bedarfsbezogen), Bedarfstyp SHPG printPickingLabelOptions = NONE.
pickingLabelPrinted = 0 bei allen 712 Reservierungen: Bisher wurde nie ein Kommissionieretikett gedruckt.
Quelle: ist_analyse_20261021/IST_BEFUND.md, IST_BEFUND_TEIL2.md
2 Etikettenentwicklung v2 → v4
2.1 Versionen
	Version
	Änderung

	v2
	Beschriftete Felder untereinander, linker Rand ^LH40, QR rechts, ohne Rahmen

	v3
	Rahmen und Trennlinien, Felder in Zellen, QR-Zone rechts abgetrennt

	v4
	Zusätzliches Feld Auftragsnummer neben der Artikelnummer

	Layout (WAMAS)
	v4 mit Platzhaltern statt Musterdaten, ohne Vermerk „MUSTER“


Tab. 3: Versionen des Etiketts
[image: ]
Abb. 1: Vorschau v2 – Felder ohne Rahmen (Musterdaten)
[image: ]
Abb. 2: Vorschau v3 – mit Rahmen und Trennlinien (Musterdaten)
[image: ]
Abb. 3: Vorschau v4 – zusätzlich Auftragsnummer (Musterdaten)
[image: ]
Abb. 4: Vorschau v4, von Marek bereitgestellt
2.2 Realer Testdruck
Am 21.10.2026 um 13:43:11 wurde das Etikett v4 (1049 Bytes, Musterdaten inkl. „MUSTER“) einmal als Roh-ZPL direkt über TCP 9100 an den ZT411 gesendet. Das Ergebnis entspricht der Vorschau; der linke Rand ist vollständig.
[image: ]
Abb. 5: Foto des realen Testdrucks v4 am Zebra ZT411 (Ausschnitt)
	Musteretikett
Das Testetikett enthält Musterdaten und den Vermerk „MUSTER“. Es ist am Drucker zu entsorgen (Änderungsprotokoll Nr. 1).



Quelle: kommissionieretikett_70x25_v2/v3/v4.zpl und .png, AENDERUNGSPROTOKOLL_Lely_20261021.md Nr. 1
3 Platzhalter-Zuordnung
Das WAMAS-Layout TEST_WD_PICKLABEL_300_70X25.zpl verwendet Mustache-Platzhalter (Renderer TEMPLATING). Die Daten stammen aus den Renderdaten des Dokumenttyps LOGIMAT_PICKINGLABEL.
	Etikettfeld
	Platzhalter
	Zelle (Dots) / Schrift
	Hinweis

	Artikelnummer
	{{itemNo}}
	^FB270, 1 Zeile, 40/34
	ca. 13 Zeichen

	Auftragsnummer
	{{demandNo}}
	^FB252, 1 Zeile, 32/26
	z. B. WLSPD20082149

	Bezeichnung
	{{itemDesc}}
	^FB540, 2 Zeilen, 26/24
	^FB kürzt nicht

	Entnahmemenge
	{{qty}}
	^FB230, 1 Zeile, 32/32
	mit Einheit

	Kommissionierdatum
	{{pickDate}}
	^FB290, 1 Zeile, 28/26
	nur Datum

	Benutzer
	{{allocatedUser}}
	^FB540, 1 Zeile, 30/28
	bis 35 Zeichen

	QR-Code
	{{itemNo}}
	^BQN,2,7, LA,
	Inhalt = Artikelnummer


Tab. 4: Platzhalter im Layout 542
{{allocatedUser}} ist der dem Bedarf zugewiesene Benutzer (LogimatPickingDemand.allocatedUser_userId → SystemUser.userId, nvarchar(35)), nicht zwingend die Person, die physisch kommissioniert. Ob Login-ID oder Anzeigename erscheint, ist erst nach dem ersten Echtdruck prüfbar.
^CI28 (UTF-8) sorgt für korrekte Umlaute, ^LH40,0 für den linken Rand.
	^FO12,34^FB270,1,0,L^A0N,40,34^FD{{itemNo}}^FS
^FO302,38^FB252,1,0,L^A0N,32,26^FD{{demandNo}}^FS
^FO12,87^FB540,2,0,L^A0N,26,24^FD{{itemDesc}}^FS
^FO12,176^FB230,1,0,L^A0N,32,32^FD{{qty}}^FS
^FO264,178^FB290,1,0,L^A0N,28,26^FD{{pickDate}}^FS
^FO12,244^FB540,1,0,L^A0N,30,28^FD{{allocatedUser}}^FS
^FO585,30^BQN,2,7^FDLA,{{itemNo}}^FS


Abb. 6: Ausschnitt Layout TEST_WD_PICKLABEL_300_70X25.zpl (Platzhalterfelder)
Quelle: wamas_layout_v1/TEST_WD_PICKLABEL_300_70X25.zpl, BENUTZER_BEFUND.txt, WAMAS_Mapping_Notiz.md
4 Druckweg
4.1 Weg des Etiketts
1.	WAMAS rendert das Layout 542 und übergibt die Rohbytes (DocFlavor.INPUT_STREAM.AUTOSENSE) an den PrintCommand des Druckertyps.
2.	Druckertyp ZPL_300_NATIVE verwendet printCommand = NATIVE, also den Java Print Service (JPSPrintCommand).
3.	JPS sucht den Windows-Drucker, dessen Name exakt der Drucksystem-ID entspricht: Generic / Text Only.
4.	Die Windows-Warteschlange Generic / Text Only (Treiber Generic / Text Only, Datentyp RAW, winprint) sendet über den Standard-TCP/IP-Port Zebra ZD411 300 an 192.168.10.111:9100.
	Element
	Wert

	Druckertyp (RM015)
	ZPL_300_NATIVE (Kopie von ZPL_300), printCommand NATIVE, clearCommand NONE, ZPL_II, PageSize 4+5, Resolution 3 (300 dpi)

	Drucker (RM011)
	TEST_WD_ZT411, Drucksystem-ID Generic / Text Only

	Windows-Warteschlange
	Generic / Text Only (Freigabe Generic  Text Only mit zwei Leerzeichen – nicht verwenden)

	Port
	Zebra ZD411 300 = RAW 192.168.10.111:9100, SNMP aus


Tab. 5: Elemente des Druckwegs
	Druckername statt Freigabename
Die Drucksystem-ID muss exakt dem Windows-Druckernamen entsprechen (Generic / Text Only), nicht dem Freigabenamen. Sonst meldet JPS „Printer with name: '…'“.



4.2 Warum kein LPR
Der Standard-Druckertyp ZPL_300 druckt per lpr -S<PRINTER> -P<PRINTER> <FILE>.
Auf srv-wms-01 fehlt lpr.exe (C:\Windows\System32\lpr.exe nicht vorhanden); die Installation des LPR-Portmonitors wäre eine zusätzliche Systemänderung mit Administratorrechten.
Die Windows-Warteschlange mit RAW-Port 9100 war bereits vorhanden; der WAMAS-Dienst (BDeployMaster, LocalSystem) sieht lokale Warteschlangen.
Daher wurde ein eigener Druckertyp ZPL_300_NATIVE angelegt; ZPL_300 bleibt unverändert.
Quelle: ist_analyse_20261021/IST_BEFUND_TEIL2.md, IST_BEFUND_TEIL3_Druckweg_JPS_Zugang.md
5 Einrichtung Schritt für Schritt
Alle Schritte erfolgten im WAMAS-Desktop-Client durch Lely Center WAMAS mit Freigabe von Marek. Keine Änderung per SQL.
5.1 RM015 – Druckertyp ZPL_300_NATIVE (14:03:44)
1.	RM015 öffnen, Druckertyp ZPL_300 markieren und duplizieren.
2.	Name ZPL_300_NATIVE, printCommand NATIVE (Java Print Service), clearCommand NONE, Format ZPL_II, PageSize 4+5, Resolution 3.
3.	Bezeichnung (ger) „ZPL 300 dpi ueber Windows-Wart“ eintragen und speichern.
	Kein Bildschirmfoto
Für RM015 existiert kein Bildschirmfoto. Die Werte sind per SELECT verifiziert (14:15, lely_verify_1.ps1): identisch mit ZPL_300 bis auf printCommand (LPR → NATIVE).



5.2 RM011 – Drucker TEST_WD_ZT411 (14:11:31)
1.	RM011 Drucker pflegen öffnen und Datensatz anlegen.
2.	Lagerstandort LogiMat, Drucker TEST_WD_ZT411, Druckertyp ZPL_300_NATIVE, Reihenfolge 1, Kurzkennung ZT411.
3.	Drucksystem-ID Generic / Text Only, Standard = 1, Bezeichnung (ger) „Zebra ZT411 Kommissionieretike“ (auf 30 Zeichen gekürzt).
4.	Speichern.
[image: ]
Abb. 7: RM011 – neuer Drucker TEST_WD_ZT411 vor dem Speichern
[image: ]
Abb. 8: RM011 – Drucker TEST_WD_ZT411 nach dem Speichern
5.3 RM017 – Druckerortzuordnung (14:13:20)
1.	RM017 Druckerzuordnung pflegen öffnen (Ausgangslage: keine Zeilen).
2.	Neue Zeile: Lagerstandort LogiMat, Drucker TEST_WD_ZT411, alle übrigen Kriterien *.
3.	Speichern (assignId 1).
[image: ]
Abb. 9: RM017 – Ausgangslage ohne Zuordnung
[image: ]
Abb. 10: RM017 – neue Zuordnung LogiMat ↔ TEST_WD_ZT411 vor dem Speichern
[image: ]
Abb. 11: RM017 – Zuordnung nach dem Speichern
5.4 RM003 – Layouts 541 und 542 (14:18:49 / 14:20:57)
1.	RM003 öffnen, Dokumenttyp LOGIMAT_PICKINGLABEL, Standardlayout 537 (ZPL II, 300 dpi, Small Label) markieren und Duplizieren.
2.	Name TEST_WD_PICKLABEL_300_70X25, Bezeichnung (ger) „Kommissionieretikett 70x25 Lely“ – gespeichert als Layout 541 (V1, Inhalt = 537).
3.	Layout aus Datei importieren mit der blanken Datei TEST_WD_PICKLABEL_300_70X25.zpl (1000 Bytes, kein ZIP).
4.	Ergebnis: Layout 542 (generation 2, ZPL_II, PageSize 5 Small, 300 dpi). Layout 537 bleibt unverändert.
[image: ]
Abb. 12: RM003 – Auswahl der Layoutdatei beim Import
[image: ]
Abb. 13: RM003 – Layoutzeile nach dem Import
[image: ]
Abb. 14: RM003 – Layout gespeichert
5.5 RM005 – Konfiguration (14:30:36)
1.	RM005 Standard-Dokumenttypkonfiguration pflegen öffnen; „LogiMat picking label, ZPL 300, small“ nur mit Sprach-Datensätzen kopieren (keine Kanäle).
2.	Bezeichnung „TEST_WD picking label 300 70x25“, Renderer TEMPLATING, Layout 542.
3.	Register Kanäle und Parameter: neuer Druck-Kanal TEST_WD_ZT411, Parameter # Zu druckende Kopien = 1 → neue Senke 158 (PRINTER), nur mit dieser Konfiguration verknüpft.
4.	Register Sprache: nur ger/ger (eng-US entfernt). Speichern.
[image: ]
Abb. 15: RM005 – neue Konfiguration (Zeile 73) mit Druck-Kanal TEST_WD_ZT411, Kopien noch 0
[image: ]
Abb. 16: RM005 – Kanalparameter # Zu druckende Kopien = 1
[image: ]
Abb. 17: RM005 – Kanal und Parameter gespeichert
[image: ]
Abb. 18: RM005 – Register Sprache: nur ger/ger
	Bestehende Senken
Die Standardkonfiguration (Layout 537, eng-US, Senke 133) und die Senken 113/122/133 wurden nicht verändert.



5.6 RM010 – Zuordnung 512 aktiv, 70 deaktiviert (14:36:45 / 14:37:14)
1.	RM010 Dokumenttypkonfiguration-User-Bezug pflegen öffnen; neue Zeile mit Konfiguration „TEST_WD picking label 300 70x25“, alle Kriterien *, Aktiviert = 1 → assignId 512. Speichern.
2.	Zeile 70 „LogiMat picking label“ (HTML) bearbeiten: Aktiviert 1 → 0 (nicht löschen). Speichern.
3.	Ergebnis: 512 ist die einzige aktive Zuordnung für LOGIMAT_PICKINGLABEL; 71–74 unverändert inaktiv.
[image: ]
Abb. 19: RM010 – neue Zuordnung TEST_WD picking label 300 70x25 angelegt
[image: ]
Abb. 20: RM010 – Zuordnung 512 gespeichert und aktiviert
[image: ]
Abb. 21: RM010 – Zeile 70 „LogiMat picking label“ in Bearbeitung
[image: ]
Abb. 22: RM010 – Zeile 70 deaktiviert, nur 512 aktiv
	Erste kriterienlose Zeile gewinnt
Zuordnung 70 ist ebenfalls */*. Bleibt sie aktiv, wird weiter HTML/PDF verwendet. Kriterien Lagerstandort/Klient greifen bei LogiMat-Bedarfen nicht.



5.7 MD017 – Auslöser SHPG AFTER_PICKING (14:48:40)
1.	MD017 Klient pflegen öffnen, Klient DEFAULT.
2.	Register Kommissionierbedarfstyp (ganz rechts in der Registerleiste), Zeile SHPG.
3.	Feld Optionen für Drucken von Kommissionieretiketten von NONE auf Nach der Kommissionierung (AFTER_PICKING) stellen. Speichern.
4.	Am Touch ab- und wieder anmelden, damit die Parameter greifen.
[image: ]
Abb. 23: MD017 – Ausgangswert NONE
[image: ]
Abb. 24: MD017 – Auswahl „Nach der Kommissionierung“
[image: ]
Abb. 25: MD017 – SHPG = AFTER_PICKING gespeichert
	Gilt für alle Bedarfe
SHPG ist der einzige Kommissionierbedarfstyp. Ab 14:48 druckt jeder abgeschlossene Pick ein Etikett. Notbremse: dasselbe Feld wieder auf NONE setzen.



Quelle: AENDERUNGSPROTOKOLL_Lely_20261021.md Nr. 4–12, TESTANLEITUNG_Kommissionieretikett.txt
6 Änderungsprotokoll
	Nr
	Zeit (Zürich)
	Dialog/Ort
	Objekt
	ALT
	NEU

	1
	13:43:11
	TCP 9100
	Roh-ZPL-Testdruck v4
	–
	1 Etikett gesendet

	2
	13:57
	Windows
	Tailscale SRV-WMS-01
	fehlt
	angemeldet (100.97.152.36)

	3
	13:58
	Box
	Forwarder 18180–18182
	–
	laufen

	4
	14:03:44
	RM015
	Typ ZPL_300_NATIVE
	–
	NATIVE (JPS)

	5
	14:11:31
	RM011
	Drucker TEST_WD_ZT411
	keine Drucker
	Standard, Generic / Text Only

	6
	14:13:20
	RM017
	Zuordnung 1
	keine
	ZT411 ↔ LogiMat, Rest *

	7
	14:18:49
	RM003
	Layout 541
	–
	Duplikat von 537

	8
	14:20:57
	RM003
	Layout 542
	–
	Import .zpl (gen. 2)

	9
	14:30:36
	RM005
	Konfig „TEST_WD … 70x25“
	–
	Layout 542, ger, Senke 158

	10
	14:36:45
	RM010
	Zuordnung 512
	–
	aktiv, Kriterien *

	11
	14:37:14
	RM010
	Zuordnung 70 (HTML)
	aktiv (1)
	deaktiviert (0)

	12
	14:48:40
	MD017
	SHPG Etikettendruck
	NONE
	AFTER_PICKING


Tab. 6: Änderungen am 21.10.2026 (Europe/Zurich)
6.1 Rückbau-Reihenfolge
1.	Nr. 12: MD017 SHPG zurück auf NONE (zuerst).
2.	Nr. 10 + 11: Zuordnung 512 löschen, danach Zuordnung 70 wieder aktivieren (1).
3.	Nr. 9: Konfiguration löschen (Senke 158 gehört nur ihr).
4.	Nr. 8, dann 7: Layout 542, dann 541 löschen.
5.	Nr. 6: RM017-Zuordnung 1 löschen.
6.	Nr. 5: Drucker TEST_WD_ZT411 löschen.
7.	Nr. 4: Druckertyp ZPL_300_NATIVE löschen.
8.	Nr. 3 und 2 nach Projektende: Forwarder beenden, Tailscale abmelden/deinstallieren. Nr. 1: Testetikett entsorgen.
6.2 Verifikation
	Zeit
	Skript
	Ergebnis

	14:15
	lely_verify_1.ps1
	Nr. 4–6 wie protokolliert

	14:23
	lely_verify_2.ps1
	537 unverändert, 542 = Box-Datei

	14:32
	lely_verify_3.ps1
	Nr. 9 wie protokolliert, 70–74 unverändert

	14:39
	lely_verify_4.ps1
	nur 70 und 512 geändert, 512 einzige aktive

	14:50
	lely_verify_5.ps1
	SHPG = AFTER_PICKING, übrige Felder unverändert


Tab. 7: Nur lesende Kontrollen per SELECT
Quelle: AENDERUNGSPROTOKOLL_Lely_20261021.md
7 Test & Prüfung
	Status 21.10.2026, 14:50
Konfiguration abgeschlossen und per SELECT verifiziert. Der erste Echtdruck aus WAMAS steht noch aus.



7.1 Testablauf am Touch
1.	Am Touch AX20431509 oder AX20431510 ab- und wieder anmelden.
2.	Einen Kommissionierbedarf (möglichst Testauftrag, 1 Position) kommissionieren und bestätigen.
3.	Uhrzeit, Bedarfsnummer, Artikel, Menge und Benutzer notieren.
7.2 Erwartung
Kurz nach der Bestätigung druckt der ZT411 ein Etikett 70 x 25 mm mit allen Feldern aus Kapitel 3, mit Rahmen.
Links nichts abgeschnitten, Umlaute korrekt; QR mit Handscanner: Inhalt = Artikelnummer.
7.3 Kontrolle (nur lesend)
DocumentOrder: documentType LOGIMAT_PICKINGLABEL, documentLayoutOid 542, state FINISHED (oder ERROR + stateMessage).
DocumentOrderData: Renderdaten itemNo, demandNo, itemDesc, qty, pickDate, allocatedUser gefüllt?
Serverlog ServerApplication_WAMAS_AllInOne_srv_wms_01.log nach „Printer with name“, „JPSPrintCommand“, „PrintCommand“ und Bedarfsnummer durchsuchen.
Windows-Warteschlange Generic / Text Only: Job erschienen und abgearbeitet?
LogimatPickingReservation.pickingLabelPrinted der Position = 1?
	Wenn kein Etikett kommt
MD017 > Klient DEFAULT > Kommissionierbedarfstyp > SHPG > Optionen für Drucken von Kommissionieretiketten = NONE, speichern, am Touch ab-/anmelden. Fehler aus Log/DocumentOrder an Lely Center WAMAS.



Quelle: TESTANLEITUNG_Kommissionieretikett.txt
8 Offene Punkte
	Nr
	Thema
	Beschreibung

	1
	Feldlängen
	^FB kürzt nicht; überlange Werte überdrucken bzw. laufen aus der Zelle. Kürzen muss WAMAS/Host liefern.

	2
	Artikelnummer
	Zelle fasst ca. 13 Zeichen (Lely-Format 5.1001.0123.0 passt); längere Nummern prüfen.

	3
	Bezeichnung
	Max. 2 Zeilen; längere Bezeichnungen werden nicht sauber gekürzt.

	4
	Datum
	{{pickDate}} liefert nur das Datum ohne Uhrzeit (Muster zeigte noch Uhrzeit).

	5
	Benutzer
	{{allocatedUser}}: Login-ID oder Anzeigename? Erst nach Echtdruck prüfbar.

	6
	Portname
	Windows-Port heißt Zebra ZD411 300, das Gerät ist ein ZT411 – Bezeichnung klären/anpassen.

	7
	Tailscale
	Fernzugang auf SRV-WMS-01 (Tailnet marek.sobona@) und Box-Forwarder nach Projektende entfernen.

	8
	sa-Kennwort
	Für die Analyse wurde das Login sa verwendet; Kennwort ändern.

	9
	Unbekannte Backup-Tabellen
	10:48–10:53 legte jemand per SSMS als sa lokal am Server 6 _bak_20261021_*-Tabellen an (LogimatItem, LogimatItem2LoadUnit, LogimatItemAssociation). Urheber klären.

	10
	Produktivnamen
	Objekte heißen TEST_WD_*; Umbenennung (z. B. ZT411_KOMM) nach erfolgreichem Test entscheiden.

	11
	Auslöser
	SHPG gilt für alle Bedarfe – mit Lely bestätigen, dass jeder Pick ein Etikett erhalten soll.


Tab. 8: Offene Punkte
[image: ]
Abb. 26: Tailscale-Anmeldung von SRV-WMS-01 im Tailnet (später entfernen)
	Herkunft der Backup-Tabellen
Wer die Sicherungstabellen angelegt hat und ob Artikeldaten geändert wurden, ist nicht feststellbar (Zeilenzahlen identisch mit den Originalen).



Quelle: IST_BEFUND.md, IST_BEFUND_TEIL2.md, BENUTZER_BEFUND.txt, AENDERUNGSPROTOKOLL_Lely_20261021.md
9 Stolperfallen
Drucksystem-ID = Windows-Druckername Generic / Text Only, nicht der Freigabename mit zwei Leerzeichen.
Standard-Druckertyp ZPL_300 nutzt LPR – ohne lpr.exe auf dem Server druckt er nicht.
Zuordnung 70 (*/*, HTML) muss deaktiviert sein, sonst wird nicht das ZPL-Layout gezogen.
Nach Änderungen an MD017 am Touch ab-/anmelden.
PowerShell: Eine Here-String-Zuweisung ($zpl = @"…"@) weist nur die Variable zu und sendet nichts an den Drucker.
[image: ]
Abb. 27: PowerShell – nur Variablenzuweisung, kein Druck (falscher Befehl)
10 Praxisbeispiele
10.1 Erwartetes Etikett
Ein Bedarf mit Artikel 5.1001.0123.0 „Dichtring Melkbecher DN20 Silikon“, Menge 4 Stk ergibt ein Etikett wie in Abb. 5 – ohne den Vermerk „MUSTER“, mit echter Auftragsnummer (WLSPD…) und Datum ohne Uhrzeit.
10.2 Notbremse
Druckt der ZT411 unerwartet bei jedem Pick oder fehlerhaft: MD017 SHPG auf NONE, speichern, Touch ab-/anmelden – die übrige Einrichtung bleibt bestehen.
11 Quellenverzeichnis
	Kürzel
	Datei

	ÄP
	AENDERUNGSPROTOKOLL_Lely_20261021.md

	TA
	TESTANLEITUNG_Kommissionieretikett.txt

	IST
	ist_analyse_20261021/IST_BEFUND.md, _TEIL2.md, _TEIL3_Druckweg_JPS_Zugang.md, SOLL_AENDERUNGSPLAN.md

	LAY
	wamas_layout_v1/TEST_WD_PICKLABEL_300_70X25.zpl, EINBAU_ANLEITUNG.txt, BENUTZER_BEFUND.txt

	ETI
	kommissionieretikett_70x25_v2/v3/v4 .zpl/.png

	BS
	Bildschirmfotos RM011, RM017, RM003, RM005, RM010, MD017 vom 21.10.2026


Tab. 9: Verwendete Quellen
	Abkürzung
	Bedeutung

	JPS
	Java Print Service

	LPR/LPD
	Line Printer Remote / Daemon

	ZPL
	Zebra Programming Language

	SHPG
	Kommissionierbedarfstyp (einziger im System)


Tab. 10: Abkürzungen
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