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1 Über dieses Dokument
1.1 Zweck
Diese Anleitung zeigt, wie Artikel in WAMAS Lift & Store 2.8 ins System kommen und wie sie einer Box im LOGIMAT zugeordnet werden. Im Mittelpunkt stehen zwei Wege für viele Artikel:
Weg 1: Telegramm WLSITEM001 (optional mit WLSITEMCUBATURE001) als JSON-Datei über den Dialog DI014 einspielen. Live getestet.
Weg 2: Excel-Datei über LM163 mit dem Schnittstellen-Mapping-Profil EXCEL_ITEM_V5 (Pflege in LM161) importieren. Noch nicht live getestet.
Einzelne Artikel legen Sie manuell in MD089 an (Kapitel 4). Kapitel 5 zeigt die drei Wege der Box-Zuordnung.
1.2 Kennzeichnung der Inhalte
	Kennzeichen
	Bedeutung

	[LIVE]
	Am Testsystem WLS 2.8.0 am 17.10.2026 ausgeführt und geprüft

	[ABL]
	Abgeleitet aus Konfiguration, Profil oder Handbuch, nicht live ausgeführt – im System prüfen


Tab. 1: Kennzeichen in diesem Dokument
1.3 Dokumentinformationen
	Merkmal
	Angabe

	Titel
	Artikel anlegen und importieren

	Produkt / Release
	WAMAS Lift & Store 2.8

	Dokumentversion
	1.0

	Stand
	18.10.2026

	Autor
	SSI SCHÄFER

	Zielgruppe
	Key-User, Administratoren, Projektteam

	Grundlage
	Live-Tests am Testsystem WLS 2.8.0 (17.10.2026), Telegramm-Anleitung v1.0, Excel-Profil EXCEL_ITEM_V5



2 Vorbereitung
2.1 Schnittstellenstand 2.7 beachten
	Schnittstelle steht auf 2.7
Im Testsystem ist der Parameter logimat.interfaceMode = ERP_2_7_0 gesetzt. Es gelten die Satzarten von 2.7. Neue Satzarten aus 2.8 werden abgelehnt, zum Beispiel WLSITEMIMAGE001 (InSPM 1808: „Name des Datensatztyp-Tags WLSITEMIMAGE001 enthält ungültige Daten.“). Verwenden Sie nur WLSITEM001 mit WLSITEMDESC001 und WLSITEMCUBATURE001.



2.2 Was vorher im System vorhanden sein muss
Die folgenden Stammdaten kommen nicht per Telegramm oder Excel. Sie müssen vor dem Import angelegt sein.
	Stammdatum
	Dialog
	Wert im Testsystem

	Klient
	–
	DEFAULT

	Mengeneinheiten
	MD017
	PCS, PKG, Stück

	Warengruppe
	Stammdaten
	z. B. TOOLS, TEST_WD_WG

	Systempartner
	MD018
	HOST (Quelle), WAMAS (Ziel)

	Boxtyp mit Kubatur
	MD015 / MD031
	z. B. TEST_WD_BOX_A2, LMB821_210


Tab. 2: Voraussetzungen für den Artikelimport [LIVE]
Quelle: Testlog WAMAS Dev 17.10.2026; Parameter-Protokoll; Stammdaten-Import-Recherche
2.3 Wo Artikel stehen
Alle Artikel finden Sie in MD001 Übersicht Artikel. Dort starten Sie auch die manuelle Neuanlage und den Excel-Import (Rechtsklick in die Ergebnisliste).
[image: ]
Abb. 1: MD001 Übersicht Artikel mit Testartikeln
3 Weg 1: Telegramm über DI014 [LIVE]
3.1 Aufbau des Telegramms
Ein Telegramm ist eine JSON-Datei. Sie enthält einen Kopf (header) und einen oder mehrere Artikel (body). Eine Datei darf viele Artikel enthalten: Neun Artikel in einer Datei liefen als ein Telegramm durch (InSPM 1809, „Telegramme 1/1“). Das folgende Beispiel legt den Artikel TEST_WD_ART_14 an und ordnet ihn dem Boxtyp LMB821_210 mit maximal 50 Stück zu. Es lief im Testsystem fehlerfrei (InSPM 1811).
	{
  "header": {
    "source": "HOST",
    "destination": "WAMAS",
    "sequence": 0,
    "creationTime": "20261017134000",
    "recordType": "WLSITEM001"
  },
  "body": [ {
    "clientId": "DEFAULT",
    "itemNo": "TEST_WD_ART_14",
    "variant": "00000",
    "baseQtyUnit": "PCS",
    "itemType": "MERC",
    "goodsCategory": "TEST_WD_WG",
    "WLSITEMDESC001": [ {
      "langId": "ger",
      "description": "Rillenkugellager 608Z",
      "description2": "NSK 608Z (Japan)"
    } ],
    "WLSITEMCUBATURE001": [ {
      "cubatureId": "LMB821_210",
      "pkv": 1,
      "maxNumBaseQtyUnits": 50,
      "unlimited": "0",
      "sequence": 2
    } ]
  } ]
}


Abb. 2: WLSITEM001 mit Kubatur – Live-Beispiel TEST_WD_ART_14
Ohne Box-Zuordnung lassen Sie den Block WLSITEMCUBATURE001 weg. Weitere Artikel hängen Sie als weitere Objekte in body an.
	Feld
	Beispielwert
	Bedeutung

	header.source
	HOST
	Quell-Systempartner

	header.destination
	WAMAS
	Ziel-Systempartner

	header.creationTime
	20261017134000
	Zeitstempel JJJJMMTThhmmss

	header.recordType
	WLSITEM001
	Hauptdatensatztyp

	clientId
	DEFAULT
	Klient

	itemNo / variant
	TEST_WD_ART_14 / 00000
	Artikelnummer und Variante

	baseQtyUnit
	PCS
	Basismengeneinheit, muss in MD017 existieren

	itemType
	MERC
	Artikeltyp

	goodsCategory
	TEST_WD_WG
	Warengruppe (optional)

	description / description2
	Rillenkugellager 608Z
	Bezeichnung 1 und 2, langId = ger

	cubatureId
	LMB821_210
	Boxtyp bzw. Unterteilungsvariante

	maxNumBaseQtyUnits
	50
	Maximalmenge in der Box

	unlimited
	"0"
	Unbegrenzt ja/nein – nur "0" oder "1"

	sequence
	2
	Reihenfolge der Zuordnung


Tab. 3: Wichtige Felder mit Live-Werten
Quelle: Live-Datei TEST_WD_ART_14_WLSITEM001_Kubatur_v2.json; Telegramm-Anleitung v1.0
3.2 Telegramm einspielen
1.	DI002 Übersicht eingehende Systempartnernachrichten öffnen.
2.	In die Ergebnisliste rechtsklicken und Dateien importieren… wählen. Der Dialog DI014 öffnet sich.
3.	Auf den Ordnerknopf rechts neben „Dateipfad“ klicken. Der Upload-Dialog „Dateien importieren“ öffnet sich.
4.	Mit Add die JSON-Datei vom eigenen PC wählen und mit OK bestätigen.
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Abb. 3: Upload-Dialog „Dateien importieren“ mit gewählter JSON-Datei
5.	In DI014 eintragen: Zeichenkodierung UTF-8, Konverter JsonConverter, Systempartner HOST. Das Feld „Verarbeitungspfad“ bleibt leer.
6.	Importieren klicken. Es erscheint keine Meldung, das ist normal.
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Abb. 4: DI014 mit UTF-8, JsonConverter und HOST (Serverpfad unkenntlich gemacht)
	Dateipfad nicht von Hand eintippen
Ein eingetippter Pfad scheitert mit „Dateien konnten nicht importiert werden.“ Die Datei immer über den Ordnerknopf hochladen.



3.3 Ergebnis prüfen
In DI002 die Suche ausführen und die neue Nachricht prüfen:
Status Fertiggestellt, Spalte Telegramme 1/1, Hauptdatensatztyp WLSITEM001.
Bei Status Fehler: Zeile wählen, Fehlertext im Detailbereich lesen, Datei korrigieren und neu einspielen.
Danach den Artikel in MD001 suchen. Die Box-Zuordnung sehen Sie in LM084.
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Abb. 5: DI002 – fehlerhafte Versuche (1801, 1808, 1810) und erfolgreicher Import 1811
3.4 Typische Fehlermeldungen
	InSPM
	Meldung
	Ursache und Lösung

	1801
	„Hauptdatensatztyp konnte nicht bestimmt werden“ / „Ziel-Systempartner ist nicht gültig“
	Profil-XML statt Telegramm eingespielt. Profile gehören nicht in DI014.

	1808
	„Name des Datensatztyp-Tags WLSITEMIMAGE001 enthält ungültige Daten.“
	Satzart aus 2.8, Schnittstelle steht auf 2.7. Block entfernen.

	1810
	„Wert 'false' des Feldes 'unlimited' ist zu lang (Ist 5, erlaubt 1).“
	Boolean als "0" oder "1" schreiben, nicht true/false.


Tab. 4: Fehler aus den Live-Tests
Quelle: Testlog WAMAS Dev, Import 07:45 und 13:33–14:09
4 Weg 2: Excel-Import mit Profil V5 [ABL]
	Nicht live getestet
Das Profil EXCEL_ITEM_V5 ist als XML fertig, wurde aber noch nicht im System angelegt und nicht mit einer Datei getestet. Alle Schritte dieses Kapitels: im System prüfen. Der Vorgänger EXCEL_ITEM_EXT scheiterte in LM163 mit „Cannot invoke java.lang.reflect.Field.get(Object) because field is null“. Vermutete Ursache war das Feld externalItem (WLSITEMEXT001.externalItemNo). V5 enthält dieses Feld nicht mehr.



4.1 Aufbau der Excel-Datei
Die Datei hat ein Blatt Artikel. Zeile 1 enthält die Spaltenköpfe, ab Zeile 2 folgt je Zeile ein Artikel. Die Spaltenreihenfolge ist fest (Index ab 0).
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Abb. 6: Ausschnitt der Testdatei Testimport_V5_20.xlsx, Blatt „Artikel“
	Spalte
	Index
	Feld
	Satzart
	Beispiel

	A
	0
	clientId
	WLSITEM001, -DESC001, -ALIAS001
	DEFAULT

	B
	1
	itemNo (eindeutig)
	WLSITEM001, -DESC001, -ALIAS001
	301.2.01

	C
	2
	variant
	WLSITEM001, -DESC001, -ALIAS001
	00000

	D
	3
	description
	WLSITEMDESC001
	KEKU Aufsteckverbinder Frontteil

	E
	4
	description2
	WLSITEMDESC001
	KEKU_AS_FR

	F
	5
	langId
	WLSITEMDESC001
	ger

	G
	6
	baseQtyUnit
	WLSITEM001
	PCS

	H
	7
	itemType
	WLSITEM001
	MERC

	I
	8
	itemAliasNo
	WLSITEMALIAS001
	9002617779448


Tab. 5: Spalten im Profil EXCEL_ITEM_V5
Feste Werte im Profil: Kopf source = HOST, destination = WAMAS, creationTime = ${creationTime}, Alias-Art kind = ALIAS. Fehlerverhalten: Import abbrechen (ABORT_IMPORT) – ein fehlerhafter Artikel stoppt die ganze Datei.
4.2 Profil in LM161 anlegen
LM161 und LM163 sind nur mit dem Benutzerprofil LogiMat Admin erreichbar.
1.	LM161 öffnen und ein neues Profil anlegen: Profil-ID EXCEL_ITEM_V5, Prozess ITEM, Blatt Artikel, Validierung „Import abbrechen“.
2.	Zuerst die Satzart übernehmen bzw. den Kopf speichern. Erst dann zeigt die Auswahl „Datenfeld“ Werte. Sonst erscheint „Keine Daten gefunden“.
3.	Die neun Spalten aus Tab. 5 und die festen Werte als Mapping-Einträge erfassen und speichern.
[Screenshot folgt: LM161 mit Profil EXCEL_ITEM_V5 und Mapping-Tabelle]
	Profil nicht über DI014 einspielen
Eine Profil-XML in DI014 wird abgelehnt (InSPM 1801). Profile legen Sie in LM161 an. Ein Transport über SE029/SE030 ist denkbar, aber nicht getestet [ABL].



4.3 Excel-Datei importieren
1.	MD001 öffnen, in die Ergebnisliste rechtsklicken und Artikel importieren wählen. Der Dialog LM163 öffnet sich.
2.	Datei wählen, Profil EXCEL_ITEM_V5, Konverter und Systempartner HOST eintragen.
3.	Import klicken und das Ergebnis in DI002 prüfen (wie Kapitel 3.3).
[Screenshot folgt: LM163 „Datei importieren“ mit Profil EXCEL_ITEM_V5]
Quelle: EXCEL_ITEM_V5_profile.xml; Testimport_V5_20.xlsx; Admin-Knowhow WAMAS Dev; Testlog (LM163 mit EXCEL_ITEM_EXT)
5 Artikel manuell anlegen [LIVE]
Für einzelne Artikel ist der vereinfachte Dialog am schnellsten.
1.	MD001 öffnen, Rechtsklick Neu (vereinfacht)…. Der Dialog MD089 öffnet sich.
2.	Ausfüllen: Klient DEFAULT, Artikelnummer, Variante 00000, Bezeichnung, Artikeltyp MERC, Warengruppe, Basismengeneinheit PCS, Hauptsystempartner HOST.
3.	Bei der Mengeneinheit das Häkchen Lagermengeneinheit setzen. Ohne Häkchen erscheint: „Checkbox 'Lagermengeneinheit' muss für mindestens eine Artikelmengeneinheit gesetzt sein.“
4.	Speichern. Das dauert etwa 8 Sekunden. Danach zeigt der Artikel den Status Synchronisiert.
[Screenshot folgt: MD089 „Artikel pflegen (vereinfacht)“ mit ausgefüllten Feldern]
	MD002 nicht für die Neuanlage nutzen
In MD002 hingen „Neu…“ und „Datensatz duplizieren“ im Testsystem. Ohne Standard-Verpackungsversion meldet MD002 zudem „fehlende Standard-Verpackungsversion“. MD002 eignet sich zum Ansehen und Ändern.



5.1 Artikelbild hinterlegen
Im Testsystem ist der Knopf Hinzufügen in MD002 grau, und „…“ in LM114 meldet „Not supported in RAP“. So geht es trotzdem:
1.	Das Bild über DI014 hochladen (Ordnerknopf, Add, OK) und DI014 dann mit Abbrechen schließen.
2.	In LM114 den Serverpfad des hochgeladenen Bildes eintragen und speichern. Je Bild ein Durchlauf.
3.	In MD002, Reiter Artikelbild prüfen.
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Abb. 7: MD002 Reiter Artikelbild nach dem Workaround
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Auf dem Touch-Client (LM053) erscheint das Artikelbild noch nicht. Offen, ob ein weiterer Parameter oder eine andere Bildgröße nötig ist.



Quelle: Testlog WAMAS Dev 09:28–09:40 und 12:23–12:42
6 Box-Zuordnung: drei Wege
Ein Artikel kann im LOGIMAT nur in eine Box, wenn für ihn eine Boxtyp-Zuordnung besteht (Boxtyp, Maximalmenge). Es gibt drei Wege.
	Weg
	Wo
	Wer
	Geeignet für

	1
	LM084 Boxtyp-Zuordnung pflegen
	Administrator
	Einzelne Korrekturen, Kontrolle

	2
	Touch LM002 „Der Box einen Artikel zuteilen“
	Bediener am Tablar
	Erste Einlagerung direkt an der Box

	3
	Telegramm WLSITEMCUBATURE001
	Host / Import
	Viele Artikel auf einmal


Tab. 6: Wege der Box-Zuordnung [LIVE]
6.1 Weg 1: LM084 (Admin)
LM084 öffnen, Artikel suchen, Zuordnung hinzufügen: Boxtyp und Maximalmenge eintragen.
Zahlenfelder: Zelle leeren, Ziffern einzeln eingeben, Ende drücken, dann Tab. Sonst gehen Zeichen verloren.
Löschen ist gesperrt, solange Bestand oder eine Reservierung besteht („…Bestandsobjekt- oder Einlagerungsreservierung vorliegt“).
[image: ]
Abb. 8: LM084 – Zuordnungen der Testartikel
6.2 Weg 2: am Touch
Am Touch-Client wählt der Bediener die Box und tippt Der Box einen Artikel zuteilen. Nach der Artikelsuche zeigt WAMAS den Status:
Kann zugeteilt werden – Zuordnung existiert, Maximalmenge wird vorgeschlagen. Mit grünem Haken bestätigen.
Kein Boxtyp zugeordnet – noch keine Zuordnung. Bei LMB-Fächern entsteht sie durch Eingabe der Maximalmenge am Touch, und zwar je Unterteilungsvariante (z. B. LMB821_99).
[image: ]
Abb. 9: Touch – Artikel einer Box zuteilen
Der vollständige Touch-Ablauf steht im Dokument „Schulung Touch LOGIMAT“.
6.3 Weg 3: per Telegramm
Der Block WLSITEMCUBATURE001 im Artikeltelegramm legt die Zuordnung mit an (Abb. 2).
	Telegramm ergänzt, ersetzt nicht
Ein Kubatur-Telegramm ergänzt eine bestehende Zuordnung. Nach dem Import hatte TEST_WD_ART_14 zwei Zuordnungen: LMB821_210 (50) und TEST_WD_BOX_A2 (50). Überflüssige Zuordnungen entfernen Sie in LM084.



[image: ]
Abb. 10: LM084 – TEST_WD_ART_14 mit zwei Zuordnungen nach dem Telegramm
6.4 Eigener Boxtyp für gezielte Einlagerung
Teilen sich mehrere LOGIMAT einen Boxtyp (z. B. CUB-STD), landete die Reservierung im Test auf A1. Mit einem eigenen Boxtyp (TEST_WD_BOX_A2) ging sie zuverlässig auf A2. So legen Sie ihn an:
1.	In MD015 einen bestehenden Boxtyp duplizieren.
2.	Die Kubaturzuordnung von Hand umstellen.
3.	In MD031 prüfen, dass der Typ „Box“ angezeigt wird. Erst dann ist er in LM084 wählbar. LM058 kann keine Boxtypen anlegen.
Quelle: Testlog WAMAS Dev 12:45–13:29 und 13:33–14:09; LOGIMAT-Knowhow
7 Kontrolle: Wo sehe ich den Bestand?
	Ort
	Was er zeigt

	Mobile Artikelinfo (MFW008)
	Nur Stammdaten: Artikelnummer, Variante, BME/LME. Kein Bestand.

	Mobile LE-Info (MFW004)
	Bestand der LE inkl. Menge

	Mobile Lagerplatzinfo (MFW006)
	LOGIMAT-Platz, aber ohne Mengen

	SM022 / Touch LM040
	Bestand je Artikel, Tablar und Box


Tab. 7: Bestand prüfen [LIVE]
Weg im Mobile: Tätigkeiten → [5] Stammdaten → Stammdaten anzeigen → [1] LE/LP/Artikelinfo.
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Abb. 11: Mobile Artikelinfo – nur Stammdaten
[image: ]
Abb. 12: Mobile LE-Info – mit Menge
Quelle: Mobile-Knowhow WAMAS Dev
8 Stolperfallen
	Die häufigsten Fehler
- Neue 2.8-Satzarten wie WLSITEMIMAGE001 werden abgelehnt, solange die Schnittstelle auf ERP_2_7_0 steht.
- Boolean-Felder als "0"/"1" schreiben, nicht true/false.
- Dateipfad in DI014 nicht eintippen, sondern über den Ordnerknopf hochladen.
- Mengeneinheiten müssen existieren. In der Testdatei Hauri stehen PAAR, M und GAR, im Testsystem gibt es nur PCS, PKG, Stück. Wegen „Import abbrechen“ stoppt dann die ganze Datei.
- Das Blatt „Anleitung“ der Testdatei nennt noch eine Spalte J externalItem. V5 kennt sie nicht – Spalte nicht befüllen.
- Ein Kubatur-Telegramm ergänzt Zuordnungen, es löscht keine.
- In MD089 das Häkchen „Lagermengeneinheit“ nicht vergessen.
- Mobile-Artikelscan zeigt keinen Bestand – LE- oder LP-Scan bzw. SM022 nutzen.



9 Praxisbeispiele
9.1 Neun Artikel mit einer Datei [LIVE]
Aufgabe: Die Artikel TEST_WD_ART_06 bis TEST_WD_ART_14 anlegen, z. B. TEST_WD_ART_06 „Zylinderschraube DIN 912 M8x30 12.9“.
1.	Alle neun Artikel als Objekte in einen body schreiben (ohne Bildblock).
2.	Über DI002 → Dateien importieren… → DI014 hochladen, UTF-8 / JsonConverter / HOST.
3.	Ergebnis: InSPM 1809 Fertiggestellt, Telegramme 1/1. Alle neun Artikel stehen in MD001.
4.	Box-Zuordnung in LM084 nachtragen oder am Touch beim ersten Einlagern.
9.2 Box-Zuordnung nachliefern [LIVE]
Aufgabe: TEST_WD_ART_14 soll in LMB-Fächer LMB821_210 mit maximal 50 Stück.
1.	Erster Versuch mit "unlimited": false → InSPM 1810 Fehler „ist zu lang (Ist 5, erlaubt 1)“.
2.	Korrektur auf "unlimited": "0" → InSPM 1811 Fertiggestellt.
3.	Kontrolle in LM084: neue Zuordnung LMB821_210 50 – die alte Zuordnung TEST_WD_BOX_A2 bleibt bestehen.
10 Offene Punkte
	In den Unterlagen nicht beschrieben
- Excel-Import mit EXCEL_ITEM_V5 in LM161/LM163 live testen (inkl. leerer Alias-Zellen).
- Artikelbild im Touch-Client (LM053) erscheint nicht.
- Pflege von Alias/GTIN, Verpackungsversion (WLSPKV001) und Bestandsimport (WLSSTOCKIMPORT001) per Telegramm nicht getestet.
- Profil-Transport über SE029/SE030 nicht getestet.
- Gilt die Touch-Zuordnung ohne bestehenden Boxtyp auch für normale Boxen (nicht nur LMB)?
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7 oesnr Toous SO0 00990 UniFi St Aggreg. KGR PCS Registrierumgszest  Hicht amendd. Micht anendbar [r—" 30,000 0 orma1

5 et Toous FOOITSSTA 0000 UniFS UNR Professi KR PeS Registrierumgszett  Wicht amwends. Nicnt anendbar hicht anends. 30,600 0 oraal

19 et Toos SLO9N00T0930 00900 UntFL Access Point  KERE  PES Regiatriorungszest  HCht anendd. Micht nwenchar [r— 20,009 0 Noraa1.

20 oesnr Toous SoooTeots 000 UnsFs e 100 SH 2 MR peS Registrierungszest  Hicht amendd. Micht anencbar hient amenco. 30,000  oraa

2 oesr Toous FAOOOTTASH 00000 UniFd Access oint _ KERE  PES Registrierungszett  Wicht amwends. Nicnt anendbar [E— 30,000 0 orsad

2 oear Toos SLO0TIIOS 090 UniFs Dress Machine. KGR PES Regiatriorumgszest  HCht anendd. Micht snwenchar haent anencs. 20,009 0 Noraa1.

20 oesnr Toous Sao00meaTe 0000 UnsFs Access point _ MR PES Registrierumgszest  Hicht amendd. Micht anendbar [r—" 30,000 0 orma1

20 oerar Toous F100R4G1SS 0000 UniFi Protact G5 Bu KERC  PCS Registrierumgszett  Wicht amwends. Nicnt anendbar hicht anends. 30,600 0 oraal

2 oesur Toos 1098400208 0900 UniFL Protect 65 Do KERE  PCS Regiatriorungszest  HCht anendd. Micht nwenchar [r— 20,009 0 Noraa1.

2 oesnr Toous Ssooadsoionn 0000 UnsFs Access Point KR PES Registrierungszest  Hicht amendd. Micht anencbar hient amenco. 30,000  oraa
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A (Index 0) B (Index1) | C(Index2) D (Index 3) E (Index 4) F (Index 5) G (Index 6) H (Index 7) | (index 8)

1 Mandant Artikelnummer Variante Bezeichnung 1 (description)* Bezeichnung 2 Sprache  Basismengenei Artikeltyp  Alias
(clientld)* ~ (itemNo)* (variant) (description2) (langld)*  nheit (itemType)* (itemAliasNo)

(baseQtyUnit)*

2 |DEFAULT 301.2.01 00000 |KEKU Aufsteckverbinder Frontteil KEKU_AS_FR ger PCS MERC

3 |pEFAULT 311201 00000 |KEKU Aufsteckverbinder Seitenteil KEKU_AS_SE ger PCs MERC

4 |DEFAULT 101.2.01 00000 |KEKU Verbinder Frontteil Schraube @5mm KEKU_EH_FR ger PCS MERC

5 |DEFAULT 114.2.01 00000 |KEKU Verbinder Seitenteil Schraube @5mm KEKU_EH_SE ger PCS MERC

6 |DEFAULT 9002323 00000 |Band inliegend 110° ohne Feder Inserta B_CT_I_110_oF ger PCS MERC 9002617779448

7 |DEFAULT 145550 00000 |Divario P18 EinschiebeVerbinder Lamello Divario_P18 ger pCS MERC 7640149930986
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Der Box einen Artikel zuteilen

Zuordnungen fr Box 20464762005-001 (400X40; Testbox ur A2 400x400) Mx.Arkel i Box
Artkelnummer Artkelbezeichnung Warengruppe Status #Basis... Attkelbezeichnung 2~ Kiient - | [dlpcs o- <l

[ TESTWD_ART.O1 Tostantkel WAMAS DevOL  TESTWD_WG  Kam zugeteitwerden 50,00 oEFAULT

2 TEST_WD_ART_02 Testartikel WAMAS Dev 02 TooLs Kann zugeeitwerden 50,00 DEFAULT 78 9

3 TEST_WD_ART_03 Testartiel WAMAS Dev 03 Fehl.. TESTWD_WG  Kann zugeteilt werden 50,00 DEFAULT

4 TEST_WD_ART_04 Testartikel WAMAS Dev 04 Best... TEST_WD_WG Kann zugeteilt werden 50,00 DEFAULT Lo [ &

5 TEST.WD ART 05 RaspberyPi4ModelBAGB  TESTWD WG Kamzugeteliwerden 2000 RaspberyPilid  DEFAULT e e

6 TEST_WD_ART 06  Zyinderschraube DIN 912 M8x3... TEST WD_WG  Kann zugeteliwerden 50,00 ARFISA, IS0 4762 ... DEFAULT

7 TEST.WD_ART.09 Schebe DIN125-A84verziki  TESTWD_WG  Kann zugeteiltwerden 50,00 ARFISA, ISO 7089, ... DEFAULT ol . e

8 TEST_WD_ART_10  Kabelbinder 200 x 48 mmPAG... TESTWD.WG  Kann zugeteiltwerden 50,00 Polyamid 6.6, farbig ... DEFAULT

9 TEST.WD_ART_12 fischer Universaldibel UX10  TEST.WD_WG  Kann zugeteiltwerden 20,00 fischer UX 10, Biow... DEFAULT

10 TEST_WD_ART_13  Locie 243 Schraubensicherung... TEST WD_WG  Kann zugeeit werden 50,00 Henkel Loctite 243, ... DEFAULT

11 TEST_WD_ART_14  Rillenkugellager 6082 TESTWDWG  Kannzugeteilwerden 50,00 NSK 608Z (Japan)  DEFAULT

12 TEST_WD_ART_07  WAGO Verbindungskiemme 221... TEST WD_WG  Kein Boxtyp zugeor. 0,00 WAGO 221-413, 3-L... DEFAULT

13 TEST WD ART 08 Sechskantmutter DIN 934 M8 ve... TEST WD WG Kein Boxtyp zugeor. 0,00 ARFISA, 150 4032, .. DEFAULT

8 |noer [TES &l Q |vev [PCS
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