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1 Über dieses Dokument
1.1 Zweck
Diese Kurzanleitung zeigt, wie Sie im WAMAS Mobile den Bestand abfragen. Sie scannen eine Kennung und WAMAS zeigt die passende Information an.
Ein Scanfeld für alles: WAMAS erkennt selbst, ob Sie eine Ladeeinheit (LE), einen Lagerplatz oder einen Artikel gescannt haben.
Nur Anzeige: Die Abfrage ist rein lesend. Es wird nichts gebucht und kein Bestand verändert.
1.2 So lesen Sie diese Anleitung
Bildschirmtitel, Menüpunkte und Schaltflächen stehen fett, so wie sie auf dem Gerät erscheinen.
Tasten stehen in eckigen Klammern. Menüpunkte wählen Sie mit der Ziffer davor.
Die Screenshots stammen aus dem Testsystem. Plätze, Artikel und Mengen sind Beispiele. Die Dialogkennung (z. B. MAP001) steht nur klein in der Bildunterschrift.
	Taste
	Wirkung

	[ENT]
	Eingabe bestätigen, weiter

	[ESC]
	Einen Bildschirm zurück (unten angezeigt als Abbr. oder Zurück)

	[1], [5], [0] …
	Menüpunkt mit dieser Ziffer wählen


Tab. 1: Tasten im WAMAS Mobile
1.3 Dokumentinformationen
	Merkmal
	Angabe

	Titel
	WAMAS Lift & Store 2.8 – Bestandsinfo im WAMAS Mobile

	Produkt / Release
	WAMAS Lift & Store 2.8

	Dokumentversion
	1.0

	Stand
	16.10.2026

	Autor
	SSI SCHÄFER

	Zielgruppe
	Lagermitarbeiter

	Grundlage
	Screenshots aus dem Testsystem (WAMAS Mobile, Web-Client, 16.10.2026)



	Version
	Datum
	Änderung

	1.0
	16.10.2026
	Erstausgabe der Kurzanleitung auf Basis echter Screenshots aus dem Testsystem


Tab. 2: Änderungshistorie
2 Anmelden und Funktion aufrufen
2.1 Anmelden
1.	Im Feld Login Ihren Benutzer eingeben.
2.	Im Feld Passwort Ihr Passwort eingeben. Benutzer und Passwort erhalten Sie vom Administrator.
3.	[ENT] Log In drücken.
[image: ]
Abb. 1: Bildschirm „Log In“ (MAP001)
Quelle: Testsystem, Screenshot 01
2.2 Daten auswählen
1.	Im Bildschirm Daten auswählen die vorgeschlagenen Werte prüfen: LgSto. (Lagerstandort), TPM und Rolle.
2.	[ENT] OK drücken.
[image: ]
Abb. 2: Bildschirm „Daten auswählen“ (MAP023)
Stimmen die Werte nicht (im Testsystem LogiMat, LogiMat TD, LogiMat Mobile), wenden Sie sich an Ihren Key-User.
Quelle: Testsystem, Screenshot 02
2.3 Tätigkeiten: Stammdaten wählen
1.	Im Hauptmenü Tätigkeiten die Taste [5] für Stammdaten drücken.
[image: ]
Abb. 3: Hauptmenü „Tätigkeiten“ (WLM001)
Quelle: Testsystem, Screenshot 03
2.4 Stammdaten anzeigen: LE/LP/Artikelinfo wählen
1.	Im Menü Stammdaten anzeigen die Taste [1] für LE/LP/Artikelinfo drücken.
[image: ]
Abb. 4: Menü „Stammdaten anzeigen“ (WLM003)
Quelle: Testsystem, Screenshot 04
3 Bestand abfragen
3.1 Kennung scannen
1.	Im Bildschirm LE/LP/Artikelinfo erscheint Kennung für LE/Lagerplatz/Artikel scannen.
2.	Barcode der LE, des Lagerplatzes oder des Artikels scannen oder die Kennung unten im Scanfeld eintippen.
3.	[ENT] OK drücken.
[image: ]
Abb. 5: Bildschirm „LE/LP/Artikelinfo“ mit Scanfeld (MFW005)
Je nach Kennung öffnet WAMAS eine andere Anzeige:
	Sie scannen …
	Bildschirm
	Sie sehen

	eine Ladeeinheit (LE)
	LE-Info anzeigen
	Lagerplatz, Artikel, Menge

	einen Lagerplatz im LOGIMAT
	Lagerplatzinfo
	Liste der LE auf dem Platz

	einen Lagerplatz mit Bestand direkt am Platz
	LE-Info anzeigen
	Artikel und Menge, keine LE-ID

	einen Artikel
	Artikelinfo
	Artikelstammdaten, keine Mengen


Tab. 3: Welche Kennung zeigt was
Quelle: Testsystem, Screenshots 05–09
3.2 Ergebnis: Ladeeinheit
Beispiel: LE 29464611003-005 gescannt.
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Abb. 6: „LE-Info anzeigen“ nach Scan einer LE (MFW004)
LP: Lagerplatz der LE, hier A1-OP1-1.
Artikel: UniFi Protect Sense, Nummer/Variante 810010070036 / 00000.
Mng.: 40 PCS.
Quelle: Testsystem, Screenshot 06
3.3 Ergebnis: Lagerplatz im LOGIMAT
Beispiel: Lagerplatz A1-1-010 gescannt.
[image: ]
Abb. 7: „Lagerplatzinfo“ nach Scan eines Lagerplatzes (MFW006)
# LE: Anzahl der LE auf dem Platz, hier 51. Sperrinfo - heißt: nicht gesperrt.
Die Liste zeigt 5 LE pro Seite. Mit den Pfeiltasten unten (<, >, <<, >>) blättern Sie, z. B. Seite 1/11.
Artikel und Mengen sehen Sie hier nicht. Dafür die einzelne LE scannen (Kap. 3.2).
Quelle: Testsystem, Screenshot 07
3.4 Ergebnis: Lagerplatz mit Bestand direkt am Platz
Beispiel: Lagerplatz ZONEA-01-001-001 gescannt.
[image: ]
Abb. 8: „LE-Info anzeigen“ nach Scan von ZONEA-01-001-001 (MFW004)
LP: ZONEA-01-001-001, keine LE-ID.
Artikel: UniFi UNVR Professional (810010075574 / 00000), Mng.: 2 PCS.
Quelle: Testsystem, Screenshot 08
3.5 Ergebnis: Artikel
Beispiel: Artikelnummer 810010075574 gescannt.
[image: ]
Abb. 9: „Artikelinfo“ nach Scan eines Artikels (MFW008)
ArtNr. 810010075574, Variante 00000, UniFi UNVR Professional.
BME (Basismengeneinheit) und LME (Lagermengeneinheit): PCS.
Lagerplätze und Mengen zeigt die Artikelinfo nicht.
Quelle: Testsystem, Screenshot 09
3.6 Zurück und Abmelden
1.	[ESC] drücken: zurück zu LE/LP/Artikelinfo. Nächste Kennung scannen.
2.	Zum Beenden [ESC] so oft drücken, bis Tätigkeiten erscheint. Von der Artikelinfo aus sind das 3 × [ESC]: LE/LP/Artikelinfo → Stammdaten anzeigen → Tätigkeiten.
3.	Im Menü Tätigkeiten die Taste [0] für Abmelden drücken. Es erscheint wieder Log In, das Passwortfeld ist leer.
[image: ]
Abb. 10: Nach dem Abmelden wieder „Log In“ (MAP001)
Quelle: Testsystem, Screenshot 10
4 Stolperfallen und Praxisbeispiele
4.1 Stolperfallen
Lagerplatz statt LE gescannt: Die Lagerplatzinfo zeigt nur die Liste der LE, keine Mengen. Scannen Sie die LE.
Artikel gescannt, um den Bestand zu sehen: Die Artikelinfo zeigt nur Stammdaten, keine Plätze und Mengen.
Keine LE-ID in der LE-Info: Bei Plätzen mit Bestand direkt am Platz ist das richtig so.
Falsche Werte in Daten auswählen: Mit falschem Lagerstandort oder falscher Rolle stimmen die Menüs nicht. Werte vor [ENT] prüfen.
[ENT] mehrfach gedrückt: Die Anzeige kann einige Sekunden dauern. Warten, bis der Bildschirm aufgebaut ist.
	Nicht geprüft
Ob ein Eintrag in der Liste der Lagerplatzinfo direkt die LE-Info öffnet, wurde im Testsystem nicht geprüft. Scannen Sie die LE einzeln.



4.2 Praxisbeispiel: Menge auf einer LE prüfen
Ein Kollege fragt, wie viele UniFi Protect Sense auf der LE 29464611003-005 liegen.
1.	Im Menü Tätigkeiten [5] Stammdaten, dann [1] LE/LP/Artikelinfo wählen.
2.	LE 29464611003-005 scannen, [ENT] drücken.
3.	In LE-Info anzeigen ablesen: Platz A1-OP1-1, 40 PCS.
4.	[ESC] drücken und die nächste Kennung scannen.
4.3 Praxisbeispiel: Was liegt auf diesem Platz?
Sie stehen am Platz ZONEA-01-001-001.
1.	In LE/LP/Artikelinfo den Platz scannen, [ENT] drücken.
2.	Ablesen: UniFi UNVR Professional, 2 PCS.
5 Quellenverzeichnis
	Kürzel
	Bedeutung / Quelle

	LE
	Ladeeinheit

	LP
	Lagerplatz

	LgSto.
	Lagerstandort

	BME / LME
	Basismengeneinheit / Lagermengeneinheit

	PCS
	Stück (pieces)

	ENT / ESC
	Bestätigen / Zurück

	Testsystem
	10 Screenshots WAMAS Mobile (Web-Client), 16.10.2026, Bildschirme: Log In (MAP001), Daten auswählen (MAP023), Tätigkeiten (WLM001), Stammdaten anzeigen (WLM003), LE/LP/Artikelinfo (MFW005), LE-Info anzeigen (MFW004), Lagerplatzinfo (MFW006), Artikelinfo (MFW008)

	Entwurf
	Benutzeranleitung „Bestandsinfo im WAMAS Mobile“ (Langfassung, Entwurf)


Tab. 4: Abkürzungen und Quellen
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