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1 Über dieses Dokument
Ein neues, leeres Tablar hat noch keine Boxen. Bevor Ware eingelagert werden kann, muss das Tablarlayout festgelegt werden: Welche Boxen (Boxtyp) liegen wo auf dem Tablar? Das geschieht nur am Touch-Client im Tablarlayouteditor (LM004).
	Wichtigste Regel
Eine Box entsteht nur im Tablarlayouteditor. Die Zuordnung „Artikel ↔ Boxtyp“ (LM012 Touch, LM084 Desktop) legt keine Box an.



	Merkmal
	Angabe

	Titel
	Boxen kreieren im Tablar-Layout-Editor

	Produkt / Release
	WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT

	Dokumentversion
	1.0

	Stand
	19.10.2026

	Autor
	Marek Sobona, SSI SCHÄFER

	Zielgruppe
	Bediener und Key-User der Hauri AG (Alex Mittag, Marcel, Damian)

	Grundlage
	Live-Test Touch-Client SSI-Testsystem srv01 (17.10.2026), Benutzerhandbuch 2.7 Kap. 5.2/6.5.2, User Manual 2.8 Kap. 5.2/6.5.2, Know-how LOGIMAT-Bedienung



2 Begriffe
	Begriff
	Bedeutung

	Boxtyp
	Bauart einer Box (Grösse, Tragfähigkeit), z. B. CUB-STD 400 × 400 im SSI-Testsystem

	Tablarlayout
	Anordnung der Boxen auf einem bestimmten Tablar

	Tablarvorlage
	gespeichertes Layout, das auf viele Tablare geladen werden kann

	Box-ID
	wird automatisch vergeben: Tablar-LE-ID + laufende Nummer, z. B. …-001


Tab. 1: Begriffe
	Vor Ort prüfen: Boxtypen der Hauri AG
Welche Boxtypen auf dem Hauri-System gepflegt sind und welche Tablargrösse der LOGIMAT hat, ist in den Unterlagen nicht belegt. In der Schulung in der Boxtypenliste des Tablarlayouteditors ablesen.



3 Box auf ein Tablar setzen
3.1 Tablar holen
1.	Kachel Manuelle Vorgänge → Übersicht Tablare (LM040), ohne Modus.
2.	Suche mit leerem Filter antippen, Tablar-Zeile wählen (oder vollständige Tablar-ID eingeben – nicht nur „1“).
3.	Tablar anfordern. Das Tablar fährt in die Öffnung, Ausführen von Tablarvorgängen (LM002) öffnet sich.
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Abb. 1: Übersicht Tablare (LM040) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)
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Abb. 2: Leeres Tablar in LM002 – noch keine Box (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)
3.2 Layout bearbeiten
1.	Icon Tablarlayout bearbeiten (unten links) antippen. Der Tablarlayouteditor (LM004) öffnet sich: oben das Tablar, unten die Boxtypen.
2.	Boxtyp langsam auf das Tablar ziehen und im gewünschten Bereich loslassen. Das Tablar wird von einer Ecke aus gefüllt.
3.	Weitere Boxen genauso platzieren. Werkzeuge: Drehen, Füllen, Entfernen, Auswählen / Ziehen.
4.	Speichern antippen. Für die neuen Boxen werden Box-IDs (Barcodes) erzeugt.
5.	Die physische Box genau so auf das Tablar legen, wie im Layout gezeigt.
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Abb. 3: Tablarlayouteditor (LM004) mit Boxtypen-Palette (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)
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Abb. 4: LM004 nach „Füllen“ – 20 Boxen auf einem Tablar des SSI-Testsystems (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)
	Füllen
Für viele gleiche Boxen: Boxtyp wählen, Füllen tippen – eine grüne Vorschau erscheint. Ein Tipp an das Ende der Vorschau legt die Boxen an, danach Speichern. Im SSI-Testsystem ergab ein A2-Tablar (4025 × 815 mm) so 20 Boxen 400 × 400 mm.



	Startecke
Im SSI-Testsystem beginnt die Platzierung unten links (Parameter logimat.placement.Origin = BOTTOM_LEFT). [vor Ort prüfen] Einstellung auf dem Hauri-System.



Quelle: Skill Touch-Bedienung (live 17.10.2026); WDW-TB Kap. 4 (Testlog 14:22–14:36); KH-L Kap. 2.2; BH27 5.2.1 S. 64–65, 6.5.2 S. 145; BH28 S. 60–61, 135
3.3 Danach
Artikel der neuen Box zuordnen (Anleitung Zuordnungen) und einlagern (Benutzeranleitung Kapitel 5).
Tablar retournieren. Ein manuell angefordertes Tablar fährt nicht automatisch zurück.
4 Tablarvorlagen
Wenn viele Tablare gleich aufgeteilt werden, lohnt sich eine Vorlage.
4.1 Vorlage aus dem aktuellen Layout speichern
1.	Im Tablarlayouteditor (LM004) das Layout fertigstellen.
2.	Als Vorlage speichern → Tablarvorlage speichern (LM016) → eindeutigen Namen eingeben (z. B. HAURI_KLEINTEILE_4x2) → Speichern.
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Abb. 5: Tablarvorlage speichern (LM016) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)
4.2 Vorlage ohne Tablar vorbereiten
Tools anzeigen → Tablarvorlageneditor (LM014): Boxen platzieren → Speichern → LM016 → Name → Speichern.
4.3 Vorlage auf ein Tablar laden
1.	Tablar anfordern (3.1) → Tablarlayout bearbeiten (LM004).
2.	Vorlage laden → Tablarvorlage auswählen (LM015) → Vorlage wählen → Icon Ladung (2.8 englisch: Load).
3.	Kontrollieren und Speichern.
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Abb. 6: Tablarvorlage auswählen (LM015) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)
Vorlagen ändern oder löschen: LM015 → Bearbeiten bzw. Löschen. Bereits bestehende Tablare ändern sich dadurch nicht.
Tablarvorlagen gibt es nur am Touch-Client (kein Desktop-Dialog).
Quelle: KH-L Kap. 2.2–2.3; BH27 S. 64–65, 145; BH28 S. 61
5 Eigener Boxtyp
Fehlt ein passender Boxtyp, kann er im Tablarlayouteditor über Boxtyp pflegen (LM042) angelegt werden. Im Desktop-Client erfolgt die Anlage über eine Kopie eines Ladehilfsmittels (MD015) – siehe Administratoranleitung Kapitel 8.
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Abb. 7: Boxtyp pflegen (LM042) – Beispielbild aus SSI-Schulungsmaterial (englische Oberfläche, Version 2.7) (Beispielbild SSI-Schulungsmaterial, englische Oberfläche 2.7)
	Vor Ort prüfen
Das Anlegen eines Boxtyps am Touch-Client ist auf dem Testsystem nicht live geprüft. Neue Boxtypen nur nach Absprache mit Marcel.



6 Box entfernen
Eine Box kann nur entfernt werden, wenn sie leer ist und keine Zuordnung mehr hat: Bestand ausbuchen → Zuordnung lösen (LM043) → im Tablarlayouteditor Entfernen → Speichern [vor Ort prüfen].
Quelle: KH-L Kap. 10 (Rückbau-Reihenfolge)
7 Stolperfallen
Box zu schnell gezogen → wird nicht platziert. Langsam ziehen.
Layout nicht gespeichert → keine Box vorhanden; beim Einlagern „Es wurde kein Tablar gefunden.“
Physische Box liegt anders als im Layout → falscher Griff bei der Entnahme.
Vorlage geändert und erwartet, dass sich bestehende Tablare ändern → nein, Layout je Tablar neu laden.
Tablar nicht retourniert → bleibt in der Öffnung.
8 Praxisbeispiel
Neues Tablar für Kleinteile (z. B. Schrauben 9001573, 9001953): Tablar anfordern → Tablarlayout bearbeiten → Boxtyp mehrfach platzieren (oder Füllen) → Speichern → Als Vorlage speichern HAURI_KLEINTEILE → Boxen auflegen → Artikel zuordnen → einlagern → Tablar retournieren.
9 Quellenverzeichnis
	Kürzel
	Dokument

	Skill Touch-Bedienung
	Live-Ablauf Touch-Client srv01, Stand 17.10.2026

	KH-L
	Know-how LOGIMAT-Bedienung Touch-Client, Stand 17.10.2026

	BH27 / BH28
	Benutzerhandbuch 2.7 (deDE) / User Manual 2.8 (enUS)

	WDW-TB
	Schulung Touch LOGIMAT, WAMAS Dev, Stand 18.10.2026

	PP
	Parameter-Protokoll srv01 (18.10.2026)


Tab. 2: Quellen
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