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1 Über dieses Dokument
Im LOGIMAT kann ein Artikel nur in eine Box eingelagert werden, der er zugeordnet ist. Diese Anleitung erklärt die drei Ebenen und wie Sie Zuordnungen am Touch-Client und im Desktop-Client pflegen.
	Merkmal
	Angabe

	Titel
	Zuordnungen Artikel ↔ Box und Lagerplatz

	Produkt / Release
	WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT

	Dokumentversion
	1.0

	Stand
	26.10.2026

	Autor
	SSI SCHÄFER

	Zielgruppe
	Bediener/innen und Key-User der Stumatec

	Grundlage
	SSI-Mustervorlage Zuordnungen V 1.1 (Oktober 2026), Live-Tests SSI-Testsystem srv01 (16./17.10.2026), Benutzerhandbuch 2.7 Kap. 5.6, User Manual 2.8 Kap. 5.1, Administratorhandbuch 2.7 Kap. 3.1.7, Know-how LOGIMAT-Bedienung und Admin



	Version
	Datum
	Änderungen

	1.0
	26.10.2026
	Erste Fassung für die Stumatec, abgeleitet aus der SSI-Mustervorlage Schulungsmappe WAMAS LS 2.8 (Oktober 2026); kundenspezifische Daten der Vorlage entfernt. Beispiele neutral, Hinweis auf zwei LOGIMATs und Wareneigentümer.


Tab. 1: Versionshistorie
2 Die drei Ebenen
	Ebene
	Was wird festgelegt?
	Wo?
	Legt eine Box an?

	Lagerplatz = Tablar
	Jedes Tablar ist ein Lagerplatz im LOGIMAT (z. B. im Testsystem A2-1-001)
	fest, vom System
	–

	Box auf dem Tablar
	Welche Boxen liegen auf dem Tablar?
	Tablarlayouteditor LM004 (Anleitung Boxen kreieren)
	ja

	Artikel ↔ Boxtyp
	In welchem Boxtyp darf der Artikel liegen, wie viele passen hinein?
	LM012 (Touch), LM084 (Desktop)
	nein

	Artikel ↔ Box
	Diese konkrete Box ist für diesen Artikel reserviert
	LM002 (Touch) am Tablar
	nein


Tab. 2: Ebenen der Zuordnung
	Merksatz
Erst die Box (Layout), dann die Zuordnung, dann einlagern. Ohne Box findet WAMAS kein Tablar („Es wurde kein Tablar gefunden.“).



Quelle: KH-L Kap. 1.2, 2.1, 3; BH28 5.6.1 S. 68
3 Artikel einer Box zuordnen (Touch, LM002)
1.	Tablar mit der freien Box anfordern (Manuelle Vorgänge → Übersicht Tablare → Zeile → Tablar anfordern).
2.	In Ausführen von Tablarvorgängen (LM002) die Box antippen.
3.	Im Feld Artikel die Artikelnummer eingeben bzw. Suche antippen und den Artikel wählen (Status „Kann zugeteilt werden“).
4.	# Basismengeneinheiten (max.) prüfen bzw. anpassen oder das Unendlichzeichen antippen (unbegrenzt).
5.	Grüner Haken bzw. Artikelzuordnung bestätigen. Die Zuordnung ist gespeichert.
6.	Für einen weiteren Artikel in derselben Box: Verpackungsversion zuordnen (+).
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Abb. 1: Artikel einer Box zuordnen in LM002 (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
Quelle: Skill Touch-Bedienung (live 17.10.2026); KH-L Kap. 3.2; BH27 5.6.1 S. 74
4 Artikel ↔ Boxtyp und Höchstmenge
4.1 Am Touch-Client (LM012)
LM012 Boxtypen zuordnen öffnet sich automatisch, wenn Sie über Einlagern einen Artikel ohne Zuordnung suchen, oder aus Artikel pflegen (LM011) → Reiter Verpackungsversion → Icon Boxtypen zuordnen.
1.	Boxtyp-Zeile markieren, Zugeordnet aktivieren.
2.	Max. Artikel in Box eingeben oder Unbegrenzt.
3.	Speichern, danach Tablar anfordern.
Das Icon Nicht zugeordnete Artikel in der Menüleiste ordnet alle einzulagernden Artikel ohne Zuordnung auf einmal zu.
4.2 Im Desktop-Client (LM084)
Boxtyp-Zuordnung pflegen (LM084): Verpackungsversion, Boxtyp, # BME (max.), # LME (max.), Unbegrenzt, Stammdatenstatus (Normal / Auslaufend / Gesperrt / Unvollständig).
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Abb. 2: Boxtyp-Zuordnung pflegen (LM084) im Desktop-Client (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
	Zahlen eingeben in LM084
Im Testsystem übernahm die Tabelle Zahlen nur zuverlässig so: Zelle leeren, Ziffern einzeln eintippen, Ende, Tab. Löschen einer Zuordnung ist gesperrt, solange Bestand oder Reservierung besteht.



Höchstmenge: Wird mehr eingelagert als erlaubt, erscheint eine Meldung und OK ist gesperrt.
Vorgabe je Warengruppe: Warengruppe-zu-Boxtyp-Zuordnung pflegen (LM144) – für STANDARD optional [vor Ort prüfen].
Quelle: KH-L Kap. 3.2–3.4; KH-A Kap. 3, 10.11 (live TL 08:04, 09:42); AH27 3.1.7 S. 21–22
5 Zuordnungsmodus: was passiert, wenn die Box leer ist?
	Modus
	Verhalten beim Leeren der Box
	Empfehlung

	FIXED (Fixiert)
	Zuordnung bleibt bestehen; die Box bleibt für den Artikel reserviert
	für Stammartikel mit festem Platz

	FLOAT
	Zuordnung wird automatisch entfernt; Box wird frei
	für wechselnde Artikel

	STANDARD
	Benutzer wird gefragt
	–


Tab. 3: Zuordnungsmodus
Gepflegt wird der Modus je Artikel in Artikel pflegen (LM011), Reiter Artikelzuordnung (LM104); den Systemstandard legt Systemparameter pflegen (LM053) fest.
	Vor Ort prüfen: Modus der Stumatec
Welcher Systemstandard auf dem Stumatec-System eingestellt ist, ist nicht belegt. Mit dem Key-User festlegen (Vorschlag: FIXED für Lagerartikel mit fester Box).



Quelle: KH-L Kap. 3.3 (BH28 5.1.4 S. 58–59; AH27 S. 15)
6 Zuordnung lösen
1.	Box muss leer sein (Bestand 0).
2.	Tablar anfordern, in LM002 die Box wählen.
3.	Icon Artikelzuordnung aufheben (LM043) antippen und bestätigen.
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Abb. 3: Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen) – Artikelzuordnung aufheben (LM043) am Stumatec-Touch-Client
	Nicht verwechseln
Zuordnung aufheben an der Öffnung (Terminal ↔ Zugriffsöffnung) ist etwas anderes und darf nicht gedrückt werden.



Quelle: KH-L Kap. 1.3, 10 (BH27 5.6.2 S. 75)
7 Zuordnungen kontrollieren
	Frage
	Wo nachsehen

	Wo liegt Artikel X?
	Touch LM040 → Artikelsuche; Desktop Übersicht Bestandsobjekte (SM022); Mobile Artikelinfo

	Was liegt auf Tablar/Lagerplatz Y?
	Mobile LP-Info bzw. LE-Info (Box-ID scannen)

	Welche Boxtyp-Zuordnungen hat Artikel X?
	Desktop LM084


Tab. 4: Kontrollen
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Abb. 4: Mobile-Client: Lagerplatz-Info (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
	Mobile Artikelinfo
Im Testsystem zeigte der Artikelscan im Mobile-Client keine Mengen. Für Mengen LE-/LP-Info oder SM022 verwenden.



Quelle: KH-L Kap. 4 (Kontrolle, live); Mobile-Know-how
8 Stolperfallen
Zuordnung zum Boxtyp gespeichert, aber keine Box im Layout → „Es wurde kein Tablar gefunden.“
Meldung „Kein Boxtyp zugeordnet“ → Boxtyp-Zuordnung fehlt (LM084), Key-User fragen.
Box hat noch Bestand → Zuordnung lässt sich nicht lösen.
Modus FLOAT: nach dem letzten Entnehmen ist die Box frei – Artikel beim nächsten Einlagern neu zuordnen.
Höchstmenge zu klein → Einlagern blockiert. Höchstmenge in LM084 oder LM012 anpassen.
9 Praxisbeispiel
Artikel SCHULUNG-001 (PCS) soll fest in eine neue Box: Tablar anfordern → Tablarlayout bearbeiten → Box platzieren → Speichern → Box antippen → Artikel SCHULUNG-001 suchen → Max. 100 → grüner Haken → Menge einlagern (Buchungsschlüssel wählen) → Tablar retournieren → Kontrolle in LM040.
10 Quellenverzeichnis
	Kürzel
	Dokument

	Skill Touch-Bedienung
	Live-Ablauf Touch-Client srv01, 17.10.2026

	KH-L / KH-A
	Know-how LOGIMAT-Bedienung / Admin-Client, Stand 17.10.2026

	BH27 / BH28 / AH27
	Benutzerhandbuch 2.7 / User Manual 2.8 / Administratorhandbuch 2.7

	WDW
	Bildschirmfotos SSI-Testsystem srv01


Tab. 5: Quellen
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