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1 Über dieses Dokument
1.1 Zweck
Mit dem Excel-Import legen Sie viele Artikel auf einmal an. Diese Anleitung zeigt, welche zwei Dateien Sie brauchen (Mapping-Profil .xml und Artikeldaten .xlsx), wo jede Datei hingehört (LM160 bzw. LM163) und wie Sie das Ergebnis kontrollieren. Kapitel 9 beschreibt zusätzlich den Import von Einlageraufträgen mit Wareneigentümer als JSON-Telegramm. Woher die Artikelstammdaten der Stumatec künftig kommen (ERP-Schnittstelle oder Excel-Liste), ist noch offen [auszufüllen].
[vor Ort prüfen]: im Testsystem belegt, auf dem Stumatec-System noch zu bestätigen. [auszufüllen]: Stumatec-Angabe fehlt noch.
1.2 So lesen Sie das Dokument
Erstimport: Kapitel 2 bis 8 der Reihe nach durcharbeiten.
Profil ist schon angelegt: direkt mit Kapitel 5 (Excel vorbereiten) und Kapitel 6 (Import) beginnen.
Fehlermeldung erhalten: Kapitel 8.
1.3 Dokumentinformationen
	Merkmal
	Angabe

	Titel
	Artikel und Einlageraufträge importieren

	Produkt / Release
	WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT

	Dokumentversion
	1.1

	Stand
	26.10.2026

	Autor
	SSI SCHÄFER

	Zielgruppe
	Key-User der Stumatec, Profil LogiMat Admin

	Grundlage
	SSI-Mustervorlage Artikel importieren V 1.1 (Oktober 2026), How-to Artikel anlegen und importieren 2.8 V 1.0, Telegramm-Anleitung Stammdaten- und Auftragsimport 2.8 V 1.0, Live-Tests SSI-Testsystem srv01 (16.–23.10.2026), Live-Import vor Ort bei der Stumatec (26.10.2026), Administrator Manual 2.8



	Version
	Datum
	Änderungen

	1.0
	26.10.2026
	Erste Fassung für die Stumatec, abgeleitet aus der SSI-Mustervorlage Schulungsmappe WAMAS LS 2.8 (Oktober 2026); kundenspezifische Daten der Vorlage entfernt. Neu: Spalte Mandant (clientId), Kapitel 8 Einlagerauftrag mit Wareneigentümer.

	1.1
	26.10.2026
	Optimierung nach Live-Import vor Ort: Trennung LM160 (Profil-XML) und LM163 (Excel), Feldwerte LM163 (Konverter JsonConverter, Systempartner HOST, Verarbeitungspfad leer), Tabelle Profil ↔ Vorlage, Variante nur STM/STS (Dropdown), Warnung zu externalItem/EXCEL_ITEM_EXT, neue Fehlermeldung „workbook is null“, Kapitel neu geordnet, Einlagerauftrag gekürzt.


Tab. 1: Versionshistorie
2 Überblick
Für einen Artikelimport braucht es zwei verschiedene Dateien. Sie werden an zwei verschiedenen Stellen eingelesen:
	Datei
	Inhalt
	Wohin
	Wie oft

	.xml
	Mapping-Profil (welche Excel-Spalte in welches WAMAS-Feld geht)
	nur LM160 → Aus XML-Datei importieren (UTF-8)
	einmal je Profil

	.xlsx
	Artikeldaten (eine Zeile pro Artikel, nach Vorlage)
	nur LM163 → Feld Datei
	bei jedem Import


Tab. 2: Die zwei Dateien des Artikelimports
	Nie die XML-Datei in LM163 wählen
In LM163 gehört nur die Excel-Datei .xlsx. Wird dort die Profil-XML gewählt, bricht der Import mit „workbook is null“ bzw. „getNumberOfSheets“ ab. Umgekehrt lässt sich ein Profil nicht über LM163 oder Dateien importieren (DI014) anlegen.



Ablauf:
1.	Passendes Paar aus Profil und Vorlage wählen (Kapitel 3).
2.	Profil einmalig in LM160 aus der XML-Datei importieren und in LM161 kontrollieren (Kapitel 4).
3.	Excel-Datei nach Vorlage füllen (Kapitel 5).
4.	Excel-Datei über Datei importieren (LM163) importieren (Kapitel 6).
5.	Ergebnis in DI002 und MD001 kontrollieren (Kapitel 7), Fehler beheben (Kapitel 8).
6.	Optional: Einlagerauftrag mit Wareneigentümer importieren (Kapitel 9).
	Klient zuerst entscheiden
Der Klient steht in jeder Artikelzeile. Erst importieren, wenn feststeht, ob die Stumatec mit einem oder mit zwei Klienten arbeitet (Dokument 12, Entscheidungsgrundlage).



Quelle: Live-Import vor Ort Stumatec (26.10.2026); KH-A Kap. 6.2–6.4
3 Dateien und Paare Profil ↔ Vorlage
3.1 Ablageort
Alle Profile (.xml) und Vorlagen (.xlsx) der Stumatec liegen auf dem Rechner Sobo im Ordner:
	C:\Users\marek\Documents\WAMAS_Projekte\Stumatec\10_Artikel_Import\


Abb. #: Ablageort der Importdateien (Rechner Sobo)
3.2 Welche Vorlage passt zu welchem Profil?
Profil und Vorlage gehören immer zusammen. Eine Excel-Datei nur mit dem Profil importieren, für das ihre Vorlage gebaut ist.
	Profil (LM160/LM161)
	Excel-Vorlage
	Einsatz

	EXCEL_ITEM_V5
	EXCEL_ITEM_V5_Vorlage.xlsx
	Standard, empfohlen; ohne Spalte externalItem

	EXCEL_ITEM_MIN
	Stumatec_EXCEL_ITEM_MIN_Vorlage_v1.0.xlsx
	Minimal-Import

	EXCEL_ITEM_EXT / EXCEL_ITEM_EXT_v2
	Stumatec_EXCEL_ITEM_EXT_v2_Vorlage (.xlsx)
	mit Spalte externalItem (0/1)


Tab. 3: Paare Profil ↔ Vorlage
	EXCEL_ITEM_EXT nur mit Kontrolle
Mit externalItem bzw. dem Profil EXCEL_ITEM_EXT trat früher die Meldung „Cannot invoke … because field is null“ auf (altes, fehleranfälliges Verhalten). Wenn Sie EXT verwenden, das Ergebnis immer in DI002 prüfen (Kapitel 7). Der sichere Standard ohne Extern-Flag ist EXCEL_ITEM_V5.



	Dateinamen der Profil-XML
Belegt ist EXCEL_ITEM_V5_profile.xml (Stand 17.10.2026). Die genauen Dateinamen der XML-Profile für MIN und EXT_v2 sowie die Dateiendung/Version der EXT_v2-Vorlage im Ordner 10_Artikel_Import vor Ort ergänzen.



Quelle: Live-Import vor Ort Stumatec (26.10.2026); V5; KH-A Kap. 6.5
4 Profil anlegen (LM160 / LM161)
4.1 Voraussetzungen
Benutzer mit Profil LogiMat Admin (nur dieses Profil hat das Recht auf LM160/LM161/LM163).
Klient (nach Entscheid Dokument 12 [auszufüllen]), Artikeltyp MERC und alle Mengeneinheiten der Datei sind in MD017 beim richtigen Klienten vorhanden. Einheiten werden nicht vom Klienten DEFAULT geerbt.
Profil-XML liegt vor (Kapitel 3.1), Zeichencodierung UTF-8.
4.2 Weg A – Profil aus XML-Datei importieren (empfohlen)
1.	LM160 (Übersicht Schnittstellen-Mapping-Profile) öffnen.
2.	Aus XML-Datei importieren wählen.
3.	Die Profil-XML (z. B. EXCEL_ITEM_V5_profile.xml) wählen, Zeichencodierung UTF-8.
4.	Import bestätigen. Das Profil erscheint danach in der Übersicht LM160 und in Schnittstellen-Mapping-Profil pflegen (LM161).
4.3 Weg B – Profil manuell anlegen
1.	Schnittstellen-Mapping-Profil pflegen (LM161) öffnen → Neu.
2.	Profilkopf: Datensatz Artikel, Datenvalidierung und Mapping-Fehler = Import abbrechen. Speichern.
3.	Datenfelder zuordnen (Satzart wählen, Feld verlassen, Profilkopf speichern, dann Datenfeld).
4.4 Profil kontrollieren
In LM161 prüfen: Name des Profils (z. B. EXCEL_ITEM_V5), Kopf mit Import abbrechen, Datenfelder vorhanden.
[image: ]
Abb. 1: LM161 – Profilkopf (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
[image: ]
Abb. 2: LM161 – Daten-Zuordnung (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
	Profile nicht über DI014 oder LM163 importieren
Eine Profil-XML über Dateien importieren (DI014) oder LM163 einzulesen, legt kein Profil an (Meldung z. B. „Hauptdatensatztyp konnte nicht bestimmt werden.“). Profile nur über LM160 oder LM161.



	Schnittstellenstand
Im SSI-Testsystem steht der Parameter logimat.interfaceMode auf ERP_2_7_0: Satzarten aus 2.8 (z. B. WLSITEMIMAGE001) werden abgelehnt. V5 nutzt nur WLSITEM001, WLSITEMDESC001, WLSITEMALIAS001. [vor Ort prüfen] Einstellung auf dem Stumatec-System.



	Menüweg LM160
Den genauen Menüweg bzw. Knopf zu Aus XML-Datei importieren in LM160 (Symbolleiste oder Rechtsklick) vor Ort mit Screenshot ergänzen.



Quelle: Live-Import vor Ort Stumatec (26.10.2026); KH-A Kap. 6.1, 6.6; TL Z. 12–15
5 Excel-Datei vorbereiten
1.	Die zum Profil passende Vorlage (Tab. 3) aus dem Ordner 10_Artikel_Import kopieren und unter neuem Namen speichern.
2.	Blatt „Artikel“ an erster Stelle lassen, Zeile 1 = Überschrift.
3.	Ab Zeile 2 je Artikel eine Zeile füllen, Regeln siehe Tabelle.
4.	Als .xlsx speichern und schliessen.
	Feld (Spalte)
	Regel Stumatec

	Mandant clientId
	Klient nach Entscheid [auszufüllen] (im Testsystem DEFAULT)

	Artikelnummer itemNo
	Regel [auszufüllen]; genau wie im Quellsystem, als Text

	Variante variant
	nur `STM` oder `STS`, über das Dropdown der Zelle wählen. Nicht STUMATEC, STUDERSON, 00000 oder TOOLS

	Bezeichnung
	höchstens 40 Zeichen

	Basismengeneinheit baseQtyUnit
	nur Einheiten, die in MD017 beim Klienten vorhanden sind (Einheiten der Stumatec [auszufüllen])

	externalItem
	nur in der EXT_v2-Vorlage: 0 oder 1. In V5 gibt es diese Spalte nicht

	Warengruppe
	keine Spalte in V5 (siehe Lücke)


Tab. 4: Regeln für die Spalten (Spaltenfolge siehe Blatt „Anleitung“ der jeweiligen Vorlage)
	Spalten nicht verändern
Das Profil liest die Werte nach Blatt und Spaltennummer. Keine Spalten einfügen, löschen oder verschieben. Alle Zellen als Text (sonst wird eine Nummer wie 0815 zu 815).



	Vor Ort prüfen: Warengruppe und Dropdown
Die Vorlage V5 hat keine Spalte für die Warengruppe. Vor dem ersten Import klären, welche Warengruppe WAMAS setzt oder ob das Profil einen festen Wert braucht. Ebenfalls prüfen, ob das Dropdown STM/STS in allen Vorlagen (V5, MIN, EXT_v2) hinterlegt ist.



Quelle: Vorlagen im Ordner 10_Artikel_Import (Blatt „Anleitung“); Vorgabe Stumatec Variante (26.10.2026); WDW-AI
6 Import durchführen (LM163)
6.1 Reihenfolge
1.	Zuerst eine kleine Testdatei (5–20 Artikel) importieren und kontrollieren.
2.	Dann die übrigen Dateien, je höchstens 500 Zeilen.
3.	Dateien mit Einheiten, die noch nicht in MD017 angelegt sind, erst nach Anlage der Einheit importieren.
	Datei
	Zeilen
	Wann

	[auszufüllen] (Testdatei)
	[auszufüllen]
	zuerst

	[auszufüllen]
	[auszufüllen]
	nach Kontrolle der Testdatei


Tab. 5: Importdateien der Stumatec (vor Ort ausfüllen)
6.2 Schritt für Schritt
1.	Desktop-Client: Übersicht Artikel (MD001) öffnen und Suche ausführen, damit ein Suchergebnis angezeigt wird.
2.	Im Suchergebnis rechtsklicken → Artikel importieren. Es öffnet sich Datei importieren (LM163).
3.	Datei: die Excel-Datei .xlsx über den Upload-Knopf (Hinzufügen) wählen. Keinen Pfad eintippen, keine .xml-Datei wählen.
4.	Schnittstellenzuordnungsprofil: das zur Vorlage passende Profil, z. B. EXCEL_ITEM_V5 (Standard) oder EXCEL_ITEM_EXT.
5.	Zeichencodierung: UTF-8.
6.	Konverter: JsonConverter (nicht CSV, nicht Xml).
7.	Systempartner: HOST.
8.	Verarbeitungspfad: leer lassen.
9.	Importieren. Es kommt keine Erfolgsmeldung – Ergebnis in DI002 prüfen (Kapitel 7).
	Feld in LM163
	Wert
	Nicht verwenden

	Datei
	Excel .xlsx (nach Vorlage)
	.xml-Profil, eingetippter Pfad

	Schnittstellenzuordnungsprofil
	EXCEL_ITEM_V5 oder EXCEL_ITEM_EXT
	Profil, das nicht zur Vorlage passt

	Zeichencodierung
	UTF-8
	–

	Konverter
	JsonConverter
	CSV-, Xml-Konverter

	Systempartner
	HOST
	–

	Verarbeitungspfad
	leer
	–


Tab. 6: Einstellungen in LM163 (live bestätigt 26.10.2026)
[image: ]
Abb. 3: Übersicht Artikel (MD001) – Suchergebnis, Rechtsklick „Artikel importieren“ – Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen)
[image: ]
Abb. 4: Datei importieren (LM163) mit Excel-Datei, Profil, JsonConverter und HOST – Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen)
	Was bedeutet „Import abbrechen“?
Ist das Profil auf Import abbrechen (ABORT_IMPORT) gestellt, ändert WAMAS bei einem Fehler nichts. Sie können die Datei korrigieren und erneut importieren.



Quelle: Live-Import vor Ort Stumatec (26.10.2026); KH-A Kap. 6.2, 6.3 (Upload-Knopf live 17.10.); AH28 3.5.6 S. 90–92
7 Ergebnis kontrollieren (DI002 / MD001)
1.	Übersicht eingehende Systempartnernachrichten (DI002) öffnen → Suche.
2.	Neueste Nachricht prüfen: Status Fertiggestellt, Anzahl Telegramme, Hauptdatensatztyp.
3.	In Übersicht Artikel (MD001) Stichproben suchen, z. B. die erste und letzte Artikelnummer der Datei. Variante (STM/STS) und Klient kontrollieren.
4.	Anzahl prüfen: Suche in MD001 und Export des Ergebnisses (Excel) mit der Zeilenzahl der Datei vergleichen [vor Ort prüfen].
5.	Bei Profil EXCEL_ITEM_EXT: zusätzlich in MD001 prüfen, ob externalItem (Extern-Kennzeichen) wie in der Datei gesetzt ist [vor Ort prüfen].
[image: ]
Abb. 5: DI002 – Ergebnis der Importe (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
[image: ]
Abb. 6: Übersicht Artikel (MD001) nach dem Import (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
Quelle: KH-A Kap. 6.4; Live-Import vor Ort Stumatec (26.10.2026)
8 Fehler beheben
8.1 Fehlerprotokoll
1.	In DI002 die Nachricht mit Status Fehler wählen → Registerkarte Fehlerhafte eingehende Systempartnernachricht.
2.	Fehlerprotokoll (DI003) lesen.
3.	Ursache in der Excel-Datei beheben und die Datei erneut importieren. (Alternativ Bearbeiten → SPM-Dateneditor DI005 und Wiederholen – nur für kleine Korrekturen und nur Fehler-Nachrichten im Status NEW.)
[image: ]
Abb. 7: DI002 mit Fehler (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
8.2 Bekannte Meldungen
	Meldung
	Ursache
	Abhilfe

	„workbook is null“ / „getNumberOfSheets“
	in LM163 die Profil-XML statt der Excel-Datei gewählt
	in LM163 die .xlsx wählen; XML nur in LM160

	„Cannot invoke java.lang.reflect.Field.get(Object) because field is null“
	Profil EXCEL_ITEM_EXT / Spalte externalItem (altes Verhalten)
	Profil EXCEL_ITEM_V5 mit V5-Vorlage verwenden; bei EXT Ergebnis in DI002 prüfen

	„Dateien konnten nicht importiert werden.“
	Pfad eingetippt
	Datei über Upload-Knopf wählen

	„Hauptdatensatztyp konnte nicht bestimmt werden.“
	Excel oder Profil-XML über Dateien importieren (DI014) statt LM163 bzw. LM160
	Excel nur über MD001 → Artikel importieren; Profil nur über LM160/LM161

	Profil fehlt in der Auswahl von LM163
	Profil noch nicht angelegt
	Profil in LM160 aus XML importieren (Kapitel 4)

	„Keine Daten gefunden“ (Datenfeld in LM161)
	Satzart nicht übernommen
	Satzart wählen, Feld verlassen, Profilkopf speichern, dann Datenfeld

	Fehler zur Variante [vor Ort prüfen]
	Wert ausser STM/STS eingetragen
	Variante über Dropdown auf STM oder STS setzen

	Fehler zur Mengeneinheit [vor Ort prüfen]
	Einheit fehlt in MD017 (beim Klienten der Datei)
	Einheit anlegen (Freigabe) oder Zeilen entfernen

	Fehler zur Warengruppe [vor Ort prüfen]
	Warengruppe verlangt, aber nicht vorhanden
	Warengruppe in MD017 anlegen

	„Name des Datensatztyp-Tags WLSITEMIMAGE001 enthält ungültige Daten.“
	Satzart aus 2.8, Schnittstelle auf 2.7
	Satzart nicht verwenden


Tab. 7: Bekannte Meldungen
Quelle: Live-Import vor Ort Stumatec (26.10.2026); KH-A Kap. 6.4, 6.5; TL Z. 14, 55, 251; WDW-AI Kap. 2.1, 3.4
9 Optional: Einlagerauftrag mit Wareneigentümer
Ein Wareneigentümer lässt sich bei der manuellen Einlagerung am Touch-Client nicht wählen (Befund SSI-Testsystem, 22.10.2026). Er kommt über einen Einlagerauftrag an den Bestand: im Betrieb vom ERP, ohne ERP per Telegramm-Datei (Satzart WLSSD002).
9.1 Voraussetzungen und Felder
Wareneigentümer als Partner angelegt (MD018) und in Klient pflegen (MD017), Registerkarte Wareneigentümer, eingetragen.
Artikel, Einheit, Einlagerbedarfstyp (z. B. RECV) und Zone existieren beim Klienten.
Datei UTF-8, HEADER_SOURCE = HOST, demandNo neu und ≤ 20 Zeichen, noteNo ≤ 18 Zeichen.
	Feld
	Ebene
	Beispiel (SSI-Testsystem)
	Bedeutung

	clientId
	Kopf WLSSD002
	DEFAULT
	Klient

	demandNo
	Kopf und Zeile
	SD-OWN-STM-20261023
	Auftragsnummer, ≤ 20 Zeichen

	noteNo
	Kopf
	LS-OWN-STM-261023
	Lieferscheinnummer, ≤ 18 Zeichen

	typeId
	Kopf
	RECV
	Einlagerbedarfstyp

	itemNo, variant, baseQty
	Zeile WLSSDL002
	TEST_WD_ART_09, Variante des Artikels (Stumatec: STM/STS), 3
	Artikel und Menge

	gow
	Zeile WLSSDL002
	pSTUMATEC
	Wareneigentümer (Partner-ID)


Tab. 8: Felder des Einlagerauftrags (Testdaten, Partner-IDs der Stumatec **[auszufüllen]**)
9.2 Schritte
1.	DI002 öffnen, rechts in die Ergebnistabelle klicken → Dateien importieren… (DI014).
2.	Ordnerknopf neben Dateipfad → Add → JSON-Datei wählen → OK. Pfad nicht eintippen.
3.	Zeichenkodierung UTF-8, Konverter JsonConverter, Systempartner HOST, Verarbeitungspfad leer → Importieren.
4.	In DI002 Suche: Hauptstatus Fertiggestellt, Hauptdatensatztyp WLSSD002; InSPM-Nummer notieren.
5.	Auftrag in Übersicht Einlagerbedarfe (LM080) prüfen und am LOGIMAT über die Kachel Einlagerung einlagern.
	Erst mit einem Datensatz testen
Ein importierter Einlagerbedarf liess sich im Test nicht einfach stornieren (erst nach Storno der Tablaranforderung in LM062). Ob Bestand, Reservierung und Inventur je Wareneigentümer getrennt laufen, ist noch zu verifizieren (Dokument 12).



Quelle: Telegramm-Anleitung 2.8 V 1.0 Kap. 5.2, 6, 8, 9; Testablauf Modelle 3/4 (23.10.2026)
10 Stolperfallen
XML und Excel verwechselt: .xml nur in LM160, .xlsx nur in LM163 – sonst „workbook is null“.
Falscher Konverter in LM163: immer JsonConverter, nicht CSV oder Xml.
Profil und Vorlage passen nicht zusammen (z. B. EXT_v2-Datei mit Profil V5) → falsche oder leere Felder. Tabelle in Kapitel 3.2 beachten.
Variante frei eingetippt statt Dropdown → nur STM oder STS; nicht STUMATEC, STUDERSON, 00000 oder TOOLS.
Profil-XML über DI014 importiert → es entsteht kein Profil.
externalItem / EXCEL_ITEM_EXT: „field is null“ möglich → Ergebnis in DI002 prüfen, im Zweifel V5.
Excel speichert Nummern als Zahl (z. B. 9002323 → 9002323.0) → Zellen immer als Text.
Spalten verschoben oder Blatt „Artikel“ nicht an erster Stelle → falsche Felder.
Datei mit einer Einheit, die beim Klienten noch fehlt → Import bricht ab (nichts angelegt).
Gleiche Datei zweimal importiert → Artikel werden aktualisiert, nicht doppelt angelegt [vor Ort prüfen].
Mehrere WAMAS-Tabs offen → Session-Fehler.
Falscher Klient in der Spalte Mandant (clientId) → Artikel landen beim falschen Klienten.
Einlagerauftrag mit falschem gow → Bestand gehört dem falschen Wareneigentümer.
11 Praxisbeispiele
11.1 Erstimport mit V5
1.	Im Ordner 10_Artikel_Import die Datei EXCEL_ITEM_V5_profile.xml in LM160 über Aus XML-Datei importieren (UTF-8) einlesen; Profil EXCEL_ITEM_V5 in LM161 kontrollieren.
2.	EXCEL_ITEM_V5_Vorlage.xlsx kopieren, fünf Schulungsartikel SCHULUNG-001 bis SCHULUNG-005 eintragen, Variante STM per Dropdown, Einheit PCS, Klient nach Entscheid.
3.	In MD001 → Artikel importieren (LM163): Datei = Excel, Profil EXCEL_ITEM_V5, UTF-8, JsonConverter, HOST, Verarbeitungspfad leer → Importieren.
4.	In DI002 Status Fertiggestellt prüfen, in MD001 die fünf Artikel suchen.
11.2 Fehlerfall „workbook is null“
In LM163 wurde versehentlich EXCEL_ITEM_V5_profile.xml als Datei gewählt. Abhilfe: Dialog neu öffnen, im Feld Datei die .xlsx wählen, übrige Felder wie Tab. 6 – Import läuft.
12 Quellenverzeichnis
	Kürzel
	Dokument / Datei

	VO
	Live-Import vor Ort bei der Stumatec, 26.10.2026 (LM160/LM163, Konverter, Profil/Vorlage, Variante STM/STS)

	KH-A
	Know-how Admin-/Desktop-Client, Stand 17.10.2026

	TL
	Testlog WAMAS Dev 16.–23.10.2026

	AH28 / IF28
	Administrator Manual 2.8 / Interface Manual 2.8

	WDW-AI
	How-to Artikel anlegen und importieren 2.8 V 1.0

	TG28
	Telegramm-Anleitung Stammdaten- und Auftragsimport 2.8 V 1.0

	V5
	EXCEL_ITEM_V5_Vorlage.xlsx, EXCEL_ITEM_V5_profile.xml (Stand 17.10.2026)

	Vorlagen
	Stumatec_EXCEL_ITEM_MIN_Vorlage_v1.0.xlsx, Stumatec_EXCEL_ITEM_EXT_v2_Vorlage (Ordner 10_Artikel_Import, Sobo)


Tab. 9: Quellen
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