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1 Über dieses Dokument
1.1 Zweck
Diese Anleitung erklärt, was externe Referenzen in WAMAS Lift & Store 2.7 sind, wo sie in der Oberfläche vorkommen, wie Sie sie anlegen, welche Einstellungen die Administration vornehmen kann und wie externe Referenzen über die Systempartnerschnittstelle (ERP bzw. WAMAS WMS) übertragen werden.
1.2 So lesen Sie dieses Dokument
Kapitel 2–4 richten sich an Anwender und Key-User (Begriffe, Masken, Schritt-für-Schritt-Anleitungen).
Kapitel 5 richtet sich an Administratoren (Systempartner-Einstellungen, Systemparameter).
Kapitel 6 richtet sich an Integrationsteams (Satzarten, Felder, Beispieltelegramme).
Kapitel 7 und 8 fassen Stolperfallen und Dokumentationslücken zusammen; Kapitel 9 listet alle Quellen mit Kapitelangaben.
Unter jedem Abschnitt finden Sie eine Quellenzeile. Abkürzungen: BH = Benutzerhandbuch 2.7, AH = Administratorhandbuch 2.7, IF-ERP = Interface Manual WLS – ERP 2.7, IF-WCS = Interface Manual WLS – WAMAS WMS/MFS 2.7, TB = Telegrammbeispiele 2.7.0. Details siehe Kapitel 9.
1.3 Dokumentinformationen und Konventionen
	Merkmal
	Angabe

	Titel
	How-to-Handbuch „Externe Referenzen verwenden“

	Produkt / Release
	WAMAS Lift & Store 2.7 (früher: WAMAS LogiMat)

	Dokumentversion
	V 1.0, Stand 14.10.2026

	Sprache
	Deutsch (de-DE)

	Zielgruppe
	Anwender, Key-User und Administratoren beim Kunden; Projekt- und Integrationsteams (ERP/WMS-Schnittstelle)

	Grundlage
	Ausschließlich die offiziellen Handbücher zu Release 2.7 (Abgleich mit 2.8) und die Telegrammbeispiele 2.7.0, siehe Kapitel 9 „Quellenverzeichnis“



	Hinweis
Dieses Dokument fasst ausschließlich Informationen zusammen, die in den genannten Quellen dokumentiert sind. Es werden keine Felder, Menüs oder Verhaltensweisen ergänzt. Stellen, zu denen die Unterlagen keine Aussage treffen, sind mit dem grauen Kasten „In den Unterlagen nicht beschrieben“ gekennzeichnet.
Bezeichnungen von Dialogen, Registerkarten, Feldern und Icons sind fett gesetzt und entsprechen der deutschen Oberfläche laut Benutzer- bzw. Administratorhandbuch 2.7. Schnittstellen-Satzarten und Feldnamen sind in Festbreitenschrift gesetzt und entsprechen dem englischsprachigen Interface Manual.



2 Was sind externe Referenzen?
2.1 Definition
Das Benutzerhandbuch definiert den Begriff wie folgt:
	Definition (BH, Kap. 5.3.1.2)
„Eine externe Referenz bezeichnet Informationen aller Art, die standardmäßig nicht in WAMAS L&S verwaltet werden und die zur weiteren Verarbeitung an Systempartner übermittelt werden können.“



Externe Referenzen sind damit frei belegbare Zusatzinformationen zu einem Bedarf (Einlagerbedarf, Kommissionierbedarf, Inventurbedarf). WAMAS Lift & Store verwendet sie nicht selbst für die Lagerlogik, sondern speichert sie und kann sie an Systempartner (z. B. das ERP) zurückmelden.
Quelle: BH Kap. 5.3.1.2 (S. 67)
2.2 Aufbau einer externen Referenz
Eine externe Referenz besteht aus einem Schlüssel und bis zu zwei Werten:
	Feld in der Oberfläche
	Feld in der Schnittstelle
	Typ / Länge
	Bedeutung laut Unterlagen

	Ursprung
	–
	–
	Wird im Dialog LM157 Externe Referenzzeile pflegen mit dem Wert HAND vorbelegt und kann nicht geändert werden.

	Schlüssel
	extRefKey
	String, 64
	Eindeutiger Name der externen Referenz („external reference key“).

	Wert 1
	extRefVal1
	String, 512
	Erster Wert zum Schlüssel; optional.

	Wert 2
	extRefVal2
	String, 512
	Zweiter Wert zum Schlüssel; darf leer sein. Laut BH kann die Eingabe „bei Wertebereichen“ erforderlich sein.


Tab. 1: Felder einer externen Referenz
Externe Referenzen gibt es auf zwei Ebenen: zum Bedarf (Kopf) und zur Bedarfszeile. Beide Ebenen sind in der Schnittstelle definiert (siehe Kapitel 6). Einem Bedarf bzw. einer Zeile können beliebig viele externe Referenzen zugeordnet sein (Anzahl 0…n).
Quelle: BH Kap. 5.3.1.2 (S. 67–68), 6.2.1.1.2 (S. 92); IF-ERP Kap. 6.1, 6.1.1.4–6.1.1.5, 6.1.2.4–6.1.2.5 (S. 67, 74–75, 79)
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Was mit „Wertebereichen“ bei Wert 2 konkret gemeint ist (z. B. Von-/Bis-Logik), wird nicht erläutert.
Welche weiteren Werte außer HAND das Feld Ursprung annehmen kann (z. B. bei Referenzen aus der Schnittstelle oder aus dem Splitten), ist nicht beschrieben.
Die Pflege externer Referenzen auf Zeilenebene in der Oberfläche ist nicht beschrieben; die Anleitungen im BH beziehen sich nur auf die Registerkarte Externe Referenz des Bedarfs bzw. der Bedarfsvorlage.



2.3 Wofür werden externe Referenzen verwendet?
Laut den Unterlagen kommen externe Referenzen in folgenden Situationen vor:
Manuelle Erfassung beim Anlegen eines Einlager-, Kommissionier- oder Inventurbedarfs (Registerkarte Externe Referenz).
Vorlagen: In einer Bedarfsvorlage hinterlegte externe Referenzen werden automatisch dem entsprechenden Kommissionier- oder Einlagerbedarf hinzugefügt.
Splitten von Bedarfen: Beim Splitten eines Einlager-, Kommissionier- oder Inventurbedarfs erhält der neue Bedarf automatisch eine externe Referenz, welche die ursprüngliche Bedarfsnummer enthält.
Empfang vom Systempartner: Das ERP kann externe Referenzen zu Bedarf und Bedarfszeile mitsenden.
Rückmeldung an den Systempartner: Quittierungen für Einlager-, Kommissionier- und Inventurbedarfe enthalten eigene Satzarten für externe Referenzen.
WAMAS Lift & Store als WCS: In der Kommissionieranforderung vom übergeordneten WAMAS WMS können externe Referenzen übertragen werden; ein Systemparameter legt fest, welcher Wert daraus als externe Referenz am Kommissionierbedarf gesetzt wird.
Quelle: BH Kap. 5.3.1.2, 6.2.1.1.2–6.2.3.1.2, 6.4.7–6.4.9; AH Kap. 3.11.2 (S. 183); IF-ERP Kap. 6–8; IF-WCS Kap. 9
2.4 Abgrenzung: Was keine externe Referenz ist
In den Handbüchern kommt das Wort „extern“ in mehreren anderen Zusammenhängen vor. Diese Funktionen haben nichts mit externen Referenzen zu tun:
	Begriff
	Bedeutung laut Unterlagen
	Quelle

	Externe Ladeeinheiten / externe LE-ID
	Versand-Ladeeinheiten oder avisierte Ladeeinheiten, die automatisch angelegt werden, sobald ein Kommissionierbedarf geplant wird.
	BH 6.7.1

	Externe Lagerplätze / externe Lagerplatzgruppen
	Lagerplätze, an denen u. a. Einlagerung, Kommissionierung, Bestandsverteilung und spontane Inventur am Mobilterminal durchgeführt werden.
	BH Kap. 4 (Mobilterminal), 5.4.1

	Checkbox Externer Artikel
	Markiert einen Artikel als extern; er kann am Mobilterminal verarbeitet werden.
	AH 3.6.3.7, 3.6.5.3

	Externe Lagerreservierungsstrategie
	Strategien ABC_EXTERNAL, ASSIGNMENT_EXTERN, LOWEST_STOCK_EXTERN für externe Lagerplätze.
	AH 3.6.1.5, 3.6.1.11, 3.6.3.7

	Externe inSPM / outSPM
	Systempartnernachricht im externen Format des Systempartners (vor bzw. nach der Konvertierung).
	AH 3.5; IF-ERP 2.1


Tab. 2: Begriffe mit „extern“, die keine externen Referenzen sind
2.5 Feld „Scheinnummer“
In den Kopfdaten von Bedarfen und Bedarfsvorlagen gibt es das Feld Scheinnummer. Laut BH wird dort „die vom externen Systempartner gesendete Scheinnummer“ angezeigt; in der Beschreibung der Bedarfsvorlage heißt es „die vom externen Systempartner gesendete externe Referenz“. Die Scheinnummer ist ein einzelnes Anzeigefeld und nicht identisch mit der Registerkarte Externe Referenz (Schlüssel/Wert-Liste).
In der Schnittstelle gibt es im Bedarfskopf das Feld noteNo („Note number“, String 18), das laut IF-ERP „nur informativen Zwecken dient“.
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Dass das Feld Scheinnummer dem Schnittstellenfeld noteNo entspricht, liegt nahe, wird in den Unterlagen aber nicht ausdrücklich zugeordnet.



	Hinweis für Umsteiger von Release 2.4
Im Benutzerhandbuch WAMAS LogiMat 2.4 (V 5.0) hieß das entsprechende Kopffeld noch Externe Referenz und zeigte „die vom externen Systempartner gesendete Auftragsnummer“. Wer ältere Unterlagen oder Schulungen kennt, sollte diese Namensänderung beachten.



Quelle: BH Kap. 5.3.1 (S. 67), 6.2.1.1.2 (S. 92), 6.2.1.1.3 (S. 93), 6.2.2.1.2 (S. 100), 6.2.2.1.3 (S. 102); IF-ERP Kap. 6.1.1.1, 6.1.2.1 (S. 68, 76); BH LogiMat 2.4 V 5.0, Kap. 4.5.1.1
3 Externe Referenzen in der Oberfläche
Die folgende Tabelle zeigt alle Dialoge, in denen die Unterlagen externe Referenzen erwähnen.
	Dialog
	Client
	Ort / Element
	Zweck
	Quelle

	LM116 Bedarfsvorlage pflegen
(aufgerufen aus LM040 Übersicht WAMAS L&S, Registerkarte Übersicht Vorlagen)
	Touch
	Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen → LM157 Externe Referenzzeile pflegen
	Externe Referenzvorlagen pflegen; werden neuen Bedarfen automatisch hinzugefügt
	BH 5.3.1, 5.3.1.2, 5.3.2

	LM081 Einlagerbedarf pflegen
	Desktop
	Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen
	Externe Referenz zum Einlagerbedarf erfassen
	BH 6.2.1.1.2

	LM086 Einlagerbedarf anlegen
(aus LM040, Registerkarte Übersicht Aufträge)
	Touch
	Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen
	Externe Referenz zum Einlagerbedarf erfassen
	BH 6.2.1.1.3

	LM072 Kommissionierbedarf pflegen
	Desktop
	Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen
	Externe Referenz zum Kommissionierbedarf erfassen
	BH 6.2.2.1.2

	LM087 Kommissionierbedarf anlegen
(aus LM040, Registerkarte Übersicht Aufträge)
	Touch
	Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen
	Externe Referenz zum Kommissionierbedarf erfassen
	BH 6.2.2.1.3

	LM091 Inventurbedarf pflegen
	Desktop
	Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen
	Externe Referenz zum Inventurbedarf erfassen
	BH 6.2.3.1.2

	LM080 Übersicht Einlagerbedarfe / LM023 Einlagerbedarfsdetails anzeigen
	Desktop / Touch
	Kontextmenü bzw. Icon Splitten
	Neuer Bedarf erhält automatisch eine externe Referenz mit der ursprünglichen Bedarfsnummer
	BH 6.4.7

	LM071 Übersicht Kommissionierbedarfe / LM026 Kommissionierbedarfsdetails anzeigen
	Desktop / Touch
	Kontextmenü bzw. Icon Splitten
	wie oben
	BH 6.4.8

	LM090 Übersicht Inventurbedarfe / LM028 Inventurbedarfsdetails anzeigen
	Desktop / Touch
	Kontextmenü bzw. Icon Splitten
	wie oben
	BH 6.4.9

	MD096 Systempartnerschnittstelle pflegen (WAMAS als WMS zu ERP)
	Desktop (Admin)
	Checkbox Externe Referenzen inkludieren auf mehreren Quittierungs-Registerkarten
	Externe Referenzen in die outSPM an das ERP aufnehmen
	AH 3.5.2.2–3.5.2.7

	Globale Systemparameter
	Desktop (Admin)
	Parameter logimat.picking.wcs.extRefKey
	Externe Referenz am Kommissionierbedarf aus WCS-Kommissionieranforderung setzen
	AH 3.11.2


Tab. 3: Dialoge mit Bezug zu externen Referenzen
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Eine Suche oder Filterung nach externen Referenzen (z. B. in LM040, LM071, LM080 oder LM090 über Suche / Erweiterte Suche) ist nicht beschrieben.
Eine Anzeige der externen Referenzen in den Detaildialogen (z. B. LM023, LM026, LM028) ist nicht beschrieben.
Ein Bezug externer Referenzen zu Artikeln (Artikelstamm) ist nicht beschrieben. Die Artikel-Satzart der Schnittstelle enthält nur das Feld externalItem („External item“), das etwas anderes bedeutet (siehe Tab. 2).



4 Schritt-für-Schritt-Anleitungen
4.1 Externe Referenz in einer Bedarfsvorlage hinterlegen
Verwenden Sie Bedarfsvorlagen, wenn immer wieder dieselben externen Referenzen an neuen Bedarfen benötigt werden. Die in der Vorlage angelegten externen Referenzen werden laut BH automatisch dem entsprechenden Kommissionier- oder Einlagerbedarf hinzugefügt.
Voraussetzung: Sie arbeiten am Touch-Client.
Neue Bedarfsvorlage anlegen:
1.	Öffnen Sie den Dialog LM040 Übersicht WAMAS L&S.
2.	Tippen Sie auf der Registerkarte Übersicht Vorlagen auf das Icon Vorlage anlegen. Der Dialog LM116 Bedarfsvorlage pflegen öffnet sich.
3.	Füllen Sie die Kopfdaten aus: Klient, Vorlagentyp (Kommissionierbedarf oder Einlagerbedarf), Bedarfstyp, Systempartner, WAMAS Lift & Store-Zone, Bedarfsvorlagen-ID und Priorität.
4.	Legen Sie auf der Registerkarte Bedarfszeilenvorlage die benötigten Zeilen an (Icon Datensatz anlegen, Dialog LM017 Bedarfszeilenvorlage anlegen).
5.	Wechseln Sie auf die Registerkarte Externe Referenz und tippen Sie auf das Icon Datensatz anlegen. Der Dialog LM157 Externe Referenzzeile pflegen öffnet sich.
6.	Prüfen Sie das Feld Ursprung: Es ist mit HAND vorbelegt und kann nicht geändert werden.
7.	Geben Sie im Feld Schlüssel einen eindeutigen Namen für die externe Referenz ein.
8.	Geben Sie im Feld Wert 1 ggf. einen Wert ein.
9.	Geben Sie im Feld Wert 2 ggf. einen Wert ein. Bei Wertebereichen kann diese Eingabe erforderlich sein.
10.	Tippen Sie auf das Icon Speichern. Die Bedarfsvorlage ist gespeichert.
Bestehende Bedarfsvorlage ergänzen: Öffnen Sie LM040 Übersicht WAMAS L&S, suchen Sie die Vorlage auf der Registerkarte Übersicht Vorlagen über den Bereich Suchkriterien, wählen Sie sie aus und tippen Sie auf Bearbeiten. Im Dialog LM116 Bedarfsvorlage pflegen gehen Sie wie ab Schritt 5 beschrieben vor.
Quelle: BH Kap. 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2 (S. 66–68)
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Wie aus einer Bedarfsvorlage ein konkreter Bedarf erzeugt wird (Bedienablauf), ist im BH 2.7 nicht beschrieben.
Ob vorhandene externe Referenzen einer Vorlage geändert oder gelöscht werden können, ist nicht beschrieben.



4.2 Externe Referenz beim manuellen Anlegen eines Bedarfs erfassen
Das Vorgehen ist für Einlager-, Kommissionier- und Inventurbedarfe gleich. Wählen Sie zunächst den passenden Dialog:
	Bedarfsart
	Desktop
	Touch-Client
	Quelle

	Einlagerbedarf
	LM081 Einlagerbedarf pflegen (Schritt 8)
	LM040 › Übersicht Aufträge › Icon Einlagerbedarf anlegen → LM086 Einlagerbedarf anlegen (Schritt 8)
	BH 6.2.1.1.2, 6.2.1.1.3

	Kommissionierbedarf
	LM072 Kommissionierbedarf pflegen (Schritt 7)
	LM040 › Übersicht Aufträge › Icon Kommissionierbedarf anlegen → LM087 Kommissionierbedarf anlegen (Schritt 7)
	BH 6.2.2.1.2, 6.2.2.1.3

	Inventurbedarf
	LM091 Inventurbedarf pflegen (Schritt 20)
	nicht beschrieben
	BH 6.2.3.1.2


Tab. 4: Dialoge zum Anlegen von Bedarfen mit externer Referenz
So gehen Sie vor:
1.	Öffnen Sie den Dialog aus Tab. 4 und erfassen Sie wie gewohnt die Kopfdaten (z. B. Klient, Lagerstandort, Systempartner, Priorität, Bedarfstyp, WAMAS Lift & Store-Zone) sowie die Bedarfszeilen.
2.	Wechseln Sie auf die Registerkarte Externe Referenz.
3.	Klicken (Desktop) bzw. tippen (Touch-Client) Sie auf das Icon Datensatz anlegen.
4.	Geben Sie im Feld Schlüssel einen eindeutigen Namen für die externe Referenz ein.
5.	Geben Sie im Feld Wert 1 ggf. einen Wert ein.
6.	Geben Sie im Feld Wert 2 ggf. einen Wert ein. Bei Wertebereichen kann diese Eingabe erforderlich sein.
7.	Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für weitere externe Referenzen.
8.	Bestätigen Sie mit dem Button Speichern.
Ergebnis: Der Bedarf ist mit den externen Referenzen gespeichert. Abhängig von den Einstellungen lautet der Hauptstatus Neu oder Freigegeben (Desktop) bzw. Neu (Touch-Client; laut BH nur für Einlager- und Kommissionierbedarf beschrieben).
Quelle: BH Kap. 6.2.1.1.2 (S. 91–93), 6.2.1.1.3 (S. 93–94), 6.2.2.1.2 (S. 99–101), 6.2.2.1.3 (S. 101–102), 6.2.3.1.2 (S. 107–108)
	Hinweis
Schritt 7 (weitere Referenzen) leitet sich daraus ab, dass die Schnittstelle 0…n externe Referenzen je Bedarf zulässt (IF-ERP Kap. 6.1, 7.1, 8.1). Die BH-Anleitungen beschreiben jeweils das Anlegen eines Datensatzes.



	In den Unterlagen nicht beschrieben
Ob im Dialog zum Erfassen der externen Referenz am Bedarf ebenfalls das Feld Ursprung angezeigt wird und welcher Dialogname sich öffnet, ist in den Bedarfs-Anleitungen nicht angegeben (nur für die Bedarfsvorlage: LM157).
Das Anlegen eines Inventurbedarfs am Touch-Client ist nicht beschrieben.
Das nachträgliche Bearbeiten oder Löschen externer Referenzen an einem bestehenden Bedarf ist nicht beschrieben.



4.3 Externe Referenzen vom Systempartner empfangen
Laut BH sendet der Systempartner Einlager-, Kommissionier- und Inventurbedarfe über die Schnittstelle an WAMAS. Externe Referenzen werden dabei als eigene Untersätze mitgeschickt:
1.	Erstellen Sie im ERP die Bedarfsnachricht mit dem Mastersatz (WLSSD002, WLSPD002 bzw. WLSINVD002) und den Bedarfszeilen.
2.	Fügen Sie für jede externe Referenz zum Bedarf einen Kopf-Untersatz hinzu (WLSSDEXTREF001, WLSPDEXTREF001 bzw. WLSINVDEXTREF001) mit clientId, demandNo, extRefKey, extRefVal1, extRefVal2.
3.	Fügen Sie für jede externe Referenz zu einer Zeile einen Zeilen-Untersatz hinzu (WLSSDLEXTREF001, WLSPDLEXTREF001 bzw. WLSINVDLEXTREF001) und geben Sie zusätzlich sysPartnerLine der betreffenden Zeile an.
4.	Senden Sie die Nachricht über den konfigurierten Empfänger (Datei, Tabelle, REST usw.) an WAMAS Lift & Store.
Satzarten, Felder und Beispiele finden Sie in Kapitel 6.
Quelle: BH Kap. 6.2.1.1.1, 6.2.2.1.1, 6.2.3.1.1; IF-ERP Kap. 6.1, 7.1, 8.1; TB
4.4 Externe Referenz durch Splitten eines Bedarfs
Beim Splitten eines Bedarfs legt WAMAS Lift & Store einen neuen Bedarf mit der Restmenge an. Dem neuen Bedarf wird automatisch eine externe Referenz hinzugefügt, welche die ursprüngliche Bedarfsnummer enthält. So bleibt nachvollziehbar, aus welchem Bedarf der neue Bedarf entstanden ist.
	Bedarfsart
	Voraussetzungen laut BH

	Einlagerbedarf
	Hauptstatus Aktiv oder Reserviert; gelieferte Menge kleiner als bestellte Menge; es wurde bereits eine Menge eingelagert.

	Kommissionierbedarf
	Hauptstatus Aktiv oder Reserviert; gelieferte Menge kleiner als bestellte Menge; es wurde bereits eine Menge kommissioniert.

	Inventurbedarf
	Hauptstatus Aktiv oder Reserviert; mindestens ein Zählergebnis wurde erfasst.


Tab. 5: Voraussetzungen für das Splitten
Am Desktop splitten:
1.	Öffnen Sie die Übersicht der Bedarfsart: LM080 Übersicht Einlagerbedarfe, LM071 Übersicht Kommissionierbedarfe oder LM090 Übersicht Inventurbedarfe.
2.	Suchen Sie den Bedarf über Suche oder Erweiterte Suche und wählen Sie ihn aus.
3.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bedarf und wählen Sie im Kontextmenü Splitten.
4.	Bestätigen Sie den Bestätigungsdialog.
Am Touch-Client splitten:
1.	Öffnen Sie LM040 Übersicht WAMAS L&S.
2.	Suchen Sie den Bedarf über Suche oder Erweiterte Suche und wählen Sie ihn aus.
3.	Tippen Sie auf das Icon Details. Es öffnet sich LM023 Einlagerbedarfsdetails anzeigen, LM026 Kommissionierbedarfsdetails anzeigen bzw. LM028 Inventurbedarfsdetails anzeigen.
4.	Tippen Sie auf das Icon Splitten und bestätigen Sie die Frage mit Ja.
Ergebnis: Ein neuer Bedarf mit der restlichen Menge wird angelegt (Hauptstatus Aktiv); der ursprüngliche Bedarf erhält den Hauptstatus Fertiggestellt. Der neue Bedarf trägt eine externe Referenz mit der ursprünglichen Bedarfsnummer.
Quelle: BH Kap. 6.4.7, 6.4.8, 6.4.9 (S. 135–138)
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Welcher Schlüssel für die beim Splitten automatisch erzeugte externe Referenz verwendet wird und in welchem Wertfeld die ursprüngliche Bedarfsnummer steht, ist nicht beschrieben.
Ob diese automatisch erzeugte Referenz in der Quittierung an das ERP mitgesendet wird, ist nicht beschrieben.



4.5 Externe Referenzen anzeigen, suchen, ändern
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Die Unterlagen beschreiben weder eine Anzeige der externen Referenzen bestehender Bedarfe noch eine Suche oder Filterung danach, noch das Ändern oder Löschen.
Das Bearbeiten und Löschen ist nur für Bedarfszeilen beschrieben (Icons Datensatz bearbeiten / Datensatz löschen), nicht für externe Referenzen.



5 Konfiguration und Administration
5.1 Externe Referenzen in ERP-Quittierungen mitsenden (MD096)
Im Dialog MD096 Systempartnerschnittstelle pflegen (WAMAS als WMS zu ERP) legen Sie fest, welche Informationen die ausgehenden Systempartnernachrichten (outSPM) an das ERP enthalten. Auf mehreren Quittierungs-Registerkarten gibt es dafür die Checkbox Externe Referenzen inkludieren.
	Registerkarte in MD096
	Wortlaut im AH
	Kapitel (Schritt)

	Quittierung WE-Auftrag
	„Wenn die outSPM Informationen zu externen Referenzen enthalten soll …“
	AH 3.5.2.2 (Schritt 12)

	Anlieferungsquittierung
	wie oben
	AH 3.5.2.3 (Schritt 23)

	Ladungsquittierung
	„… Informationen über die externen Referenzen in der Sendung …“
	AH 3.5.2.4 (Schritt 12)

	WA-Auftragsquittierung
	wie oben
	AH 3.5.2.6 (Schritt 15)

	Auslieferungsquittierung
	wie oben
	AH 3.5.2.7 (Schritt 30)


Tab. 6: Checkbox „Externe Referenzen inkludieren“ im Dialog MD096
So aktivieren Sie die Übertragung:
1.	Öffnen Sie den Dialog MD096 Systempartnerschnittstelle pflegen (WAMAS als WMS zu ERP).
2.	Wählen Sie im Feld Systempartner den ERP-Systempartner aus.
3.	Öffnen Sie die gewünschte Quittierungs-Registerkarte aus Tab. 6.
4.	Prüfen Sie Ziel-Systempartner, Konverter und Hauptdatensatztyp.
5.	Aktivieren Sie die Checkbox Externe Referenzen inkludieren.
6.	Betätigen Sie den Button Speichern.
Quelle: AH Kap. 3.5.2, 3.5.2.2, 3.5.2.3, 3.5.2.4, 3.5.2.6, 3.5.2.7 (S. 76–84)
	Hinweis
Die Registerkarten in MD096 betreffen WMS-Objekte (WE-Auftrag, Anlieferung, Ladung, WA-Auftrag, Auslieferung). Die Quittierungen für WAMAS Lift & Store-Bedarfe werden im Dialog MD021 Systempartner pflegen, Registerkarte WAMAS Lift & Store Registerkarte Quittierung, konfiguriert (Kommissionierbedarfs-, Einlagerbedarfs-, Inventurbedarfsquittierung usw.). Dort ist keine Checkbox für externe Referenzen beschrieben.



	In den Unterlagen nicht beschrieben
Ob die Satzarten für externe Referenzen in den Bedarfsquittierungen von WAMAS Lift & Store (WLSSDEXTREFACK001, WLSPDEXTREFACK001, WLSINVDEXTREFACK001 und Zeilen-Pendants) immer gesendet werden oder ob sie über eine Einstellung ein- und ausgeschaltet werden, ist nicht beschrieben. In den Telegrammbeispielen 2.7.0 sind sie in den Quittierungen enthalten.



Quelle: AH Kap. 3.5.1, 3.5.1.6, 3.5.1.6.1–3.5.1.6.6 (S. 66–76); TB
5.2 Systemparameter logimat.picking.wcs.extRefKey
Wenn WAMAS Lift & Store als WCS unter einem WAMAS WMS betrieben wird, legt der globale Systemparameter fest, welcher Wert aus der Kommissionieranforderung als externe Referenz am Kommissionierbedarf gesetzt wird.
	Name
	Typ
	Beschreibung (AH)

	logimat.picking.wcs.extRefKey
	String
	„Gibt an, nach welchem Wert in einem WCS-Kommissionieranforderungs-Telegramm zu suchen ist, um die externe Referenz auf einem Kommissionierbedarf einzustellen.“


Tab. 7: Systemparameter für externe Referenzen
So pflegen Sie den Parameter: Öffnen Sie die Pflege der globalen Systemparameter gemäß AH Kap. 3.11.2, suchen Sie den Parameter logimat.picking.wcs.extRefKey und tragen Sie den gewünschten Wert ein.
Quelle: AH Kap. 3.11.2 „Pflegen globaler Systemparameter“ (S. 183); IF-WCS Kap. 9.1 (S. 128–139)
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Der Standardwert, das erwartete Format des Werts (z. B. ein extRefKey aus WCS_PICKREQEXTREF00005) und das Verhalten bei leerem Parameter sind nicht beschrieben.



5.3 Übertragungswege (REST, Datei, Tabelle)
Externe Referenzen sind normale Untersätze der Systempartnernachrichten. Für sie ist keine eigene Übertragungs-Einstellung beschrieben; sie nutzen die für den Systempartner konfigurierten Empfänger, Sender und Konverter (Datei, Tabelle, REST; Fixed-Length-, CSV-, XML- oder JSON-Konverter).
REST-Empfänger: AH Kap. 3.5.1.2.3; REST-Sender: AH Kap. 3.5.1.3.3 (in der Datei „REST WAMAS.LS_2.7.pdf“ als Auszug enthalten).
REST-Endpunkte laut IF-ERP Kap. 2.1.1.5.1: Version 2 /di/{api}/{system-partner}/messages, Version 3 /di-api/v3/{system-partner}/messages; Statusabfrage über /health.
Quelle: AH Kap. 3.5.1.2.3, 3.5.1.3.3 (S. 69–73); IF-ERP Kap. 2.1.1.5 (S. 21–25)
6 Schnittstelle
6.1 Satzarten im Überblick
WAMAS Lift & Store als WMS/WCS am ERP (IF-ERP). Alle Satzarten für externe Referenzen sind Untersätze (kein Mastersatz) mit der erlaubten Anzahl 0…n.
	Bedarfsart
	Richtung
	Mastersatz
	Ext. Referenz Kopf
	Ext. Referenz Zeile
	IF-ERP Kap.

	Einlagerbedarf
	ERP → WLS
	WLSSD002
	WLSSDEXTREF001
	WLSSDLEXTREF001
	6.1

	Einlagerbedarf
	WLS → ERP
	WLSSDACK002
	WLSSDEXTREFACK001
	WLSSDLEXTREFACK001
	6.2

	Kommissionierbedarf
	ERP → WLS
	WLSPD002
	WLSPDEXTREF001
	WLSPDLEXTREF001
	7.1

	Kommissionierbedarf
	WLS → ERP
	WLSPDACK002
	WLSPDEXTREFACK001
	WLSPDLEXTREFACK001
	7.2

	Inventurbedarf
	ERP → WLS
	WLSINVD002
	WLSINVDEXTREF001
	WLSINVDLEXTREF001
	8.1

	Inventurbedarf
	WLS → ERP
	WLSINVDACK002
	WLSINVDEXTREFACK001
	WLSINVDLEXTREFACK001*
	8.2


Tab. 8: Satzarten für externe Referenzen (IF-ERP 2.7)
* Im IF-ERP lautet die Kapitelüberschrift bzw. Satzartenliste WLSINDLEXTREFACK001, die Tabellenbeschriftung und die Telegrammbeispiele verwenden WLSINVDLEXTREFACK001 (siehe Kapitel 7).
Hierarchie (am Beispiel Einlagerbedarf, IF-ERP Abb. 18): WLSSD → 1…n WLSSDL, 0…n WLSSDEXTREF, 0…n WLSSDPARTNER; unter jeder WLSSDL 0…n WLSSDLEXTREF. In der Quittierung (Abb. 19): WLSSDACK → 1…n WLSSDLACK, 0…n WLSSDEXTREFACK; unter WLSSDLACK 0…n WLSSDLACTIVITY und 0…n WLSSDLEXTREFACK. Kommissionier- und Inventurbedarf sind analog aufgebaut.
WAMAS Lift & Store als WCS unter WAMAS WMS/MFS (IF-WCS, Kap. 9 „Picking“): Die Kommissionieranforderung kann Untersätze mit externen Referenzen enthalten:
	Satzart
	Beschreibung
	Anzahl
	IF-WCS Kap.

	WCS_PICKREQEXTREF00005
	Picking request external reference
	0…n
	9.1.1.5 / 9.1.2.5

	WCS_PICKREQLINEEXTREF00005
	Picking request line external reference
	0…n
	9.1.1.6 / 9.1.2.6

	WCS_PRINTMETADATA00007, Feld 28 externalRef (S, 20)
	„External reference: It refers to an additional reference, which is not used in WAMAS.“
	–
	9.1.1.4 / 9.1.2.4


Tab. 9: Satzarten und Felder für externe Referenzen (IF-WCS 2.7)
Quelle: IF-ERP Kap. 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 (S. 67, 79–80, 95, 107–108, 123–124, 135–136); IF-WCS Kap. 9, 9.1.1.4–9.1.2.6 (S. 128–139)
	Abgleich 2.8
Abgleich mit Release 2.8: Die Interface Manuals 2.8 (WLS – ERP und WLS – WAMAS WMS/MFS) enthalten dieselben Satzarten mit identischen Feldnamen, Typen und Längen (extRefKey S 64, extRefVal1/extRefVal2 S 512).



6.2 Felder der Satzarten
Spaltenlegende laut IF-ERP Kap. 2.1.6: T = Typ (S = String, N = Numerisch), L = Gesamtlänge, M = Pflichtfeld (X = Pflicht), F = Fremdschlüssel.
Kopf-Referenz eingehend (WLSSDEXTREF001, WLSPDEXTREF001, WLSINVDEXTREF001):
	#
	Beschreibung
	Kurzname
	Tabelle.Feld
	T
	L
	M
	F

	1
	Client
	clientId
	Client.clientId
	S
	10
	X
	X

	2
	Storage / Picking / Inventory demand number
	demandNo
	demandNo
	S
	20
	X
	

	3
	Key
	extRefKey
	ExternalReference.extRefKey
	S
	64
	
	

	4
	Value 1
	extRefVal1
	ExternalReference.value1
	S
	512
	
	

	5
	Value 2
	extRefVal2
	ExternalReference.value2
	S
	512
	
	


Tab. 10: Kopf-Referenz eingehend (IF-ERP Tab. 39, 56, 74)
Zeilen-Referenz eingehend (WLSSDLEXTREF001, WLSPDLEXTREF001, WLSINVDLEXTREF001): wie Tab. 10, zusätzlich an Position 3:
	#
	Beschreibung
	Kurzname
	Tabelle.Feld
	T
	L
	M
	F

	3
	System partner line
	sysPartnerLine
	…DemandLine.sysPartnerLine
	N
	10
	X
	

	4–6
	Key, Value 1, Value 2
	extRefKey, extRefVal1, extRefVal2
	ExternalReference
	S
	64 / 512 / 512
	
	


Tab. 11: Zeilen-Referenz eingehend (IF-ERP Tab. 40, 57, 75)
Kopf-Referenz Quittierung (…EXTREFACK001): clientId (S 10, M, F), demandNo (S 20, M), systemPartner (Feld sysPartner.id, S 10, M, F), extRefKey (S 64), extRefVal1 (S 512), extRefVal2 (S 512).
Zeilen-Referenz Quittierung (…LEXTREFACK001): clientId, demandNo, systemPartner, sysPartnerLine (N 10, M), demandLineNo (N 10, M), extRefKey, extRefVal1, extRefVal2.
Feldbedeutungen laut IF-ERP:
extRefKey: „It refers to the external reference key.“
extRefVal1: erster Wert zum Schlüssel, „The information is optional.“
extRefVal2: zweiter Wert zum Schlüssel, „The value can be empty.“
sysPartnerLine: zugehörige Zeile der ursprünglichen Systempartnernachricht; wird eine Zeile in WAMAS Lift & Store angelegt, ist der Wert 0.
demandLineNo: Zeilennummer, Teil der eindeutigen Kennung.
clientId: eindeutige Kennung des Klienten, Initialwert DEFAULT.
IF-WCS (WCS_PICKREQEXTREF00005): orderId (S 10, M), extRefKey (S 64), extRefVal1 (S 512), extRefVal2 (S 512), recordState (E 6). WCS_PICKREQLINEEXTREF00005 zusätzlich lineId (N 5, M). recordState ist optional; zulässig sind NORMAL (Standard, Datensatz wird angelegt) und DELETE (Datensatz wird gelöscht).
Quelle: IF-ERP Kap. 2.1.6 (S. 30–31), 6.1.1.4–6.1.2.5, 6.2.1.4–6.2.2.5, 7.1.1.4–7.1.2.5, 7.2.1.5–7.2.2.6, 8.1.1.4–8.1.2.5, 8.2.1.4–8.2.2.5; IF-WCS Kap. 9.1.1.5–9.1.2.6
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Die eingehenden ERP-Satzarten für externe Referenzen enthalten kein Feld recordState. Wie externe Referenzen eines bestehenden Bedarfs über die ERP-Schnittstelle geändert oder gelöscht werden, ist nicht beschrieben.



6.3 Beispieltelegramme
Die folgenden Beispiele stammen unverändert aus den Telegrammbeispielen 2.7.0 (Ordner 04 Install\telegram_examples_2_7 1\examples). Die Interface Manuals selbst enthalten keine Beispieltelegramme mit externen Referenzen.
Einlagerbedarf mit externen Referenzen, CSV (Datei SD/with_ext_ref/sd2.csv):
	#SD with external ref
HOST;WAMAS;1;20250311101234;WLSSD002;DEFAULT;121;;1;;RECV;ZONE1;;
HOST;WAMAS;2;20250311101234;WLSSDL002;121;1;;1002-BOX_10x10;00000;1;A;20250101;20240101;23;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;pDEFAULT;100
HOST;WAMAS;3;20250311101234;WLSSDLEXTREF001;DEFAULT;121;1;HL1;HL1_val1;HL1_val2
HOST;WAMAS;4;20250311101234;WLSSDEXTREF001;DEFAULT;121;HK1;HK1_val1;HK1_val2


Bsp. 1: Einlagerbedarf (CSV) – Kopf-Referenz HK1, Zeilen-Referenz HL1
Kommissionierbedarf mit externen Referenzen, CSV (Datei PD/with_ext_ref/pd2.csv):
	#with ext ref
HOST;WAMAS;1;20250311113048;WLSPD002;DEFAULT;602;;1;;;SHPG;;;ZONE1
HOST;WAMAS;2;20250311113048;WLSPDL002;602;1;;1002-BOX_10x10;00000;1;A;20250101;20240101;13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;pDEFAULT;100
HOST;WAMAS;3;20250311113048;WLSPDLEXTREF001;DEFAULT;602;1;L1;11;12
HOST;WAMAS;4;20250311113048;WLSPDEXTREF001;DEFAULT;602;K1;1;2


Bsp. 2: Kommissionierbedarf (CSV) – Kopf-Referenz K1, Zeilen-Referenz L1
Inventurbedarf mit externen Referenzen, CSV (Datei INVD/ext_ref/invd3.csv):
	#with ext ref
HOST;WAMAS;1;20250311160138;WLSINVD002;203;;DEFAULT;WMS Default;5;;;
HOST;WAMAS;2;20250311160138;WLSINVDL002;203;1;CREATE;1001-BOX_5x5;00000;;;;;;;;ZONE1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
HOST;WAMAS;3;20250311160138;WLSINVDLEXTREF001;DEFAULT;203;1;L1;11;12
HOST;WAMAS;4;20250311160138;WLSINVDEXTREF001;DEFAULT;203;H1;1;2


Bsp. 3: Inventurbedarf (CSV) – Kopf-Referenz H1, Zeilen-Referenz L1
Einlagerbedarf mit externen Referenzen, JSON (Datei SD/with_ext_ref/sd1.json):
	{
    "DI_TELEGRAMS":{
        "DI_TELEGRAM":[
            {
                "description":[
                    "SD with external ref"
                ],
                "header":{
                    "FULL":{
                        "HEADER_SOURCE":"HOST",
                        "HEADER_DESTINATION":"WAMAS",
                        "HEADER_SEQUENCE":0,
                        "HEADER_CREATIONTIME":"20250311101234",
                        "HEADER_RECORDTYPENAME":"WLSSD002"
                    }
                },
                "body":{
                    "WLSSD002":{
                        "clientId":"DEFAULT",
                        "demandNo":"120",
                        "priority":1,
                        "noteNo":"",
                        "typeId":"RECV",
                        "zone":"ZONE1",
                        "info":"",
                        "info2":"",
                        "WLSSDL002":[
                            {
                                "demandNo":"120",
                                "sysPartnerLine":1,
                                "recordState":"",
                                "itemNo":"1002-BOX_10x10",
                                "variant":"00000",
                                "numBquWqu":1,
                                "batch":"A",
                                "bbDate":"20250101",
                                "prodDate":"20240101",
                                "baseQty":23.0,
                                "csia1":"",
                                "csia2":"",
                                "csia3":"",
                                "csia4":"",
                                "csia5":"",
                                "csia6":"",
                                "csia7":"",
                                "csia8":"",
                                "csia9":"",
                                "csia10":"",
                                "csia11":"",
                                "csia12":"",
                                "csia13":"",
                                "csia14":"",
                                "csia15":"",
                                "csia16":"",
                                "csia17":"",
                                "csia18":"",
                                "csia19":"",
                                "csia20":"",
                                "gow":"pDEFAULT",
                                "stockRating":"100",
                                "WLSSDLEXTREF001":[
                                    {
                                        "clientId":"DEFAULT",
                                        "demandNo":"120",
                                        "sysPartnerLine":1,
                                        "extRefKey":"HL1",
                                        "extRefVal1":"HL1_val1",
                                        "extRefVal2":"HL1_val2"
                                    }
                                ]
                            }
                        ],
                        "WLSSDEXTREF001":[
                            {
                                "clientId":"DEFAULT",
                                "demandNo":"120",
                                "extRefKey":"HK1",
                                "extRefVal1":"HK1_val1",
                                "extRefVal2":"HK1_val2"
                            }
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}


Bsp. 4: Einlagerbedarf (JSON)
Quittierung Kommissionierbedarf, CSV (Datei PD/ACK_when_dest_full/0103.csv):
	WAMAS;HOST;1;20250311141330;WLSPDACK002;604;SHPG;0;;FINISHED;ZONE1;0
WAMAS;HOST;2;20250311141330;WLSPDEXTREFACK001;DEFAULT;604;HOST;K1;1;2
WAMAS;HOST;3;20250311141330;WLSPDLACK001;604;1;1;DEFAULT;1002-BOX_10x10;00000;A;20250101;20240101;NONE;13.0;13.0;13.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
WAMAS;HOST;4;20250311141330;WLSPDLACTIVITYACK001;A1;1;18888888101;101;18888888101-008;A1-OP1-1;TEMP000000043;LogiShpLoc;test;20250311141249;5.0;13.0;A;20250317;20250306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
WAMAS;HOST;5;20250311141330;WLSPDLACTIVITYACK001;A1;1;18888888101;101;18888888101-008;A1-OP1-1;TEMP000000048;LogiShpLoc;test;20250311141330;8.0;8.0;A;20250317;20250306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
WAMAS;HOST;6;20250311141330;WLSPDLEXTREFACK001;DEFAULT;604;HOST;1;1;L1;11;12


Bsp. 5: Kommissionierbedarfsquittierung (CSV) mit WLSPDEXTREFACK001 und WLSPDLEXTREFACK001
Quittierung Kommissionierbedarf, XML (Datei PD/ACK_when_dest_full/0098.xml):
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DI_TELEGRAM>
    <header>
        <FULL>
            <HEADER_SOURCE>WAMAS</HEADER_SOURCE>
            <HEADER_DESTINATION>HOST</HEADER_DESTINATION>
            <HEADER_SEQUENCE>0</HEADER_SEQUENCE>
            <HEADER_CREATIONTIME>20250311141254</HEADER_CREATIONTIME>
            <HEADER_RECORDTYPENAME>WLSP2LACK002</HEADER_RECORDTYPENAME>
        </FULL>
    </header>
    <body>
        <WLSP2LACK002>
            <demandNo>604</demandNo>
            <destLuId>TEMP000000043</destLuId>
            <WLSPDEXTREFACK001>
                <clientId>DEFAULT</clientId>
                <demandNo>604</demandNo>
                <systemPartner>HOST</systemPartner>
                <extRefKey>K1</extRefKey>
                <extRefVal1>1</extRefVal1>
                <extRefVal2>2</extRefVal2>
            </WLSPDEXTREFACK001>
            <WLSP2LLACK001>
                <demandNo>604</demandNo>
                <sysPartnerLine>1</sysPartnerLine>
                <demandLineNo>1</demandLineNo>
                <clientId>DEFAULT</clientId>
                <itemNo>1002-BOX_10x10</itemNo>
                <variant>00000</variant>
                <batch>A</batch>
                <bbDate>20250101</bbDate>
                <prodDate>20240101</prodDate>
                <orderedAmount>13.0</orderedAmount>
                <releasedAmount>13.0</releasedAmount>
                <deliveredAmount>5.0</deliveredAmount>
                <WLSPDLEXTREFACK001>
                    <clientId>DEFAULT</clientId>
                    <demandNo>604</demandNo>
                    <systemPartner>HOST</systemPartner>
                    <sysPartnerLine>1</sysPartnerLine>
                    <demandLineNo>1</demandLineNo>
                    <extRefKey>L1</extRefKey>
                    <extRefVal1>11</extRefVal1>
                    <extRefVal2>12</extRefVal2>
                </WLSPDLEXTREFACK001>
            </WLSP2LLACK001>
        </WLSP2LACK002>
    </body>
</DI_TELEGRAM>


Bsp. 6: Quittierung (XML) – Mastersatz WLSP2LACK002 mit externen Referenzen
Quittierung Inventurbedarf, CSV (Datei INVD/ack_invd/0164.csv):
	WAMAS;HOST;1;20250311162056;WLSINVDACK002;201;WMS Default;;0
WAMAS;HOST;2;20250311162056;WLSINVDEXTREFACK001;DEFAULT;201;HOST;H1;1;2
WAMAS;HOST;3;20250311162056;WLSINVDLACK002;201;1;1;DEFAULT;1001-BOX_5x5;00000;ZONE1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
WAMAS;HOST;4;20250311162056;WLSSTOCKACK001;0;18888888101-001;DEFAULT;1001-BOX_5x5;00000;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5.0;0.0;
WAMAS;HOST;5;20250311162056;WLSSTOCKACK001;0;18888888101-020;DEFAULT;1001-BOX_5x5;00000;;;;2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5.0;-1.0;
WAMAS;HOST;6;20250311162056;WLSINVDLEXTREFACK001;DEFAULT;201;HOST;1;1;L1;11;12


Bsp. 7: Inventurbedarfsquittierung (CSV)
Weitere Varianten (Fixed-Length .txt, XML, JSON) liegen im selben Ordner: SD/with_ext_ref, PD/with_ext_ref, INVD/ext_ref, PD/ACK_when_dest_full, INVD/ack_invd. Zum Vergleich gibt es Beispiele ohne externe Referenzen (SD/NO_EXT_REF, PD/NO_EXT_REF, INVD/no_ext_ref).
Quelle: TB 2.7.0 (2.7.0_IN_OUT_CSV_TXT_XML_JSON.ZIP)
	Hinweis zu Bsp. 6
Bsp. 6 zeigt eine Put-to-Light-Quittierung (WLSP2LACK002), die ebenfalls WLSPDEXTREFACK001/WLSPDLEXTREFACK001 enthält. Das IF-ERP 2.7 führt im Inhaltsverzeichnis WLSP2LACK001. Prüfen Sie die im Projekt verwendete Version der Satzart.



7 Typische Stolperfallen
	Stolperfalle
	Erläuterung / Empfehlung
	Quelle

	Verwechslung mit anderen „externen“ Funktionen
	Externe Ladeeinheiten, externe Lagerplätze, Externer Artikel und Lagerreservierungsstrategien …EXTERN… sind keine externen Referenzen (Tab. 2).
	BH 6.7.1; AH

	Scheinnummer ≠ Registerkarte Externe Referenz
	Die Scheinnummer ist ein einzelnes Anzeigefeld im Kopf. Externe Referenzen sind eine Liste aus Schlüssel/Wert 1/Wert 2. In Release 2.4 hieß das Kopffeld noch Externe Referenz.
	BH 5.3.1; BH 2.4 4.5.1.1

	Schlüssel nicht eindeutig
	Das BH verlangt einen „eindeutigen Namen“ im Feld Schlüssel. Vergeben Sie je Bedarf jeden Schlüssel nur einmal.
	BH 5.3.1.2

	Feldlängen überschritten
	extRefKey max. 64, extRefVal1/extRefVal2 max. 512 Zeichen. Laut IF-ERP wird ein Telegramm bei Überschreitung der Maximallänge auf Error gesetzt.
	IF-ERP 2.1.6

	Pflichtfelder in Untersätzen fehlen
	clientId und demandNo sind Pflicht; bei Zeilen-Referenzen zusätzlich sysPartnerLine. clientId ist Fremdschlüssel; der Klient muss bekannt sein.
	IF-ERP 6.1.1.4 ff.

	Zeilen-Referenz ohne passende Zeile
	sysPartnerLine bezieht sich auf die Zeile der ursprünglichen Systempartnernachricht. Verwenden Sie denselben Wert wie in der Bedarfszeile (in Bsp. 1: 1).
	IF-ERP 6.1.2.5; TB

	Erster Satz muss der Mastersatz sein
	In Fixed-Length/CSV muss der erste Satz eines Abschnitts der Mastersatz sein (z. B. WLSSD002); die Referenz-Untersätze folgen.
	IF-ERP 3.1.3

	Externe Referenzen fehlen in WMS-Quittierungen an das ERP
	In MD096 muss je Registerkarte die Checkbox Externe Referenzen inkludieren aktiviert sein.
	AH 3.5.2.x

	Zusätzliche Referenz nach dem Splitten
	Der durch Splitten entstandene Bedarf hat automatisch eine externe Referenz mit der ursprünglichen Bedarfsnummer. Das ERP sollte darauf vorbereitet sein, eine Referenz zu sehen, die es nicht selbst gesendet hat.
	BH 6.4.7–6.4.9

	Systemparameter logimat.picking.wcs.extRefKey ohne Wirkung
	Der Parameter betrifft nur WCS-Kommissionieranforderungen (WLS als WCS unter WAMAS WMS), nicht die ERP-Schnittstelle.
	AH 3.11.2

	Abweichende Satzartnamen in der Doku
	IF-ERP: Überschrift WLSINDLEXTREFACK001 vs. Tabelle WLSINVDLEXTREFACK001; Tab. 50 im Einlagerbedarfskapitel ist mit WLSPDLEXTREFACK001 beschriftet; in 6.1.2.4/6.1.2.5 ist von „picking demand number“ die Rede. Maßgeblich für die Beispiele sind die Namen in TB (WLSINVDLEXTREFACK001, WLSSDLEXTREFACK001).
	IF-ERP 6.2.1.5, 8.2.1.5; TB

	Veraltete REST-Spezifikation
	„WLM-REST_Specification_V2“ (2021) zeigt alte Satzarten (LOGIMATITEM00006, LOGIMATPDACK00005) und enthält keine externen Referenzen. Für 2.7 gelten die WLS…-Satzarten des IF-ERP.
	WLM-REST V2; IF-ERP


Tab. 12: Typische Stolperfallen
8 Lücken in den Unterlagen
Folgende Punkte sind in den ausgewerteten Unterlagen nicht beschrieben. Klären Sie sie bei Bedarf mit dem Produktmanagement bzw. im Projekt:
Suche/Filter nach externen Referenzen in Übersichtsdialogen (LM040, LM071, LM080, LM090).
Anzeige der externen Referenzen in Detaildialogen (LM023, LM026, LM028) und das Ändern/Löschen bestehender Referenzen.
Pflege externer Referenzen auf Bedarfszeilenebene in der Oberfläche (nur über die Schnittstelle dokumentiert).
Mögliche Werte des Felds Ursprung außer HAND.
Bedeutung von „Wertebereichen“ bei Wert 2.
Bedienablauf zum Erzeugen eines Bedarfs aus einer Bedarfsvorlage.
Anlegen eines Inventurbedarfs (mit externer Referenz) am Touch-Client.
Schlüssel und Wertfeld der beim Splitten automatisch erzeugten externen Referenz; ob diese an das ERP quittiert wird.
Ob die …EXTREFACK…-Satzarten in den Bedarfsquittierungen konfigurierbar sind (in MD021 keine Checkbox beschrieben).
Ändern/Löschen externer Referenzen über die ERP-Schnittstelle (kein recordState in den ERP-Satzarten).
Standardwert und Format des Systemparameters logimat.picking.wcs.extRefKey.
Ausdrückliche Zuordnung des Felds Scheinnummer zum Schnittstellenfeld noteNo.
Externe Referenzen an Artikeln oder anderen Stammdaten.
Berechtigungen/Rollen für das Pflegen externer Referenzen.
9 Quellenverzeichnis
Basisordner: C:\Users\marek\OneDrive - SSI-SCHAEFER\WAMAS LogiMat\01 WORKSPLACE MSO\03 Logimat\01 WAMAS Lift & Store\02 Manuals (im Folgenden MAN).
	Kürzel
	Dokument / Datei
	Verwendete Kapitel

	BH
	Benutzerhandbuch WAMAS Lift & Store 2.7, V 1.0, deDE
MAN\01 Admin & User\2.7\WAMAS.LS_2.7_man.user_V01.0_deDE.pdf (.docx inhaltsgleich)
	5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2; 6.2.1.1.1–6.2.1.1.3; 6.2.2.1.1–6.2.2.1.3; 6.2.3.1.1–6.2.3.1.2; 6.4.7–6.4.9; 6.7.1

	AH
	Administratorhandbuch WAMAS Lift & Store 2.7, V 1.0, deDE
MAN\01 Admin & User\2.7\WAMAS.LS_2.7_man.administrator_V01.0_deDE.pdf (.docx inhaltsgleich)
	3.5.1, 3.5.1.2.3, 3.5.1.3.3, 3.5.1.6.x; 3.5.2, 3.5.2.2, 3.5.2.3, 3.5.2.4, 3.5.2.6, 3.5.2.7; 3.11.2 (Parameter logimat.picking.wcs.extRefKey)

	IF-ERP
	Interface Manual WLS – ERP, WAMAS Lift & Store 2.7, V 1.0, enUS
MAN\01 Admin & User\2.7\WAMAS.LS_2.7_man.interface.wls.erp_V01.0_enUS.pdf
	2.1.1.5, 2.1.6, 3.1.3, 3.2; 6.1–6.2.2.5; 7.1–7.2.2.6; 8.1–8.2.2.5

	IF-WCS
	Interface Manual WLS – WAMAS WMS/MFS, 2.7, V 1.0, enUS
MAN\01 Admin & User\2.7\WAMAS.LS_2.7_man.interface.wcs.wms_V01.0_enUS.pdf
	9, 9.1.1.4–9.1.1.6, 9.1.2.4–9.1.2.6

	IF-ERP 2.8 / IF-WCS 2.8
	MAN\01 Admin & User\2.8\WAMAS.LS_2.8_man.interface.wls.erp_V01.0_enUS.pdf und …interface.wcs.wms_V01.0_enUS.pdf
	Abgleich: Satzarten und Felder unverändert

	REST-AH
	MAN\01 Admin & User\2.7\REST WAMAS.LS_2.7.pdf (Auszug AH S. 69–73)
	REST-Empfänger/-Sender; kein Bezug zu externen Referenzen

	WLM-REST V2
	MAN\04 Install\WLM-REST_Specification_V2.pdf (2021)
	Endpunkte; kein Bezug zu externen Referenzen

	TB
	Telegrammbeispiele 2.7.0
MAN\04 Install\telegram_examples_2_7 1\examples\2.7.0_IN_OUT_CSV_TXT_XML_JSON.ZIP
	SD/with_ext_ref, PD/with_ext_ref, INVD/ext_ref, PD/ACK_when_dest_full, INVD/ack_invd

	BH 2.4
	Benutzerhandbuch WAMAS LogiMat 2.4, V 5.0 (ger)
…\Anlagen\PE_Sales_CH\man_user_WAMAS_LogiMat_R2.4_V5.0_ger-1_Externe Lagerung.pdf
	4.5.1.1 (historischer Feldname „Externe Referenz“)


Tab. 13: Ausgewertete Quellen
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