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1 Über dieses Dokument
1.1 Zweck
Dieser Bericht fasst die Live-Tests vom 16. bis 18.10.2026 auf dem Testsystem srv01 (WAMAS Lift & Store 2.8, Version 2.8.0-b6.R202608061116, Datenbank wms28_prod) zusammen. Er ist ein Zwischenstand: Ergebnisse, Befunde, geänderte Einstellungen und offene Punkte. Version 0.3 ergänzt die Tests vom 18.10.2026 (Kapitel 7) und die Rollen-/Lizenzrecherche vom Abend des 18.10.2026. Version 0.4 ergänzt den MHD-Kommissioniertest vom 19.10.2026 (Kap. 7.2, Befund B27) und den Arbeitsstand vom 19.10.2026 bis 14:08 (Kap. 7.12). Version 0.5 ergänzt den Abend des 19.10. und den Morgen des 20.10.2026 (Kap. 7.13–7.16: Touch-Hänger-Wiederholung, Duale Mengen, MHD-Restlaufzeit-Test K1, Stumatec-Beispielregal) mit den Befunden B28–B32.
1.2 Lesehinweis
Jeder Testfall hat einen Status: bestätigt (im System und meist per DB nachgewiesen), teilweise, unklar/blockiert, offen oder nicht bestätigt. Alle Angaben stammen aus den genannten Quellen; nichts wurde ergänzt. Wo die Quellen etwas nicht belegen, steht ein Lückenkasten. Die Uhrzeiten sind Europe/Zurich (MESZ). Freigaben des Auftraggebers sind in den Quellen je Änderung protokolliert und hier nur als „Freigabe“ vermerkt.
1.3 Dokumentinformationen
	Merkmal
	Angabe

	Titel
	Testbericht Live-Tests WAMAS Lift & Store 2.8

	Produkt / Release
	WAMAS Lift & Store 2.8

	Dokumentversion
	0.6

	Stand
	25.10.2026

	Autor
	WAMAS Dev (SSI SCHÄFER)

	Zielgruppe
	Projektleitung, Key-User, Administratoren

	Grundlage
	Testlog_WAMAS_Dev.md (Stand 19.10.2026 14:08), Parameter_Protokoll.md (Stand 18.10.2026 20:10), Rueckbauliste_v0.4.md, Etiketten_Ausloeser_Analyse.md, MHD_Verhalten_Livetest.md, Notizen Rollen_Lizenzen (18.10.2026 22:45), DB-Prüfung DB Experte (18.10.2026 20:02), Live-Befund SM022/LM040 (19.10.2026 08:35), MHD_Verhalten_Livetest.md (Befund 19.10.2026 08:49), Rueckbauliste_v0.5.md, Rueckbau_Freigabeliste_v0.1.md, P2_STR_KST_Freigabeliste_v0.1.md, Checkliste.md (Nachträge 19.10.), Testlog_WAMAS_Dev.md (Stand 20.10.2026 08:35), Parameter_Protokoll.md (Stand 20.10.2026 08:06), Touch_Login_Haenger_Analyse.md (Wiederholung 19.10.), Duale_Mengen_Testplan_v0.3.md, DM02_Ursachenanalyse_v0.1.md, MHD_Verhalten_Livetest.md (Läufe 19.10. 22:05 und 20.10. 08:3x), Stumatec_Regal/Stumatec_Regal_123-45_Importformat_v0.1.md



	Version
	Datum
	Änderung

	0.1
	17.10.2026
	Erster Zwischenstand nach Phase 1 und Phase 2 (bis 18:13)

	0.2
	18.10.2026
	Neu: Zebra-Druckkette ZD410 (Kap. 6.5), Etiketten-Inventar und Bestandsetikett (Kap. 6.6), Befunde B11–B14, Änderungen und Rückbau bis 18.10. 00:06, offene Punkte aktualisiert

	0.3
	19.10.2026
	Neu: Kap. 7 Tests vom 18.10. (Touch-Login-Hänger, MHD-Test, SD001–SD008, PD006–PD013, Kommissionier- und Artikeletikett 57 × 51, Schnittstelle 2.7, Kommissionierwagen, Hauri-Artikel am Touch mit Artikelliste aus DB-Prüfung 20:02, Rollen/Lizenzen; MHD-Live-Befund 19.10. 08:35); Befunde B15–B26; Ursache B14; Änderungen 18.10. und offener Rückbau laut Rueckbauliste_v0.4; offene Punkte aktualisiert

	0.4
	19.10.2026
	Kap. 7.2 um DB-Befund 19.10. 08:49 (Reservierung der abgelaufenen Charge, PD0000000000000014) ergänzt; Befund B27; offener Punkt 6 aktualisiert; Rückbau C22; neu Kap. 7.12 Stand 19.10. (Freigabelisten, Checkliste, Skills); Quellen auf Stand 19.10. 14:08

	0.5
	20.10.2026
	Neu: Kap. 7.13 Touch-Login-Hänger 19.10. (Wiederholung), 7.14 Duale Mengen DM-01 bis DM-04, 7.15 MHD-Restlaufzeit-Test K1 und Stand 20.10., 7.16 Stumatec-Beispielregal 123-45 per Import; Befunde B28–B32; Kap. 9.3 Änderungen 19./20.10.; offene Punkte 14–17 (nur Markdown-Entwurf, DOCX/PDF folgt)

	0.6
	25.10.2026
	Neu: Kap. 13 Nachtrag 21.–25.10. (Kommissionieretiketten je Bedarfstyp, HP-M277-Drucktest, Eigentümermodelle Stumatec/Studerson, Verfügbarkeit srv01, MHD-Test); Quellenverzeichnis wird Kap. 14


Tab. 1: Versionshistorie
2 Testumgebung und Rahmen
System: srv01, WAMAS LS 2.8 im Entwicklungsmodus (SE072), SQL Server Express. Zugriff über Web-Admin (RAP) und Touch-Client.
Testort: alle Tests auf LOGIMAT A2, Öffnung 1 (Vorgabe Auftraggeber). A1 nur lesend, Ausnahme die alten Bedarfe SD_01/SD_02 und der Einlagerbedarf SD0000000000000001 (landet auf A1, Kap. 7.2).
Keine ERP-Anbindung: Ein- und Auslagerungsaufträge werden als Host-Telegramme (JSON, Systempartner HOST) über DI002 → Dateien importieren… (DI014) simuliert. Ab 18.10. zusätzlich manuell angelegte Bedarfe über LM081 (Einlagerung) und LM072 (Kommissionierung). Ausgehende Rückmeldungen mit Fehlerstatus werden ignoriert.
Testdaten: Präfix TEST_WD_, eigene Boxtypen TEST_WD_BOX_A2/TEST_WD_BOX_A1, damit Bestand gezielt auf A2 landet. Ab 18.10. zusätzlich Testartikel BG-MHD-A2-001 (nur Boxtyp LMB821_99, nur auf A2).
Benutzer ab 18.10.: Testbenutzer wamasdev (UM002, Logins Desktop, WLS Touch und Mobil, Rollen wie root, kein Super-User). Touch an A2/1 über Terminal 65 (box-wamasdev), nachdem das alte Terminal 64 in LM051 von der Öffnung gelöst wurde.
Prüfung: Ergebnisse im UI, danach read-only DB-Gegenprüfung durch den Bot DB Experte.
Quelle: Testlog, Abschnitte 16.10. 22:10, 17.10. 07:40 und 18.10. 11:45; Parameter_Protokoll 18.10. 09:48–11:15
3 Ergebnisübersicht
	Bereich
	Testfall
	Status

	Stammdaten
	Artikel anlegen über MD089 (vereinfacht)
	bestätigt

	Stammdaten
	Artikel ART_06–14 per Telegramm WLSITEM001
	bestätigt

	Stammdaten
	Hauri-Import Profil-XML / EXCEL_ITEM_EXT
	nicht bestätigt

	Stammdaten
	10 Hauri-Artikel am Touch (LM007 → LM011), 18.10.
	bestätigt (DB-geprüft 20:02)

	Artikelbild
	Bild per Upload-Ordner + LM114 (Admin)
	bestätigt (Workaround)

	Artikelbild
	Bild per URL (WLSITEMIMAGE001)
	nicht bestätigt

	Artikelbild
	Bild im Touch (LM053)
	nicht bestätigt

	Boxtypen
	Zuordnung Admin LM084, Touch, Telegramm
	bestätigt

	Tablar
	Box anlegen, ganzes Tablar füllen
	bestätigt

	Tablar
	Tablarvorlage speichern und laden
	bestätigt

	LMB
	Trennwände entfernen/einsetzen am Touch
	bestätigt

	Einlagern
	manuell und auftragsbezogen
	bestätigt

	Einlagern
	Einlagerbedarf LM081 mit Charge, MHD, SN (SD002–SD008)
	bestätigt

	Auslagern
	manuell und auftragsbezogen
	bestätigt

	Kommissionierung
	Kommissionierbedarf LM072 (PD006–PD011)
	bestätigt

	Multi-Order
	Einlagerung und Kommissionierung
	bestätigt mit Befunden

	Externe LE
	Erfassung, Zwischenlagerung, Auslagerung
	bestätigt

	Kommissionierung
	Touch-Vorlage KOMM-01
	unklar/blockiert

	Kommissionierwagen
	PD012/PD013 am Wagen TEST_WD_01
	bestätigt mit Einschränkung (nur mit FW028 vorübergehend false)

	Bedarfstyp
	eigener Typ „Kommissionieren“
	bestätigt

	Touch
	Login-Hänger, Neustart rap-touch
	behoben (Applikationsfehler, an SSI melden)

	MHD
	MHD-Test BG-939999226698 (3 Chargen)
	eingelagert; keine automatische Sperre sichtbar (SM022), DB-Prüfung offen

	Schnittstelle
	WLSSD003 mit extLuId (Modus ERP_2_7_0)
	nicht bestätigt (abgelehnt)

	Druck
	Dokumente ohne Drucker (RM018, RM100)
	bestätigt

	Druck
	Lieferscheine mit Partneradressen
	bestätigt

	Druck
	automatischer Kommissionierlieferschein
	nicht bestätigt

	Druck
	nur Deutsch beim manuellen Druck
	nicht bestätigt

	Druck
	Zebra ZD410 über LPR (srv01 → Sobo)
	bestätigt (Druck kommt an)

	Druck
	Artikeletikett 4802 ZPL (Standardlayout) am ZD410
	teilweise (Barcode nur Nullen, Ursache Kap. 7.6)

	Druck
	Kommissionieretikett 57 × 51 (Zuordnung 515)
	bestätigt (ab PD009)

	Druck
	Artikeletikett 57 × 51 (Layout 548, Zuordnung 513)
	bestätigt

	Druck
	Packliste nach Kommissionierung
	ERROR (Senke 114 ohne Drucker)

	Druck
	Etikett automatisch beim Einlagern mit Bedarf
	nicht bestätigt (kein Auslöser)

	Druck
	Bestandsetikett (LOGIMAT_STOCKLABEL)
	offen (Auslöser per Analyse geklärt, nicht getestet)

	Strategien
	Einlager- und Kommissionierstrategien
	offen

	Rollen/Lizenzen
	Recherche (nur lesend)
	offen, Live-Prüfung ausstehend


Tab. 2: Ergebnisübersicht
Quelle: Testlog 17.10. und 18.10.2026; Parameter_Protokoll 18.10.2026
4 Ergebnisse Phase 1 (Grundprozesse, 17.10. 06:55–11:27)
4.1 Box auf leeres Tablar und Einlagerung (MAN-01)
Am Touch über Manuelle Vorgänge → Übersicht Tablare → Tablar anfordern → Tablarlayout bearbeiten wurde eine CUB-STD-Box auf A2 Tablar 1 gesetzt, TEST_WD_ART_01 zugeordnet (max 50) und 5 PCS gelagert. Status: bestätigt (DB: Box 29464762001-001, StockObjectHistory 1222).
Ein neuer Artikel ohne Boxtyp und ohne freie Box meldet „Es wurde kein Tablar gefunden.“ Das ist korrektes Verhalten.
Manuelles Lagern wird als Bestandskorrektur (Buchungsschlüssel Inventory, Grund Pflicht) gebucht.
4.2 Manuelle Auslagerung (MAN-02)
2 PCS über Modus Auslagern entnommen. Status: bestätigt. Die Menge geht als Umlagerung auf den Abgabeplatz LogiShpLoc (neue LE TEMP000000074), nicht als Lagerabgang.
4.3 Eigene Boxtypen lenken auf A2
Mit dem gemeinsamen Boxtyp CUB-STD landete die Reservierung auf A1. Mit eigenem Boxtyp TEST_WD_BOX_A2 (nur A2-Boxen) wurde SD_03 zuverlässig auf A2 reserviert und eingelagert. Status: bestätigt (DB: Reservierung 269, Box 29464762002-001).
	Erkenntnis für die Doku
Beim Duplizieren eines Ladehilfsmittels (MD015) bleibt die Kubaturzuordnung auf dem Original und muss von Hand umgestellt werden.



4.4 Externe LE: Erfassung, Zwischenlagerung, Auslagerung
Beim ersten Pick eines Auftrags öffnet sich LM108 Externe LE-ID bearbeiten (Pflichtfeld). Die Host-Rückmeldung WLSPDACK002 enthält die externe LE-ID als destLuId.
Pufferung: LM045 → LE für Rücklagerung kennzeichnen → LM109 Boxtyp wählen → Tablar freigeben → LE liegt als Box auf A2 (Rückgelagert ✔). Auslagerung über LE für Auslagerung kennzeichnen.
Fehlzeile PD_02: wurde nach Nachschub automatisch nachreserviert (Takt 600 s, processing.retryDelay) und kommissioniert; PD_02 FINISHED, WLSPDACK002 OutSpm 1313.
Status: bestätigt.
4.5 Kommissionierung über Touch-Vorlage (KOMM-01)
In Bedarfszeilenvorlage anlegen bleiben Bezeichnung und Mengeneinheit leer, Speichern bleibt inaktiv, auch beim Referenzartikel 76175273. Vermutete Ursache (unbestätigt): englische Touch-Sitzungssprache bei nur deutschen Artikeltexten. Status: unklar/blockiert; Ersatz über Host-Import.
Quelle: Testlog 17.10. 06:55–11:27
5 Ergebnisse Phase 2 (Lager und Strategien, 17.10. ab 12:17)
5.1 Artikel und Bilder
ART_05 über MD089, ART_06–14 per Telegramm WLSITEM001 (InSPM 1809): bestätigt, 10 Artikel mit echten Bildern.
Bild per URL: InSPM 1808 Fehler „WLSITEMIMAGE001 enthält ungültige Daten“; die Schnittstelle auf srv01 ist ERP_2_7_0. nicht bestätigt.
Workaround: Bild über DI014-Upload auf den Server legen (Ordner fileupload_*), dann LM114 Artikelbilder laden mit diesem Verzeichnis. Je Datei entsteht ein eigener Ordner, also ein LM114-Lauf pro Bild.
Bild im Touch (LM053 ItemImageM/ItemImageS): Feld bleibt leer. Vermutung Bildpfad (Worker imageDir "."). nicht bestätigt, Weiterarbeit nur mit Freigabe.
5.2 Boxtyp-Zuordnung (drei Wege)
	Weg
	Ablauf
	Ergebnis

	Admin
	LM084 Boxtyp-Zuordnung pflegen
	bestätigt

	Touch
	Artikel bei der Box suchen, Max-Menge
	bestätigt

	Telegramm
	WLSITEMCUBATURE001 unter WLSITEM001
	bestätigt, ergänzt bestehende Zuordnung


Tab. 3: Zuordnungswege
Beim Telegramm muss unlimited den Wert "0" haben; "false" wird abgelehnt (InSPM 1810).
5.3 Tablare, Vorlagen und LMB-Boxen
Ganzes Tablar füllen: Box ziehen, Füllen, in die Vorschau klicken, Speichern (20 Boxen). bestätigt.
Tablarvorlage TEST_WD_VORL_A2_400 gespeichert (LM016) und auf Tablar 6 geladen (LM015). bestätigt. Tablarvorlagen erscheinen nicht unter Übersicht Vorlagen (dort nur Auftragsvorlagen).
LMB821 auf Tablar 4: Trennwände entfernen und einsetzen über Unterteilte Box pflegen (LM135). Die Zuordnung gilt je Unterteilungsvariante (z. B. LMB821_99). bestätigt.
5.4 Einlagern, Auslagern, Multi-Order
Auftragsbezogen (SD_P2_01, PD_P2_01): bestätigt, Bestand rechnerisch korrekt.
Multi-Order (3 Einlager-, 4 Kommissionieraufträge): bestätigt mit Befunden. Picks laufen nach Boxposition, auftragsübergreifend gemischt; der Express-Auftrag PD_14 wurde erst an 8. Stelle gebucht.
5.5 Eigener Bedarfstyp „Kommissionieren“
In MD017 als Kopie von SHPG angelegt, Gate-Auftrag K_GATE importiert und am Touch kommissioniert. bestätigt. Der Vergleich manuell gegenüber SHPG automatisch ist noch offen.
Quelle: Testlog 17.10. 12:17–15:54
6 Druckdokumente (Stand 17./18.10. früh)
6.1 Ausgangslage
Keine Drucker in RM011, keine Druckerortzuordnung (RM017). RM010 hat die LogiMat-Belege aktiviert. Dokumente lassen sich ohne Drucker über RM018 (Download) und RM100 Lokales Dateisystem als PDF erzeugen: bestätigt.
6.2 Lieferscheine mit Partneradressen
	Beleg
	Rolle
	gedruckt als

	Einlagerungslieferschein
	SUPPLIER
	Supplier

	Einlagerungslieferschein
	CONTRACTEE
	Empfänger

	Kommissionierlieferschein
	CONTRACTEE
	Kunde (links)

	Kommissionierlieferschein
	SUPPLIER
	Absender (rechts)


Tab. 4: Ausgewertete Partnerrollen
CONSIGNEE, FINAL_CONSIGNEE, ORDERER und INVOICE_RECIPIENT werden gespeichert, aber nicht gedruckt. Der Briefkopf des Einlagerungslieferscheins kommt nur aus dem MD018-Partner der Art Lagerort (TEST_WD_LAGER), nicht aus der Klient-Adresse in MD017 (DB-bestätigt 18:13).
6.3 Kundenlogo
Layouts lassen sich in RM003 exportieren (ZIP mit HTML, CSS und Logo als eigener PNG-Datei). Testlayouts mit Lely-Logo sind gebaut (Vorschau geprüft), der Upload und Test im System ist noch offen.
6.4 Nur Deutsch und automatischer Druck
RM100 erzeugt immer eng-US und ger. Die eng-US-Zeile in der Standardkonfiguration (RM005) ist nicht löschbar. Eine eigene Konfiguration nur mit ger wirkt beim manuellen Druck nicht, weil LM071 → RM100 die RM010-Zuordnung ignoriert. nicht bestätigt.
Automatischer Kommissionierlieferschein (Typ „Kommissionieren“, drucken = ja): wird nur mit noteNo ausgelöst und scheitert mit „Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten während 'Kommissionierlieferschein' gedruckt wurde.“ nicht bestätigt. Stand 18.10. siehe Kap. 7.4 und 7.9 (weiterhin kein Kommissionierlieferschein).
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Die Ursache des fehlenden Kommissionierlieferscheins ist weiterhin offen. Am 18.10. zeigt das Serverlog „Could not determine report configuration“ (PD006, 13:31); beim Wagen-Test wurde kein Dokument der Zuordnung 512 erzeugt (Kap. 7.9).



Quelle: Testlog 17.10. 15:10–18:13; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 1.2; Parameter_Protokoll 18.10. 18:38
6.5 Zebra ZD410: Druckkette WAMAS → LPR → Sobo
Ziel: Etiketten aus WAMAS (VM srv01) direkt auf den Zebra ZD410 drucken, der per USB am Arbeitsplatz-PC Sobo hängt.
	Schritt
	Ergebnis
	Status

	ZD410 an Sobo, RAW-Testetikett per Windows-Spooler
	kommt an; Etikettengrösse per Rahmentest 57 × 51 mm (673 × 602 dots)
	bestätigt

	RM011 Drucker TEST_WD_ZD410 (Typ ZPL_300), RM017 Druckerort LogiMat
	angelegt
	bestätigt

	RM015: Typ ZPL_300 druckt über Line Printer Remote (LPR)
	Sobo: LPD-Dienst ein, Drucker als ZD410 freigegeben, Port 515
	bestätigt

	RM100 aus MD001 wählt die erste Zuordnung ohne Kriterien nach ID und ignoriert „Aktiviert“
	erst Tausch der Standardzeilen 4/8 bringt „Item label, ZPL 300, small“
	bestätigt

	RM100 Druckerliste leer
	Ursache: Terminal ohne Standard-Lagerstandort; Lösung MD022 Terminal 81 → LogiMat
	bestätigt

	Fehler „lpr ist entweder falsch geschrieben…“ (Serverlog)
	LPR-Port-Monitor auf srv01 installiert
	bestätigt

	Fehler „Host 192.168.0.70:ZD410 ist unbekannt“
	WAMAS ruft lpr -S<ID> -P<ID> <Datei> auf: Drucksystem-ID ist Host und Queue zugleich. Lösung: hosts-Eintrag ZD410 → 192.168.0.70 auf srv01, ID „ZD410“
	bestätigt

	ZPL wurde als Text gedruckt
	Sobo LPDSVC SimulatePassThrough = 1 (als Administrator gesetzt)
	bestätigt

	Erstes echtes Artikeletikett 4802
	korrekt gedruckt, Barcode zeigt aber nur Nullen
	teilweise


Tab. 5: Druckkette ZD410, Schritte und Ergebnisse
	Registry auf Sobo
Beim Setzen von SimulatePassThrough hat New-Item -Force den bestehenden Schlüssel LPDSVC\Parameters geleert; der Dienst startete nicht mehr. Die Werte (u. a. ServiceDll) wurden als Administrator wiederhergestellt. Regel: nie New-Item -Force auf bestehende Registry-Schlüssel.



	Sprache
Die Standardkonfiguration „Item label, ZPL 300, small“ hat nur eng-US. Artikel mit nur deutscher Bezeichnung drucken dann ein leeres Textfeld. Vorgabe: alle Druckeinstellungen nur ger, in eigenen TEST_WD_-Kopien; der Standard bleibt unverändert.



Quelle: Testlog 17.10. 22:14–23:57; Parameter_Protokoll ab 17.10. 22:25
6.6 Etiketten-Inventar und Bestandsetikett
42 ZPL-Layouts (Format ZPL_II) im Standard, alle unverändert seit dem Import am 10.09.2026 (ZPL_Etiketten_Inventar.md).
Bestand mit Charge, Seriennummer und MHD gab es bis 17.10. genau einmal: Artikel BG-939999226698, Charge LOT_1410, SN-Merkmal CSIA01 „Serien Nummer“ (Testwert), MHD 31.10.2026, Fach 29464611007-002-004 auf A1. Keine EAN gepflegt (Bestand_Charge_SN_MHD.md).
Bestandsetikett (LOGIMAT_STOCKLABEL): bis 18.10. früh nie gedruckt (kein DocumentOrder in prod und Archiv). Aktiv ist nur die PDF-Zuordnung 60; ZPL-300-small (Layout 538, Zuordnung 64) ist inaktiv und nur eng-US.
Die in v0.2 genannte Vermutung zum Auslöser ist durch die Analyse vom 18.10. ersetzt (Kap. 7.7).
Quelle: ZPL_Etiketten_Inventar.md (18.10. 00:14), Bestand_Charge_SN_MHD.md (00:33), Bestandsetikett_Druckpfad.md (07:55), Etiketten_Ausloeser_Analyse.md (13:52)
7 Tests vom 18.10.2026
7.1 Touch-Login-Hänger, Thread-Dump und Neustart rap-touch
Symptom: Die Anmeldung am Touch (Terminal 65, Benutzer wamasdev und touch) war serverseitig jedes Mal erfolgreich, danach blieb der Touch-Client mit Ladekreisel stehen (Versuche 11:17 bis 11:45). Vom Touch kam nach der ersten Abfrage kein weiterer RPC beim Server an.
Analyse (nur lesend, 11:52): Touch-RAP-JVM (Port 8082, PID 12740, läuft seit 15.10., 544 Threads) mit 23 Sockets in CLOSE_WAIT, 17 davon von der alten Maschine wamas-dev-box-1; Desktop- und Mobile-JVM ohne CLOSE_WAIT.
Thread-Dump 11:58 (2× jcmd Thread.print, Freigabe): 7 neue Login-UIThreads BLOCKED auf SerializableLock. Der Lock wird von einem alten Session-Shutdown gehalten, der per join() auf den LMBlockNotificationThread wartet; dieser hängt seit ca. 17.10. 10:31 in Display.syncExec.
Abhilfe 11:58–12:01: Neustart nur „RAP Server (Touch)“ über BDeploy-CLI (neuer PID 18816). Keine Konfiguration geändert. Danach Touch angemeldet (12:06).
Bewertung: Applikationsfehler (LMBlockNotificationThread, join ohne Timeout), an SSI melden.
Zusätzlich belegt (als Ursache nur Hypothese): Desktop und Touch setzen beide JSESSIONID mit Path=/ auf localhost; im selben Browserprofil überschreiben sie sich das Session-Cookie.
Status: behoben durch Neustart, Ursache bestätigt.
Quelle: Touch_Login_Haenger_Analyse.md (11:52, Nachtrag Thread-Dump); Parameter_Protokoll 18.10. 11:58–12:01; Testlog 18.10. 11:45 und 12:06; Doku_Notizen „Touch-Login hängt“
7.2 MHD-Test (BG-939999226698 und BG-MHD-A2-001)
Vorbereitung am Touch A2 (12:08–12:18): Tablar 7 (LE 29464762007) mit 20 Boxen LMB821 gefüllt; Artikel BG-939999226698 Boxtyp LMB821_99 (max. 20) zugeordnet; Fächer 29464762007-001-001/-002/-003 dem Artikel zugeordnet (TR0000000000000357); in LM011 „Etikett automatisch drucken“ eingeschaltet.
	Charge
	MHD
	Seriennummer
	Menge

	CH-MHD-1810
	18.10.2026
	SN-MHD-1810
	1 Stück

	CH-MHD-1910
	19.10.2026
	SN-MHD-1910
	1 Stück

	CH-MHD-2010
	20.10.2026
	SN-MHD-2010
	1 Stück


Tab. 6: MHD-Testbestand A2 Tablar 7 (Fächer 29464762007-001-001/-002/-003), eingelagert 12:19–12:22
„Lagern“ am manuell angeforderten Tablar bucht laut DB eine Inventurbuchung (STOCKADJUSTMENT, Buchungsschlüssel Inventory), druckt kein Etikett (auch mit labelPrint=1); die Host-Meldung WLSSTOCKADJ002 endet in CONVERROR. remLifeCheck=0, daher heute keine MHD-Sperre.
Einlagerbedarf SD0000000000000001 (LM081, 12:50, BG-939999226698, CH-MHD-2010) wird auf A1 reserviert: Die Einlagerstrategie RECV (Kriterium PreferredBoxAssignmentType) bevorzugt den Boxtyp LMB841_210, der nur auf A1 vorkommt. Entscheid zu SD001 ist offen.
Deshalb neuer Testartikel BG-MHD-A2-001 „BIOGENA Vitamin D3 2000 IE - 60 Kapseln“ (13:00–13:05, Duplikat über MD002/FW014 ohne Alias, LM084 nur LMB821_99 max. 20). Damit landen die Bedarfe SD002–SD008 auf A2 (Kap. 7.3).
Stand 19.10. 08:3x: CH-MHD-1810 ist seit 18.10. abgelaufen, CH-MHD-1910 erreicht am 19.10. das MHD, CH-MHD-2010 ist noch gültig. Die DB-Prüfung (Sperren, Status, Reservierungen) und der Kommissioniertest wurden noch nicht durchgeführt. Testende laut Rückbauliste: 26.10.
Live-Befund 19.10. 08:35: In SM022 zeigen CH-MHD-1810/1910/2010 das MHD als „Gestern“/„Heute“/„Morgen“, je 1 Stück voll verfügbar; Inventursperre, Einlagerung gesperrt und Kommissionierung gesperrt sind leer, Bestandsklassifizierung 100. Eine automatische Sperre ist damit nicht sichtbar. Der Touch (LM040) zeigt Tablar 7 mit 3 Stück ohne Charge und MHD.
Kommissioniertest 19.10. 08:45: Kommissionierbedarf PD0000000000000014 (LM072, Typ Kommissionieren, ZONEA, BG-939999226698, 1 Stück, ohne Charge/MHD/SN-Vorgabe, EXTREF TEST_WD_MHD_PICK_01) am Touch A2/1 gestartet; LE TEST_WD_LE_MHD_01; Pickanzeige LM035 offen, Pick nicht quittiert. Danach zeigte der Touch „Session Timeout“.
DB-Befund 19.10. 08:49 (lesend): Reservierung LogimatPickingReservation 199 (NORMAL, Menge 1, Daemon ZONEA 08:45:26) auf Box 29464762007-001-001, also auf die abgelaufene Charge CH-MHD-1810 (MHD 18.10.2026, SN-MHD-1810), Bewertung 100, keine Sperren; -002 und -003 nicht reserviert. Kein MHD-/Restlaufzeitfilter: sqa_bbDateComparison=IRRELEVANT, Artikel remLifeCheck=0/remainingLife=0, Auftragstyp Kommissionieren TRAY_MOVEMENT/FIFO ohne Restlaufzeit, Artikel timeBasedAccMode=BBD.
Folgerung: Die Zugriffsreihenfolge nach MHD (älteste zuerst) ohne Restlaufzeitprüfung wählt abgelaufene Ware bevorzugt aus. Die Touch-Pickanzeige zeigt dabei weder Charge noch MHD noch eine Warnung.
Status: abgelaufene Charge wird reserviert (DB bestätigt); Quittierung am Touch offen.
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Ob die Quittierung am Touch die abgelaufene Charge tatsächlich bucht, ist noch nicht belegt. Pick PD0000000000000014 ist nicht quittiert; der Touch A2/1 zeigt seit 08:48 „Session Timeout“ (geprüft zuletzt 14:06). Quittieren oder Abbrechen entscheidet der Auftraggeber.



Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 12:08–13:05; Doku_Notizen 12:29–12:59; MHD_Verhalten_Livetest.md (19.10. 08:3x); Live-Befund SM022/LM040 19.10. 08:35; Parameter_Protokoll 19.10. 08:45; MHD_Verhalten_Livetest.md (Befund 08:49, DB Experte); Rueckbauliste_v0.5 C9–C11, C22
7.3 Einlagerungen SD001–SD008
	Bedarf
	Zeit
	Charge / SN
	Ergebnis

	SD001
	12:50
	CH-MHD-2010 (BG-939999226698)
	landet auf A1, offen

	SD002
	13:12/13:15
	CH-D3-2010 / SN-D3-0001
	A2-1-012, Box 29464762007-001-004, kein Etikett

	TEST_WD_SD_EXTLU_01
	13:48
	WLSSD002 (Ersatz für WLSSD003)
	Tablar 7, LE TEMP000000104, kein SN-Dialog

	SD003
	15:02
	CH-D3-2110 / SN-D3-0003
	Tablar 7, TEMP000000106

	SD004
	15:19
	CH-D3-2110 / SN-D3-0004
	Tablar 7, TEMP000000108

	SD005
	16:39
	CH-D3-2110 / SN-D3-0005
	Tablar 7, TEMP000000110; Druckerknopf → DO 92 Artikeletikett 548 FINISHED

	SD006
	~17:20
	CH-D3-2110 / SN-D3-0006
	Tablar 7, eingelagert 17:27:39, kein DO

	SD007
	17:50
	CH-D3-2110 / SN-D3-0007
	Tablar 7, TEMP000000114 (Wagen-Test)

	SD008
	17:52
	CH-D3-2110 / SN-D3-0008
	Tablar 7, TEMP000000115 (Wagen-Test)


Tab. 7: Einlagerbedarfe 18.10. (SD002–SD008 Artikel BG-MHD-A2-001, je 1 Stück, MHD 20.10. bzw. 21.10.2026)
Angelegt über LM081 Einlagerbedarf pflegen (Typ RECV, Zone ZONEA, Systempartner WAMAS oder HOST); Charge und MHD in der Bedarfszeile, Seriennummer im Zeilendialog. Es gibt keinen Freigeben-Knopf.
Die Einlagerung mit Bedarf druckt kein Etikett automatisch (SD002 ohne DocumentOrder). Ein Artikeletikett entsteht nur über den Drucker-Knopf in LM035 („Artikeletikett drucken“).
LM035 zeigt nur Bedarfe mit Tablaraufruf für die eigene Öffnung; der Zähler zeigt die offenen Bedarfe der Zone.
Status: bestätigt (SD002–SD008), SD001 offen.
Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 12:50–17:52; Doku_Notizen 12:50–13:30; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 1.3
7.4 Kommissionierungen PD006–PD013
	Bedarf
	Zeit
	Zweck
	Dokumente (DB)

	PD006
	13:25
	erster Test, TEST_WD_LE_0001
	Artikeletikett automatisch (13:28) und per Knopf (13:30); Kommissionierlieferschein: Fehler

	PD007
	14:31
	515 mit LogiMat/DEFAULT
	DO 86 über Standard 70 (HTML), ERROR

	PD008
	15:07
	70 deaktiviert
	„Could not determine report configuration“, kein DO

	PD009
	15:22
	515 generisch */*
	DO 91 Kommissionieretikett Layout 545 FINISHED

	PD010
	16:46
	Etiketten 546 und 548
	DO 93 Artikeletikett, DO 95 Kommissionieretikett FINISHED; DO 94 Packliste ERROR

	PD011
	17:34
	Kommissionieretikett V4
	DO 98 (549) und DO 96 (548) FINISHED; DO 97 Packliste ERROR

	PD012/PD013
	18:30–18:31
	Kommissionierwagen
	siehe Kap. 7.9


Tab. 8: Kommissionierbedarfe 18.10. (Artikel BG-MHD-A2-001, je 1 Stück)
Angelegt über LM072 (Typ Kommissionieren, Systempartner WAMAS, Zone ZONEA) mit Ext.Ref EXTREF = TEST_WD_KOMM_LBL_01 … 06. Bei PD010 wurde als Schlüssel versehentlich „TES“ statt EXTREF erfasst (Wert TEST_WD_KOMM_LBL_05).
Am Touch erscheint zuerst LM108 Externe LE-ID bearbeiten für die TEMP-LE (z. B. TEMP000000103 → TEST_WD_LE_0001), nach der Bestätigung LM025 Leere Box bestätigen.
Das automatische Artikeletikett bei PD006 kam beim Pre-Picking (Tablar da), weil der Artikel labelPrint=1 hat (einmal pro Bedarfszeile).
Status: bestätigt (Kommissionierung); Dokumente siehe Kap. 7.5, 7.6.
Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 13:25–17:38; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 1.2; Doku_Notizen 15:14
7.5 Kommissionieretikett 57 × 51 (V1–V4, Zuordnung 515)
	Etikett-Version
	Layout
	Inhalt / Änderung
	Nachweis

	V1
	Duplikat von 537
	Kopie Standard LOGIMAT_PICKINGLABEL (14:05)
	–

	V2
	545
	Import TEST_WD_PICKLABEL_300_57X51.zpl
	DO 91 (PD009) FINISHED 15:22:26

	V3
	546
	Ext.Ref zweizeilig, Pos. nicht abgeschnitten, Datum unter QR (~16:25)
	DO 95 (PD010) FINISHED 16:46:19

	V4
	549
	Musterdesign Auftraggeber: Rahmen, DataMatrix (itemNo;demandNo), Code128 (demandNo), ENTNAHMEMENGE, Ext.Ref, Komm.-Datum (~17:20)
	DO 98 (PD011) FINISHED 17:34:42; DO 101/104 (PD012/013)


Tab. 9: Versionen Kommissionieretikett
RM005: neue Konfiguration „TEST_WD picking label 300 57x51“ (Kopie ohne Kanäle, Sprache ger/ger, eigener Druck-Kanal, Senke 141); Original unverändert. Neue Layoutversionen werden über die RM110-Rückfrage automatisch übernommen.
RM010: neue Zuordnung 515 (14:17 mit LogiMat/DEFAULT, ab 15:17 generisch */*). MD002 BG-MHD-A2-001 „Kommissionieretikett drucken“ Bedarfsbezogen → Immer (14:25). Standard 70 „LogiMat picking label“ (HTML) seit 14:55 deaktiviert.
Erkenntnis: Bei LogiMat-Kommissionierbedarfen leitet WAMAS keinen Klienten und keinen Lagerstandort ab (Serverlog: DocumentOriginHelper „not handled“). Darum greifen nur generische RM010-Zuordnungen. Erst mit 515 generisch wurde gedruckt (PD009).
Ergebnis PD009: Sprache ger, Senke 141 → ZD410, alle Platzhalter gefüllt (Charge, Ext.Ref, Menge, Bedarf, Pos, Benutzer, QR).
Status: bestätigt.
	Grenze des Standards
LOGIMAT_PICKINGLABEL liefert Menge und Charge, aber kein MHD und keine Seriennummer. Ein Etikett mit allen Merkmalen ist laut Analyse nur mit Projektentwicklung möglich.



Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 14:05–17:38; Doku_Notizen 15:14; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 2.4; Testlog 18.10. 15:33–18:03
7.6 Artikeletikett 57 × 51 (Layout 548, Zuordnung 513)
RM003: neues Layout TEST_WD_ITEMLABEL_300_57X51 (Kopie von Standard 534; V1 = 547, Import V2 = 548). RM005: Konfiguration „TEST_WD item label 300 57x51“ (ger/ger, eigener Druck-Kanal, Senke 142).
RM010: eigene Zuordnung 513 von LogiMat/DEFAULT/„Item label, ZPL 300, small“ auf */*/„TEST_WD item label 300 57x51“ umgestellt; Standard Nr. 4 seit ~16:31 deaktiviert.
Nachweise (alle FINISHED auf ZD410): DO 92 (SD005, Druckerknopf, 16:38:50), DO 93 (PD010, 16:44:30), DO 96 (PD011, 17:33:15), DO 99/102 (PD012/PD013).
Ursache Barcode nur Nullen beim Standardlayout (B14): kein ItemAlias GTIN/EAN gepflegt (gtinBarcodeString = null); zusätzlich ist das : vor {{gtinBarcodeString}} ein ungültiges EAN-13-Zeichen. Leere Bezeichnung: Konfiguration nur eng-US. Kaputtes „ü“: Layout 534 mit ^CI0 statt ^CI28.
ITEM_LABEL liefert nur Artikelstammdaten (keine Menge, Charge, MHD, SN) und ist damit als Bestandsetikett ungeeignet.
Status: bestätigt.
Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 16:25–17:38, 18:38; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 2.1–2.2
7.7 Bestandsetikett: Auslöser (Analyse)
Eigenes Layout 542/543 „TEST_WD_STOCKLABEL_300_57X51“ (Import als blanke .zpl, ZIP wird bei ZPL II abgelehnt), Konfiguration „TEST_WD stock label 300 57x51“ (ger/ger, Senke 140), RM010-Zuordnung 514 (LogiMat/DEFAULT).
Analyse (Code, Log, Handbuch): LOGIMAT_STOCKLABEL wird nur am Touch beim Start einer Kommissionierung gedruckt, wenn der Artikel Seriennummer-CSIA, Seriennummernkreis und „Seriennummer drucken“ (snPrint) hat. Die Seriennummer kommt dann aus WAMAS. Einlagern löst nie ein Bestandsetikett aus.
Das Bestandsetikett liefert Auftragsnummer, Lagerstandort, Artikelnummer, Bezeichnung, Seriennummer und Barcode, aber keine Menge, Charge und kein MHD. Layout 543 kann diese Felder nicht füllen.
Am 18.10. kein Bestandsetikett, weil die SN von Hand erfasst wurde (laut Analyse snPrint = 0, kein Nummernkreis; DB-Bestätigung erbeten).
Status: offen (Testablauf beschrieben, nicht ausgeführt, braucht Freigabe).
Quelle: Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 1.1–1.5; Parameter_Protokoll 18.10. 10:03–10:38
7.8 Schnittstelle 2.7: WLSSD003 abgelehnt
13:45 DI014-Import TEST_WD_SD_EXTLU_01 als WLSSD003 mit extLuId WAGE1-FACH2.
DI002 Import 1830: FEHLER „Typ des Stammdatensatzes ist ungültig.“ (interfaceMode ERP_2_7_0), Wiederholung jede Minute; 13:54–13:56 verworfen bzw. storniert (Freigabe).
Ersatz: WLSSD002 ohne extLuId (Import 1831) fertiggestellt und am Touch eingelagert (Tablar 7, LE TEMP000000104). LM035 zeigte „WAGE Nummer 1, Fach Nummer 2“; kein SN-Dialog.
Status: nicht bestätigt (WLSSD003 auf srv01 nicht verfügbar), WLSSD002 bestätigt.
Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 13:45–13:56; Testlog 18.10. 14:10
7.9 Kommissionierwagen-Test
	Schritt
	Zeit
	Ergebnis

	Bedarfstyp TEST_WD_KOMM_WAGEN (MD017, Kommissionierwagen = ja)
	~17:43
	angelegt

	Wagen TEST_WD_01 (LM153, PCartTote 2 × 2)
	~17:46
	angelegt; Name max. 10 Zeichen

	SD007/SD008, PD012/PD013
	17:50–17:54
	aktiv an A2-7, kein automatischer Tablarabruf

	LE TEST_WD_KW_LE1/LE2 auf Wagenplätze (KW-03), Wagen freigegeben
	17:57–18:04
	erledigt

	KW-04: Kommissionierbedarfe 2, kein Tablarabruf (Öffnung „-“)
	18:00–18:06
	blockiert

	FW028 logimat.picking.cart.waitArrivalAtOpening true → false
	18:27:25
	Freigabe, vorübergehend

	KW-05: PD012/PD013 in LE1/LE2 kommissioniert, LM025 0
	18:30–18:31
	erledigt

	KW-06: „LE abschliessen“
	18:32
	Wagen wieder Neu, Bedarfe aus LM040 weg

	FW028 false → true zurückgestellt, verifiziert
	18:34:50
	erledigt


Tab. 10: Ablauf Kommissionierwagen-Test
Ursache KW-04 laut Analysen: Die Wagenankunft an der Öffnung erfolgt per Scan des Wagennamens; der getippte Scan kam nie beim Server an. Eine echte Wagenankunft braucht einen echten Scanner.
Ergebnis DB (18:38): PD012/PD013 FINISHED 18:32:39; DO 99/102 Artikeletikett (513/548) und DO 101/104 Kommissionieretikett (515/549) FINISHED; DO 100/103 Packliste (82, Senke 114) ERROR, kein Drucker; kein Kommissionierlieferschein (512) trotz printDeliveryNote=1; Wagen-LEs beim Abschliessen aufgelöst; Leerbox-Bestätigung nicht protokolliert (removeEmptyBox=0).
Status: bestätigt mit Einschränkung (nur mit FW028 vorübergehend false; Parameter zurückgestellt).
Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 17:43–18:38; Testlog 18.10. 18:03–19:05 (Analysen Kommissionierwagen_Ankunft_Analyse.md, Wagen_Scan_1818_Loganalyse.md)
7.10 Hauri-Artikel am Touch
19:48–20:00: 10 Hauri-Artikel am Touch (wamasdev, A2/1) angelegt über LM007 → Icon „Artikel anlegen“ → LM011 „Artikel pflegen“ (Korrektur 20:10: nicht über LM041).
DB-Prüfung (DB Experte, 18.10. 20:02, nur lesend): alle 10 am 18.10. von wamasdev neu angelegt, Mandant DEFAULT, Variante 00000, Basis-ME PCS, Warengruppe TOOLS, Status NORMAL, Typ MERC, ItemQtyUnit PCS 1:1, keine Box, kein Bestand.
	Artikelnummer
	Bezeichnung
	Angelegt

	101.2.01
	KEKU Verbinder Frontteil Schraube Ø5mm
	19:48

	114.2.01
	KEKU Verbinder Seitenteil Schraube Ø5mm
	19:51

	301.2.01
	KEKU Aufsteckverbinder Frontteil
	19:52

	311.2.01
	KEKU Aufsteckverbinder Seitenteil
	19:53

	9002323
	Band inliegend 110° ohne Feder Inserta
	19:54

	145550
	Divario P18 EinschiebeVerbinder Lamello
	19:56

	7085783
	Aufsteckblumotion 170°
	19:57

	8885473
	Eckband 110° Blumotion Inserta Blum
	19:58

	9001573
	Eckband 110° Feder Inserta
	19:59

	9001953
	Eckband 110° ohne Feder Inserta
	20:00


Tab. 11: Hauri-Artikel vom 18.10.2026 (Uhrzeit Europe/Zurich)
Rückbau: behalten für Schulung oder sperren/löschen, nur mit Freigabe (Rueckbauliste_v0.5, C21).
Status: bestätigt (DB-geprüft).
Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 19:48–20:10; DB-Prüfung DB Experte 18.10. 20:02; Rueckbauliste_v0.5 C21
7.11 Rollen und Lizenzen (Recherche 18.10. abends, nur lesend)
Reine Lese-Recherche (Handbuch Administrator 2.8, Konfig-Snapshot 16.10., DB-Rohexport, Serverlog, Lizenzpreisliste im Angebotstool). Auf srv01 und in der DB wurde nichts geändert.
Zwei Ebenen: kommerziell Basis- oder Advanced-Instanz mit je 1 Opening Client und 1 Admin Client, zusätzliche Clients und Add-ons; technisch je Benutzer die Lizenz in UM002 (Named/Concurrent, full-use/basic-use, SSI license). Kommissionierwagen, Mobile, Put2Light und externe Lagerplätze setzen laut Preisliste die Advanced-Instanz voraus.
Ist-Stand srv01: ab 06.10.2026 licenseMode=DEVELOPMENT (vorher TRIAL); in ConsolidatedLicenseInformation steht -1 bei allen Typen (Bedeutung offen). Benutzer laut DB-Export 15./16.10.: 5 × CONCURRENT_BASIC, 2 × CONCURRENT_FULL.
Rollen im System (7): Administrator, LogiMat Admin, Customer, LogiMat Touch, Logimat Operator, Inventory Operator, LogiMat Mobile. Rollen können nur einschränken; basic-use begrenzt unabhängig von der Rolle; Superuser hebelt alle Profile aus.
	Rolle
	Anwendung
	Kurzbeschreibung

	Administrator
	Desktop + Mobile
	419 Dialoge, fast keine LOGIMAT-Dialoge

	LogiMat Admin
	Desktop
	341 Dialoge, davon 152 LM; ohne Wareneingang/Warenausgang

	Customer
	Desktop
	117 Dialoge, LOGIMAT-Aufträge, Bestand, Benutzerpflege

	LogiMat Touch
	Touch
	70 Touch-Dialoge, alle Modi

	Logimat Operator
	Touch
	64 Dialoge, ohne Inventur

	Inventory Operator
	Touch
	55 Dialoge, nur Inventur

	LogiMat Mobile
	Mobile
	keine Einschränkung hinterlegt


Tab. 12: Rollen auf srv01 (Snapshot 16.10.2026)
	In den Unterlagen nicht beschrieben
Offen laut Recherche: Abbildung Opening/Admin Client auf SE072-Features, Bedeutung von -1, Liste der Desktop-Dialoge mit basic-use (UM004), Wirkung fehlender Add-ons (Erweiterte Berechtigungen, RFID-Login), Speicherort der Mobile-Einschränkungen, vollständige Widget-Einschränkungen, Dialogcodes für Permission Level und Data Access Profile.



Quelle: /workspace/recherche_themen_20261018/Rollen_Lizenzen/Rollen_Lizenzen_WAMAS_LS28_v1.0.md (22:45) und Matrix_Dialogrechte_je_Profil_SNAP20261016.csv
7.12 Stand 19.10.2026 (bis 14:08)
Am 19.10. wurde nach dem MHD-Kommissioniertest (Kap. 7.2) nichts mehr auf srv01 geändert. Der letzte Eintrag im Parameter_Protokoll ist 08:45 (PD0000000000000014). Erarbeitet wurden Freigabelisten, Nachträge und wiederverwendbare Arbeitsanleitungen (Skills):
	Uhrzeit 19.10.
	Ergebnis
	Datei

	09:07
	Entwurf dieses Berichts v0.4 (Kap. 7.2, B27)
	tmp_tb04/testbericht_v0.4.md

	11:02
	Freigabeliste für P2-STR/P2-KST: alle nötigen srv01-Änderungen zum Ankreuzen, Schritt 0 nur lesend, Rückbau
	00_Testplan/P2_STR_KST_Freigabeliste_v0.1.md

	11:40
	Checkliste-Nachtrag: 10 erledigte Punkte vom 18./19.10. mit Belegen, 4 offene
	00_Testplan/Checkliste.md

	12:06
	Rückbau-Freigabeliste in Blöcken 0–5 mit Pflichtreihenfolge (515 vor 70, 513 vor Nr. 4) zum Ankreuzen
	00_Testplan/Rueckbau_Freigabeliste_v0.1.md

	13:05
	Checkliste-Nachtrag: alte Punkte 3, 8, 9, 11 erledigt; 2, 4, 5, 6 offen
	00_Testplan/Checkliste.md


Tab. 13: Ergebnisse 19.10.2026 ohne Systemänderung
Neue Skills (je ein Phase-2-Thema): WAMAS Kommissionierwagen am Touch testen (09:37), WAMAS Artikel am Touch anlegen (10:08), WAMAS MHD-Verhalten testen (10:38), WAMAS Artikelbilder laden (12:35), WAMAS Multi-Order und Tablarvorlagen am Touch (13:36), WAMAS Einlager- und Kommissionierstrategien testen (14:08).
Phase 2: Boxen anlegen, Einlagern, Auslagern, Tablar füllen, Tablarvorlage, LMB-Trennwände und Multi-Order sind seit 17.10. erledigt. Offen sind nur P2-STR/P2-KST (warten auf Freigabe) und P2-BILD-04 (Touch-Artikelbild, Entscheid zu imageDir).
	Wartet auf Entscheid
PD0000000000000014 quittieren oder abbrechen; Freigaben P2-STR/P2-KST; Kreuze in der Rückbau-Freigabeliste; imageDir für das Touch-Artikelbild; Sammeldruck WH004 und Logo-Upload; RAM-Tabelle srv01 (braucht die PowerShell-Ausgabe des Auftraggebers).



Quelle: Testlog_WAMAS_Dev.md 19.10.2026 09:07–14:08; Parameter_Protokoll.md (letzter Eintrag 19.10. 08:45)
7.13 Touch-Login-Hänger 19.10.2026 (Wiederholung)
Ab ca. 18:23 hing die Touch-Anmeldung wamasdev an A2/1 erneut im Ladesymbol. Mit Freigabe (18:33) zwei Thread-Dumps von rap-touch (PID 18816, 18:36:17 und 18:36:28) und Neustart nur „RAP Server (Touch)“ per BDeploy (18:38:02–18:38:07, neuer PID 19476). Desktop-RAP, Mobile-RAP und Server-Prozesse unverändert, keine Konfiguration geändert.
Gleicher Mechanismus wie am 18.10. (B15), diesmal hängt aber LmNextOpeningNotificationThread (statt LMBlockNotificationThread) in Display.syncExec; der alte UIThread wartet per join() ohne Timeout. Zusätzlich 33 verwaiste „JMS KickUser listener“.
Nach dem Neustart war die Anmeldung wieder möglich (Screenshots /workspace/screens/touch_nachrestart_1–4). Entwurf der Fehlermeldung an SSI: 00_Testplan/SSI_Fehlermeldung_Touch_Login_Haenger_v0.1.md (nicht versendet).
Quelle: Testlog 19.10. 18:36–18:55; Touch_Login_Haenger_Analyse.md; Parameter_Protokoll 19.10. 18:36–18:38
7.14 Duale Mengen (DM-01 bis DM-04, Tablar A2/2)
Mit Freigabe (21:38) Mengeneinheit KAR (Karton) in MD017 angelegt (21:41:55, Kurzbezeichnung ab 22:02 „KAR“) und Artikel TEST_WD_DM_01 mit 1 KAR = 50 PCS getestet. Der Import der Artikel TEST_WD_DM_01–03 per Telegramm wurde nicht durchgeführt (nur über die GUI DI002/DI014 möglich).
	Fall
	Ergebnis
	Status

	DM-01
	Boxen 29464762002-003 (VPV PCS, max 200) und -004 (VPV KAR, max 4) angelegt, 2 KAR in -004 eingelagert. Touch zeigt „2 Karto (50)“, keine Umrechnung in PCS.
	bestätigt

	DM-02
	30 PCS in Box -003 (0/200): „Maximale Menge kann nicht übersteuert werden.“, nichts gebucht
	nicht bestätigt (Fehler, Ursache offen)

	DM-03
	1 KAR aus -004 ausgelagert, Box -004 jetzt 1 KAR
	bestätigt

	DM-04
	7 PCS entnehmen nicht möglich: KAR-Box zeigt in VPV PCS „0 PCS/150 PCS“, „Es ist nicht genügend Menge verfügbar“
	nicht möglich


Tab. 13a: Duale Mengen
Ursachenanalyse DM-02 (nur lesend, 20.10. 03:45): Die Meldung ist eine Eingabeprüfung im Touch-Dialog und wird serverseitig nicht geloggt. Wahrscheinlichste Erklärung (Ableitung, nicht belegt): „# LME (max.)“ der Zuordnung für PKV1 ist 0 oder leer. Klärung mit SELECT S1 beim DB Experten offen.
Quelle: Testlog 19.10. 21:45–22:28; Duale_Mengen_Testplan_v0.3.md; DM02_Ursachenanalyse_v0.1.md; Parameter_Protokoll 19.10. 21:41–22:02
7.15 MHD-Restlaufzeit-Test K1 und Stand 20.10.2026
22:04 mit Freigabe (21:50) am Artikel BG-939999226698 „Resthaltbarkeitskontrolle bei der Kommissionierung“ an, Resthaltbarkeit 1,000 d.
PD0000000000000017 (1 Stk) reservierte trotzdem CH-MHD-1910 (MHD 19.10.). CH-MHD-1810 fiel nur heraus, weil PD014 sie schon reserviert hatte. Laut DB Experte wertet der Reservierungsdaemon OgItem.remLifeCheck nicht aus.
22:21–22:23 mit Freigabe (22:20) PD014 (CH-MHD-1810) und PD017 (CH-MHD-1910) am Touch kommissioniert. Der Touch zeigte keine Charge, kein MHD und keine Warnung. C22 (PD014) ist damit erledigt.
Stand 20.10.: Einziger Testbestand ist Box 29464762007-001-003 (1 Stk CH-MHD-2010, MHD heute). Ab 21.10. nur lesend prüfen, ob nach Ablauf automatisch gesperrt wird; die DB-Prüfung am 20.10. 08:3x wurde nicht durchgeführt (kein DB-Zugriff in diesem Lauf).
Quelle: Testlog 19.10. 22:04–22:23; MHD_Verhalten_Livetest.md; Parameter_Protokoll 19.10. 22:04
7.16 Stumatec-Beispielregal 123-45 (20.10.2026)
Kundendaten (Stumatec): Stock 1, Lager 23, Regal 45; gewünschte Kennung 123-45-<Reihe A–G>-<Spalte 01–21>.
Mit Freigabe (07:40) neue externe Lagerplatzgruppen angelegt, nichts Bestehendes geändert (Gruppen 01, 02, 03 unberührt): 12345 (ID 41, LM126-Generator, 147 Plätze mit Standardkennungen), S12345 (ID 42, Import, 2 Plätze Formattest), R12345 (ID 43, Import, 147 Plätze 123-45-A-01 bis 123-45-G-21).
Kontrolle LM127: Kennungen korrekt, Einlagerungs- und Kommissionierreihenfolge reihenweise (z. B. B-05 = 26).
Ergebnis: Das Kundenformat lässt sich per Import abbilden, der Generator allein nicht. Offen: Schritt-für-Schritt-Screenshots im Desktop-Client.
Quelle: Stumatec_Regal_123-45_Importformat_v0.1.md; Parameter_Protokoll 20.10. ~08:00–08:06; Testlog 20.10. 08:06–08:35
8 Befunde
	Nr.
	Befund
	Auswirkung

	B1
	LM071/LM080 „Abschliessen…“ und „Unterbrechen…“: SWTException Invalid thread access
	Bedarfe im Web-Admin nicht abschliessbar

	B2
	Einlagerbedarf lässt sich nicht wirksam stornieren; TR-Storno erzeugt sofort neue TR
	SD_01/SD_02 bleiben auf A1 reserviert

	B3
	Rück-Transportauftrag zuerst mit Ziel A2-1-001, danach korrigiert
	systematisch (6 Wiederholungen)

	B4
	Arbeitsmodus A2/1 stand ohne Protokoll auf INVENTORY; Touch zeigt „Keine“
	Tablar kam nicht an die Öffnung

	B5
	Speicherengpass SQL Server (RESOURCE_SEMAPHORE), srv01 1,6 GB von 32 GB frei
	Hänger im Admin

	B6
	Touch-Abmeldung hängt (Spinner), Reload nötig
	Bedienung

	B7
	LM108 einmal mit Client Error, Wert trotzdem gespeichert
	Bedienung

	B8
	LM114 Verzeichnisauswahl „Not supported in RAP“
	Bilder nur per Upload-Workaround

	B9
	Express-Auftrag bei Multi-Order nicht vorrangig gebucht
	Priorisierung prüfen

	B10
	Mehrere WAMAS-Tabs führen zu Session Timeout
	nur ein Tab verwenden

	B11
	RM100 (aus MD001) ignoriert in RM010 „Aktiviert“, nimmt erste kriterienlose Zuordnung nach ID
	Konfigurationswahl nur über Zeilentausch steuerbar

	B12
	RM100 Druckerliste leer, wenn das Terminal keinen Standard-Lagerstandort hat (MD022)
	kein Druck möglich

	B13
	WAMAS nutzt Drucksystem-ID als LPR-Host und Queue; lpr.exe muss auf dem Server installiert sein
	Kundeneinrichtung

	B14
	Artikeletikett 4802: Barcode nur Nullen
	Ursache: kein GTIN-Alias, : im Layout (Kap. 7.6)

	B15
	Touch-Login hängt: SerializableLock von altem Session-Shutdown gehalten (LMBlockNotificationThread in syncExec)
	Touch unbenutzbar bis Neustart rap-touch; an SSI melden

	B16
	RM005-Duplikat teilt Senke mit dem Original; Löschen des Kanals in der Kopie (17.10.) entfernte Senke 115 der Standard-Konfiguration
	Standard ohne Druck-Kanal; am 18.10. mit Senke 139 ersetzt

	B17
	„Lagern“ am manuell angeforderten Tablar = Inventurbuchung, kein Etikett; WLSSTOCKADJ002 → CONVERROR
	kein Etikett, Host-Meldung fehlerhaft

	B18
	Einlagerstrategie RECV: bevorzugter Boxtyp gewinnt (SD001 auf A1)
	Bestand nicht auf A2

	B19
	Einlagern mit Bedarf druckt kein Etikett; Bestandsetikett nur bei Kommissionierstart mit SN-Kreis
	Etikett beim Einlagern nur per Knopf/Projektentwicklung

	B20
	LogiMat-Kommissionierbedarfe: kein Klient/Lagerstandort abgeleitet
	nur generische RM010-Zuordnungen greifen

	B21
	WLSSD003 bei interfaceMode ERP_2_7_0 abgelehnt, Wiederholung jede Minute
	extLuId per Telegramm nicht nutzbar

	B22
	Packliste (Zuordnung 82) ERROR, Senke 114 ohne Drucker
	bei jeder Kommissionierung ein Fehlerdokument

	B23
	Kein Kommissionierlieferschein (512) nach Kommissionierung, auch mit printDeliveryNote=1
	Lieferschein fehlt

	B24
	Kommissionierwagen: getippter Wagen-Scan kommt nicht beim Server an; ohne Wagenankunft kein Tablarabruf
	Test nur mit FW028 vorübergehend false

	B25
	Wagenname max. 10 Zeichen
	Namenskonvention

	B26
	Touch A2/1: Session Timeout (ab 15:24) und „Server Error – The application terminated unexpectedly“ (ab ca. 18:44)
	Neustart des Touch nötig

	B27
	MHD: Ohne Restlaufzeitprüfung (remLifeCheck=0, sqa_bbDateComparison=IRRELEVANT) reserviert WAMAS für einen Bedarf ohne Chargenvorgabe die abgelaufene Charge zuerst (PD0000000000000014 → CH-MHD-1810, MHD 18.10.); Touch zeigt kein MHD und keine Warnung
	abgelaufene Ware wird kommissioniert, wenn keine Restlaufzeit gepflegt ist

	B28
	Touch-Login-Hänger wiederholt (19.10. ab 18:23), diesmal mit LmNextOpeningNotificationThread in syncExec; 33 verwaiste JMS-KickUser-Listener
	wie B15: Neustart rap-touch nötig; an SSI melden

	B29
	Duale Mengen: Eine Box gehört immer zu genau einer Verpackungsversion; keine Umrechnung KAR → PCS bei der Entnahme, kein Anbruch
	Stück und Karton brauchen getrennte Boxen

	B30
	DM-02: Einlagern 30 PCS in leere PCS-Box (0/200) → „Maximale Menge kann nicht übersteuert werden.“, nicht geloggt
	PCS-Box nicht befüllbar; Ursache offen (SELECT S1)

	B31
	MHD: Resthaltbarkeitskontrolle 1 d am Artikel wirkungslos, PD017 reserviert CH-MHD-1910 (MHD 19.10.)
	abgelaufene Ware trotz Restlaufzeit-Einstellung kommissioniert

	B32
	LM126-Generator erzeugt nur Standardkennungen; Kundenformat 123-45-A-01 nur per Import
	Kundenregale per Import anlegen


Tab. 14: Befunde
Quelle: Testlog 17.10. 08:54–23:57 und 18.10. 11:45–19:31; Parameter_Protokoll 18.10. 09:14–18:38; Doku_Notizen; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md
9 Geänderte Einstellungen und Rückbau
9.1 Änderungen am 18.10.2026
	Zeit
	Bereich
	Änderung

	09:42–09:57
	RM005 „LogiMat picking delivery note“
	neuer Druck-Kanal Senke 139 (Ersatz 115); Sprache nur ger

	09:48–09:55
	UM002
	Benutzer wamasdev (Desktop, WLS Touch, Mobil)

	10:03–10:38
	RM003/RM005/RM010
	Layout 542/543, Konfig „TEST_WD stock label 300 57x51“ (Senke 140), Zuordnung 514

	11:15
	LM051 A2/1
	altes Terminal 64 entfernt

	11:58–12:01
	srv01 BDeploy
	Thread-Dump und Neustart „RAP Server (Touch)“

	12:08–12:22
	Touch A2 Tablar 7, BG-939999226698
	20 Boxen LMB821, Boxtyp LMB821_99, Fachzuordnung, „Etikett automatisch drucken“ an, MHD-Bestand

	13:00–13:05
	MD002/LM084
	Testartikel BG-MHD-A2-001

	14:05–17:20
	RM003/RM005
	Layouts 545/546/549 und 547/548, Konfigs „TEST_WD picking label …“ (Senke 141) und „TEST_WD item label …“ (Senke 142)

	14:17/15:17
	RM010
	Zuordnung 515 neu, ab 15:17 */*

	14:25
	MD002 BG-MHD-A2-001
	Kommissionieretikett drucken: Immer

	14:55
	RM010 70
	deaktiviert

	~16:31/16:32
	RM010 Nr. 4 / 513
	Nr. 4 deaktiviert; 513 auf */* und Item-Konfig

	~17:43/17:46
	MD017 / LM153
	Bedarfstyp TEST_WD_KOMM_WAGEN, Wagen TEST_WD_01

	18:27:25 / 18:34:50
	FW028
	waitArrivalAtOpening false, zurück auf true

	19:48–20:00
	Touch LM007/LM011
	10 Hauri-Artikel


Tab. 15: Änderungen 18.10. laut Parameter_Protokoll (Testbedarfe SD/PD siehe Kap. 7.3/7.4)
9.2 Offener Rückbau (Rueckbauliste_v0.4/v0.5)
Nichts davon ist zurückgebaut. Jeder Rückbau nur mit Freigabe; Reihenfolge und Behalten/Löschen entscheidet der Auftraggeber.
	Nr. laut Liste
	Objekt
	Rückbau-Vorschlag

	A14
	RM010 70 „LogiMat picking label“ deaktiviert
	wieder aktivieren, nachdem 515 gelöscht ist (dringend)

	A16/A17
	RM010 Nr. 4 deaktiviert, 513 umgestellt
	513 zurückstellen oder löschen, dann Nr. 4 aktivieren (dringend)

	A1
	RM010 80 „LogiMat picking delivery note“ deaktiviert
	wieder aktivieren

	A4/A5
	RM010 Zeilen 4/8 getauscht
	zurücktauschen oder ZPL behalten (Entscheid)

	A6/A7
	MD017 „Kommissionieren“ Lieferschein ja; Klient-Adresse
	nein bzw. leeren

	A8
	LM053 Pos 16 ItemImageS
	entfernen

	A9/A11
	LM051 Terminal A2/1; MD022 Terminal 81
	Entscheid; leeren, wenn nicht gebraucht

	A15
	BG-939999226698 Boxtyp, Etikett automatisch
	nach MHD-Test (26.10.) zurück

	W1–W7
	Windows srv01/Sobo (LPR-Port, Port-Monitor, hosts, LPD, Freigabe, Registry)
	erst nach Ende der Drucktests

	B1–B7
	Drucker TEST_WD_ZD410, RM017, Zuordnungen 512–515, Konfigs, Layouts 542/543 und 545–549, Nummernkreis 575, Benutzer wamasdev
	löschen (515 zuerst), nur eigene Senken 140–142; Nummernkreis prüfen; Benutzer erst nach Testende

	C1–C20
	Testartikel, Boxen, Vorlage, Partner, Bedarfe SD001–SD008, PD006–PD013, MHD-Bestand, Bedarfstyp TEST_WD_KOMM_WAGEN, Wagen TEST_WD_01
	ausbuchen/abschliessen/löschen nach Entscheid


Tab. 16: Offener Rückbau (Auszug)
Erledigt bzw. behalten: A2 (Senke 139 behalten), A3 (nur ger behalten), A10 (Arbeitsmodus ALL), A12 (Terminal 65 unverändert), A13 (Neustart, nur Info), A18 (FW028 zurückgestellt).
Neu in Rueckbauliste_v0.5 (C21): die 10 Hauri-Artikel vom 18.10. 19:48–20:00 (Liste Kap. 7.10), behalten für Schulung oder sperren/löschen, nur mit Freigabe.
Die Lücke „DOs für PD012/PD013“ aus v0.4 ist durch den Protokolleintrag 18:38 geschlossen.
	Reihenfolge
Bei LogiMat-Bedarfen greifen nur generische Zuordnungen. Zuerst die eigene generische Zuordnung (515 bzw. 513) löschen oder zurückstellen, dann den Standard (70 bzw. Nr. 4) wieder aktivieren. Bei RM005 nur Senken löschen, die ausschliesslich der Kopie gehören (140, 141, 142); 111, 113, 134 und 139 nie.



Quelle: Rueckbauliste_v0.4.md (18.10.2026 19:05), Rueckbauliste_v0.5.md (19.10.2026); Parameter_Protokoll 18.10. 18:38–20:10
9.3 Änderungen am 19./20.10.2026
	Zeit
	Bereich
	Änderung

	19.10. 18:36–18:38
	srv01 BDeploy
	Thread-Dump und Neustart „RAP Server (Touch)“

	19.10. 21:41:55 / 22:02
	MD017
	Mengeneinheit KAR neu; Kurzbezeichnung „Karto“ → „KAR“ (C23, C25)

	19.10. ~21:53–21:57
	Touch A2/2
	Boxen 29464762002-003/-004, 2 KAR eingelagert (C24)

	19.10. 22:04
	MD002 BG-939999226698
	Resthaltbarkeitskontrolle an, 1,000 d (C26)

	20.10. ~08:00–08:06
	LM126 / Import
	ext. Lagerplatzgruppen 12345, S12345, R12345 neu (C27)


Tab. 16a: Änderungen 19./20.10. laut Parameter_Protokoll
10 Offene Punkte
1.	Einlager- und Kommissionierstrategien live testen (P2-STR, P2-KST), „Kommissionieren“ manuell gegenüber SHPG automatisch. Änderungen stehen zum Ankreuzen in P2_STR_KST_Freigabeliste_v0.1.md.
2.	Kommissionierlieferschein klären: weiterhin nicht erzeugt (PD006 „Could not determine report configuration“, Wagen-Test ohne 512).
3.	Packliste: Senke 114 ohne Drucker erzeugt bei jeder Kommissionierung ein ERROR-Dokument (keine Änderung gemacht).
4.	Weitere ZPL-Etiketten 57 × 51 als deutsche TEST_WD_-Kopien (Einlagerung, Lagerplatz, LE, Bestand); Kommissionier- und Artikeletikett sind bestätigt.
5.	Bestandsetikett: Testablauf mit SN-Kreis und snPrint (Analyse Kap. 1.4), nur mit Freigabe; für Etikett mit Menge, Charge, MHD und SN bzw. beim Einlagern Anfrage an SSI (Projektentwicklung) vorbereiten.
6.	MHD-Test auswerten: keine automatische Sperre (SM022), abgelaufene Charge CH-MHD-1810 wird reserviert (B27); Pick PD0000000000000014 am Touch quittieren und Buchung prüfen (C22, Entscheid Marek); Gegenprobe mit Restlaufzeit am Artikel nur mit Freigabe; Testende 26.10.; Entscheid zu SD001 (A1).
7.	Herkunft der 4 offenen Einlagerbedarfe (Touch-Dashboard „Einlagerung: 4“) lesend prüfen; Touch A2/1 nach „Server Error“ neu starten.
8.	Applikationsfehler Touch-Login-Hänger (B15) an SSI melden.
9.	Kommissionierwagen mit echtem Scanner testen (Wagenankunft ohne FW028-Änderung).
10.	Hauri-Artikel: Liste im Parameter_Protokoll nachtragen (im Bericht aus DB-Prüfung 20:02); Rückbau entscheiden (C21).
11.	Rollen/Lizenzen live nur lesend prüfen (SE072, UM016, UM004, UM017); offene Fragen an SSI (Kap. 7.11).
12.	Kundenlogo-Layout hochladen und testen; Sammeldruck Lagerplatzetiketten; Touch-Artikelbild (P2-BILD-04).
13.	Alte Bedarfe SD_01/SD_02 auf A1, RAM-Tabelle srv01, Rückbau (dringend A14, A16/A17) nach Rueckbau_Freigabeliste_v0.1.md.
14.	DM-02 klären (SELECT S1 beim DB Experten), danach DM-Rückbau C23–C25 nur mit Freigabe.
15.	MHD: Box 29464762007-001-003 ab 21.10. nur lesend auf automatische Sperre prüfen; Ideen K3/K4 (Bedarf mit MHD-Vorgabe, MHD-Regel LM053) nur mit Freigabe; Rückbau C26.
16.	Stumatec: Schritt-für-Schritt-Screenshots Desktop-Client, Mail an Stumatec über den Emails-Bot, Rückbau der Testgruppen 12345/S12345 (C27) nur mit Freigabe.
17.	Diesen Bericht v0.5 als DOCX/PDF im SSI-Design erzeugen.
Quelle: Testbericht v0.2 Kap. 9; Testlog 18.10./19.10.; Parameter_Protokoll; Rueckbauliste_v0.4; MHD_Verhalten_Livetest.md
11 Stolperfallen
Datei-Import über DI014 nur mit Upload-Knopf; ein direkter Pfad wird vom Server nicht gelesen.
In Zahlenzellen springt der Cursor nach der ersten Ziffer; Menge erst nach Feldverlassen übernommen. In LM081/LM082 wurden Werte einmal in falsche Felder getippt (Menge, MHD, Reservierungsnummer) und vor dem Speichern korrigiert.
Neue Artikel über Neu (vereinfacht)… (MD089) anlegen; MD002 „Neu…“ blieb gesperrt.
Ladehilfsmittel duplizieren: Kubaturzuordnung von Hand umstellen.
RM003: ZPL-II-Layouts nur als blanke .zpl importieren (ZIP wird abgelehnt); jeder Import legt eine neue Layoutzeile an. Gedruckt wird, worauf die Konfiguration zeigt.
RM005-Duplikate: erst neuen Kanal anlegen, dann übernommenen entfernen; geteilte Senken nicht löschen.
Nach jeder Parameteränderung am Touch ab- und wieder anmelden.
Desktop und Touch nicht im selben Browserprofil auf localhost betreiben (gemeinsames JSESSIONID).
Ext.Ref-Schlüssel in LM072 genau prüfen (PD010: „TES“ statt EXTREF).
12 Praxisbeispiele
12.1 Auftrag mit externer LE und Fehlposition
PD_02 mit drei Zeilen (eine ohne Bestand): Pick mit externer LE TEST_WD_K4712, LE auf A2 zwischengelagert, Nachschub SD_04 eingelagert, Zeile 3 nach etwa 10 Minuten automatisch nachreserviert und kommissioniert, Auftrag FINISHED.
12.2 Kommissionieretikett 57 × 51 auf dem ZD410
1.	Einlagerbedarf SD004 (BG-MHD-A2-001, CH-D3-2110, SN-D3-0004) über LM081 anlegen und am Touch A2/1 einlagern.
2.	Zuordnung 515 in RM010 generisch (*/*) stellen, Standard 70 deaktiviert lassen.
3.	Kommissionierbedarf PD009 über LM072 mit EXTREF TEST_WD_KOMM_LBL_04 anlegen, am Touch kommissionieren, LM108 → TEST_WD_LE_0004, LM025 mit 0 bestätigen.
4.	Ergebnis: DO 91, Layout 545, Sprache ger, Senke 141 → ZD410 FINISHED 15:22:26, alle Platzhalter gefüllt.
Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 15:17–15:25
13 Nachtrag v0.6: Tests und Stand 21.–25.10.2026
Quelle: Testlog_WAMAS_Dev.md, Parameter_Protokoll, Rueckbauliste_v1.0.md. Nur belegte Ergebnisse; offene Punkte sind als offen markiert.
13.1 Kommissionieretiketten je Bedarfstyp (21.10.2026)
Getestet ohne Kommissionierwagen mit PD-ETI-K2/-K3 (Kommissionieren) und PD-ETI-S2/-S3 (SHPG), InSPM 2008–2011, 17:26–17:27; alle 4 Kommissionieretiketten auf dem ZD410 gedruckt (Foto Marek 17:29).
PD-ETI-KW-20261021 (Typ TEST_WD_KOMM_WAGEN) von Marek storniert; LogiShipLu für Wagen TEST_WD_01 wurde NICHT eingetragen (kein Rückbau nötig; Rueckbauliste C35 dadurch aufgehoben).
Fehlimporte InSPM 2004–2007: demandNo hat 21 Zeichen, WAMAS erlaubt max. 20.
Befund offen: Feld AUFTRAG im Layout 549 schneidet die letzte Ziffer ab; Lieferschein der Kommissionierung wird nicht verteilt.
Bericht: 00_Testplan/Etikettentest_Kommissionieretiketten_v1.0.md.
13.2 HP-M277-Drucktest Packliste (21.10.2026)
Zweite RM017-Zeile (LogiMat, alle *, Drucker TEST_WD_HP_M277) ergänzt, ZD410-Zeile unverändert.
PD-HP-01-20261021 (InSPM 2012) an A2/1 kommissioniert, LE TEMP000000132.
RM023 141 Kommissionieretikett an ZD410 FINISHED; RM023 142 Packliste an HP M277dw FINISHED. Routing über die zweite RM017-Zeile funktioniert.
Offen: Packliste wird zusätzlich in eng-US erzeugt (RM018 192 eng-US, 193 ger). Vorgabe Marek: nur Deutsch. Änderung an RM005 nur mit Marek-OK. Ergebnis PD-HP-03 noch nicht ausgewertet.
13.3 Eigentümermodelle Stumatec/Studerson (22.–23.10.2026)
22.10.: MD018 Partner pSTUMATEC/pSTUDERSON neu, als Wareneigentümer beim Klienten DEFAULT ergänzt; Name DEFAULT in MD017 „TEST_WD Stumatec AG“.
Befund Marek 22.10.: Am Touch kann bei manueller Einlagerung kein Wareneigentümer gesetzt werden. Eigentümertrennung nur über Einlagerbedarfe mit Eigentümer.
23.10. 11:47: Einlagerbedarfe SD-OWN-STM/-STD-20261023 per DI014 importiert, InSPM 2016/2017 Fertiggestellt (erster Versuch 2014/2015 Fehler: noteNo 19 > 18 Zeichen).
23.10. 12:02: LM056 Terminal 66 an A2/Öffnung 1 entfernt (Marek-OK), Touch neu gebunden.
Offen: Einlagerung SD-OWN-STM/-STD an A2/1, Bestand je Eigentümer, Kommissionier- und Inventurtest je Eigentümer; Modelle 1–3 live belegen.
Kundenanleitung: Entwurf v0.2 (DOCX/PDF, SSI-Design, 17 Seiten) liegt auf Sobo C:\Dev\Anleitungen\Klient_Lieferant_Partner\Eigentuemermodelle_Entwurf; echte WAMAS-Screenshots fehlen noch (Screenshot_Checkliste_Eigentuemermodelle_v0.1.md, 10 Bilder, 2 davon brauchen den srv01-Touch).
13.4 Verfügbarkeit srv01
23.10. 08:06–11:40: Tailscale „Logged out“ nach Box-Neustart, Login durch Marek.
23.10. ca. 14:05–15:10 und ab ca. 15:35: WAMAS nicht erreichbar bzw. Touch „Server Error – The application terminated unexpectedly“; 17:13 kurz wieder HTTP 200.
25.10. ab 13:17 (geprüft bis 14:16): localhost:18081/18082 Timeout; Tailscale-Ping zu srv01 nur über DERP fra, „direct connection not established“. Keine Tests möglich.
13.5 MHD-Test
Routine „MHD-Ablauf-Test täglich (bis 26.10.)“ läuft werktags 08:30; letzte Ausführung 23.10. Auswertung am 26.10. fällig (abhängig von srv01).
14 Quellenverzeichnis
Testlog_WAMAS_Dev.md (00_Testplan), Stand 19.10.2026 14:08
Parameter_Protokoll.md, Stand 19.10.2026 08:45
Rueckbau_Freigabeliste_v0.1.md (19.10.2026 12:06), P2_STR_KST_Freigabeliste_v0.1.md (19.10.2026 11:02), Checkliste.md (Nachträge 19.10.2026 11:40 und 13:05)
Rueckbauliste_v0.4.md, Stand 18.10.2026 19:05; Rueckbauliste_v0.5.md, Stand 19.10.2026
DB-Prüfung DB Experte 18.10.2026 20:02 (Hauri-Artikel, nur lesend); Live-Befund SM022/LM040 19.10.2026 08:35
Etiketten_Ausloeser_Analyse.md, Stand 18.10.2026 13:52
MHD_Verhalten_Livetest.md, Lauf 19.10.2026 08:3x
Touch_Login_Haenger_Analyse.md (18.10.2026 11:52, Nachtrag Thread-Dump), Doku_Notizen.md (18.10.2026)
Recherche Rollen/Lizenzen: /workspace/recherche_themen_20261018/Rollen_Lizenzen/ (Rollen_Lizenzen_WAMAS_LS28_v1.0.md, Matrix_Dialogrechte_je_Profil_SNAP20261016.csv), 18.10.2026 22:45
Aus v0.2 übernommen: ZPL_Etiketten_Inventar.md, Bestand_Charge_SN_MHD.md, Bestandsetikett_Druckpfad.md, Checkliste.md, Druck_Recherche.md, Lieferschein_Adressen_Recherche.md, Layout_Anpassung_Recherche.md, Strategien_Recherche.md, Bedarfsmodi_Recherche.md
Abkürzungen: LE = Ladeeinheit, LMB = unterteilte Box, TR = Tablaranforderung, InSPM = eingehende Systempartnernachricht, LS = Lieferschein, DO = DocumentOrder (Druckauftrag), SD/PD = Einlager-/Kommissionierbedarf, MHD = Mindesthaltbarkeitsdatum, SN = Seriennummer, KW = Kommissionierwagen
Ergänzt in v0.6: Testlog_WAMAS_Dev.md (Stand 25.10.2026 14:18), Parameter_Protokoll, Rueckbauliste_v1.0.md, Etikettentest_Kommissionieretiketten_v1.0.md, Screenshot_Checkliste_Eigentuemermodelle_v0.1.md
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