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1 Über dieses Dokument
Diese Kurzanleitung zeigt, wie Artikeldaten am Touch-Client des LOGIMAT gesucht, angesehen und ergänzt werden. Die grosse Artikelpflege (viele Artikel, Einheiten, Warengruppe) erfolgt im Desktop-Client bzw. per Excel-Import (siehe Administratoranleitung und Artikel importieren).
	Wer darf Artikel anlegen?
Bei der Hauri AG kommen die Artikel aus der Excel-Liste (Import). Neue Artikel am Touch-Client nur nach Absprache mit Marcel anlegen, damit keine doppelten oder falsch geschriebenen Nummern entstehen. Artikelnummer = Hersteller-Nr.



	Vor Ort prüfen
Die Touch-Dialoge LM007, LM011 und LM041 sind im Handbuch beschrieben, aber auf dem SSI-Testsystem noch nicht mit Bildschirmfotos belegt. Masken und Feldnamen bei der Schulung am Hauri-System gemeinsam prüfen; Bildschirmfotos dort aufnehmen.
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	Titel
	Artikel pflegen am Touch-Client

	Produkt / Release
	WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT

	Dokumentversion
	1.0

	Stand
	19.10.2026

	Autor
	Marek Sobona, SSI SCHÄFER

	Zielgruppe
	Bediener und Key-User der Hauri AG (Alex Mittag, Marcel, Damian)

	Grundlage
	Benutzerhandbuch 2.7 (deDE), User Manual 2.8 (enUS), Know-how LOGIMAT-Bedienung (live verifiziert 17.10.2026)



2 Übersicht der Touch-Dialoge
	Dialog
	Aufruf
	Wofür

	Übersicht Artikel (LM007)
	Menüleiste Tools anzeigen → Übersicht Artikel
	Artikel suchen (max. 50 Treffer), Artikeletikett drucken

	Artikel pflegen (LM011)
	in LM007 Artikel wählen
	Artikeldaten ansehen und ändern, Reiter Verpackungsversion und Artikelzuordnung

	Neuen Artikel anlegen (LM041)
	Icon Artikel anlegen in der Artikelsuche (z. B. in LM002)
	Schnellanlage eines fehlenden Artikels

	Boxtypen zuordnen (LM012)
	aus LM011 (Verpackungsversion) oder automatisch beim Einlagern
	Artikel ↔ Boxtyp, Höchstmenge

	Artikelzuordnung aufheben (LM043)
	Icon in LM002
	Artikel von einer Box lösen


Tab. 1: Touch-Dialoge für Artikel
Quelle: KH-L Kap. 1.3, 3.2; SCH-B Kap. 4
3 Artikel suchen und ansehen (LM007)
1.	Am Touch-Client anmelden (siehe Benutzeranleitung, Kapitel 3).
2.	In der Menüleiste Tools anzeigen antippen → Übersicht Artikel (LM007).
3.	Artikelnummer (Hersteller-Nr.) oder einen Teil davon eingeben. Platzhalter * oder % sind erlaubt, z. B. 301.*.
4.	Suchen antippen. Es werden höchstens 50 Treffer angezeigt; bei mehr Treffern die Suche genauer machen.
5.	Artikel antippen, um ihn in Artikel pflegen (LM011) zu öffnen.
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Abb. 1: Übersicht Artikel (LM007) am Touch-Client – Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen)
	Bestand ansehen
Den Bestand eines Artikels zeigt am schnellsten Übersicht Tablare (LM040) → Artikelsuche, oder am Desktop Übersicht Bestandsobjekte (SM022). Siehe Benutzeranleitung Kapitel 7.



[image: ]
Abb. 2: Bestand eines Artikels über die Artikelsuche in LM040 prüfen (SSI-Testsystem) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)
Quelle: SCH-B Kap. 4 (LM007, 50 Treffer); KH-L Kap. 3.2 (Tools anzeigen → LM007); Dokumente drucken (Artikeletikett LM007)
4 Artikel ändern (LM011)
1.	Artikel in LM007 öffnen → Artikel pflegen (LM011).
2.	Felder ändern, z. B. Bezeichnung, Gewicht, Abmessungen. Feld mit Tab bzw. Antippen eines anderen Felds verlassen.
3.	Speichern antippen.
	Reiter
	Inhalt
	Beleg

	Verpackungsversion
	Mengeneinheit des Artikels; Icon Boxtypen zuordnen → LM012
	BH28 5.1.2

	Artikelzuordnung (LM104)
	Zuordnungsmodus beim Leeren einer Box: FIXED / FLOAT / STANDARD
	BH28 5.1.4

	weitere Reiter
	[vor Ort prüfen]
	–


Tab. 2: Reiter in LM011
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Abb. 3: Artikel pflegen (LM011) am Touch-Client – Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen)
	Nicht ändern
Artikelnummer, Klient und Variante sind der Schlüssel des Artikels. Nicht ändern. Bei einem Tippfehler in der Artikelnummer: Marcel informieren (Artikel im Desktop-Client prüfen).



Quelle: KH-L Kap. 3.2–3.3; MEA Kap. 5.3
5 Artikel spontan anlegen (LM041)
Nur nach Absprache, z. B. wenn ein neuer Artikel geliefert wird, der noch nicht in WAMAS ist.
1.	Am Tablar (LM002) die Box wählen und in der Artikelsuche das Icon Artikel anlegen antippen. Neuen Artikel anlegen (LM041) öffnet sich.
2.	Artikelnummer (= Hersteller-Nr., genau wie auf der Verpackung bzw. Lieferschein) und Basismengeneinheit (bei der Hauri AG in der Regel PCS) eingeben.
3.	Falls bekannt: Bruttogewicht, Länge, Breite, Höhe. Grosser Artikel nur für Teile ohne Box.
4.	Über Mehr weitere Daten in Artikel pflegen (LM011) ergänzen oder direkt Speichern.
5.	Danach den Artikel der Box zuordnen und einlagern (Benutzeranleitung Kapitel 5).
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Abb. 4: Neuen Artikel anlegen (LM041) – Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen)
	Vor Ort prüfen: Bezeichnung und Warengruppe
Ob LM041 ein Feld für Bezeichnung und Warengruppe (STANDARD) hat, ist nicht belegt. Nach der Anlage den Artikel im Desktop-Client (MD001) prüfen und die Bezeichnung ergänzen.



Quelle: MEA Kap. 5.3 (BH27 5.6.1, S. 74); KH-L Kap. 1.3 (BH28 S. 68–69)
6 Artikel einem Boxtyp zuordnen (LM012)
Ein Artikel kann nur in eine Box eingelagert werden, die ihm zugeordnet ist. Die Zuordnung zu einem Boxtyp legt dabei keine Box an – Boxen entstehen nur im Tablarlayouteditor (siehe Boxen kreieren).
1.	LM011 → Reiter Verpackungsversion → Verpackungsversion wählen → Icon Boxtypen zuordnen.
2.	In Boxtypen zuordnen (LM012) eine Boxtyp-Zeile markieren, Zugeordnet aktivieren.
3.	Max. Artikel in Box eingeben (wie viele Stück passen in die Box) oder Unbegrenzt aktivieren.
4.	Speichern.
	Meldung
	Bedeutung
	Was tun?

	„Box muss ausgewählt werden.“
	keine Boxtyp-Zeile markiert
	Zeile antippen

	Boxtyp zeigt „(Leer: 0)“
	keine freie Box dieses Typs
	Box im Tablarlayout anlegen

	„Es wurde kein Tablar gefunden.“
	kein Tablar mit freier passender Box
	Box anlegen (Boxen kreieren)


Tab. 3: Meldungen in LM012 (live auf dem SSI-Testsystem)
Quelle: KH-L Kap. 2.4, 3.2, 9 (LIVE TLOG 06:55)
7 Stolperfallen
Artikelnummer mit Leerzeichen oder anderer Schreibweise angelegt (z. B. 301.2.1 statt 301.2.01) → zweiter Artikel, Bestand verteilt sich.
Einheit PAAR, M, GAR gewählt, obwohl sie noch nicht freigegeben ist → nur PCS verwenden, bis Marcel die Einheiten bestätigt.
LM012 gespeichert und erwartet, dass eine Box entsteht → nein, Box im Tablarlayouteditor anlegen.
Artikel am Touch-Client angelegt, der in der nächsten Excel-Importdatei ebenfalls steht → Import aktualisiert den Artikel; Bezeichnung kann sich ändern [vor Ort prüfen].
8 Praxisbeispiel
Artikel 101.2.01 suchen und Höchstmenge setzen: Tools anzeigen → LM007 → 101.2.01 → Suchen → Artikel antippen → LM011 Reiter Verpackungsversion → Boxtypen zuordnen → Boxtyp markieren, Zugeordnet, Max. Artikel in Box 50 → Speichern.
9 Quellenverzeichnis
	Kürzel
	Dokument

	KH-L
	Know-how LOGIMAT-Bedienung Touch-Client, Stand 17.10.2026

	SCH-B
	SSI-Schulungsunterlage Benutzer v1.0

	MEA
	Anleitung Manuell Ein- und Auslagern (anleitungen/Manuell_Ein_Auslagern)

	BH27 / BH28
	Benutzerhandbuch 2.7 (deDE) / User Manual 2.8 (enUS)


Tab. 4: Quellen
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