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1 Über dieses Dokument
1.1 Zweck
Wie ein Kommissionierauftrag aus BC Dynamics (Dynamics Management System) an WAMAS Lift & Store 2.8 geht, wie WAMAS Bestand nach Charge, MHD und Seriennummer zuteilt, was am Lift gescannt wird und was an BC zurückkommt. Mit drei Beispielaufträgen Ausl000001 bis Ausl000003 und einer Kurzanleitung für das Lager.
Kunde: Acumax AG. Das Dokument beschreibt die Auslagerung (Kommissionierauftrag) von BC Dynamics an WAMAS Lift & Store 2.8 mit Zuteilung nach Charge, MHD und Seriennummer, Rückmeldung, Feldmapping, drei Beispielaufträgen und einer Kurzanleitung für das Lager. Stand des Inhalts: Entwurf.
1.2 So lesen Sie dieses Dokument
Die Excel-Fassung des Feldmappings Feldmapping_Auslagerung_Kommissionierauftrag.xlsx bleibt unverändert gültig.
Gelbe Kästen Hinweis enthalten Erläuterungen und Empfehlungen, orange Kästen Achtung Warnungen und Regeln, die nicht verletzt werden dürfen.
Graue Kästen mit rotem Rand markieren Lücken: Annahme, zu prüfen (fachliche Annahme, im Test oder mit dem BC-Team zu bestätigen) sowie fehlende Screenshots und Fotos.
UI-Namen und Dialoge stehen fett, Felder, Satzarten und Telegramminhalte in Monospace.
Fach-QR-Inhalte der Form Wagen|Fach (z. B. KW-1001|A1) sind in Tabellenzellen mit „¦“ geschrieben, weil „|“ dort als Spaltentrenner dient.
1.3 Dokumentinformationen
	Merkmal
	Angabe

	Titel
	Abläufe Auslagerung: Kommissionierauftrag BC Dynamics an WAMAS

	Produkt / Release
	WAMAS Lift & Store 2.8

	Dokumentversion
	2.1

	Stand
	20.10.2026

	Autor
	Marek Sobona / SSI SCHÄFER

	Sprache
	Deutsch (de-DE)

	Zielgruppe
	Projektteam Acumax AG, BC-Team, Key-User WAMAS, Lagerpersonal (Kapitel Anleitung)

	Grundlage
	Stand 14.10.2026 · Entwurf · Quellen: Interface Manual WLS-ERP 2.8 (IM), User Manual (UM) und Administrator Manual (AM) WAMAS Lift & Store 2.8, Referenz-App (server.py), echter Einlagerauftrag Einl000031 · Telegramme: telegramme/*.json · Excel: Feldmapping_Auslagerung_Kommissionierauftrag.xlsx



1.4 Änderungshistorie
	Version
	Stand
	Autor
	Änderung

	1.0
	14.10.2026
	Marek Sobona
	Erstfassung im bisherigen Layout (HTML, Word/PDF)

	2.0 (Redesign)
	14.10.2026
	Marek Sobona / SSI SCHÄFER
	Redesign im SSI-SCHÄFER-Design-Kit: Titelseite, Inhaltsverzeichnis, Kapitel „Über dieses Dokument“, Stolperfallen, Praxisbeispiele, offene Fragen/Lücken und Quellenverzeichnis ergänzt bzw. aus vorhandenen Abschnitten gebildet; Kapitel neu nummeriert, Querverweise angepasst; fachlicher Inhalt unverändert

	2.1
	20.10.2026
	Marek Sobona
	Kundenname korrigiert: Acumax AG


Tab. 1: Änderungshistorie
2 Kurzfassung
BC Dynamics sendet je Warenausgang einen Kommissionierauftrag über die DI-API (https://SRV01:41124/di-api/v3/HOST/messages): Kopf WLSPD003, Positionen WLSPDL002, Auftragsart SHPG. [belegt] (IM 7.1, S. 95 bis 107)
Wagen und Zielfach je Position gehen wie beim Wareneingang als externe Referenz WAGE mit (WLSPDLEXTREF001: Wagen in extRefVal1, Fach in extRefVal2). [belegt] Felder, [Annahme, zu prüfen] Nutzung
Charge (batch, S 20), MHD (bbDate, DA 8 JJJJMMTT) und Seriennummer (csia1, S 50) in der Position sind Vorgaben; leer heisst: WAMAS wählt. Ohne Vorgabe wählt WAMAS nach timeBasedAccMode des Artikels: BBD = kürzestes MHD zuerst (FEFO). [belegt] Felder und Modus, [Annahme, zu prüfen] genaue Reihenfolge
Am Lift bringt WAMAS den Tray, der Kommissionierer wählt den reservierten Behälter, bestätigt die Menge und erfasst bei Pflicht Charge, MHD bzw. Seriennummer. Fehlmengen werden mit Grund erfasst. [belegt] (UM 6.2.5.2, S. 106 bis 108; 6.2.5.5.2, S. 111)
WAMAS meldet zurück: WLSPDACK003 (Status), je Position WLSPDLACK001 (bestellt, freigegeben, geliefert, Differenzgrund) und je Entnahme WLSPDLACTIVITYACK001 mit der tatsächlich entnommenen Menge, Charge, MHD und Seriennummer. [belegt] (IM 7.2, S. 108 bis 123)
BC bucht damit die Kommissionierung und die Artikelverfolgung; eine Fehlmenge bleibt als Rückstand. [Annahme, zu prüfen]
	Kennzeichnung
[belegt] steht so im Manual oder im Code. [Annahme, zu prüfen] ist nicht belegt und muss im Test oder mit SSI Schäfer bzw. dem BC-Team bestätigt werden. [Beispiel] erfundene Werte. Die Acumax-Artikel führen heute keine Charge, kein MHD und keine Seriennummer; in den Beispielen sind JB-3030, JB-2015 und M0401-48 dafür eingestellt.



Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Kurzfassung“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
3 Prozessübersicht und Rollen
	Rolle
	Aufgabe
	Status

	BC Dynamics (Host)
	Verkaufsauftrag, Warenausgang, Wagen und Fach zuordnen, Kommissionierauftrag senden, Rückmeldung buchen
	[Annahme, zu prüfen] Aufteilung

	WAMAS 2.8
	Auftrag annehmen, Bestand reservieren (Charge, MHD, Seriennummer), Trays anfordern, Rückmeldung senden
	[belegt]

	Lift mit WAMAS Touch
	Tray an die Öffnung, reservierter Behälter markiert, Menge und Merkmale bestätigen
	[belegt] (UM 6.2.5.2)

	Kommissionierer
	Wagen bereitstellen, Ware entnehmen, in das Zielfach legen, Fehlmenge melden
	[Annahme, zu prüfen] Wagenteil

	Leitstelle
	Aufträge mit Fehlmenge organisatorisch abschliessen, Fehler klären
	[belegt] (UM 6.4.12, S. 130)


Tab. 2: Prozessübersicht und Rollen
3.1 Ablauf in 9 Schritten
1.	Artikelstamm WLSITEM001 ist vorab in WAMAS, inkl. Charge-, MHD- und Seriennummer-Einstellungen (Kapitel 5.2). [belegt]
2.	Warenausgang in BC freigegeben; BC ordnet einen Wagen (z. B. KW-1002) und je Position ein Zielfach (A1 bis C3) zu. [Annahme, zu prüfen]
3.	Senden: BC schickt WLSPD003 mit WLSPDL002, WLSPDEXTREF001 und WLSPDLEXTREF001 an die DI-API. Fehlerhafte Telegramme setzt WAMAS auf Error (z. B. Feldlänge überschritten). [belegt] (IM Tab. 6, S. 30)
4.	Zuteilung: WAMAS reserviert je Position passende Behälter (Kapitel 5). [belegt] Grundsatz, [Annahme, zu prüfen] Reihenfolge
5.	Freigabe und Aktivierung: automatisch oder am Touch („Release“ bzw. LU-ID scannen). Danach fährt der erste Tray an die Öffnung. [belegt] (UM 6.2.2.2/6.2.2.3, S. 95 bis 97)
6.	Kommissionieren am Lift: Behälter wählen, Menge bestätigen, Charge/MHD/Seriennummer bei Pflicht erfassen, Ware ins Zielfach. [belegt] Lift, [Annahme, zu prüfen] Zielfach
7.	Fehlmenge: Ist weniger da, Ist-Menge eingeben und Grund wählen (Beschädigte Ware, Fehlmenge, Benutzer). [belegt] (UM 6.2.5.5.2, S. 111)
8.	Abschluss und Rückmeldung: Auftrag wird abgeschlossen (am Touch oder organisatorisch); WAMAS sendet WLSPDACK003. [belegt] (UM 6.2.5.11, S. 115; 6.4.12, S. 130)
9.	Buchen in BC: Kommissionierung und Artikelverfolgung aus der Rückmeldung buchen, Wagen zum Versand. [Annahme, zu prüfen]
[image: ]
Abb. 1: Ablauf Kommissionierauftrag zwischen BC Dynamics, WAMAS, Lift und Kommissionierer
Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Prozessübersicht und Rollen“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
4 Telegrammfluss
Alle Satzarten und Feldnamen in diesem Kapitel stehen so im Interface Manual 2.8 [belegt] . Der Aufbau im JSON (Umschlag DI_TELEGRAMS, Kopf header.FULL) ist vom echt gesendeten Einl000031 übernommen. Die Verschachtelung der Rückmeldung ist [Annahme, zu prüfen] .
	Satzart
	Richtung
	Inhalt
	Anzahl
	Quelle

	WLSPD003
	BC → WAMAS
	Kommissionierauftrag, Kopf (Masterrecord)
	1
	IM 7.1.1.1 Tab. 56, S. 96; Tab. 55, S. 95

	WLSPDL002
	BC → WAMAS
	Auftragsposition
	1 … n
	IM 7.1.1.2 Tab. 57, S. 97 bis 99

	WLSPDPARTNER001
	BC → WAMAS
	Partner (z. B. Empfänger), hier nicht genutzt
	0 … n
	IM 7.1.1.3 Tab. 58, S. 100

	WLSPDEXTREF001
	BC → WAMAS
	Externe Referenz am Kopf, hier WAGE (Wagen)
	0 … n
	IM 7.1.1.4 Tab. 59, S. 102

	WLSPDLEXTREF001
	BC → WAMAS
	Externe Referenz je Position, hier WAGE (Wagen und Zielfach)
	0 … n
	IM 7.1.1.5 Tab. 60, S. 103

	WLSPDACK003
	WAMAS → BC
	Rückmeldung Kopf mit Status (Masterrecord)
	1
	IM 7.2.1.1 Tab. 66, S. 109; Tab. 65, S. 108

	WLSPDLACK001
	WAMAS → BC
	Rückmeldung je Position: bestellt, freigegeben, geliefert, Differenzgrund
	1 … n
	IM 7.2.1.2 Tab. 67, S. 109 bis 113

	WLSP2LACK002
	WAMAS → BC
	Put-to-Light Rückmeldung, hier nicht genutzt
	0 … n
	IM 7.2.1.3 Tab. 68, S. 114

	WLSPDLACTIVITYACK001
	WAMAS → BC
	je Entnahme (Behälter): Lift, Tray, Behälter, Benutzer, Zeit, Menge, tatsächliche Charge, MHD, Seriennummer
	0 … n
	IM 7.2.1.4 Tab. 69, S. 114 bis 118

	WLSPDEXTREFACK001
	WAMAS → BC
	Externe Referenz Kopf zurück
	0 … n
	IM 7.2.1.5 Tab. 70, S. 119

	WLSPDLEXTREFACK001
	WAMAS → BC
	Externe Referenz je Position zurück
	0 … n
	IM 7.2.1.6 Tab. 71, S. 119/120


Tab. 3: Telegrammfluss
4.1 Aufbau der Telegramme
	DI_TELEGRAMS.DI_TELEGRAM[ ]
 ├─ header.FULL          HOST → WAMAS, Sequenz 0, Zeit JJJJMMTThhmmss, Satzart WLSPD003
 └─ body
     └─ WLSPD003  Kopf    clientId, demandNo Ausl000002, recordState CREATE, priority 5,
         │                  noteNo WA-AKU-2002, deliveryTime, typeId SHPG, info, info2, zone ZONEA
         ├─ WLSPDL002 [1..n]  Position  sysPartnerLine 1, itemNo JB-3030, batch, bbDate, baseQty 150.0, csia1, gow, stockRating
         │   └─ WLSPDLEXTREF001 [0..n]   WAGE | KW-1002 | A1 | sysPartnerLine 1
         ├─ WLSPDL002  Position 2 …       └─ WLSPDLEXTREF001: WAGE | KW-1002 | A2
         └─ WLSPDEXTREF001 [0..n]  Kopf  WAGE | KW-1002
 
Rückweg WAMAS → HOST, Satzart WLSPDACK003
     └─ WLSPDACK003  demandNo, typeId, priority, noteNo, state FINISHED, zone, split
         ├─ WLSPDLACK001 [1..n]  sysPartnerLine, demandLineNo, itemNo, batch/bbDate/csia1 (verlangt),
         │   │                    diffReason, orderedAmount, releasedAmount, deliveredAmount
         │   ├─ WLSPDLACTIVITYACK001 [0..n]  je Behälter: logimatId, openingNo, sourceTrayId, sourceLuId,
         │   │                    sourceLocation, user, registrationTime, pickedAmount, batch/bbDate/csia1 (tatsächlich)
         │   └─ WLSPDLEXTREFACK001 [0..n]  WAGE | KW-1002 | A1
         └─ WLSPDEXTREFACK001 [0..n]  WAGE | KW-1002


Abb. 2: Aufbau: Aufbau der Telegramme
	Annahme, zu prüfen: Recordversion
Das Manual 2.8 nennt WLSPD003 und WLSPDACK003; die Tabellenüberschrift von 7.2.1.1 lautet aber WLSPDACK002 (IM Tab. 66, S. 109). Die Referenz-App nutzt WLSPD002. Gegenüber 002 bringt 003 das Feld extLuId. Beim Wareneingang wurde echt WLSSD002 gesendet, obwohl das Manual WLSSD003 nennt. Vor dem ersten Test klären, welche Version die DI-API annimmt.



4.2 Wichtige Regeln aus dem Manual
demandNo ist systemweit eindeutig und darf für keinen anderen Auftrag verwendet werden. [belegt] (S. 104)
recordState: CREATE, UPDATE, CANCEL. [belegt] (Tab. 61/62)
typeId für Kommissionieraufträge: SHPG. [belegt] (S. 104)
priority: 0 bis 4 tief, 5 bis 6 normal, 7 bis 8 hoch, 9 Express. [belegt] (S. 104)
Datum DA immer 8 Stellen JJJJMMTT; Datum mit Zeit DT 12 = JJJJMMTThhmm, DT 14 = JJJJMMTThhmmss; zu lange Werte setzen das Telegramm auf Error. [belegt] (Tab. 6, S. 30)
variant leer wird zu 00000. [belegt] (S. 105)
Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Telegrammfluss“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
5 Zuteilung nach Charge, MHD und Seriennummer
Die Felder batch, bbDate, prodDate und csia1 der Position sind im Manual als sqa (stock qualifying attributes) der Auftragszeile geführt, also als Anforderung an den Bestand. [belegt] (IM Tab. 57, Feldnamen sqa.batch, sqa.bbDate). Die tatsächlich entnommenen Werte kommen als sia (stock identifying attributes) in der Entnahme zurück. [belegt] (IM Tab. 69, sia.batch, sia.bbDate, sia.csia.csia01)
[image: ]
Abb. 3: Zuteilung je Position (Reihenfolge der Prüfungen Annahme, zu prüfen)
	Fall
	Was WAMAS reserviert
	Beispiel
	Status

	Seriennummer vorgegeben (csia1)
	nur das Bestandsobjekt mit dieser Seriennummer
	Ausl000003 Zeile 4: LB48-000121
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Wirkung

	Charge vorgegeben (batch)
	nur Bestand dieser Charge, auch wenn eine andere Charge früher abläuft
	Ausl000002 Zeile 2: S2409D statt S2405C
	[belegt] Feld (sqa.batch), [Annahme, zu prüfen] Wirkung

	MHD vorgegeben (bbDate)
	Vergleich nach der MHD-Regel im LM053, Reiter Stock Selection Mode, „Picking reservation“: kleiner gleich, grösser gleich, gleich oder egal
	Ausl000002 Zeile 3: Mindest-MHD 01.01.2029, Regel grösser gleich
	[belegt] (AM 3.1.3.2), [Annahme, zu prüfen] Regel grösser gleich

	keine Vorgabe, timeBasedAccMode BBD
	kürzestes MHD zuerst (FEFO); Toleranz itemEquivPeriod
	Ausl000002 Zeile 1: S2403A (31.03.2028) vor S2410B (30.09.2029)
	[belegt] Modus (IM Tab. 35, S. 64), [Annahme, zu prüfen] Reihenfolge

	keine Vorgabe, timeBasedAccMode REG_TIME
	ältestes Einlagerdatum zuerst (FIFO)
	Ausl000001, Ausl000003 Zeilen 1 bis 3
	[belegt] Modus, [Annahme, zu prüfen] Reihenfolge

	Menge grösser als ein Behälter
	WAMAS reserviert weitere Behälter; je Behälter eine Entnahme (eine WLSPDLACTIVITYACK001)
	Ausl000002 Zeile 1: 126 + 24
	[belegt] Satz je Aktivität, [Annahme, zu prüfen] Aufteilung


Tab. 4: Zuteilung nach Charge, MHD und Seriennummer
5.1 Einstellungen in WAMAS
LM053 Systemparameter, Reiter Stock Selection Mode, Eintrag „Picking reservation“: MHD-Regel bei vorgegebenem MHD. [belegt] (AM 3.1.3.2)
SM041 Bestandshomogenität mit Kriterien Charge und MHD: keine gemischten Chargen in einem Behälter. Das macht die Entnahme eindeutig: ein Behälter = eine Charge = ein MHD. [belegt] (AM 3.6.6)
Partner MD018, Strategie „Mild“, wenn je Kunde Abweichungen beim Datum erlaubt sein sollen. [belegt] (AM 3.6.3.1, S. 113)
Rückmeldung: Partner Lift & Store Acknowledgement Tab, „Picking acknowledgement mode“ = When demand finished. [belegt] Optionen (AM 3.5.1.6.1, S. 70), [Annahme, zu prüfen] Wahl
5.2 Artikelstamm (WLSITEM001)
	Feld
	Typ
	Bedeutung
	Empfehlung
	Quelle

	batchStockMode
	E 14
	Charge im Bestand führen
	MANDATORY für Chargenartikel
	IM Tab. 14 Nr. 8, Tab. 23

	bbDateStockMode
	E 14
	MHD im Bestand führen
	MANDATORY für MHD-Artikel
	IM Tab. 14 Nr. 7, Tab. 22

	igBatchRegistration / igBbDateRegistration
	je E 14
	Erfassung im Wareneingang
	MANDATORY (Referenz-App erzwingt bei MHD-Bestand MANDATORY)
	IM Tab. 14 Nr. 30/31; server.py Z. 166

	ogBatchRegistration
	E 14
	Charge beim Kommissionieren erfassen bzw. bestätigen
	MANDATORY, wenn die Charge am Lift bestätigt werden soll, sonst OPTIONAL
	IM Tab. 14 Nr. 54, Tab. 31, S. 60/61

	ogBbDateRegistration
	E 14
	MHD beim Kommissionieren erfassen bzw. bestätigen
	OPTIONAL (MHD hängt an der Charge) oder MANDATORY
	IM Tab. 14 Nr. 53, Tab. 30

	timeBasedAccMode
	E 9
	REG_TIME, BBD, PROD_DATE: nach welchem Datum ausgelagert wird
	BBD = FEFO für MHD-Artikel; REG_TIME = FIFO für alle anderen
	IM Tab. 14 Nr. 88, Tab. 35, S. 63/64

	itemEquivPeriod / itemEquivPeriodUnit
	D 12,3 / S 5
	zulässige Abweichung beim Datum
	0 d (strikt) oder vereinbarter Spielraum
	IM Tab. 14 Nr. 86/87, S. 52/63

	csiaStockMode01
	E 14
	Seriennummer im Bestand führen
	MANDATORY für Serienartikel
	IM Tab. 14, Tab. 25

	csiaIgRegistration01 / csiaOgRegistration01
	je E 14
	Seriennummer bei Einlagerung / Kommissionierung erfassen
	MANDATORY / MANDATORY (Seriennummer am Lift scannen)
	IM Tab. 14, Tab. 29, S. 60/61


Tab. 5: Artikelstamm (WLSITEM001)
Beispiel [Beispiel] : JB-3030 und JB-2015: batchStockMode, igBatchRegistration, ogBatchRegistration, bbDateStockMode, igBbDateRegistration MANDATORY, ogBbDateRegistration OPTIONAL, timeBasedAccMode BBD, itemEquivPeriod 0 d. M0401-48: csiaStockMode01, csiaIgRegistration01, csiaOgRegistration01 MANDATORY. Datei: telegramme/WLSITEM001_Ausschnitt_Charge_MHD_Seriennummer_Beispiel.json. Empfehlungen [Annahme, zu prüfen] .
Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Zuteilung nach Charge, MHD und Seriennummer“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
6 Am Lift: Was der Kommissionierer scannt und bestätigt
	#
	Kommissionierer
	WAMAS / Ergebnis
	Status

	1
	Auftrag am Touch wählen (LM040, Orders Overview) und „Release“ tippen oder LU-ID scannen
	Auftrag Active, Tray fährt an die Öffnung
	[belegt] (UM 6.2.2.3.1, S. 96/97)

	2
	Wagen bereitstellen, Deichsel-QR prüfen
	richtiger Wagen
	[Annahme, zu prüfen]

	3
	Reservierten Behälter auf dem Tray wählen (markiert im Tray-Layout)
	Menge im Feld Quantity vorbelegt
	[belegt] (UM 6.2.5.2, Schritt 2/3)

	4
	Menge entnehmen und bestätigen, bei Bedarf mit + / − ändern
	Menge gespeichert
	[belegt]

	5
	Bei Pflicht Charge, MHD bzw. Seriennummer eingeben oder scannen (Etikett der Ware)
	WAMAS prüft gegen Bestand
	[belegt] Eingabe (UM 6.2.5.2 Schritt 4), [Annahme, zu prüfen] Prüfung, Scan Seriennummer

	6
	Ware ins Zielfach legen; Fach-QR scannen
	Fach passt zur Position
	[Annahme, zu prüfen] (WAMAS kennt kein Fach-Scan für WAGE)

	7
	Weniger da: Ist-Menge eingeben, OK, Grund wählen
	Fehlmenge gebucht, ggf. anderer Behälter reserviert
	[belegt] (UM 6.2.5.5.2, S. 111)

	8
	Behälter leer: „Confirm Empty Box“ bestätigen
	Bestand 0, Artikel-Behälter-Zuordnung je nach Einstellung
	[belegt] (UM 6.2.5.2 Schritt 6)

	9
	Letzte Position: Order Finalization, „Finalize Order“
	Auftrag Finished, Rückmeldung an BC
	[belegt] (UM 6.2.5.11, S. 115)


Tab. 6: Am Lift: Was der Kommissionierer scannt und bestätigt
	Annahme, zu prüfen: Nicht belegt
Ob WAMAS Touch die Charge und das MHD des reservierten Behälters vorbelegt anzeigt und ob ein gescannter abweichender Wert abgelehnt wird. Ob die Positionsreferenz WAGE (Wagen, Fach) am Touch erscheint; sonst steht das Zielfach auf dem Kommissionierbeleg aus BC. Ob das Zielfach geprüft werden kann (Fach-QR) ist nur mit einer Erweiterung oder mit WAMAS-Kommissionierwagen (LM151/LM154, UM 5.5, S. 65/66) möglich.



Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Am Lift: Was der Kommissionierer scannt und bestätigt“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
7 Rückmeldung an BC Dynamics
WAMAS sendet die Rückmeldung je nach Einstellung, wenn der Auftrag fertig ist, nach jeder Entnahme oder wenn das Ziel voll ist (AM 3.5.1.6.1, S. 70) [belegt] . Empfehlung: When demand finished, damit BC einmal je Auftrag bucht [Annahme, zu prüfen] . Der Status state kennt DRAFT, NEW, ACTIVE, FINISHED, ERROR [belegt] (IM Tab. 72, S. 121).
	Wichtig
batch, bbDate und csia1 in WLSPDLACK001 sind die verlangten Werte (sqa, wie gesendet; oft leer). Die tatsächlich entnommenen Werte stehen nur in WLSPDLACTIVITYACK001 (sia). BC muss die Artikelverfolgung daher aus den Entnahmen buchen, eine Zeile kann mehrere Chargen haben. [belegt] Feldnamen sqa/sia, [Annahme, zu prüfen] Auslegung



	BC braucht
	Feld in der Rückmeldung
	Verwendung in BC
	Status

	Auftrag
	WLSPDACK003.​demandNo, state
	Warenausgang finden; nur FINISHED buchen
	[Annahme, zu prüfen]

	Zeile
	WLSPDLACK001.​sysPartnerLine
	Warenausgangszeile
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Zuordnung

	Kommissionierte Menge
	WLSPDLACK001.​deliveredAmount (Summe der pickedAmount)
	zu buchende Menge
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Summe

	Fehlmenge
	orderedAmount − deliveredAmount, diffReason
	Rückstand bzw. Info an Verkauf
	[Annahme, zu prüfen]

	Chargennummer
	WLSPDLACTIVITYACK001.​batch je Entnahme
	Artikelverfolgung: Chargennr.
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Buchung

	Ablaufdatum
	WLSPDLACTIVITYACK001.​bbDate (JJJJMMTT)
	Artikelverfolgung: Ablaufdatum
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Ablaufdatum = MHD

	Seriennummer
	WLSPDLACTIVITYACK001.​csia1
	Artikelverfolgung: Seriennr.
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Buchung

	Wagen und Fach
	WLSPDLEXTREFACK001 WAGE
	Kontrolle, Wagen zum Versand
	[belegt] Satz, [Annahme, zu prüfen] Nutzung

	Wer und wann
	user, registrationTime
	Protokoll
	[belegt]


Tab. 7: Rückmeldung an BC Dynamics
Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Rückmeldung an BC Dynamics“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
8 Fehlmengen
Ist im Behälter weniger als verlangt, gibt der Kommissionierer die Ist-Menge ein; nach OK fragt WAMAS den Grund ab (UM 6.2.5.5.2, Tab. 54, S. 111) [belegt] .
	Grund am Touch
	Folge in WAMAS
	Status

	Beschädigte Ware (Damaged goods)
	Menge entnommen, Behälter gesperrt, Reservierungen des Behälters storniert, anderer Behälter reserviert
	[belegt]

	Fehlmenge (Deficient quantity)
	Menge entnommen, Bestand des Behälters auf 0, Reservierungen storniert, mindestens ein anderer Behälter reserviert
	[belegt]

	Benutzer (User)
	Benutzer entscheidet bewusst, weniger zu entnehmen
	[belegt] Grund, [Annahme, zu prüfen] Folge


Tab. 8: Fehlmengen
Gibt es einen anderen Behälter, reserviert WAMAS ihn; der Auftrag bleibt offen. Nach einer Fehlmenge in der letzten Zeile kann der Auftrag am Touch nicht direkt abgeschlossen werden. [belegt] (UM 6.2.5.11.1, S. 115)
Gibt es keinen Bestand mehr, schliesst die Leitstelle den Auftrag organisatorisch ab (LM040, Finalize); bei Mindermenge ist ein Differenzcode Pflicht. Danach geht die Rückmeldung an BC. [belegt] (UM 6.4.12.1, Tab. 85, S. 130/131)
In der Rückmeldung: deliveredAmount kleiner orderedAmount, diffReason gefüllt (S 20). Die Werte für diffReason sind im Manual nicht aufgelistet; im Beispiel DEFICIENT_QTY. [Annahme, zu prüfen]
BC bucht die gelieferte Menge; der Rest bleibt als Rückstand im Verkaufsauftrag oder wird nach Rücksprache gestrichen. Eine Nachlieferung ist ein neuer Kommissionierauftrag mit neuer demandNo. [Annahme, zu prüfen]
Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Fehlmengen“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
9 Feldmapping
Pflicht laut Spalte M der Manual-Tabellen. „Herkunft in BC“ ist ein Vorschlag [Annahme, zu prüfen] ; BC-Feldnamen mit dem BC-Team abstimmen. Alle Felder auch in der Excel-Datei.
9.1 BC Dynamics an WAMAS
9.1.1 WLSPD003
	Nr
	Feld
	Bedeutung
	Typ / Länge
	Pflicht
	Herkunft in BC
	Beispiel Ausl000002
	Status, Quelle

	1
	clientId
	Mandant
	S 10
	Pflicht
	Konstante DEFAULT
	DEFAULT
	[belegt] 
IM Tab. 56, S. 96; S. 104

	2
	demandNo
	Kommissionierauftragsnummer, systemweit eindeutig
	S 20
	Pflicht
	Nr. des Warenausgangs bzw. der Kommissionierung in BC (Nummernserie Ausl)
	Ausl000002
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Nummernserie
IM Tab. 56; S. 104

	3
	recordState
	Datenstatus CREATE, UPDATE, CANCEL
	E 6
	optional
	CREATE beim ersten Senden, CANCEL bei Storno
	CREATE
	[belegt] 
IM Tab. 56, Tab. 61, S. 104

	4
	extLuId
	externe LU-ID (z. B. Versandbehälter)
	S 20
	optional
	leer
	(leer)
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Nutzung
IM Tab. 56; S. 104

	5
	priority
	Priorität 0 bis 9 (0-4 tief, 5-6 normal, 7-8 hoch, 9 Express)
	N 1
	Pflicht
	Versandpriorität bzw. Lieferdatum
	5
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Herkunft
IM Tab. 56; S. 104

	6
	noteNo
	Belegnummer (frei, nur Information)
	S 18
	optional
	Lieferscheinnummer bzw. Warenausgangsbeleg
	WA-AKU-2002
	[belegt] 
IM Tab. 56; S. 104

	7
	deliveryTime
	Liefer- bzw. Abholzeit
	DT 12, JJJJMMTThhmm
	optional
	geplantes Warenausgangsdatum und Uhrzeit
	202610151300
	[belegt] 
IM Tab. 56; Tab. 6, S. 30

	8
	typeId
	Auftragsart
	S 20
	Pflicht
	Konstante SHPG
	SHPG
	[belegt] 
IM Tab. 56; S. 104

	9
	info
	Zusatzinformation, frei
	S 256
	optional
	z. B. „Wagen KW-1002“
	Wagen KW-1002
	[belegt] 
IM Tab. 56

	10
	info2
	Zusatzinformation 2, frei
	S 256
	optional
	Hinweis aus dem Verkaufsauftrag
	Kunde verlangt Charge S2409D
	[belegt] 
IM Tab. 56

	11
	zone
	WAMAS-Zone
	S 10
	Pflicht
	Konstante ZONEA (ein Lift)
	ZONEA
	[belegt] 
IM Tab. 56; S. 104


Tab. 9: WLSPD003
9.1.2 WLSPDL002
	Nr
	Feld
	Bedeutung
	Typ / Länge
	Pflicht
	Herkunft in BC
	Beispiel Ausl000002
	Status, Quelle

	1
	demandNo
	Auftragsnummer wie Kopf
	S 20
	Pflicht
	wie Kopf
	Ausl000002
	[belegt] 
IM Tab. 57, S. 97

	2
	sysPartnerLine
	Zeilennummer aus BC, eindeutig im Auftrag
	N 10
	Pflicht
	Zeilennr. der Warenausgangszeile (1, 2, 3 …)
	1
	[belegt] 
IM Tab. 57; S. 105

	3
	recordState
	CREATE, UPDATE, CANCEL
	E 6
	optional
	CREATE
	CREATE
	[belegt] 
IM Tab. 57, Tab. 62

	4
	itemNo
	Artikelnummer
	S 40
	Pflicht
	Artikelnr. (wie WLSITEM001)
	JB-3030
	[belegt] 
IM Tab. 57

	5
	variant
	Variante, leer wird 00000
	S 10
	Pflicht
	Konstante 00000
	00000
	[belegt] 
IM Tab. 57; S. 105

	6
	numBquWqu
	Basismengeneinheiten je Lagereinheit (Verpackungsversion)
	D 12,3
	optional
	1 bzw. Umrechnung der Einheit
	1
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Wert
IM Tab. 57; S. 105

	7
	batch
	verlangte Charge (sqa.batch); leer = beliebig
	S 20
	optional
	nur wenn der Kunde eine bestimmte Charge verlangt (Artikelverfolgung der Zeile)
	(leer), Zeile 2: S2409D
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Wirkung
IM Tab. 57, S. 97; S. 105

	8
	bbDate
	verlangtes MHD (sqa.bbDate); Vergleich nach LM053
	DA 8, JJJJMMTT
	optional
	nur bei MHD-Vorgabe, z. B. Mindest-MHD des Kunden
	(leer), Zeile 3: 20290101
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Wirkung
IM Tab. 57; AM 3.1.3.2

	9
	prodDate
	verlangtes Herstelldatum
	DA 8
	optional
	nicht genutzt, leer
	(leer)
	[belegt] 
IM Tab. 57

	10
	baseQty
	bestellte Menge in Basiseinheit
	D 12,3
	Pflicht
	Menge der Zeile in Basiseinheit
	150.0
	[belegt] 
IM Tab. 57, S. 98

	11
	csia1
	CSIA 01 = Seriennummer (Vorgabe)
	S 50
	optional
	nur wenn eine bestimmte Seriennummer geliefert werden muss; dann Menge 1
	nicht gesendet; Ausl000003 Zeile 4: LB48-000121
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Wirkung
IM Tab. 57, S. 98

	12-30
	csia2 bis csia20
	weitere CSIA
	je S 50
	optional
	nicht genutzt
	nicht gesendet
	[belegt] 
IM Tab. 57, S. 98/99

	31
	gow
	Warenbesitzer (goods owner)
	S 15
	Pflicht
	Konstante pDEFAULT
	pDEFAULT
	[belegt] 
IM Tab. 57, S. 99

	32
	stockRating
	Bestandsqualität
	S 15
	Pflicht
	Konstante 100 (frei verwendbar)
	100
	[belegt] 
IM Tab. 57, S. 99


Tab. 10: WLSPDL002
9.1.3 WLSPDEXTREF001
	Nr
	Feld
	Bedeutung
	Typ / Länge
	Pflicht
	Herkunft in BC
	Beispiel Ausl000002
	Status, Quelle

	1
	clientId
	Mandant
	S 10
	Pflicht
	DEFAULT
	DEFAULT
	[belegt] 
IM Tab. 59, S. 102

	2
	demandNo
	Auftragsnummer
	S 20
	Pflicht
	wie Kopf
	Ausl000002
	[belegt] 
IM Tab. 59

	3
	extRefKey
	Schlüssel
	S 64
	optional
	Konstante WAGE
	WAGE
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Schlüssel
IM Tab. 59

	4
	extRefVal1
	Wert 1
	S 512
	optional
	Wagennummer
	KW-1002
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Inhalt
IM Tab. 59, S. 103

	5
	extRefVal2
	Wert 2
	S 512
	optional
	leer
	(leer)
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Inhalt
IM Tab. 59, S. 103


Tab. 11: WLSPDEXTREF001
9.1.4 WLSPDLEXTREF001
	Nr
	Feld
	Bedeutung
	Typ / Länge
	Pflicht
	Herkunft in BC
	Beispiel Ausl000002
	Status, Quelle

	1
	clientId
	Mandant
	S 10
	Pflicht
	DEFAULT
	DEFAULT
	[belegt] 
IM Tab. 60, S. 103

	2
	demandNo
	Auftragsnummer
	S 20
	Pflicht
	wie Kopf
	Ausl000002
	[belegt] 
IM Tab. 60

	3
	sysPartnerLine
	Zeile der Position
	N 10
	Pflicht
	gleich sysPartnerLine der Position
	1
	[belegt] 
IM Tab. 60

	4
	extRefKey
	Schlüssel
	S 64
	optional
	Konstante WAGE
	WAGE
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Schlüssel
IM Tab. 60

	5
	extRefVal1
	Wert 1
	S 512
	optional
	Wagennummer
	KW-1002
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Inhalt
IM Tab. 60

	6
	extRefVal2
	Wert 2
	S 512
	optional
	Zielfach auf dem Wagen
	A1
	[belegt] Feld, [Annahme, zu prüfen] Inhalt
IM Tab. 60


Tab. 12: WLSPDLEXTREF001
9.2 WAMAS an BC Dynamics (Rückmeldung)
	Satz
	Felder
	Typ / Länge
	Verwendung in BC
	Quelle

	WLSPDACK003
	demandNo, typeId, priority, noteNo
	S 20, S 20, N 1, S 18
	Auftrag in BC wiederfinden (demandNo); noteNo zur Kontrolle
	IM Tab. 66, S. 109

	WLSPDACK003
	state
	E 8: DRAFT, NEW, ACTIVE, FINISHED, ERROR
	FINISHED: Auftrag abgeschlossen, buchen; ERROR: Klärung
	IM Tab. 66, Tab. 72, S. 121

	WLSPDACK003
	zone, split
	S 20, B 1 (0/1)
	nur Information
	IM Tab. 66; Tab. 6, S. 30

	WLSPDLACK001
	demandNo, sysPartnerLine, demandLineNo
	S 20, N 10, N 10
	Zeile in BC über sysPartnerLine zuordnen
	IM Tab. 67, S. 109/110

	WLSPDLACK001
	clientId, itemNo, variant
	S 10, S 40, S 10
	Kontrolle Artikel
	IM Tab. 67, S. 110

	WLSPDLACK001
	batch, bbDate, prodDate, csia1 bis csia20
	S 20, DA 8, DA 8, je S 50
	verlangte Werte (sqa) wie gesendet, nicht die gelieferten
	IM Tab. 67, S. 110 bis 113

	WLSPDLACK001
	diffReason
	S 20
	Differenzgrund bei Fehlmenge
	IM Tab. 67, S. 111; S. 122

	WLSPDLACK001
	orderedAmount, releasedAmount, deliveredAmount
	je D 12,3
	deliveredAmount = kommissionierte Menge der Zeile; Rest = Fehlmenge
	IM Tab. 67, S. 111

	WLSPDLACTIVITYACK001
	logimatId, openingNo
	S 20, N 1
	welcher Lift, welche Öffnung
	IM Tab. 69, S. 114

	WLSPDLACTIVITYACK001
	sourceTrayId, sourceTrayNo, sourceLuId, sourceLocation
	S 20, N 4, S 20, S 20
	aus welchem Tray, Behälter und Platz entnommen
	IM Tab. 69, S. 114/115

	WLSPDLACTIVITYACK001
	destLuId, destStoLoc
	je S 20
	Ziel (z. B. Put-to-Light, Kommissionierwagen-Platz in WAMAS); hier leer
	IM Tab. 69, S. 115

	WLSPDLACTIVITYACK001
	user, registrationTime
	S 20, DT 14
	wer, wann (Rückverfolgung)
	IM Tab. 69, S. 115

	WLSPDLACTIVITYACK001
	pickedAmount, reservedAmount
	je D 12,3
	entnommene und reservierte Menge je Behälter
	IM Tab. 69, S. 115

	WLSPDLACTIVITYACK001
	batch, bbDate, prodDate, csia1 bis csia20
	S 20, DA 8, DA 8, je S 50
	tatsächlich entnommene Charge, MHD, Seriennummer (sia) → Artikelverfolgung in BC
	IM Tab. 69, S. 116 bis 118

	WLSPDEXTREFACK001
	clientId, demandNo, systemPartner, extRefKey, extRefVal1, extRefVal2
	S 10, S 20, S 10, S 64, S 512, S 512
	Wagen zurück (WAGE, KW-1002)
	IM Tab. 70, S. 119

	WLSPDLEXTREFACK001
	clientId, demandNo, systemPartner, sysPartnerLine, demandLineNo, extRefKey, extRefVal1, extRefVal2
	S 10, S 20, S 10, N 10, N 10, S 64, S 512, S 512
	Wagen und Zielfach je Zeile zurück
	IM Tab. 71, S. 119/120


Tab. 13: WAMAS an BC Dynamics (Rückmeldung)
9.3 Prüfungen in BC vor dem Senden
demandNo max. 20 und eindeutig, noteNo max. 18, info/info2 max. 256, itemNo max. 40. [belegt]
batch max. 20 (die Referenz-App erlaubt bei der Einlagerung bisher 50), bbDate genau 8 Ziffern JJJJMMTT, csia1 max. 50. [belegt]
Bei Vorgabe einer Seriennummer: eine Position je Stück, baseQty 1. [Annahme, zu prüfen]
Je Position genau ein WLSPDLEXTREF001 WAGE mit Wagen und Fach, sysPartnerLine gleich der Position; kein Fach doppelt, ausser gewollt. [Annahme, zu prüfen]
Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Feldmapping“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
10 Anleitung für das Lager: Kommissionieren mit Wagen
So holst du Ware für einen Warenausgang aus dem Lift in den Kommissionierwagen. Was am Touch genau angezeigt wird, prüfen wir im Test [Annahme, zu prüfen] .
10.1 Schritt 1: Auftrag und Wagen holen
Du machst: Kommissionierbeleg nehmen. Darauf stehen Auftrag, Wagen und für jede Position das Fach.
Das passiert: Du weisst, welcher Wagen und welche Fächer.
Beispiel Ausl000002: Auftrag Ausl000002, Wagen KW-1002, Fächer A1, A2, A3, B1.
10.2 Schritt 2: Wagen an den Lift stellen
Du machst: Leeren Wagen holen und Deichsel-Schild prüfen.
Das passiert: Der richtige Wagen steht am Lift.
Beispiel Ausl000002: Schild KW-1002.
10.3 Schritt 3: Auftrag am Touch starten
Du machst: Am Touch den Auftrag wählen und „Release“ tippen oder die LU-ID scannen.
Das passiert: Der Lift bringt den ersten Tray.
Beispiel Ausl000002: Auftrag Ausl000002 in der Liste.
	Screenshot folgt
WAMAS Touch: Auftragsliste mit Ausl000002



10.4 Schritt 4: Behälter wählen
Du machst: Den markierten Behälter auf dem Tray antippen.
Das passiert: Die Menge steht im Feld.
Beispiel Ausl000002: Tray 15, Behälter LU000201, Menge 126.
10.5 Schritt 5: Menge entnehmen und bestätigen
Du machst: Genau die angezeigte Menge entnehmen und zählen. Stimmt sie, bestätigen.
Das passiert: Die Menge ist gebucht.
Beispiel Ausl000002: 126 Stück JB-3030.
	Achtung
Ist weniger da? Nur die Ist-Menge eingeben, OK, dann den Grund wählen (siehe Kapitel Stolperfallen, „Was tun wenn ...“).



10.6 Schritt 6: Charge, MHD oder Seriennummer
Du machst: Fragt der Touch danach: vom Etikett der Ware scannen oder abtippen. MHD als Tag, Monat, Jahr.
Das passiert: WAMAS speichert, welche Charge bzw. Seriennummer du genommen hast.
Beispiel Ausl000002: Charge S2403A, MHD 31.03.2028.
	Achtung
Nie aus einem anderen Behälter nehmen als angezeigt: sonst stimmt die Charge in BC nicht.



10.7 Schritt 7: Ware ins Fach legen
Du machst: Ware in das Fach legen, das auf dem Beleg steht. Bei zwei Behältern für eine Position: beide in dasselbe Fach.
Das passiert: Das Fach ist befüllt.
Beispiel Ausl000002: A1: 126 + 24 Stück JB-3030.
10.8 Schritt 8: Nächste Position
Du machst: Der Lift bringt den nächsten Tray. Schritte 4 bis 7 wiederholen.
Das passiert: Alle Positionen erledigt.
10.9 Schritt 9: Auftrag abschliessen
Du machst: Nach der letzten Position „Finalize Order“ tippen.
Das passiert: Der Auftrag ist fertig, BC bekommt die Rückmeldung.
Beispiel Ausl000002: Ausl000002 fertig, Wagen KW-1002 zum Versand.
10.10 Merkzettel
Immer nur aus dem markierten Behälter nehmen.
Menge zählen, dann bestätigen.
Charge, MHD, Seriennummer vom Etikett, nie schätzen.
Weniger da: Ist-Menge und Grund.
Ware ins Fach vom Beleg.
Am Ende Finalize Order.
Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Anleitung für das Lager: Kommissionieren mit Wagen“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
11 Stolperfallen
Die wichtigsten Fehlerquellen, danach die Fehlerfälle und die Hilfen für das Lager („Was tun wenn ...“).
batch, bbDate und csia1 in WLSPDLACK001 sind die verlangten Werte (sqa, wie gesendet; oft leer). Die tatsächlich entnommenen Werte stehen nur in WLSPDLACTIVITYACK001 (sia). BC muss die Artikelverfolgung daher aus den Entnahmen buchen, eine Zeile kann mehrere Chargen haben. [belegt] Feldnamen sqa/sia, [Annahme, zu prüfen] Auslegung
Ist weniger da? Nur die Ist-Menge eingeben, OK, dann den Grund wählen (siehe Kapitel Stolperfallen, „Was tun wenn ...“).
Nie aus einem anderen Behälter nehmen als angezeigt: sonst stimmt die Charge in BC nicht.
11.1 Fehlerfälle
	Fall
	Ursache
	Was tun
	Status

	Telegramm abgelehnt (Error)
	Feldlänge überschritten, Datum falsch, Artikel unbekannt
	Telegramm in WAMAS (Fehlerliste) prüfen, in BC korrigieren, neu senden
	[belegt] (IM Tab. 6, 2.1.5)

	Artikel ohne Bestand
	kein passender Bestand (Charge, MHD, Seriennummer)
	Auftrag bleibt offen; Leitstelle schliesst ab, Rückstand in BC
	[Annahme, zu prüfen]

	Verlangte Charge nicht vorhanden
	Charge im Lift nicht oder gesperrt
	wie oben; Verkauf informieren
	[Annahme, zu prüfen]

	MHD zu kurz
	kein Bestand erfüllt die MHD-Regel
	wie oben; Regel LM053 prüfen
	[Annahme, zu prüfen]

	Fehlmenge
	Ist-Menge kleiner
	Grund am Touch, Rückmeldung mit diffReason
	[belegt]

	Falsche Charge entnommen
	Kommissionierer nimmt anderen Behälter
	Korrektur in WAMAS und BC, Artikelverfolgung prüfen
	[Annahme, zu prüfen]

	Doppelte demandNo
	Nummer schon vergeben
	neue Nummer; demandNo ist systemweit eindeutig
	[belegt] (S. 104)

	Storno nach Start
	CANCEL bei aktivem Auftrag
	Verhalten testen, ggf. organisatorisch abschliessen
	[Annahme, zu prüfen]

	Rückmeldung fehlt in BC
	Partner/​Rückmeldemodus nicht eingestellt, Verbindung
	AM 3.5.1.6.1 prüfen, Rückmeldung erneut senden
	[Annahme, zu prüfen]


Tab. 14: Fehlerfälle
11.2 Was tun wenn ... (Lager)
11.2.1 ... weniger im Behälter ist?
Nur die Menge eingeben, die wirklich da ist, und OK tippen.
Grund wählen: Beschädigte Ware (Ware kaputt), Fehlmenge (zu wenig da) oder Benutzer.
Bringt der Lift einen anderen Behälter: dort den Rest nehmen. Kommt nichts mehr: Vorgesetzte oder Vorgesetzten rufen, der Auftrag wird in der Leitstelle abgeschlossen.
Beispiel Ausl000003: KT5G bestellt 8, da 6.
11.2.2 ... die Charge oder das MHD auf der Ware nicht passt?
Nicht kommissionieren. Ware zurück in den Behälter.
Vorgesetzte oder Vorgesetzten rufen. Der Kunde kann eine bestimmte Charge verlangt haben (Beispiel Ausl000002 Zeile 2: S2409D).
11.2.3 ... die Seriennummer nicht lesbar ist oder fehlt?
Seriennummer abtippen. Fehlt sie: Stück nicht nehmen, Vorgesetzte oder Vorgesetzten rufen.
Ist eine bestimmte Seriennummer verlangt, genau dieses Stück nehmen (Beispiel Ausl000003 Zeile 4: LB48-000121).
11.2.4 ... die Ware nicht in das Fach passt?
Nächstes freies Fach nehmen und auf dem Beleg notieren. Vorgesetzte oder Vorgesetzten informieren, damit BC richtig bucht.
12 Praxisbeispiele
Drei Aufträge mit Acumax-Artikeln aus den Einlagerungen Einl000031 bis 33. Bestände, Chargen, MHD und Seriennummern sind Beispielwerte.
	Auftrag
	Wagen
	Lieferschein
	Thema
	Positionen

	Ausl000001
	KW-1001
	WA-AKU-2001
	Grundfall
	3

	Ausl000002
	KW-1002
	WA-AKU-2002
	Charge und MHD (FEFO, Chargen- und MHD-Vorgabe)
	4

	Ausl000003
	KW-1003
	WA-AKU-2003
	Seriennummer und Fehlmenge
	4


Tab. 15: Beispielaufträge Ausl000001 bis Ausl000003
12.1 Beispiel Ausl000001: Grundfall
Drei Artikel ohne Charge und MHD, jede Menge aus einem Behälter, alles vollständig kommissioniert. [Beispiel]
	Kopf
	Wert

	demandNo
	Ausl000001

	noteNo (Lieferschein)
	WA-AKU-2001

	Wagen (WAGE)
	KW-1001

	priority
	5

	deliveryTime
	202610151000 (15.10.2026 10:00)

	info / info2
	Wagen KW-1001 / (leer)


Tab. 16: Beispiel Ausl000001: Grundfall
12.1.1 Bestand im Lift vorher (Beispiel)
	Behälter
	Artikel
	Tray
	Platz
	Menge
	Charge
	MHD
	Seriennr.
	Herkunft

	LU000101
	KT3
	12
	LM01-T012-01
	90
	-
	-
	-
	Einl000031 A1

	LU000102
	KT2
	12
	LM01-T012-02
	60
	-
	-
	-
	Einl000031 A2

	LU000103
	KT5
	12
	LM01-T012-03
	45
	-
	-
	-
	Einl000031 A3


Tab. 17: Bestand im Lift vorher (Beispiel)
12.1.2 Positionen, Zuteilung und Ergebnis
	Nr
	Artikel
	Menge
	Fach
	Vorgabe
	Entnahme (Behälter: Menge)
	Geliefert
	Hinweis

	1
	KT3
Nasara 5 cm x 5 m beige
	30
	A1
	keine
	LU000101 Tray 12: 30
	30
	Bestand aus Einl000031 Fach A1

	2
	KT2
Nasara 5 cm x 5 m blau
	20
	A2
	keine
	LU000102 Tray 12: 20
	20
	Bestand aus Einl000031 Fach A2

	3
	KT5
Nasara 5 cm x 5 m schwarz
	15
	A3
	keine
	LU000103 Tray 12: 15
	15
	Bestand aus Einl000031 Fach A3


Tab. 18: Positionen, Zuteilung und Ergebnis
Alle drei Artikel ohne Charge und MHD, je ein Behälter. WAMAS wählt nach REG_TIME (FIFO); jede Zeile wird voll geliefert, die Rückmeldung hat je Zeile eine Entnahme. Zuteilung [Annahme, zu prüfen] .
[image: ]
Abb. 4: Zielfächer auf Wagen KW-1001 nach dem Kommissionieren
12.1.3 Telegramm BC an WAMAS (WLSPD003)
	{
  "DI_TELEGRAMS": {
    "DI_TELEGRAM": [
      {
        "description": ["Auto Generated"],
        "header": {
          "FULL": {
            "HEADER_SOURCE": "HOST", "HEADER_DESTINATION": "WAMAS", "HEADER_SEQUENCE": 0,
            "HEADER_CREATIONTIME": "20261015083000", "HEADER_RECORDTYPENAME": "WLSPD003"
          }
        },
        "body": {
          "WLSPD003": {
            "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000001", "recordState": "CREATE",
            "extLuId": "", "priority": 5, "noteNo": "WA-AKU-2001",
            "deliveryTime": "202610151000", "typeId": "SHPG", "info": "Wagen KW-1001",
            "info2": "", "zone": "ZONEA",
            "WLSPDL002": [
              {
                "demandNo": "Ausl000001", "sysPartnerLine": 1, "recordState": "CREATE",
                "itemNo": "KT3", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "", "bbDate": "",
                "prodDate": "", "baseQty": 30.0, "gow": "pDEFAULT", "stockRating": "100",
                "WLSPDLEXTREF001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000001", "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1001", "extRefVal2": "A1", "sysPartnerLine": 1
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000001", "sysPartnerLine": 2, "recordState": "CREATE",
                "itemNo": "KT2", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "", "bbDate": "",
                "prodDate": "", "baseQty": 20.0, "gow": "pDEFAULT", "stockRating": "100",
                "WLSPDLEXTREF001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000001", "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1001", "extRefVal2": "A2", "sysPartnerLine": 2
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000001", "sysPartnerLine": 3, "recordState": "CREATE",
                "itemNo": "KT5", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "", "bbDate": "",
                "prodDate": "", "baseQty": 15.0, "gow": "pDEFAULT", "stockRating": "100",
                "WLSPDLEXTREF001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000001", "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1001", "extRefVal2": "A3", "sysPartnerLine": 3
                  }
                ]
              }
            ],
            "WLSPDEXTREF001": [
              {
                "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000001", "extRefKey": "WAGE",
                "extRefVal1": "KW-1001", "extRefVal2": ""
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}


Abb. 5: Beispiel: Telegramm BC an WAMAS (WLSPD003)
12.1.4 Rückmeldung WAMAS an BC (WLSPDACK003) (Annahme, zu prüfen)
	{
  "DI_TELEGRAMS": {
    "DI_TELEGRAM": [
      {
        "description": ["Beispiel Rückmeldung, Aufbau Annahme, zu prüfen"],
        "header": {
          "FULL": {
            "HEADER_SOURCE": "WAMAS", "HEADER_DESTINATION": "HOST", "HEADER_SEQUENCE": 0,
            "HEADER_CREATIONTIME": "20261015100000", "HEADER_RECORDTYPENAME": "WLSPDACK003"
          }
        },
        "body": {
          "WLSPDACK003": {
            "demandNo": "Ausl000001", "typeId": "SHPG", "priority": 5, "noteNo": "WA-AKU-2001",
            "state": "FINISHED", "zone": "ZONEA", "split": 0,
            "WLSPDLACK001": [
              {
                "demandNo": "Ausl000001", "sysPartnerLine": 1, "demandLineNo": 1,
                "clientId": "DEFAULT", "itemNo": "KT3", "variant": "00000", "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "diffReason": "", "orderedAmount": 30.0,
                "releasedAmount": 30.0, "deliveredAmount": 30.0,
                "WLSPDLACTIVITYACK001": [
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0012",
                    "sourceTrayNo": 12, "sourceLuId": "LU000101",
                    "sourceLocation": "LM01-T012-01", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015100200",
                    "pickedAmount": 30.0, "reservedAmount": 30.0, "batch": "", "bbDate": "",
                    "prodDate": ""
                  }
                ],
                "WLSPDLEXTREFACK001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000001", "systemPartner": "HOST",
                    "sysPartnerLine": 1, "demandLineNo": 1, "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1001", "extRefVal2": "A1"
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000001", "sysPartnerLine": 2, "demandLineNo": 2,
                "clientId": "DEFAULT", "itemNo": "KT2", "variant": "00000", "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "diffReason": "", "orderedAmount": 20.0,
                "releasedAmount": 20.0, "deliveredAmount": 20.0,
                "WLSPDLACTIVITYACK001": [
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0012",
                    "sourceTrayNo": 12, "sourceLuId": "LU000102",
                    "sourceLocation": "LM01-T012-02", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015100400",
                    "pickedAmount": 20.0, "reservedAmount": 20.0, "batch": "", "bbDate": "",
                    "prodDate": ""
                  }
                ],
                "WLSPDLEXTREFACK001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000001", "systemPartner": "HOST",
                    "sysPartnerLine": 2, "demandLineNo": 2, "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1001", "extRefVal2": "A2"
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000001", "sysPartnerLine": 3, "demandLineNo": 3,
                "clientId": "DEFAULT", "itemNo": "KT5", "variant": "00000", "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "diffReason": "", "orderedAmount": 15.0,
                "releasedAmount": 15.0, "deliveredAmount": 15.0,
                "WLSPDLACTIVITYACK001": [
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0012",
                    "sourceTrayNo": 12, "sourceLuId": "LU000103",
                    "sourceLocation": "LM01-T012-03", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015100600",
                    "pickedAmount": 15.0, "reservedAmount": 15.0, "batch": "", "bbDate": "",
                    "prodDate": ""
                  }
                ],
                "WLSPDLEXTREFACK001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000001", "systemPartner": "HOST",
                    "sysPartnerLine": 3, "demandLineNo": 3, "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1001", "extRefVal2": "A3"
                  }
                ]
              }
            ],
            "WLSPDEXTREFACK001": [
              {
                "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000001", "systemPartner": "HOST",
                "extRefKey": "WAGE", "extRefVal1": "KW-1001", "extRefVal2": ""
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}


Abb. 6: Beispiel: Rückmeldung WAMAS an BC (WLSPDACK003) (Annahme, zu prüfen)
Dateien: telegramme/WLSPD_Ausl000001_KW-1001.json, telegramme/WLSPDACK_Ausl000001_KW-1001_Beispiel.json
12.2 Beispiel Ausl000002: Charge und MHD (FEFO, Chargen- und MHD-Vorgabe)
JB-3030 ohne Vorgabe: WAMAS nimmt zuerst das kürzeste MHD (FEFO) und braucht zwei Behälter mit zwei Chargen. JB-2015 einmal mit vorgegebener Charge, einmal mit Mindest-MHD. CT8 ohne Charge. [Beispiel]
	Kopf
	Wert

	demandNo
	Ausl000002

	noteNo (Lieferschein)
	WA-AKU-2002

	Wagen (WAGE)
	KW-1002

	priority
	5

	deliveryTime
	202610151300 (15.10.2026 13:00)

	info / info2
	Wagen KW-1002 / Kunde verlangt Charge S2409D


Tab. 19: Beispiel Ausl000002: Charge und MHD (FEFO, Chargen- und MHD-Vorgabe)
12.2.1 Bestand im Lift vorher (Beispiel)
	Behälter
	Artikel
	Tray
	Platz
	Menge
	Charge
	MHD
	Seriennr.
	Herkunft

	LU000201
	JB-3030
	15
	LM01-T015-01
	126
	S2403A
	31.03.2028
	-
	Einl000032 A1 (Charge/MHD Beispiel)

	LU000202
	JB-3030
	15
	LM01-T015-02
	90
	S2410B
	30.09.2029
	-
	Einl000032 A2 (Charge/MHD Beispiel)

	LU000203
	JB-2015
	16
	LM01-T016-01
	50
	S2405C
	30.11.2028
	-
	Altbestand (Beispiel)

	LU000204
	JB-2015
	16
	LM01-T016-02
	90
	S2409D
	31.05.2029
	-
	Einl000032 A3 (Charge/MHD Beispiel)

	LU000205
	CT8
	16
	LM01-T016-03
	40
	-
	-
	-
	Einl000032 B1


Tab. 20: Bestand im Lift vorher (Beispiel)
12.2.2 Positionen, Zuteilung und Ergebnis
	Nr
	Artikel
	Menge
	Fach
	Vorgabe
	Entnahme (Behälter: Menge)
	Geliefert
	Hinweis

	1
	JB-3030
Seirin B-Typ 0.30 x 30mm 100 Stück
	150
	A1
	keine
	LU000201 Tray 15: 126 (S2403A, 31.03.2028)
LU000202 Tray 15: 24 (S2410B, 30.09.2029)
	150
	FEFO: S2403A (MHD 31.03.2028) vor S2410B (MHD 30.09.2029)

	2
	JB-2015
Seirin B-Typ 0.20 x 15mm 100 Stück
	30
	A2
	Charge S2409D
	LU000204 Tray 16: 30 (S2409D, 31.05.2029)
	30
	Charge vorgegeben: S2409D, obwohl S2405C das ältere MHD hat

	3
	JB-2015
Seirin B-Typ 0.20 x 15mm 100 Stück
	10
	A3
	MHD ab 01.01.2029
	LU000204 Tray 16: 10 (S2409D, 31.05.2029)
	10
	Mindest-MHD 01.01.2029 (Regel grösser gleich): nur S2409D erfüllt sie

	4
	CT8
AcuTop Gittertape beige Typ B
	10
	B1
	keine
	LU000205 Tray 16: 10
	10
	ohne Charge und MHD


Tab. 21: Positionen, Zuteilung und Ergebnis
JB-3030 (Zeile 1) ohne Vorgabe: Nach FEFO zuerst der Behälter LU000201 mit Charge S2403A (MHD 31.03.2028), 126 Stück, dann 24 Stück aus LU000202 mit Charge S2410B. Die Rückmeldung hat für Zeile 1 zwei Entnahmen mit zwei Chargen; BC bucht zwei Artikelverfolgungszeilen. JB-2015 Zeile 2 verlangt Charge S2409D, obwohl S2405C früher abläuft. Zeile 3 verlangt ein MHD ab 01.01.2029; S2405C (30.11.2028) ist zu kurz, also wieder S2409D. Zuteilung [Annahme, zu prüfen] .
[image: ]
Abb. 7: Zielfächer auf Wagen KW-1002 nach dem Kommissionieren
12.2.3 Telegramm BC an WAMAS (WLSPD003)
	{
  "DI_TELEGRAMS": {
    "DI_TELEGRAM": [
      {
        "description": ["Auto Generated"],
        "header": {
          "FULL": {
            "HEADER_SOURCE": "HOST", "HEADER_DESTINATION": "WAMAS", "HEADER_SEQUENCE": 0,
            "HEADER_CREATIONTIME": "20261015084500", "HEADER_RECORDTYPENAME": "WLSPD003"
          }
        },
        "body": {
          "WLSPD003": {
            "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000002", "recordState": "CREATE",
            "extLuId": "", "priority": 5, "noteNo": "WA-AKU-2002",
            "deliveryTime": "202610151300", "typeId": "SHPG", "info": "Wagen KW-1002",
            "info2": "Kunde verlangt Charge S2409D", "zone": "ZONEA",
            "WLSPDL002": [
              {
                "demandNo": "Ausl000002", "sysPartnerLine": 1, "recordState": "CREATE",
                "itemNo": "JB-3030", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "baseQty": 150.0, "gow": "pDEFAULT",
                "stockRating": "100",
                "WLSPDLEXTREF001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000002", "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1002", "extRefVal2": "A1", "sysPartnerLine": 1
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000002", "sysPartnerLine": 2, "recordState": "CREATE",
                "itemNo": "JB-2015", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "S2409D",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "baseQty": 30.0, "gow": "pDEFAULT",
                "stockRating": "100",
                "WLSPDLEXTREF001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000002", "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1002", "extRefVal2": "A2", "sysPartnerLine": 2
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000002", "sysPartnerLine": 3, "recordState": "CREATE",
                "itemNo": "JB-2015", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "",
                "bbDate": "20290101", "prodDate": "", "baseQty": 10.0, "gow": "pDEFAULT",
                "stockRating": "100",
                "WLSPDLEXTREF001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000002", "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1002", "extRefVal2": "A3", "sysPartnerLine": 3
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000002", "sysPartnerLine": 4, "recordState": "CREATE",
                "itemNo": "CT8", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "", "bbDate": "",
                "prodDate": "", "baseQty": 10.0, "gow": "pDEFAULT", "stockRating": "100",
                "WLSPDLEXTREF001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000002", "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1002", "extRefVal2": "B1", "sysPartnerLine": 4
                  }
                ]
              }
            ],
            "WLSPDEXTREF001": [
              {
                "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000002", "extRefKey": "WAGE",
                "extRefVal1": "KW-1002", "extRefVal2": ""
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}


Abb. 8: Beispiel: Telegramm BC an WAMAS (WLSPD003)
12.2.4 Rückmeldung WAMAS an BC (WLSPDACK003) (Annahme, zu prüfen)
	{
  "DI_TELEGRAMS": {
    "DI_TELEGRAM": [
      {
        "description": ["Beispiel Rückmeldung, Aufbau Annahme, zu prüfen"],
        "header": {
          "FULL": {
            "HEADER_SOURCE": "WAMAS", "HEADER_DESTINATION": "HOST", "HEADER_SEQUENCE": 0,
            "HEADER_CREATIONTIME": "20261015112000", "HEADER_RECORDTYPENAME": "WLSPDACK003"
          }
        },
        "body": {
          "WLSPDACK003": {
            "demandNo": "Ausl000002", "typeId": "SHPG", "priority": 5, "noteNo": "WA-AKU-2002",
            "state": "FINISHED", "zone": "ZONEA", "split": 0,
            "WLSPDLACK001": [
              {
                "demandNo": "Ausl000002", "sysPartnerLine": 1, "demandLineNo": 1,
                "clientId": "DEFAULT", "itemNo": "JB-3030", "variant": "00000", "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "diffReason": "", "orderedAmount": 150.0,
                "releasedAmount": 150.0, "deliveredAmount": 150.0,
                "WLSPDLACTIVITYACK001": [
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0015",
                    "sourceTrayNo": 15, "sourceLuId": "LU000201",
                    "sourceLocation": "LM01-T015-01", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015110200",
                    "pickedAmount": 126.0, "reservedAmount": 126.0, "batch": "S2403A",
                    "bbDate": "20280331", "prodDate": ""
                  },
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0015",
                    "sourceTrayNo": 15, "sourceLuId": "LU000202",
                    "sourceLocation": "LM01-T015-02", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015110400",
                    "pickedAmount": 24.0, "reservedAmount": 24.0, "batch": "S2410B",
                    "bbDate": "20290930", "prodDate": ""
                  }
                ],
                "WLSPDLEXTREFACK001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000002", "systemPartner": "HOST",
                    "sysPartnerLine": 1, "demandLineNo": 1, "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1002", "extRefVal2": "A1"
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000002", "sysPartnerLine": 2, "demandLineNo": 2,
                "clientId": "DEFAULT", "itemNo": "JB-2015", "variant": "00000",
                "batch": "S2409D", "bbDate": "", "prodDate": "", "diffReason": "",
                "orderedAmount": 30.0, "releasedAmount": 30.0, "deliveredAmount": 30.0,
                "WLSPDLACTIVITYACK001": [
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0016",
                    "sourceTrayNo": 16, "sourceLuId": "LU000204",
                    "sourceLocation": "LM01-T016-02", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015110600",
                    "pickedAmount": 30.0, "reservedAmount": 30.0, "batch": "S2409D",
                    "bbDate": "20290531", "prodDate": ""
                  }
                ],
                "WLSPDLEXTREFACK001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000002", "systemPartner": "HOST",
                    "sysPartnerLine": 2, "demandLineNo": 2, "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1002", "extRefVal2": "A2"
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000002", "sysPartnerLine": 3, "demandLineNo": 3,
                "clientId": "DEFAULT", "itemNo": "JB-2015", "variant": "00000", "batch": "",
                "bbDate": "20290101", "prodDate": "", "diffReason": "", "orderedAmount": 10.0,
                "releasedAmount": 10.0, "deliveredAmount": 10.0,
                "WLSPDLACTIVITYACK001": [
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0016",
                    "sourceTrayNo": 16, "sourceLuId": "LU000204",
                    "sourceLocation": "LM01-T016-02", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015110800",
                    "pickedAmount": 10.0, "reservedAmount": 10.0, "batch": "S2409D",
                    "bbDate": "20290531", "prodDate": ""
                  }
                ],
                "WLSPDLEXTREFACK001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000002", "systemPartner": "HOST",
                    "sysPartnerLine": 3, "demandLineNo": 3, "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1002", "extRefVal2": "A3"
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000002", "sysPartnerLine": 4, "demandLineNo": 4,
                "clientId": "DEFAULT", "itemNo": "CT8", "variant": "00000", "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "diffReason": "", "orderedAmount": 10.0,
                "releasedAmount": 10.0, "deliveredAmount": 10.0,
                "WLSPDLACTIVITYACK001": [
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0016",
                    "sourceTrayNo": 16, "sourceLuId": "LU000205",
                    "sourceLocation": "LM01-T016-03", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015111000",
                    "pickedAmount": 10.0, "reservedAmount": 10.0, "batch": "", "bbDate": "",
                    "prodDate": ""
                  }
                ],
                "WLSPDLEXTREFACK001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000002", "systemPartner": "HOST",
                    "sysPartnerLine": 4, "demandLineNo": 4, "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1002", "extRefVal2": "B1"
                  }
                ]
              }
            ],
            "WLSPDEXTREFACK001": [
              {
                "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000002", "systemPartner": "HOST",
                "extRefKey": "WAGE", "extRefVal1": "KW-1002", "extRefVal2": ""
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}


Abb. 9: Beispiel: Rückmeldung WAMAS an BC (WLSPDACK003) (Annahme, zu prüfen)
Dateien: telegramme/WLSPD_Ausl000002_KW-1002.json, telegramme/WLSPDACK_Ausl000002_KW-1002_Beispiel.json
12.3 Beispiel Ausl000003: Seriennummer und Fehlmenge
KT5G: bestellt 8, im Lift nur 6, Fehlmenge 2 mit Differenzgrund. LT-K3203 vollständig. M0401-48 als Serienartikel: einmal freie Wahl (Seriennummer wird am Lift gescannt), einmal eine bestimmte Seriennummer. [Beispiel]
	Kopf
	Wert

	demandNo
	Ausl000003

	noteNo (Lieferschein)
	WA-AKU-2003

	Wagen (WAGE)
	KW-1003

	priority
	7

	deliveryTime
	202610151500 (15.10.2026 15:00)

	info / info2
	Wagen KW-1003 / (leer)


Tab. 22: Beispiel Ausl000003: Seriennummer und Fehlmenge
12.3.1 Bestand im Lift vorher (Beispiel)
	Behälter
	Artikel
	Tray
	Platz
	Menge
	Charge
	MHD
	Seriennr.
	Herkunft

	LU000301
	KT5G
	21
	LM01-T021-01
	6
	-
	-
	-
	Einl000033 A2

	LU000302
	LT-K3203
	21
	LM01-T021-02
	12
	-
	-
	-
	Einl000033 B1

	LU000401
	M0401-48
	30
	LM01-T030-01
	1
	-
	-
	LB48-000117
	Altbestand (Seriennummer Beispiel)

	LU000402
	M0401-48
	30
	LM01-T030-02
	1
	-
	-
	LB48-000118
	Altbestand (Seriennummer Beispiel)

	LU000403
	M0401-48
	30
	LM01-T030-03
	1
	-
	-
	LB48-000121
	Altbestand (Seriennummer Beispiel)


Tab. 23: Bestand im Lift vorher (Beispiel)
12.3.2 Positionen, Zuteilung und Ergebnis
	Nr
	Artikel
	Menge
	Fach
	Vorgabe
	Entnahme (Behälter: Menge)
	Geliefert
	Hinweis

	1
	KT5G
Nasara 5 cm x 32 m schwarz
	8
	A1
	keine
	LU000301 Tray 21: 6
	6 (DEFICIENT_QTY)
	Fehlmenge 2: nur 6 Rollen im Lift (Bestand aus Einl000033 A2)

	2
	LT-K3203
Leon XXL 5 cm x 32 m beige
	12
	A2
	keine
	LU000302 Tray 21: 12
	12
	Bestand aus Einl000033 B1

	3
	M0401-48
Liegenbezug-mitNS-graphit-65cmx195cm
	2
	B1
	keine
	LU000401 Tray 30: 1 (LB48-000117)
LU000402 Tray 30: 1 (LB48-000118)
	2
	Serienartikel (Beispiel): Seriennummer beim Kommissionieren scannen

	4
	M0401-48
Liegenbezug-mitNS-graphit-65cmx195cm
	1
	B2
	Seriennr. LB48-000121
	LU000403 Tray 30: 1 (LB48-000121)
	1
	bestimmte Seriennummer vorgegeben (csia1)


Tab. 24: Positionen, Zuteilung und Ergebnis
KT5G: bestellt 8, im Behälter nur 6. Der Kommissionierer gibt 6 ein und wählt „Fehlmenge“. Es gibt keinen weiteren Bestand, die Leitstelle schliesst den Auftrag organisatorisch ab. Rückmeldung: deliveredAmount 6, diffReason gefüllt; BC lässt 2 Rollen als Rückstand. M0401-48 Zeile 3 ohne Vorgabe: der Kommissionierer scannt die Seriennummern LB48-000117 und LB48-000118. Zeile 4 verlangt die Seriennummer LB48-000121. Zuteilung [Annahme, zu prüfen] .
[image: ]
Abb. 10: Zielfächer auf Wagen KW-1003 nach dem Kommissionieren
12.3.3 Telegramm BC an WAMAS (WLSPD003)
	{
  "DI_TELEGRAMS": {
    "DI_TELEGRAM": [
      {
        "description": ["Auto Generated"],
        "header": {
          "FULL": {
            "HEADER_SOURCE": "HOST", "HEADER_DESTINATION": "WAMAS", "HEADER_SEQUENCE": 0,
            "HEADER_CREATIONTIME": "20261015090000", "HEADER_RECORDTYPENAME": "WLSPD003"
          }
        },
        "body": {
          "WLSPD003": {
            "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000003", "recordState": "CREATE",
            "extLuId": "", "priority": 7, "noteNo": "WA-AKU-2003",
            "deliveryTime": "202610151500", "typeId": "SHPG", "info": "Wagen KW-1003",
            "info2": "", "zone": "ZONEA",
            "WLSPDL002": [
              {
                "demandNo": "Ausl000003", "sysPartnerLine": 1, "recordState": "CREATE",
                "itemNo": "KT5G", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "baseQty": 8.0, "gow": "pDEFAULT",
                "stockRating": "100",
                "WLSPDLEXTREF001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000003", "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1003", "extRefVal2": "A1", "sysPartnerLine": 1
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000003", "sysPartnerLine": 2, "recordState": "CREATE",
                "itemNo": "LT-K3203", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "baseQty": 12.0, "gow": "pDEFAULT",
                "stockRating": "100",
                "WLSPDLEXTREF001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000003", "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1003", "extRefVal2": "A2", "sysPartnerLine": 2
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000003", "sysPartnerLine": 3, "recordState": "CREATE",
                "itemNo": "M0401-48", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "baseQty": 2.0, "gow": "pDEFAULT",
                "stockRating": "100",
                "WLSPDLEXTREF001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000003", "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1003", "extRefVal2": "B1", "sysPartnerLine": 3
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000003", "sysPartnerLine": 4, "recordState": "CREATE",
                "itemNo": "M0401-48", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "baseQty": 1.0, "csia1": "LB48-000121",
                "gow": "pDEFAULT", "stockRating": "100",
                "WLSPDLEXTREF001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000003", "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1003", "extRefVal2": "B2", "sysPartnerLine": 4
                  }
                ]
              }
            ],
            "WLSPDEXTREF001": [
              {
                "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000003", "extRefKey": "WAGE",
                "extRefVal1": "KW-1003", "extRefVal2": ""
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}


Abb. 11: Beispiel: Telegramm BC an WAMAS (WLSPD003)
12.3.4 Rückmeldung WAMAS an BC (WLSPDACK003) (Annahme, zu prüfen)
	{
  "DI_TELEGRAMS": {
    "DI_TELEGRAM": [
      {
        "description": ["Beispiel Rückmeldung, Aufbau Annahme, zu prüfen"],
        "header": {
          "FULL": {
            "HEADER_SOURCE": "WAMAS", "HEADER_DESTINATION": "HOST", "HEADER_SEQUENCE": 0,
            "HEADER_CREATIONTIME": "20261015124000", "HEADER_RECORDTYPENAME": "WLSPDACK003"
          }
        },
        "body": {
          "WLSPDACK003": {
            "demandNo": "Ausl000003", "typeId": "SHPG", "priority": 7, "noteNo": "WA-AKU-2003",
            "state": "FINISHED", "zone": "ZONEA", "split": 0,
            "WLSPDLACK001": [
              {
                "demandNo": "Ausl000003", "sysPartnerLine": 1, "demandLineNo": 1,
                "clientId": "DEFAULT", "itemNo": "KT5G", "variant": "00000", "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "diffReason": "DEFICIENT_QTY",
                "orderedAmount": 8.0, "releasedAmount": 8.0, "deliveredAmount": 6.0,
                "WLSPDLACTIVITYACK001": [
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0021",
                    "sourceTrayNo": 21, "sourceLuId": "LU000301",
                    "sourceLocation": "LM01-T021-01", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015122200",
                    "pickedAmount": 6.0, "reservedAmount": 6.0, "batch": "", "bbDate": "",
                    "prodDate": ""
                  }
                ],
                "WLSPDLEXTREFACK001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000003", "systemPartner": "HOST",
                    "sysPartnerLine": 1, "demandLineNo": 1, "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1003", "extRefVal2": "A1"
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000003", "sysPartnerLine": 2, "demandLineNo": 2,
                "clientId": "DEFAULT", "itemNo": "LT-K3203", "variant": "00000", "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "diffReason": "", "orderedAmount": 12.0,
                "releasedAmount": 12.0, "deliveredAmount": 12.0,
                "WLSPDLACTIVITYACK001": [
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0021",
                    "sourceTrayNo": 21, "sourceLuId": "LU000302",
                    "sourceLocation": "LM01-T021-02", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015122400",
                    "pickedAmount": 12.0, "reservedAmount": 12.0, "batch": "", "bbDate": "",
                    "prodDate": ""
                  }
                ],
                "WLSPDLEXTREFACK001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000003", "systemPartner": "HOST",
                    "sysPartnerLine": 2, "demandLineNo": 2, "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1003", "extRefVal2": "A2"
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000003", "sysPartnerLine": 3, "demandLineNo": 3,
                "clientId": "DEFAULT", "itemNo": "M0401-48", "variant": "00000", "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "diffReason": "", "orderedAmount": 2.0,
                "releasedAmount": 2.0, "deliveredAmount": 2.0,
                "WLSPDLACTIVITYACK001": [
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0030",
                    "sourceTrayNo": 30, "sourceLuId": "LU000401",
                    "sourceLocation": "LM01-T030-01", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015122600",
                    "pickedAmount": 1.0, "reservedAmount": 1.0, "batch": "", "bbDate": "",
                    "prodDate": "", "csia1": "LB48-000117"
                  },
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0030",
                    "sourceTrayNo": 30, "sourceLuId": "LU000402",
                    "sourceLocation": "LM01-T030-02", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015122800",
                    "pickedAmount": 1.0, "reservedAmount": 1.0, "batch": "", "bbDate": "",
                    "prodDate": "", "csia1": "LB48-000118"
                  }
                ],
                "WLSPDLEXTREFACK001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000003", "systemPartner": "HOST",
                    "sysPartnerLine": 3, "demandLineNo": 3, "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1003", "extRefVal2": "B1"
                  }
                ]
              },
              {
                "demandNo": "Ausl000003", "sysPartnerLine": 4, "demandLineNo": 4,
                "clientId": "DEFAULT", "itemNo": "M0401-48", "variant": "00000", "batch": "",
                "bbDate": "", "prodDate": "", "diffReason": "", "orderedAmount": 1.0,
                "releasedAmount": 1.0, "deliveredAmount": 1.0, "csia1": "LB48-000121",
                "WLSPDLACTIVITYACK001": [
                  {
                    "logimatId": "LM01", "openingNo": 1, "sourceTrayId": "TRAY0030",
                    "sourceTrayNo": 30, "sourceLuId": "LU000403",
                    "sourceLocation": "LM01-T030-03", "destLuId": "", "destStoLoc": "",
                    "user": "bediener1", "registrationTime": "20261015123000",
                    "pickedAmount": 1.0, "reservedAmount": 1.0, "batch": "", "bbDate": "",
                    "prodDate": "", "csia1": "LB48-000121"
                  }
                ],
                "WLSPDLEXTREFACK001": [
                  {
                    "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000003", "systemPartner": "HOST",
                    "sysPartnerLine": 4, "demandLineNo": 4, "extRefKey": "WAGE",
                    "extRefVal1": "KW-1003", "extRefVal2": "B2"
                  }
                ]
              }
            ],
            "WLSPDEXTREFACK001": [
              {
                "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Ausl000003", "systemPartner": "HOST",
                "extRefKey": "WAGE", "extRefVal1": "KW-1003", "extRefVal2": ""
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}


Abb. 12: Beispiel: Rückmeldung WAMAS an BC (WLSPDACK003) (Annahme, zu prüfen)
Dateien: telegramme/WLSPD_Ausl000003_KW-1003.json, telegramme/WLSPDACK_Ausl000003_KW-1003_Beispiel.json
13 Annahmen, offene Fragen und Lücken
13.1 Annahmen
	Thema
	Annahme

	Satzart
	Der Kommissionierauftrag wird als WLSPD003 mit WLSPDL002 gesendet (Manual 2.8). Die Referenz-App kennt WLSPD002/​WLSPDL002; welche Version die DI-API annimmt, ist im Test zu bestätigen (analog WLSSD002/003 bei der Einlagerung).

	Verschachtelung
	WLSPDLEXTREF001 steht in der Position, WLSPDEXTREF001 nach den Positionen, wie im echt gesendeten Einl000031. Für die Rückmeldung: WLSPDLACTIVITYACK001 und WLSPDLEXTREFACK001 in WLSPDLACK001.

	Wagen und Fach
	BC legt Wagen und Zielfach je Position fest und sendet sie als WAGE (extRefVal1 Wagen, extRefVal2 Fach). Ob WAMAS Touch die Referenz anzeigt, ist offen; sonst steht das Fach im Lieferschein bzw. auf dem BC-Scanner. Alternative: WAMAS-eigene Kommissionierwagen (LM153/LM154, UM 5.5).

	Zuteilung
	Vorgegebene Charge bzw. Seriennummer schränkt den Bestand ein; ohne Vorgabe wählt WAMAS nach timeBasedAccMode (BBD = FEFO). Die genaue Reihenfolge und das Zusammenspiel mit LM053 sind im Test zu bestätigen.

	Rückmeldung
	BC übernimmt Charge, MHD und Seriennummer aus WLSPDLACTIVITYACK001 (sia), nicht aus WLSPDLACK001 (sqa). Rückmeldemodus „When demand finished“.

	Differenzgrund
	Die Werte von diffReason (z. B. DEFICIENT_QTY, DAMAGED_GOODS, USER) sind im Manual nicht aufgelistet; im Beispiel ist DEFICIENT_QTY eingesetzt.

	Fehlmenge in BC
	BC bucht die gelieferte Menge; die Restmenge bleibt als Rückstand offen oder wird nach Freigabe storniert.

	BC Artikelverfolgung
	Ablaufdatum in BC = MHD (bbDate). Seriennummer in BC = csia1.

	Werte im Beispiel
	Bestände, Behälter, Trays, Plätze, Chargen, MHD, Seriennummern, Benutzer und Zeiten sind erfunden. Die Acumax-Artikel haben heute keine Charge, kein MHD und keine Seriennummer; JB-3030, JB-2015 und M0401-48 sind nur im Beispiel so eingestellt.


Tab. 25: Annahmen
13.2 Offene Fragen
1.	Recordversion: Nimmt die DI-API WLSPD003 an oder (wie die Referenz-App) WLSPD002? Gleiches für WLSPDACK003 (die Tabellenüberschrift im Manual lautet WLSPDACK002).
2.	Rückmeldung: Wie kommt die Rückmeldung zu BC Dynamics (Push an eine BC-Schnittstelle oder Abholung)? Welcher Rückmeldemodus (Auftrag fertig, jede Entnahme, Ziel voll; AM 3.5.1.6.1)?
3.	JSON-Aufbau der Rückmeldung: Verschachtelung von WLSPDLACTIVITYACK001 und WLSPDLEXTREFACK001 an einem echten ACK bestätigen.
4.	Differenzgründe: Welche Werte schreibt WAMAS in diffReason für Beschädigte Ware, Fehlmenge und Benutzer?
5.	Fehlmenge: Bleibt der Rest in BC als Rückstand, oder wird die Zeile gekürzt? Darf der Kommissionierer den Auftrag mit Fehlmenge abschliessen oder nur die Leitstelle (organisatorischer Abschluss, UM 6.4.12)?
6.	Wagen: Vergibt BC Wagen und Zielfach (WAGE) oder werden WAMAS-Kommissionierwagen genutzt (LM153/LM154)? Zeigt WAMAS Touch die Positionsreferenz WAGE an?
7.	Charge und MHD: Welche Artikel führen Charge, MHD oder Seriennummer? Soll die Charge beim Kommissionieren bestätigt werden (ogBatchRegistration)?
8.	FEFO: timeBasedAccMode BBD für alle MHD-Artikel? Toleranz itemEquivPeriod? MHD-Regel in LM053 (Picking reservation) für Mindest-MHD des Kunden: grösser gleich?
9.	Restlaufzeit: Muss BC ein Mindest-MHD je Kunde mitsenden (bbDate in der Position), oder reicht FEFO?
10.	Seriennummer: Bei Vorgabe einer Seriennummer eine Position je Stück (baseQty 1)? Ist die CSIA 01 eindeutig (MD080)?
11.	Storno und Änderung: Ab welchem Status lehnt WAMAS UPDATE bzw. CANCEL ab (Auftrag aktiv)?
12.	Nummernkreis: Prefix Ausl und Länge (max. 20) für demandNo bestätigen; noteNo max. 18.
	Hinweise zum Manual
Tabellenüberschrift 7.2.1.1 lautet WLSPDACK002 statt WLSPDACK003 (Tab. 66). Das Feld zone hat im Auftrag S 10, in der Rückmeldung S 20. Die Beschreibung von typeId spricht von „received at the warehouse“, gemeint ist der Kommissionierauftrag SHPG. Die Werte für diffReason fehlen.



13.3 Annahmen im Text (Übersicht)
Die folgenden Kästen „Annahme, zu prüfen“ stehen im Text an der jeweiligen Stelle; hier als Übersicht:
Recordversion: Das Manual 2.8 nennt WLSPD003 und WLSPDACK003; die Tabellenüberschrift von 7.2.1.1 lautet aber WLSPDACK002 (IM Tab. 66, S. 109). Die Referenz-App nutzt WLSPD002. Gegenüber 002 bringt 003 das Feld extLuId. Beim Wareneingang wurde echt WLSSD002 gesendet, obwohl das Manual WLSSD003 nennt. Vor dem ersten Test klären, welche Version die DI-API annimmt.
Nicht belegt: Ob WAMAS Touch die Charge und das MHD des reservierten Behälters vorbelegt anzeigt und ob ein gescannter abweichender Wert abgelehnt wird. Ob die Positionsreferenz WAGE (Wagen, Fach) am Touch erscheint; sonst steht das Zielfach auf dem Kommissionierbeleg aus BC. Ob das Zielfach geprüft werden kann (Fach-QR) ist nur mit einer Erweiterung oder mit WAMAS-Kommissionierwagen (LM151/LM154, UM 5.5, S. 65/66) möglich.
13.4 Fehlende Screenshots und Fotos
Diese Bilder sind im Dokument als Lücke markiert und werden nachgeliefert:
Screenshot folgt: WAMAS Touch: Auftragsliste mit Ausl000002
14 Quellenverzeichnis
14.1 Abkürzungen
	Kürzel
	Bedeutung

	ACK
	Acknowledge, Rückmeldung von WAMAS an den Host

	AM
	Administrator Manual WAMAS Lift & Store 2.8

	BC
	BC Dynamics (Microsoft Dynamics 365 Business Central), ERP und Host

	CSIA
	Customizable stock-identifying attribute (frei definierbares Bestandsmerkmal)

	DI-API
	REST-Schnittstelle von WAMAS für Telegramme (DI_TELEGRAMS)

	FEFO
	First Expired, First Out

	FIFO
	First In, First Out

	IM
	Interface Manual WLS-ERP WAMAS Lift & Store 2.8

	MHD
	Mindesthaltbarkeitsdatum (bbDate, best before date)

	sqa / sia
	verlangte Merkmale (Vorgabe) / tatsächliche Bestandsmerkmale

	UM
	User Manual WAMAS Lift & Store 2.8

	WAGE
	Referenzschlüssel für den Kommissionierwagen (nicht „Waage“)


Tab. 26: Abkürzungen
14.2 Dokumente und Dateien
	Dokument / Datei
	Verwendung

	Interface Manual WLS-ERP 2.8 (IM), User Manual (UM) und Administrator Manual (AM) WAMAS Lift & Store 2.8
	Satzarten, Felder, Lift-Dialoge, Rückmeldung

	Referenz-App server.py
	Recordversionen, Prüfungen

	Echter Einlagerauftrag Einl000031 (04_​Telegramme/​Einlagerung/​echt)
	Aufbau externe Referenz WAGE

	Telegramme 04_​Telegramme/​Auslagerung/*.json (WLSPD, WLSPDACK, WLSITEM001-Ausschnitt, _index.json, LIESMICH.txt)
	Beispielaufträge Ausl000001 bis Ausl000003

	Feldmapping_​Auslagerung_​Kommissionierauftrag.​xlsx
	Excel-Fassung Feldmapping (unverändert)

	Abbildungen ausl_​sequenz.​png, ausl_​zuteilung.​png, ausl_​wagen_​KW-100x_​Ausl00000x.​png
	Ablauf, Zuteilung, Zielfächer

	Ablaeufe_​Auslagerung_​Kommissionierauftrag v1.0 (HTML/Word, bisheriges Layout)
	Vorgängerversion, Inhalt übernommen


Tab. 27: Verwendete Dokumente und Dateien
14.3 Verwendete Kapitel und Tabellen der Manuals
Im Text zitierte Stellen (Kapitel, Tabellen, Seiten der PDF-Fassung):
	Manual
	Zitierte Stellen

	Interface Manual WLS-ERP 2.8 (IM)
	Tab. 6, Tab. 14, Tab. 35, Tab. 56, Tab. 57, Tab. 59, Tab. 60, Tab. 66, Tab. 67, Tab. 69, Tab. 70, Tab. 71, Tab. 72, 2.8, 7.1, 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.1.1.4, 7.1.1.5, 7.2, 7.2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5, 7.2.1.6

	User Manual 2.8 (UM)
	5.5, 6.2.2.2, 6.2.2.3.1, 6.2.5.2, 6.2.5.5.2, 6.2.5.11, 6.2.5.11.1, 6.4.12, 6.4.12.1

	Administrator Manual 2.8 (AM)
	3.1.3.2, 3.5.1.6.1, 3.6.3.1, 3.6.6


Tab. 28: Zitierte Stellen der Manuals
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