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1 Über dieses Dokument
1.1 Zweck
Drei konkrete Wareneingänge mit Kommissionierwagen: Erfassung in BC Dynamics (Dynamics Management System), Scan am Wagen, Übergabe an den Lift, Telegramm an WAMAS und Darstellung in WAMAS. Grundlage ist das Prozessdokument „Prozessbeschreibung Wareneingang mit Kommissionierwagen“ (Akumax_Wareneingang_Kommissionierwagen_Prozessbeschreibung_deDE_v2.0) (BC Dynamics als Host).
Kunde: Akumax AG. Das Dokument zeigt drei konkrete Wareneingänge Einl000031 bis Einl000033 vom Erfassen in BC Dynamics bis zur Darstellung in WAMAS.
1.2 So lesen Sie dieses Dokument
Kennzeichnung: [belegt] = in Telegramm oder Artikeldaten vorhanden · [vom Nutzer bestätigt] = in WAMAS gesehen · [Annahme] = nicht belegt.
WAMAS auf srv01 · Stand 14.10.2026 · Quellen: einlagerungen/WLSSD_Einl00003x_KW-100x.json, akumax_kubatur_mapping.json, akumax_items_payload.json.
Gelbe Kästen Hinweis enthalten Erläuterungen und Empfehlungen, orange Kästen Achtung Warnungen und Regeln, die nicht verletzt werden dürfen.
Graue Kästen mit rotem Rand markieren Lücken: Annahme, zu prüfen (fachliche Annahme, im Test oder mit dem BC-Team zu bestätigen) sowie fehlende Screenshots und Fotos.
UI-Namen und Dialoge stehen fett, Felder, Satzarten und Telegramminhalte in Monospace.
Fach-QR-Inhalte der Form Wagen|Fach (z. B. KW-1001|A1) sind in Tabellenzellen mit „¦“ geschrieben, weil „|“ dort als Spaltentrenner dient.
1.3 Dokumentinformationen
	Merkmal
	Angabe

	Titel
	Abläufe Einl000031 bis Einl000033

	Produkt / Release
	WAMAS Lift & Store 2.8

	Dokumentversion
	2.0 (Redesign)

	Stand
	14.10.2026

	Autor
	Marek Sobona / SSI SCHÄFER

	Sprache
	Deutsch (de-DE)

	Zielgruppe
	Projektteam Akumax AG, BC-Team, Key-User WAMAS

	Grundlage
	WAMAS auf srv01 · Stand 14.10.2026 · Quellen: einlagerungen/WLSSD_Einl00003x_KW-100x.json, akumax_kubatur_mapping.json, akumax_items_payload.json



1.4 Änderungshistorie
	Version
	Stand
	Autor
	Änderung

	1.0
	14.10.2026
	Marek Sobona
	Erstfassung im bisherigen Layout (HTML, Word/PDF)

	2.0 (Redesign)
	14.10.2026
	Marek Sobona / SSI SCHÄFER
	Redesign im SSI-SCHÄFER-Design-Kit: Titelseite, Inhaltsverzeichnis, Kapitel „Über dieses Dokument“, Stolperfallen, Praxisbeispiele, offene Fragen/Lücken und Quellenverzeichnis ergänzt bzw. aus vorhandenen Abschnitten gebildet; Kapitel neu nummeriert, Querverweise angepasst; fachlicher Inhalt unverändert


Tab. 1: Änderungshistorie
2 Übersicht
	Auftrag
	Wagen
	Lieferschein
	Positionen
	PCS gesamt
	Fächer
	Besonderheit

	Einl000031
	KW-1001
	LS-AKU-1001
	3
	195
	A1, A2, A3
	Grundfall

	Einl000032
	KW-1002
	LS-AKU-1002
	6
	506
	A1, A2, A3, B1, B2, B3
	Ein Artikel in zwei Fächern

	Einl000033
	KW-1003
	LS-AKU-1003
	5
	33
	A1, A2, B1, B2, B3
	Teilmengen und Grossgebinde


Tab. 2: Übersicht
	Begriff
Gemeint ist immer der Kommissionierwagen (Schlüssel WAGE in der externen Referenz), nicht eine Waage. „Erfassen auf die Waage“ heisst hier: Ware auf den Kommissionierwagen legen und dort fachweise scannen.



	Annahme, zu prüfen: Herkunft der Telegramme
Einl000031 ist das echt an WAMAS gesendete Telegramm (14.10.2026, 15:07) [echt gesendet] . Für Einl000032 und Einl000033 liegt kein gesendetes Telegramm vor; ihre Telegramme und alle Positions-Referenzen WLSSDLEXTREF001 sind [abgeleitet aus Einl000031] : gleiche Struktur, gleiche Felder, Verknüpfung über sysPartnerLine.



	Lieferschein, Zusatzinfos, Seriennummer
Die Lieferscheinnummer steht in allen drei Aufträgen im Standardfeld noteNo (max. 18) und reicht allein als Lieferschein; die Kopf-Referenz LIEFERSCHEIN mit Bestellnummer ist optional zusätzlich gesendet. info und info2 (je max. 256) sind freie, optionale Zusatzfelder (info „Wagen KW-100x“). Seriennummern (CSIA 01, Feld csia1, max. 50) kommen in diesen Akumax-Aufträgen nicht vor; Beschreibung im Prozessdokument, Abschnitt 7.6, und im Feldmapping. Charge (batch, max. 20) und MHD (bbDate, JJJJMMTT) sind ebenfalls leer; was sich mit Charge und MHD ändern würde, steht im Kapitel 6 „Charge und MHD in diesen Abläufen“ und im Prozessdokument, Abschnitt 7.7.



Allgemeine Annahmen für alle drei Abläufe: Artikel-Barcode enthält die Artikelnummer (ein GTIN/Alias ist in den Artikeldaten nicht gepflegt); „VE“ = Verpackungseinheit gemäss angelegter Verpackungsversion (cubatureId, Max. Menge maxNumBaseQtyUnits); Touch-Anzeige und FINISHED sind noch nicht beobachtet.
Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Übersicht“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
3 Einl000031 · Wagen KW-1001 · LS-AKU-1001
Ablauf 1 von 3 · Grundfall
	Merkmal
	Wert

	Einlagerauftrag (demandNo)
	Einl000031

	Kommissionierwagen
	KW-1001

	Lieferschein / Bestellung
	LS-AKU-1001 / 4500200101

	Positionen / Menge gesamt
	3 / 195 PCS

	Status in WAMAS
	Storage Demand sichtbar, Main state New, Order type IG [vom Nutzer bestätigt]

	Telegrammdatei
	einlagerungen/​WLSSD_​Einl000031_​KW-1001.​json


Tab. 3: Einl000031 · Wagen KW-1001 · LS-AKU-1001
	Ebene
	Fach 1
	Fach 2
	Fach 3

	A
	KT3 (90 PCS)
	KT2 (60 PCS)
	KT5 (45 PCS)

	B
	leer
	leer
	leer

	C
	leer
	leer
	leer


Tab. 4: Belegung Kommissionierwagen KW-1001 (Gesamtwagennummer, Fach A1 bis C3)
	Fallspezifisch: Grundfall
Drei Artikel, je ein Fach (A1 bis A3), jede Menge passt in eine Verpackungseinheit (VE) der angelegten Verpackungsversion. Referenzablauf für die beiden anderen Fälle.



[image: ]
Abb. 1: Belegung Wagen KW-1001 für Einl000031: belegte Fächer gelb mit Artikel und Menge (PCS), leere Fächer grau. Skizze nach Designkonzept, Datei `bilder/wagen_belegung_Einl000031_KW-1001_pcs.png`.
	Foto folgt
Echtes Foto des beladenen Wagens KW-1001 vor dem Lift



[image: ]
Abb. 2: Flussdiagramm Einl000031: BC Dynamics, Wagen KW-1001, Fächer, Telegramm, WAMAS, Lift. Datei `Ablauf_Einl000031_Fluss.png`.
3.1 Artikel erfassen in BC Dynamics (Wareneingang zum Lieferschein LS-AKU-1001)
Der Erfasser öffnet in BC Dynamics den Wareneingang zum Lieferschein LS-AKU-1001 (Bestellung 4500200101) und gleicht Artikel und Mengen mit dem Lieferschein ab. Alle Artikel sind als WAMAS-Artikel mit Verpackungsversion angelegt (akumax_items_payload.json) [belegt] . Die Spalte „VE rechnerisch“ ist Menge geteilt durch Max. Menge je VE, aufgerundet; wie WAMAS tatsächlich auf Behälter verteilt, ist nicht belegt.
	Zeile
	Artikel
	Beschreibung
	Menge
	Einheit
	Verpackungsversion (angelegt)
	Max. Menge je VE
	VE rechnerisch [Annahme]
	weitere Verpackungsversionen (nicht angelegt)

	1
	KT3
	Nasara - 5 cm x 5 m - beige
	90
	PCS
	LMB842_432
	90
	1 VE voll
	LMB842_765 (150)

	2
	KT2
	Nasara - 5 cm x 5 m - blau
	60
	PCS
	LMB842_432
	90
	1 VE teilweise (60 von 90)
	LMB842_765 (150)

	3
	KT5
	Nasara - 5 cm x 5 m - schwarz
	45
	PCS
	LMB842_432
	90
	1 VE teilweise (45 von 90)
	LMB842_765 (150)


Tab. 5: Artikel erfassen in BC Dynamics (Wareneingang zum Lieferschein LS-AKU-1001)
3.2 Scan-Reihenfolge am Kommissionierwagen KW-1001
Erst der Wagen, dann je Fach in der Reihenfolge A1, A2, A3, B1 … : Fach-QR, Artikel-Barcode, Menge. Zeilen mit Markierung sind fallspezifisch.
	Scan-Schritt
	Scan/Eingabe
	Wert
	Ergebnis

	1
	Wagen-QR (Deichsel)
	KW-1001
	Wagen KW-1001 dem Wareneingang LS-AKU-1001 zugeordnet, Wagenstatus „In Erfassung“ [Annahme]

	2
	Fach-QR
	KW-1001¦A1
	Fach A1 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	3
	Artikel-Barcode
	KT3
	Artikel erkannt: Nasara - 5 cm x 5 m - beige [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	4
	Menge
	90
	Position 1: WAGE / KW-1001 / A1, 90 PCS

	5
	Fach-QR
	KW-1001¦A2
	Fach A2 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	6
	Artikel-Barcode
	KT2
	Artikel erkannt: Nasara - 5 cm x 5 m - blau [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	7
	Menge
	60
	Position 2: WAGE / KW-1001 / A2, 60 PCS

	8
	Fach-QR
	KW-1001¦A3
	Fach A3 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	9
	Artikel-Barcode
	KT5
	Artikel erkannt: Nasara - 5 cm x 5 m - schwarz [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	10
	Menge
	45
	Position 3: WAGE / KW-1001 / A3, 45 PCS

	11
	Abschluss
	Erfassung abschliessen
	3 Positionen, 195 PCS gesamt; Prüfung OK, Einlagerauftrag Einl000031 erstellt


Tab. 6: Scan-Reihenfolge am Kommissionierwagen KW-1001
3.3 Abschluss und Übergabe des Wagens an den Lift
1.	BC Dynamics prüft: alle Lieferscheinzeilen zugeordnet, Mengen > 0, Auftragsnummer Einl000031 eindeutig, Scheinnummer 11 Zeichen (max. 18) [Annahme] .
2.	BC Dynamics sendet den Einlagerauftrag als Telegramm WLSSD002 an WAMAS (Abschnitt 3.4). Ergebnis: Storage Demand Einl000031 in WAMAS sichtbar [vom Nutzer bestätigt] .
3.	Wagenstatus in BC Dynamics: „An WAMAS übergeben“ [Annahme] .
4.	Wagen KW-1001 wird zum Lift gefahren und dort bereitgestellt [Annahme] .
5.	Keine Besonderheiten. Fächer A1 bis A3 in Reihenfolge abarbeiten.
3.4 Telegramm BC Dynamics an WAMAS
[echt gesendet] So am 14.10.2026 um 15:07:45 (Ortszeit, HEADER_CREATIONTIME 20261014150745) an WAMAS gesendet. Quelle: vom Nutzer bereitgestelltes Telegramm, Kopie unter einlagerungen/echt/.
Auszug in der Reihenfolge des Telegramms: Kopf vollständig, je Position demandNo, sysPartnerLine, itemNo, baseQty und die vollständige Positions-Referenz WLSSDLEXTREF001 mit allen sechs Feldern, danach die Kopf-Referenz WLSSDEXTREF001. Weggelassen sind nur die Positionsfelder mit Standardwerten (recordState "", variant 00000, numBquWqu 1, leere batch, bbDate, prodDate, gow pDEFAULT, stockRating "100"). Vollständige Datei: einlagerungen/WLSSD_Einl000031_KW-1001.json.
	{
 "header": {
  "FULL": {
   "HEADER_SOURCE": "HOST",
   "HEADER_DESTINATION": "WAMAS",
   "HEADER_SEQUENCE": 0,
   "HEADER_CREATIONTIME": "20261014150745",
   "HEADER_RECORDTYPENAME": "WLSSD002"
  }
 },
 "body": {
  "WLSSD002": {
   "clientId": "DEFAULT",
   "demandNo": "Einl000031",
   "priority": 1,
   "noteNo": "LS-AKU-1001",
   "typeId": "RECV",
   "zone": "ZONEA",
   "info": "Wagen KW-1001",
   "info2": "",
   "WLSSDL002": [
    {
     "demandNo": "Einl000031",
     "sysPartnerLine": 1,
     "itemNo": "KT3",
     "baseQty": 90.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000031",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1001",
       "extRefVal2": "A1",
       "sysPartnerLine": 1
      }
     ]
    },
    {
     "demandNo": "Einl000031",
     "sysPartnerLine": 2,
     "itemNo": "KT2",
     "baseQty": 60.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000031",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1001",
       "extRefVal2": "A2",
       "sysPartnerLine": 2
      }
     ]
    },
    {
     "demandNo": "Einl000031",
     "sysPartnerLine": 3,
     "itemNo": "KT5",
     "baseQty": 45.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000031",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1001",
       "extRefVal2": "A3",
       "sysPartnerLine": 3
      }
     ]
    }
   ],
   "WLSSDEXTREF001": [
    {
     "clientId": "DEFAULT",
     "demandNo": "Einl000031",
     "extRefKey": "LIEFERSCHEIN",
     "extRefVal1": "LS-AKU-1001",
     "extRefVal2": "LS-AKU-1002"
    }
   ]
  }
 }
}


Abb. 3: Beispiel: Telegramm BC Dynamics an WAMAS
	Feld
	Wert
	Erklärung

	HEADER_SOURCE / HEADER_​DESTINATION
	HOST / WAMAS
	BC Dynamics sendet als Host an WAMAS

	HEADER_​RECORDTYPENAME
	WLSSD002
	Storage Demand (Einlagerauftrag), Satzversion 002

	demandNo
	Einl000031
	Auftragsnummer, in WAMAS als Storage Demand sichtbar

	noteNo
	LS-AKU-1001
	Scheinnummer = Lieferscheinnummer im Standardfeld (11 Zeichen, max. 18 für 2.8); reicht allein als Lieferschein

	typeId
	RECV
	Einlagerung; in WAMAS als Order type IG angezeigt [vom Nutzer bestätigt]

	zone
	ZONEA
	Default-Zone

	info
	Wagen KW-1001
	freies, optionales Zusatzfeld am Kopf (max. 256), im echten Telegramm so gefüllt [echt gesendet]

	info2
	(leer)
	freies, optionales Zusatzfeld am Kopf (max. 256), nicht genutzt

	WLSSDEXTREF001
	LIEFERSCHEIN / LS-AKU-1001 / LS-AKU-1002
	Kopf-Referenz, optional zusätzlich zu noteNo. Achtung: echt gesendet wurde als Wert 2 LS-AKU-1002 (Lieferschein-Nr. von Einl000032) statt der Bestellnummer 4500200101; vermutlich Eingabefehler, Klärung offen

	WLSSDL002.​sysPartnerLine
	1, 2, 3
	eine Zeile pro Fach-Position

	WLSSDLEXTREF001
	DEFAULT / Einl000031 / WAGE / KW-1001 / Fach / Zeile
	Positions-Referenz, als Liste innerhalb jeder Position: clientId, demandNo (= Kopf), extRefKey WAGE, extRefVal1 Wagen, extRefVal2 Fach, sysPartnerLine (= Zeile der umschliessenden Position). [echt gesendet]

	WLSSDL002.batch / bbDate
	(leer) / (leer)
	Charge (max. 20) und MHD (8 Stellen JJJJMMTT); in diesem Auftrag leer, die Artikel haben keine Charge- oder MHD-Einstellungen. Was sich mit Charge/MHD ändert: Kapitel 6 „Charge und MHD in diesen Abläufen“

	WLSSDL002.csia1
	(nicht gesendet)
	CSIA 01 = Seriennummer (max. 50); dieser Auftrag hat keine Seriennummern, die Artikel haben keine csia-Einstellungen


Tab. 7: Telegramm BC Dynamics an WAMAS
3.4.1 Positions-Referenzen WLSSDLEXTREF001 aller 3 Positionen (echt gesendet)
Jede Position trägt genau einen Block. demandNo und sysPartnerLine im Block sind gleich wie in der umschliessenden Position; darüber ist die Referenz mit Artikel und Menge verknüpft.
Spaltengruppen: Position WLSSDL002 (sysPartner Line, itemNo, baseQty) · darin verschachtelt: WLSSDLEXTREF001 (clientId bis sysPartner Line (Ref.)). Wegen der Breite in Teil A und Teil B aufgeteilt; die Spalte sysPartner Line (Position) steht in beiden Teilen.
	sysPartner Line
	itemNo
	baseQty
	clientId
	demandNo
	extRefKey

	1
	KT3
	90
	DEFAULT
	Einl000031
	WAGE

	2
	KT2
	60
	DEFAULT
	Einl000031
	WAGE

	3
	KT5
	45
	DEFAULT
	Einl000031
	WAGE


Tab. 8: Positions-Referenzen WLSSDLEXTREF001 aller 3 Positionen (echt gesendet) (Teil A: Position und Referenz-Kopf)
	sysPartner Line
	extRefVal1 (Wagen)
	extRefVal2 (Fach)
	sysPartner Line (Ref.)
	passt

	1
	KW-1001
	A1
	1
	ja

	2
	KW-1001
	A2
	2
	ja

	3
	KW-1001
	A3
	3
	ja


Tab. 9: Positions-Referenzen WLSSDLEXTREF001 aller 3 Positionen (echt gesendet) (Teil B: Wagen, Fach und Verknüpfung)
	Abgleich echtes Telegramm mit bisherigem Stand
Satzstruktur, alle Positionsfelder und alle drei Positions-Referenzen (clientId, demandNo, extRefKey, extRefVal1, extRefVal2, sysPartnerLine) stimmen genau überein. Abweichungen: (1) info echt Wagen KW-1001, bisher leer; (2) Kopf-extRefVal2 echt LS-AKU-1002, bisher Bestellnummer 4500200101; (3) HEADER_CREATIONTIME 20261014150745 statt 20261014112148. Die hochgeladene Datei enthält ausserdem einen früheren Stand (20261014112315) ohne WLSSDLEXTREF001 und mit Kopfschlüssel Information; welche Fassung in WAMAS gespeichert ist, bitte prüfen.



3.5 Was WAMAS zeigt
3.5.1 Storage Demand
Storage Demand Einl000031, Main state New, Order type IG [vom Nutzer bestätigt] . Scheinnummer LS-AKU-1001, Kopf-Referenz LIEFERSCHEIN.
	Screenshot folgt
WAMAS: Storage Demand Einl000031 in der Übersicht (Main state New, Order type IG)



3.5.2 Positionen mit Wagen und Fach
Die Werte stehen so im Telegramm [belegt] ; wie WAMAS sie in der Positionsansicht darstellt (Spaltennamen, Label „WAGE Nummer“ / „Fach Nummer“ aus der Touch-Konfiguration) ist nicht belegt [Annahme] .
	Pos.
	Artikel
	Menge
	extRefKey
	WAGE Nummer (extRefVal1)
	Fach Nummer (extRefVal2)

	1
	KT3
	90
	WAGE
	KW-1001
	A1

	2
	KT2
	60
	WAGE
	KW-1001
	A2

	3
	KT5
	45
	WAGE
	KW-1001
	A3


Tab. 10: Positionen mit Wagen und Fach
	Screenshot folgt
WAMAS: Positionen von Einl000031 mit externer Referenz WAGE / KW-1001 / Fach



3.5.3 Einlagerung am Touch Client je Fach
	#
	Fach
	Artikel
	Menge
	Verpackungsversion
	VE [Annahme]
	Bediener am Touch Client [Annahme]

	1
	A1
	KT3 Nasara - 5 cm x 5 m - beige
	90
	LMB842_432
	1 VE voll
	Ware aus Fach A1 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen

	2
	A2
	KT2 Nasara - 5 cm x 5 m - blau
	60
	LMB842_432
	1 VE, Teilmenge 60/90
	Ware aus Fach A2 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen

	3
	A3
	KT5 Nasara - 5 cm x 5 m - schwarz
	45
	LMB842_432
	1 VE, Teilmenge 45/90
	Ware aus Fach A3 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen


Tab. 11: Einlagerung am Touch Client je Fach
	Screenshot folgt
WAMAS Touch Client am Lift: Position mit WAGE Nummer KW-1001 und Fach Nummer (z. B. A1)



3.5.4 Abschluss
Nach der letzten Position wechselt der Storage Demand auf Main state FINISHED; WAMAS meldet per ACK an den Host, BC Dynamics bestätigt den Wareneingang und gibt Wagen KW-1001 frei [Annahme] (noch nicht durchgeführt, Zustandsname aus dem ACK-Enum des 2.8-Manuals).
	Screenshot folgt
WAMAS: Storage Demand Einl000031 mit Main state FINISHED



Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Einl000031 · Wagen KW-1001 · LS-AKU-1001“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
4 Einl000032 · Wagen KW-1002 · LS-AKU-1002
Ablauf 2 von 3 · Ein Artikel in zwei Fächern
	Merkmal
	Wert

	Einlagerauftrag (demandNo)
	Einl000032

	Kommissionierwagen
	KW-1002

	Lieferschein / Bestellung
	LS-AKU-1002 / 4500200102

	Positionen / Menge gesamt
	6 / 506 PCS

	Status in WAMAS
	Storage Demand sichtbar, Main state New, Order type IG [vom Nutzer bestätigt]

	Telegrammdatei
	einlagerungen/​WLSSD_​Einl000032_​KW-1002.​json


Tab. 12: Einl000032 · Wagen KW-1002 · LS-AKU-1002
	Ebene
	Fach 1
	Fach 2
	Fach 3

	A
	JB-3030 (126 PCS)
	JB-3030 (90 PCS)
	JB-2015 (90 PCS)

	B
	CT8 (40 PCS)
	CT9 (40 PCS)
	LT-K0503 (120 PCS)

	C
	leer
	leer
	leer


Tab. 13: Belegung Kommissionierwagen KW-1002 (Gesamtwagennummer, Fach A1 bis C3)
	Fallspezifisch: Ein Artikel in zwei Fächern
JB-3030 liegt in A1 (126 PCS) und A2 (90 PCS). BC Dynamics sendet dafür zwei Positionen (sysPartnerLine 1 und 2) mit gleichem itemNo, aber unterschiedlichem extRefVal2. Nur so weiss der Lift-Bediener, dass er beide Fächer leeren muss. A1 übersteigt mit 126 die Max. Menge der angelegten Verpackungsversion (90) und braucht rechnerisch 2 VE.



[image: ]
Abb. 4: Belegung Wagen KW-1002 für Einl000032: belegte Fächer gelb mit Artikel und Menge (PCS), leere Fächer grau. Skizze nach Designkonzept, Datei `bilder/wagen_belegung_Einl000032_KW-1002_pcs.png`.
	Foto folgt
Echtes Foto des beladenen Wagens KW-1002 vor dem Lift



[image: ]
Abb. 5: Flussdiagramm Einl000032: BC Dynamics, Wagen KW-1002, Fächer, Telegramm, WAMAS, Lift. Datei `Ablauf_Einl000032_Fluss.png`.
4.1 Artikel erfassen in BC Dynamics (Wareneingang zum Lieferschein LS-AKU-1002)
Der Erfasser öffnet in BC Dynamics den Wareneingang zum Lieferschein LS-AKU-1002 (Bestellung 4500200102) und gleicht Artikel und Mengen mit dem Lieferschein ab. Alle Artikel sind als WAMAS-Artikel mit Verpackungsversion angelegt (akumax_items_payload.json) [belegt] . Die Spalte „VE rechnerisch“ ist Menge geteilt durch Max. Menge je VE, aufgerundet; wie WAMAS tatsächlich auf Behälter verteilt, ist nicht belegt.
	Zeile
	Artikel
	Beschreibung
	Menge
	Einheit
	Verpackungsversion (angelegt)
	Max. Menge je VE
	VE rechnerisch [Annahme]
	weitere Verpackungsversionen (nicht angelegt)

	1
	JB-3030
	Seirin B-Typ - 0.30 x 30mm - 100 Stück
	126
	PCS
	LMB842_321
	90
	2 VE (90 + 36)
	LMB842_432 (126), LMB842_765 (216)

	2
	JB-3030
	Seirin B-Typ - 0.30 x 30mm - 100 Stück
	90
	PCS
	LMB842_321
	90
	1 VE voll
	LMB842_432 (126), LMB842_765 (216)

	3
	JB-2015
	Seirin B-Typ - 0.20 x 15mm - 100 Stück
	90
	PCS
	LMB842_321
	90
	1 VE voll
	LMB842_432 (126), LMB842_765 (216)

	4
	CT8
	AcuTop Gittertape - beige - Typ B
	40
	PCS
	LMB842_210
	40
	1 VE voll
	LMB842_321 (60)

	5
	CT9
	AcuTop Gittertape - beige - Typ C
	40
	PCS
	LMB842_210
	40
	1 VE voll
	LMB842_321 (60)

	6
	LT-K0503
	Leon - 5 cm x 5 m - beige
	120
	PCS
	LMB842_765
	120
	1 VE voll
	keine


Tab. 14: Artikel erfassen in BC Dynamics (Wareneingang zum Lieferschein LS-AKU-1002)
	Annahme, zu prüfen: Ein Artikel, zwei Fächer
Auf dem Lieferschein steht JB-3030 vermutlich als eine Zeile mit 216 PCS [Annahme] . Weil die Menge auf A1 (126) und A2 (90) verteilt wird, entstehen in BC Dynamics beim Scannen zwei Einlagerzeilen. Auffällig: 216 entspricht genau der Max. Menge der Verpackungsversion LMB842_765, 126 der von LMB842_432; angelegt ist aber nur LMB842_321 (90).



4.2 Scan-Reihenfolge am Kommissionierwagen KW-1002
Erst der Wagen, dann je Fach in der Reihenfolge A1, A2, A3, B1 … : Fach-QR, Artikel-Barcode, Menge. Zeilen mit Markierung sind fallspezifisch.
	Scan-Schritt
	Scan/Eingabe
	Wert
	Ergebnis

	1
	Wagen-QR (Deichsel)
	KW-1002
	Wagen KW-1002 dem Wareneingang LS-AKU-1002 zugeordnet, Wagenstatus „In Erfassung“ [Annahme]

	2
	Fach-QR
	KW-1002¦A1
	Fach A1 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	3
	Artikel-Barcode
	JB-3030
	Artikel erkannt: Seirin B-Typ - 0.30 x 30mm - 100 Stück [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	4
	Menge
	126
	Position 1: WAGE / KW-1002 / A1, 126 PCS. Lieferscheinzeile JB-3030: 126 von 216 zugeordnet, Rest 90 [Annahme] . Über Max. Menge je VE (90): 2 VE

	5
	Fach-QR
	KW-1002¦A2
	Fach A2 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	6
	Artikel-Barcode
	JB-3030
	Artikel erkannt: Seirin B-Typ - 0.30 x 30mm - 100 Stück [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	7
	Menge
	90
	Position 2: WAGE / KW-1002 / A2, 90 PCS. Gleicher Artikel wie in A1: eigene Position, Lieferscheinzeile JB-3030 jetzt 216 von 216 zugeordnet [Annahme]

	8
	Fach-QR
	KW-1002¦A3
	Fach A3 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	9
	Artikel-Barcode
	JB-2015
	Artikel erkannt: Seirin B-Typ - 0.20 x 15mm - 100 Stück [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	10
	Menge
	90
	Position 3: WAGE / KW-1002 / A3, 90 PCS

	11
	Fach-QR
	KW-1002¦B1
	Fach B1 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	12
	Artikel-Barcode
	CT8
	Artikel erkannt: AcuTop Gittertape - beige - Typ B [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	13
	Menge
	40
	Position 4: WAGE / KW-1002 / B1, 40 PCS

	14
	Fach-QR
	KW-1002¦B2
	Fach B2 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	15
	Artikel-Barcode
	CT9
	Artikel erkannt: AcuTop Gittertape - beige - Typ C [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	16
	Menge
	40
	Position 5: WAGE / KW-1002 / B2, 40 PCS

	17
	Fach-QR
	KW-1002¦B3
	Fach B3 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	18
	Artikel-Barcode
	LT-K0503
	Artikel erkannt: Leon - 5 cm x 5 m - beige [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	19
	Menge
	120
	Position 6: WAGE / KW-1002 / B3, 120 PCS

	20
	Abschluss
	Erfassung abschliessen
	6 Positionen, 506 PCS gesamt; Prüfung OK, Einlagerauftrag Einl000032 erstellt


Tab. 15: Scan-Reihenfolge am Kommissionierwagen KW-1002
4.3 Abschluss und Übergabe des Wagens an den Lift
1.	BC Dynamics prüft: alle Lieferscheinzeilen zugeordnet, Mengen > 0, Auftragsnummer Einl000032 eindeutig, Scheinnummer 11 Zeichen (max. 18) [Annahme] .
2.	BC Dynamics sendet den Einlagerauftrag als Telegramm WLSSD002 an WAMAS (Abschnitt 4.4). Ergebnis: Storage Demand Einl000032 in WAMAS sichtbar [vom Nutzer bestätigt] .
3.	Wagenstatus in BC Dynamics: „An WAMAS übergeben“ [Annahme] .
4.	Wagen KW-1002 wird zum Lift gefahren und dort bereitgestellt [Annahme] .
5.	Am Lift erscheinen zwei Positionen JB-3030. Der Bediener muss A1 und A2 leeren; wird nur A1 eingelagert, bleibt Position 2 offen und der Wagen darf nicht freigegeben werden. Ob WAMAS beide Positionen in einen Behälter zusammenführt oder getrennt einlagert, ist nicht belegt [Annahme] .
4.4 Telegramm BC Dynamics an WAMAS
[abgeleitet aus Einl000031] Für diesen Auftrag liegt kein gesendetes Telegramm vor. Struktur, Feldreihenfolge und Verknüpfung sind 1:1 vom echt gesendeten Einl000031 übernommen; Werte aus Lieferschein und Wagenbelegung. HEADER_CREATIONTIME ist ein Beispielwert.
Auszug in der Reihenfolge des Telegramms: Kopf vollständig, je Position demandNo, sysPartnerLine, itemNo, baseQty und die vollständige Positions-Referenz WLSSDLEXTREF001 mit allen sechs Feldern, danach die Kopf-Referenz WLSSDEXTREF001. Weggelassen sind nur die Positionsfelder mit Standardwerten (recordState "", variant 00000, numBquWqu 1, leere batch, bbDate, prodDate, gow pDEFAULT, stockRating "100"). Vollständige Datei: einlagerungen/WLSSD_Einl000032_KW-1002.json.
	{
 "header": {
  "FULL": {
   "HEADER_SOURCE": "HOST",
   "HEADER_DESTINATION": "WAMAS",
   "HEADER_SEQUENCE": 0,
   "HEADER_CREATIONTIME": "20261014112148",
   "HEADER_RECORDTYPENAME": "WLSSD002"
  }
 },
 "body": {
  "WLSSD002": {
   "clientId": "DEFAULT",
   "demandNo": "Einl000032",
   "priority": 1,
   "noteNo": "LS-AKU-1002",
   "typeId": "RECV",
   "zone": "ZONEA",
   "info": "Wagen KW-1002",
   "info2": "",
   "WLSSDL002": [
    {
     "demandNo": "Einl000032",
     "sysPartnerLine": 1,
     "itemNo": "JB-3030",
     "baseQty": 126.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000032",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1002",
       "extRefVal2": "A1",
       "sysPartnerLine": 1
      }
     ]
    },
    {
     "demandNo": "Einl000032",
     "sysPartnerLine": 2,
     "itemNo": "JB-3030",
     "baseQty": 90.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000032",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1002",
       "extRefVal2": "A2",
       "sysPartnerLine": 2
      }
     ]
    },
    {
     "demandNo": "Einl000032",
     "sysPartnerLine": 3,
     "itemNo": "JB-2015",
     "baseQty": 90.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000032",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1002",
       "extRefVal2": "A3",
       "sysPartnerLine": 3
      }
     ]
    },
    {
     "demandNo": "Einl000032",
     "sysPartnerLine": 4,
     "itemNo": "CT8",
     "baseQty": 40.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000032",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1002",
       "extRefVal2": "B1",
       "sysPartnerLine": 4
      }
     ]
    },
    {
     "demandNo": "Einl000032",
     "sysPartnerLine": 5,
     "itemNo": "CT9",
     "baseQty": 40.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000032",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1002",
       "extRefVal2": "B2",
       "sysPartnerLine": 5
      }
     ]
    },
    {
     "demandNo": "Einl000032",
     "sysPartnerLine": 6,
     "itemNo": "LT-K0503",
     "baseQty": 120.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000032",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1002",
       "extRefVal2": "B3",
       "sysPartnerLine": 6
      }
     ]
    }
   ],
   "WLSSDEXTREF001": [
    {
     "clientId": "DEFAULT",
     "demandNo": "Einl000032",
     "extRefKey": "LIEFERSCHEIN",
     "extRefVal1": "LS-AKU-1002",
     "extRefVal2": "4500200102"
    }
   ]
  }
 }
}


Abb. 6: Beispiel: Telegramm BC Dynamics an WAMAS
	Feld
	Wert
	Erklärung

	HEADER_SOURCE / HEADER_​DESTINATION
	HOST / WAMAS
	BC Dynamics sendet als Host an WAMAS

	HEADER_​RECORDTYPENAME
	WLSSD002
	Storage Demand (Einlagerauftrag), Satzversion 002

	demandNo
	Einl000032
	Auftragsnummer, in WAMAS als Storage Demand sichtbar

	noteNo
	LS-AKU-1002
	Scheinnummer = Lieferscheinnummer im Standardfeld (11 Zeichen, max. 18 für 2.8); reicht allein als Lieferschein

	typeId
	RECV
	Einlagerung; in WAMAS als Order type IG angezeigt [vom Nutzer bestätigt]

	zone
	ZONEA
	Default-Zone

	info
	Wagen KW-1002
	freies, optionales Zusatzfeld am Kopf (max. 256), analog Einl000031 [abgeleitet aus Einl000031]

	info2
	(leer)
	freies, optionales Zusatzfeld am Kopf (max. 256), nicht genutzt

	WLSSDEXTREF001
	LIEFERSCHEIN / LS-AKU-1002 / 4500200102
	Kopf-Referenz, optional zusätzlich zu noteNo: Lieferschein und Bestellnummer

	WLSSDL002.​sysPartnerLine
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	eine Zeile pro Fach-Position

	WLSSDLEXTREF001
	DEFAULT / Einl000032 / WAGE / KW-1002 / Fach / Zeile
	Positions-Referenz, als Liste innerhalb jeder Position: clientId, demandNo (= Kopf), extRefKey WAGE, extRefVal1 Wagen, extRefVal2 Fach, sysPartnerLine (= Zeile der umschliessenden Position). [abgeleitet aus Einl000031]

	WLSSDL002.batch / bbDate
	(leer) / (leer)
	Charge (max. 20) und MHD (8 Stellen JJJJMMTT); in diesem Auftrag leer, die Artikel haben keine Charge- oder MHD-Einstellungen. Was sich mit Charge/MHD ändert: Kapitel 6 „Charge und MHD in diesen Abläufen“

	WLSSDL002.csia1
	(nicht gesendet)
	CSIA 01 = Seriennummer (max. 50); dieser Auftrag hat keine Seriennummern, die Artikel haben keine csia-Einstellungen

	itemNo JB-3030
	Zeile 1 (A1, 126) und Zeile 2 (A2, 90)
	gleicher Artikel, zwei Positionen; unterscheidbar nur über sysPartnerLine und extRefVal2. Die Referenzimplementierung meldet dazu die Warnung „Duplikat in Zeile 2“, das ist hier gewollt


Tab. 16: Telegramm BC Dynamics an WAMAS
4.4.1 Positions-Referenzen WLSSDLEXTREF001 aller 6 Positionen (abgeleitet aus Einl000031)
Jede Position trägt genau einen Block. demandNo und sysPartnerLine im Block sind gleich wie in der umschliessenden Position; darüber ist die Referenz mit Artikel und Menge verknüpft.
Spaltengruppen: Position WLSSDL002 (sysPartner Line, itemNo, baseQty) · darin verschachtelt: WLSSDLEXTREF001 (clientId bis sysPartner Line (Ref.)). Wegen der Breite in Teil A und Teil B aufgeteilt; die Spalte sysPartner Line (Position) steht in beiden Teilen.
	sysPartner Line
	itemNo
	baseQty
	clientId
	demandNo
	extRefKey

	1
	JB-3030
	126
	DEFAULT
	Einl000032
	WAGE

	2
	JB-3030
	90
	DEFAULT
	Einl000032
	WAGE

	3
	JB-2015
	90
	DEFAULT
	Einl000032
	WAGE

	4
	CT8
	40
	DEFAULT
	Einl000032
	WAGE

	5
	CT9
	40
	DEFAULT
	Einl000032
	WAGE

	6
	LT-K0503
	120
	DEFAULT
	Einl000032
	WAGE


Tab. 17: Positions-Referenzen WLSSDLEXTREF001 aller 6 Positionen (abgeleitet aus Einl000031) (Teil A: Position und Referenz-Kopf)
	sysPartner Line
	extRefVal1 (Wagen)
	extRefVal2 (Fach)
	sysPartner Line (Ref.)
	passt

	1
	KW-1002
	A1
	1
	ja

	2
	KW-1002
	A2
	2
	ja

	3
	KW-1002
	A3
	3
	ja

	4
	KW-1002
	B1
	4
	ja

	5
	KW-1002
	B2
	5
	ja

	6
	KW-1002
	B3
	6
	ja


Tab. 18: Positions-Referenzen WLSSDLEXTREF001 aller 6 Positionen (abgeleitet aus Einl000031) (Teil B: Wagen, Fach und Verknüpfung)
4.5 Was WAMAS zeigt
4.5.1 Storage Demand
Storage Demand Einl000032, Main state New, Order type IG [vom Nutzer bestätigt] . Scheinnummer LS-AKU-1002, Kopf-Referenz LIEFERSCHEIN.
	Screenshot folgt
WAMAS: Storage Demand Einl000032 in der Übersicht (Main state New, Order type IG)



4.5.2 Positionen mit Wagen und Fach
Die Werte stehen so im Telegramm [belegt] ; wie WAMAS sie in der Positionsansicht darstellt (Spaltennamen, Label „WAGE Nummer“ / „Fach Nummer“ aus der Touch-Konfiguration) ist nicht belegt [Annahme] .
	Pos.
	Artikel
	Menge
	extRefKey
	WAGE Nummer (extRefVal1)
	Fach Nummer (extRefVal2)

	1
	JB-3030
	126
	WAGE
	KW-1002
	A1

	2
	JB-3030
	90
	WAGE
	KW-1002
	A2

	3
	JB-2015
	90
	WAGE
	KW-1002
	A3

	4
	CT8
	40
	WAGE
	KW-1002
	B1

	5
	CT9
	40
	WAGE
	KW-1002
	B2

	6
	LT-K0503
	120
	WAGE
	KW-1002
	B3


Tab. 19: Positionen mit Wagen und Fach
	Screenshot folgt
WAMAS: Positionen von Einl000032 mit externer Referenz WAGE / KW-1002 / Fach



4.5.3 Einlagerung am Touch Client je Fach
	#
	Fach
	Artikel
	Menge
	Verpackungsversion
	VE [Annahme]
	Bediener am Touch Client [Annahme]

	1
	A1
	JB-3030 Seirin B-Typ - 0.30 x 30mm - 100 Stück
	126
	LMB842_321
	2 VE (90 + 36)
	Ware aus Fach A1 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen

	2
	A2
	JB-3030 Seirin B-Typ - 0.30 x 30mm - 100 Stück
	90
	LMB842_321
	1 VE voll
	Ware aus Fach A2 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen

	3
	A3
	JB-2015 Seirin B-Typ - 0.20 x 15mm - 100 Stück
	90
	LMB842_321
	1 VE voll
	Ware aus Fach A3 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen

	4
	B1
	CT8 AcuTop Gittertape - beige - Typ B
	40
	LMB842_210
	1 VE voll
	Ware aus Fach B1 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen

	5
	B2
	CT9 AcuTop Gittertape - beige - Typ C
	40
	LMB842_210
	1 VE voll
	Ware aus Fach B2 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen

	6
	B3
	LT-K0503 Leon - 5 cm x 5 m - beige
	120
	LMB842_765
	1 VE voll
	Ware aus Fach B3 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen


Tab. 20: Einlagerung am Touch Client je Fach
	Screenshot folgt
WAMAS Touch Client am Lift: Position mit WAGE Nummer KW-1002 und Fach Nummer (z. B. A1)



4.5.4 Abschluss
Nach der letzten Position wechselt der Storage Demand auf Main state FINISHED; WAMAS meldet per ACK an den Host, BC Dynamics bestätigt den Wareneingang und gibt Wagen KW-1002 frei [Annahme] (noch nicht durchgeführt, Zustandsname aus dem ACK-Enum des 2.8-Manuals).
	Screenshot folgt
WAMAS: Storage Demand Einl000032 mit Main state FINISHED



Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Einl000032 · Wagen KW-1002 · LS-AKU-1002“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
5 Einl000033 · Wagen KW-1003 · LS-AKU-1003
Ablauf 3 von 3 · Teilmengen und Grossgebinde
	Merkmal
	Wert

	Einlagerauftrag (demandNo)
	Einl000033

	Kommissionierwagen
	KW-1003

	Lieferschein / Bestellung
	LS-AKU-1003 / 4500200103

	Positionen / Menge gesamt
	5 / 33 PCS

	Status in WAMAS
	Storage Demand sichtbar, Main state New, Order type IG [vom Nutzer bestätigt]

	Telegrammdatei
	einlagerungen/​WLSSD_​Einl000033_​KW-1003.​json


Tab. 21: Einl000033 · Wagen KW-1003 · LS-AKU-1003
	Ebene
	Fach 1
	Fach 2
	Fach 3

	A
	KT3G (10 PCS)
	KT5G (6 PCS)
	leer

	B
	LT-K3203 (12 PCS)
	MM-75323 (3 PCS)
	MM-75324 (2 PCS)

	C
	leer
	leer
	leer


Tab. 22: Belegung Kommissionierwagen KW-1003 (Gesamtwagennummer, Fach A1 bis C3)
	Fallspezifisch: Teilmengen und Grossgebinde
Grossgebinde (32-m-Rollen, Klipphauben zu 100 Stück) mit sehr kleinen Max. Mengen je VE (3 bis 24). KT5G (6 von 10), LT-K3203 (12 von 24) und MM-75324 (2 von 5) füllen nur einen Teil einer VE; KT3G (10) und MM-75323 (3) füllen genau eine VE. Fach A3 bleibt leer.



[image: ]
Abb. 7: Belegung Wagen KW-1003 für Einl000033: belegte Fächer gelb mit Artikel und Menge (PCS), leere Fächer grau. Skizze nach Designkonzept, Datei `bilder/wagen_belegung_Einl000033_KW-1003_pcs.png`.
	Foto folgt
Echtes Foto des beladenen Wagens KW-1003 vor dem Lift



[image: ]
Abb. 8: Flussdiagramm Einl000033: BC Dynamics, Wagen KW-1003, Fächer, Telegramm, WAMAS, Lift. Datei `Ablauf_Einl000033_Fluss.png`.
5.1 Artikel erfassen in BC Dynamics (Wareneingang zum Lieferschein LS-AKU-1003)
Der Erfasser öffnet in BC Dynamics den Wareneingang zum Lieferschein LS-AKU-1003 (Bestellung 4500200103) und gleicht Artikel und Mengen mit dem Lieferschein ab. Alle Artikel sind als WAMAS-Artikel mit Verpackungsversion angelegt (akumax_items_payload.json) [belegt] . Die Spalte „VE rechnerisch“ ist Menge geteilt durch Max. Menge je VE, aufgerundet; wie WAMAS tatsächlich auf Behälter verteilt, ist nicht belegt.
	Zeile
	Artikel
	Beschreibung
	Menge
	Einheit
	Verpackungsversion (angelegt)
	Max. Menge je VE
	VE rechnerisch [Annahme]
	weitere Verpackungsversionen (nicht angelegt)

	1
	KT3G
	Nasara - 5 cm x 32 m - beige
	10
	PCS
	LMB842_321
	10
	1 VE voll
	LMB842_765 (26)

	2
	KT5G
	Nasara - 5 cm x 32 m - schwarz
	6
	PCS
	LMB842_321
	10
	1 VE teilweise (6 von 10)
	LMB842_765 (26)

	3
	LT-K3203
	Leon XXL - 5 cm x 32 m - beige
	12
	PCS
	LMB842_765
	24
	1 VE teilweise (12 von 24)
	keine

	4
	MM-75323
	Klipphauben Cap K - weiss - 100 Stück
	3
	PCS
	LMB822_321
	3
	1 VE voll
	keine

	5
	MM-75324
	Klipphauben Cap K - blau - 100 Stück
	2
	PCS
	LMB822_321
	5
	1 VE teilweise (2 von 5)
	keine


Tab. 23: Artikel erfassen in BC Dynamics (Wareneingang zum Lieferschein LS-AKU-1003)
	Annahme, zu prüfen: Grossgebinde
Basiseinheit ist PCS. Laut Beschreibung ist 1 PCS eine Rolle 5 cm x 32 m (KT3G, KT5G, LT-K3203) bzw. eine Packung Klipphauben zu 100 Stück (MM-75323, MM-75324). Liefert der Lieferant in Kartons, muss BC Dynamics vor dem Senden auf PCS umrechnen [Annahme] .



5.2 Scan-Reihenfolge am Kommissionierwagen KW-1003
Erst der Wagen, dann je Fach in der Reihenfolge A1, A2, A3, B1 … : Fach-QR, Artikel-Barcode, Menge. Zeilen mit Markierung sind fallspezifisch.
	Scan-Schritt
	Scan/Eingabe
	Wert
	Ergebnis

	1
	Wagen-QR (Deichsel)
	KW-1003
	Wagen KW-1003 dem Wareneingang LS-AKU-1003 zugeordnet, Wagenstatus „In Erfassung“ [Annahme]

	2
	Fach-QR
	KW-1003¦A1
	Fach A1 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	3
	Artikel-Barcode
	KT3G
	Artikel erkannt: Nasara - 5 cm x 32 m - beige [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	4
	Menge
	10
	Position 1: WAGE / KW-1003 / A1, 10 PCS. Genau eine volle VE (10)

	5
	Fach-QR
	KW-1003¦A2
	Fach A2 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	6
	Artikel-Barcode
	KT5G
	Artikel erkannt: Nasara - 5 cm x 32 m - schwarz [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	7
	Menge
	6
	Position 2: WAGE / KW-1003 / A2, 6 PCS. Teilmenge: 6 von 10 je VE

	8
	Fach-QR
	KW-1003¦B1
	Fach B1 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	9
	Artikel-Barcode
	LT-K3203
	Artikel erkannt: Leon XXL - 5 cm x 32 m - beige [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	10
	Menge
	12
	Position 3: WAGE / KW-1003 / B1, 12 PCS. Teilmenge: 12 von 24 je VE

	11
	Fach-QR
	KW-1003¦B2
	Fach B2 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	12
	Artikel-Barcode
	MM-75323
	Artikel erkannt: Klipphauben Cap K - weiss - 100 Stück [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	13
	Menge
	3
	Position 4: WAGE / KW-1003 / B2, 3 PCS. Genau eine volle VE (3)

	14
	Fach-QR
	KW-1003¦B3
	Fach B3 aktiv; linker Teil = gescannter Wagen, daher gültig

	15
	Artikel-Barcode
	MM-75324
	Artikel erkannt: Klipphauben Cap K - blau - 100 Stück [Annahme] (Barcode enthält die Artikelnummer)

	16
	Menge
	2
	Position 5: WAGE / KW-1003 / B3, 2 PCS. Teilmenge: 2 von 5 je VE

	17
	Abschluss
	Erfassung abschliessen
	5 Positionen, 33 PCS gesamt; Prüfung OK, Einlagerauftrag Einl000033 erstellt


Tab. 24: Scan-Reihenfolge am Kommissionierwagen KW-1003
5.3 Abschluss und Übergabe des Wagens an den Lift
1.	BC Dynamics prüft: alle Lieferscheinzeilen zugeordnet, Mengen > 0, Auftragsnummer Einl000033 eindeutig, Scheinnummer 11 Zeichen (max. 18) [Annahme] .
2.	BC Dynamics sendet den Einlagerauftrag als Telegramm WLSSD002 an WAMAS (Abschnitt 5.4). Ergebnis: Storage Demand Einl000033 in WAMAS sichtbar [vom Nutzer bestätigt] .
3.	Wagenstatus in BC Dynamics: „An WAMAS übergeben“ [Annahme] .
4.	Wagen KW-1003 wird zum Lift gefahren und dort bereitgestellt [Annahme] .
5.	Sperrige Grossgebinde (32-m-Rollen) einzeln entnehmen. Bei Teilmengen (KT5G, LT-K3203, MM-75324) kann WAMAS einen teilbelegten Behälter oder einen Behälter mit Restbestand vorschlagen [Annahme] . Fach A3 ist leer und wird nicht angefahren.
5.4 Telegramm BC Dynamics an WAMAS
[abgeleitet aus Einl000031] Für diesen Auftrag liegt kein gesendetes Telegramm vor. Struktur, Feldreihenfolge und Verknüpfung sind 1:1 vom echt gesendeten Einl000031 übernommen; Werte aus Lieferschein und Wagenbelegung. HEADER_CREATIONTIME ist ein Beispielwert.
Auszug in der Reihenfolge des Telegramms: Kopf vollständig, je Position demandNo, sysPartnerLine, itemNo, baseQty und die vollständige Positions-Referenz WLSSDLEXTREF001 mit allen sechs Feldern, danach die Kopf-Referenz WLSSDEXTREF001. Weggelassen sind nur die Positionsfelder mit Standardwerten (recordState "", variant 00000, numBquWqu 1, leere batch, bbDate, prodDate, gow pDEFAULT, stockRating "100"). Vollständige Datei: einlagerungen/WLSSD_Einl000033_KW-1003.json.
	{
 "header": {
  "FULL": {
   "HEADER_SOURCE": "HOST",
   "HEADER_DESTINATION": "WAMAS",
   "HEADER_SEQUENCE": 0,
   "HEADER_CREATIONTIME": "20261014112148",
   "HEADER_RECORDTYPENAME": "WLSSD002"
  }
 },
 "body": {
  "WLSSD002": {
   "clientId": "DEFAULT",
   "demandNo": "Einl000033",
   "priority": 1,
   "noteNo": "LS-AKU-1003",
   "typeId": "RECV",
   "zone": "ZONEA",
   "info": "Wagen KW-1003",
   "info2": "",
   "WLSSDL002": [
    {
     "demandNo": "Einl000033",
     "sysPartnerLine": 1,
     "itemNo": "KT3G",
     "baseQty": 10.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000033",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1003",
       "extRefVal2": "A1",
       "sysPartnerLine": 1
      }
     ]
    },
    {
     "demandNo": "Einl000033",
     "sysPartnerLine": 2,
     "itemNo": "KT5G",
     "baseQty": 6.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000033",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1003",
       "extRefVal2": "A2",
       "sysPartnerLine": 2
      }
     ]
    },
    {
     "demandNo": "Einl000033",
     "sysPartnerLine": 3,
     "itemNo": "LT-K3203",
     "baseQty": 12.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000033",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1003",
       "extRefVal2": "B1",
       "sysPartnerLine": 3
      }
     ]
    },
    {
     "demandNo": "Einl000033",
     "sysPartnerLine": 4,
     "itemNo": "MM-75323",
     "baseQty": 3.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000033",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1003",
       "extRefVal2": "B2",
       "sysPartnerLine": 4
      }
     ]
    },
    {
     "demandNo": "Einl000033",
     "sysPartnerLine": 5,
     "itemNo": "MM-75324",
     "baseQty": 2.0,
     "WLSSDLEXTREF001": [
      {
       "clientId": "DEFAULT",
       "demandNo": "Einl000033",
       "extRefKey": "WAGE",
       "extRefVal1": "KW-1003",
       "extRefVal2": "B3",
       "sysPartnerLine": 5
      }
     ]
    }
   ],
   "WLSSDEXTREF001": [
    {
     "clientId": "DEFAULT",
     "demandNo": "Einl000033",
     "extRefKey": "LIEFERSCHEIN",
     "extRefVal1": "LS-AKU-1003",
     "extRefVal2": "4500200103"
    }
   ]
  }
 }
}


Abb. 9: Beispiel: Telegramm BC Dynamics an WAMAS
	Feld
	Wert
	Erklärung

	HEADER_SOURCE / HEADER_​DESTINATION
	HOST / WAMAS
	BC Dynamics sendet als Host an WAMAS

	HEADER_​RECORDTYPENAME
	WLSSD002
	Storage Demand (Einlagerauftrag), Satzversion 002

	demandNo
	Einl000033
	Auftragsnummer, in WAMAS als Storage Demand sichtbar

	noteNo
	LS-AKU-1003
	Scheinnummer = Lieferscheinnummer im Standardfeld (11 Zeichen, max. 18 für 2.8); reicht allein als Lieferschein

	typeId
	RECV
	Einlagerung; in WAMAS als Order type IG angezeigt [vom Nutzer bestätigt]

	zone
	ZONEA
	Default-Zone

	info
	Wagen KW-1003
	freies, optionales Zusatzfeld am Kopf (max. 256), analog Einl000031 [abgeleitet aus Einl000031]

	info2
	(leer)
	freies, optionales Zusatzfeld am Kopf (max. 256), nicht genutzt

	WLSSDEXTREF001
	LIEFERSCHEIN / LS-AKU-1003 / 4500200103
	Kopf-Referenz, optional zusätzlich zu noteNo: Lieferschein und Bestellnummer

	WLSSDL002.​sysPartnerLine
	1, 2, 3, 4, 5
	eine Zeile pro Fach-Position

	WLSSDLEXTREF001
	DEFAULT / Einl000033 / WAGE / KW-1003 / Fach / Zeile
	Positions-Referenz, als Liste innerhalb jeder Position: clientId, demandNo (= Kopf), extRefKey WAGE, extRefVal1 Wagen, extRefVal2 Fach, sysPartnerLine (= Zeile der umschliessenden Position). [abgeleitet aus Einl000031]

	WLSSDL002.batch / bbDate
	(leer) / (leer)
	Charge (max. 20) und MHD (8 Stellen JJJJMMTT); in diesem Auftrag leer, die Artikel haben keine Charge- oder MHD-Einstellungen. Was sich mit Charge/MHD ändert: Kapitel 6 „Charge und MHD in diesen Abläufen“

	WLSSDL002.csia1
	(nicht gesendet)
	CSIA 01 = Seriennummer (max. 50); dieser Auftrag hat keine Seriennummern, die Artikel haben keine csia-Einstellungen

	baseQty
	10, 6, 12, 3, 2
	Menge in Basiseinheit PCS (Rolle bzw. Packung zu 100); keine Umrechnung im Telegramm, die Aufteilung auf VE macht WAMAS [Annahme]


Tab. 25: Telegramm BC Dynamics an WAMAS
5.4.1 Positions-Referenzen WLSSDLEXTREF001 aller 5 Positionen (abgeleitet aus Einl000031)
Jede Position trägt genau einen Block. demandNo und sysPartnerLine im Block sind gleich wie in der umschliessenden Position; darüber ist die Referenz mit Artikel und Menge verknüpft.
Spaltengruppen: Position WLSSDL002 (sysPartner Line, itemNo, baseQty) · darin verschachtelt: WLSSDLEXTREF001 (clientId bis sysPartner Line (Ref.)). Wegen der Breite in Teil A und Teil B aufgeteilt; die Spalte sysPartner Line (Position) steht in beiden Teilen.
	sysPartner Line
	itemNo
	baseQty
	clientId
	demandNo
	extRefKey

	1
	KT3G
	10
	DEFAULT
	Einl000033
	WAGE

	2
	KT5G
	6
	DEFAULT
	Einl000033
	WAGE

	3
	LT-K3203
	12
	DEFAULT
	Einl000033
	WAGE

	4
	MM-75323
	3
	DEFAULT
	Einl000033
	WAGE

	5
	MM-75324
	2
	DEFAULT
	Einl000033
	WAGE


Tab. 26: Positions-Referenzen WLSSDLEXTREF001 aller 5 Positionen (abgeleitet aus Einl000031) (Teil A: Position und Referenz-Kopf)
	sysPartner Line
	extRefVal1 (Wagen)
	extRefVal2 (Fach)
	sysPartner Line (Ref.)
	passt

	1
	KW-1003
	A1
	1
	ja

	2
	KW-1003
	A2
	2
	ja

	3
	KW-1003
	B1
	3
	ja

	4
	KW-1003
	B2
	4
	ja

	5
	KW-1003
	B3
	5
	ja


Tab. 27: Positions-Referenzen WLSSDLEXTREF001 aller 5 Positionen (abgeleitet aus Einl000031) (Teil B: Wagen, Fach und Verknüpfung)
5.5 Was WAMAS zeigt
5.5.1 Storage Demand
Storage Demand Einl000033, Main state New, Order type IG [vom Nutzer bestätigt] . Scheinnummer LS-AKU-1003, Kopf-Referenz LIEFERSCHEIN.
	Screenshot folgt
WAMAS: Storage Demand Einl000033 in der Übersicht (Main state New, Order type IG)



5.5.2 Positionen mit Wagen und Fach
Die Werte stehen so im Telegramm [belegt] ; wie WAMAS sie in der Positionsansicht darstellt (Spaltennamen, Label „WAGE Nummer“ / „Fach Nummer“ aus der Touch-Konfiguration) ist nicht belegt [Annahme] .
	Pos.
	Artikel
	Menge
	extRefKey
	WAGE Nummer (extRefVal1)
	Fach Nummer (extRefVal2)

	1
	KT3G
	10
	WAGE
	KW-1003
	A1

	2
	KT5G
	6
	WAGE
	KW-1003
	A2

	3
	LT-K3203
	12
	WAGE
	KW-1003
	B1

	4
	MM-75323
	3
	WAGE
	KW-1003
	B2

	5
	MM-75324
	2
	WAGE
	KW-1003
	B3


Tab. 28: Positionen mit Wagen und Fach
	Screenshot folgt
WAMAS: Positionen von Einl000033 mit externer Referenz WAGE / KW-1003 / Fach



5.5.3 Einlagerung am Touch Client je Fach
	#
	Fach
	Artikel
	Menge
	Verpackungsversion
	VE [Annahme]
	Bediener am Touch Client [Annahme]

	1
	A1
	KT3G Nasara - 5 cm x 32 m - beige
	10
	LMB842_321
	1 VE voll
	Ware aus Fach A1 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen

	2
	A2
	KT5G Nasara - 5 cm x 32 m - schwarz
	6
	LMB842_321
	1 VE, Teilmenge 6/10
	Ware aus Fach A2 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen

	3
	B1
	LT-K3203 Leon XXL - 5 cm x 32 m - beige
	12
	LMB842_765
	1 VE, Teilmenge 12/24
	Ware aus Fach B1 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen

	4
	B2
	MM-75323 Klipphauben Cap K - weiss - 100 Stück
	3
	LMB822_321
	1 VE voll
	Ware aus Fach B2 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen

	5
	B3
	MM-75324 Klipphauben Cap K - blau - 100 Stück
	2
	LMB822_321
	1 VE, Teilmenge 2/5
	Ware aus Fach B3 entnehmen, einlagern, Menge bestätigen


Tab. 29: Einlagerung am Touch Client je Fach
	Screenshot folgt
WAMAS Touch Client am Lift: Position mit WAGE Nummer KW-1003 und Fach Nummer (z. B. A1)



5.5.4 Abschluss
Nach der letzten Position wechselt der Storage Demand auf Main state FINISHED; WAMAS meldet per ACK an den Host, BC Dynamics bestätigt den Wareneingang und gibt Wagen KW-1003 frei [Annahme] (noch nicht durchgeführt, Zustandsname aus dem ACK-Enum des 2.8-Manuals).
	Screenshot folgt
WAMAS: Storage Demand Einl000033 mit Main state FINISHED



Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Einl000033 · Wagen KW-1003 · LS-AKU-1003“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
6 Charge und MHD in diesen Abläufen
Die drei Aufträge wurden ohne Charge und MHD gesendet [belegt] . Werden Artikel künftig mit Charge und/oder MHD geführt, ändert sich der Ablauf an drei Stellen. Felder und Längen laut Interface Manual 2.8, Tab. 40: batch S 20, bbDate DA 8 (JJJJMMTT) [belegt] .
	Schritt
	Heute (Einl000031 bis 33)
	Mit Charge und MHD
	Status

	Artikelstamm vorab
	keine Einstellungen gesendet
	batchStockMode, igBatchRegistration bzw. bbDateStockMode, igBbDateRegistration MANDATORY; für FEFO timeBasedAccMode BBD
	[belegt] Felder

	Scan am Wagen (Abschnitte 3.2, 4.2, 5.2)
	Fach-QR, Artikel, Menge
	Fach-QR, Artikel, Charge, MHD, Menge. Zwei Chargen desselben Artikels in zwei Fächer legen, je Fach eine Position
	[Annahme, zu prüfen]

	Telegramm (Abschnitte 3.4, 4.4, 5.4)
	"batch": "", "bbDate": ""
	z. B. "batch": "S2403A", "bbDate": "20280331" je Position
	[belegt] Felder, Werte erfunden

	Am Lift (Abschnitte 3.5.3, 4.5.3, 5.5.3)
	Menge bestätigen
	Charge und MHD eingeben bzw. bestätigen, wenn Pflicht; Behälter je Charge/MHD getrennt bei Homogenitätskriterien (SM041)
	[belegt] User Manual 6.2.5.1, Administrator Manual 3.6.6; Vorbelegung [Annahme, zu prüfen]

	Rückmeldung
	ACK mit Menge
	ACK zusätzlich mit tatsächlicher Charge und MHD (WLSSDLACK001, WLSSDLACTIVITYACK001)
	[belegt] Felder, Auswertung in BC [Annahme, zu prüfen]


Tab. 30: Charge und MHD in diesen Abläufen
Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Kap. „Charge und MHD in diesen Abläufen“; Belege je Aussage siehe Kennzeichnung und Quellenverzeichnis
7 Stolperfallen
Diese Punkte ergeben sich aus den drei Abläufen und sind beim Erfassen und Senden zu beachten.
Abgleich echtes Telegramm mit bisherigem Stand: Satzstruktur, alle Positionsfelder und alle drei Positions-Referenzen (clientId, demandNo, extRefKey, extRefVal1, extRefVal2, sysPartnerLine) stimmen genau überein. Abweichungen: (1) info echt Wagen KW-1001, bisher leer; (2) Kopf-extRefVal2 echt LS-AKU-1002, bisher Bestellnummer 4500200101; (3) HEADER_CREATIONTIME 20261014150745 statt 20261014112148. Die hochgeladene Datei enthält ausserdem einen früheren Stand (20261014112315) ohne WLSSDLEXTREF001 und mit Kopfschlüssel Information; welche Fassung in WAMAS gespeichert ist, bitte prüfen.
Ein Artikel in zwei Fächern (Einl000032, JB-3030 in A1 und A2): zwei Positionen mit gleichem itemNo und unterschiedlichem extRefVal2 senden, sonst weiss der Lift-Bediener nicht, dass er beide Fächer leeren muss.
Max. Menge je VE: JB-3030 in A1 (126 PCS) übersteigt die Max. Menge der angelegten Verpackungsversion LMB842_321 (90) und braucht rechnerisch 2 VE.
Grossgebinde (Einl000033): baseQty ist die Menge in der Basiseinheit PCS (Rolle bzw. Packung zu 100), keine Umrechnung im Telegramm.
Barcode: Dass der Artikel-Barcode die Artikelnummer enthält, ist eine Annahme; ein GTIN/Alias ist in den Artikeldaten nicht gepflegt.
8 Praxisbeispiele
Fortführung des Ablaufs Einl000032 mit Charge und MHD.
8.0.1 Beispiel: Einl000032, Fall „ein Artikel in zwei Fächern“
Würden die beiden Mengen JB-3030 aus zwei Chargen stammen, wäre das die saubere Aufteilung: Fach A1 eine Charge, Fach A2 die andere. Werte erfunden [Annahme] .
	Zeile
	Fach
	itemNo
	baseQty
	batch
	bbDate

	1
	A1
	JB-3030
	126
	S2403A
	20280331

	2
	A2
	JB-3030
	90
	S2410B
	20290930


Tab. 31: Beispiel: Einl000032, Fall „ein Artikel in zwei Fächern“
Diese Bestände sind auch die Grundlage des FEFO-Beispiels im neuen Dokument „Abläufe Auslagerung“ (Ausl000002).
Quelle: Vorgängerdokument v1.0, Abschnitt „Charge und MHD in diesen Abläufen“
9 Offene Fragen und Lücken
9.1 Offene Punkte aus den drei Fällen
1.	Telegramm Einl000031: Kopf-extRefVal2 ist LS-AKU-1002 statt Bestellnummer 4500200101. Eingabefehler oder gewollt? info „Wagen KW-1001“ künftig immer senden? Wurde zuvor der Stand ohne Positions-Referenzen (11:23) ebenfalls gesendet, und welche Fassung zeigt WAMAS?
2.	Lieferschein und Seriennummer: Genügt noteNo künftig allein, oder bleibt die Kopf-Referenz LIEFERSCHEIN mit Bestellnummer? Für spätere Serienartikel: CSIA 01 in WAMAS einrichten und am Lift testen.
3.	Screenshots: Storage Demand, Positionen mit extRef, Touch Client und FINISHED aus WAMAS (srv01) ergänzen; erst dann sind die Abschnitte x.5.2 bis x.5.4 der drei Abläufe belegt.
4.	Fall 32: Wie zeigt der Touch Client zwei Positionen desselben Artikels, und lagert WAMAS A1 (126, über Max. Menge 90) in zwei Behälter? Soll für JB-3030 eine grössere Verpackungsversion (LMB842_432 126, LMB842_765 216) angelegt werden?
5.	Fall 33: Werden Teilmengen in teilbelegte oder vorhandene Behälter eingelagert? Wird in BC Dynamics in PCS (Rolle/Packung) oder in Kartons gebucht?
6.	Charge und MHD: Welche Akumax-Artikel bekommen Charge und/oder MHD? Wie liest der Erfasser sie (Etikett, GS1-Barcode mit Charge und Verfallsdatum)? Werden sie am Lift aus dem Telegramm vorbelegt?
7.	Barcodes: Welche Barcodes tragen die Artikel (Artikelnummer, GTIN)? Ohne GTIN-Alias in WAMAS/BC ist der Artikel-Scan eine Annahme.
9.2 Annahmen im Text (Übersicht)
Die folgenden Kästen „Annahme, zu prüfen“ stehen im Text an der jeweiligen Stelle; hier als Übersicht:
Herkunft der Telegramme: Einl000031 ist das echt an WAMAS gesendete Telegramm (14.10.2026, 15:07) [echt gesendet] . Für Einl000032 und Einl000033 liegt kein gesendetes Telegramm vor; ihre Telegramme und alle Positions-Referenzen WLSSDLEXTREF001 sind [abgeleitet aus Einl000031] : gleiche Struktur, gleiche Felder, Verknüpfung über sysPartnerLine.
Ein Artikel, zwei Fächer: Auf dem Lieferschein steht JB-3030 vermutlich als eine Zeile mit 216 PCS [Annahme] . Weil die Menge auf A1 (126) und A2 (90) verteilt wird, entstehen in BC Dynamics beim Scannen zwei Einlagerzeilen. Auffällig: 216 entspricht genau der Max. Menge der Verpackungsversion LMB842_765, 126 der von LMB842_432; angelegt ist aber nur LMB842_321 (90).
Grossgebinde: Basiseinheit ist PCS. Laut Beschreibung ist 1 PCS eine Rolle 5 cm x 32 m (KT3G, KT5G, LT-K3203) bzw. eine Packung Klipphauben zu 100 Stück (MM-75323, MM-75324). Liefert der Lieferant in Kartons, muss BC Dynamics vor dem Senden auf PCS umrechnen [Annahme] .
9.3 Fehlende Screenshots und Fotos
Diese Bilder sind im Dokument als Lücke markiert und werden nachgeliefert:
Foto folgt: Echtes Foto des beladenen Wagens KW-1001 vor dem Lift
Screenshot folgt: WAMAS: Storage Demand Einl000031 in der Übersicht (Main state New, Order type IG)
Screenshot folgt: WAMAS: Positionen von Einl000031 mit externer Referenz WAGE / KW-1001 / Fach
Screenshot folgt: WAMAS Touch Client am Lift: Position mit WAGE Nummer KW-1001 und Fach Nummer (z. B. A1)
Screenshot folgt: WAMAS: Storage Demand Einl000031 mit Main state FINISHED
Foto folgt: Echtes Foto des beladenen Wagens KW-1002 vor dem Lift
Screenshot folgt: WAMAS: Storage Demand Einl000032 in der Übersicht (Main state New, Order type IG)
Screenshot folgt: WAMAS: Positionen von Einl000032 mit externer Referenz WAGE / KW-1002 / Fach
Screenshot folgt: WAMAS Touch Client am Lift: Position mit WAGE Nummer KW-1002 und Fach Nummer (z. B. A1)
Screenshot folgt: WAMAS: Storage Demand Einl000032 mit Main state FINISHED
Foto folgt: Echtes Foto des beladenen Wagens KW-1003 vor dem Lift
Screenshot folgt: WAMAS: Storage Demand Einl000033 in der Übersicht (Main state New, Order type IG)
Screenshot folgt: WAMAS: Positionen von Einl000033 mit externer Referenz WAGE / KW-1003 / Fach
Screenshot folgt: WAMAS Touch Client am Lift: Position mit WAGE Nummer KW-1003 und Fach Nummer (z. B. A1)
Screenshot folgt: WAMAS: Storage Demand Einl000033 mit Main state FINISHED
10 Quellenverzeichnis
10.1 Abkürzungen
	Kürzel
	Bedeutung

	ACK
	Acknowledge, Rückmeldung von WAMAS an den Host

	BC
	BC Dynamics (Microsoft Dynamics 365 Business Central), ERP und Host

	CSIA
	Customizable stock-identifying attribute (frei definierbares Bestandsmerkmal)

	FEFO
	First Expired, First Out

	MHD
	Mindesthaltbarkeitsdatum (bbDate, best before date)

	PCS
	Basiseinheit Stück (pieces)

	VE
	Verpackungseinheit gemäss Verpackungsversion (cubatureId)

	WAGE
	Referenzschlüssel für den Kommissionierwagen (nicht „Waage“)


Tab. 32: Abkürzungen
10.2 Dokumente und Dateien
	Dokument / Datei
	Verwendung

	einlagerungen/​WLSSD_​Einl000031_​KW-1001.​json (echt gesendet, Kopie unter einlagerungen/​echt/)
	Telegramm Einl000031

	einlagerungen/​WLSSD_​Einl000032_​KW-1002.​json, einlagerungen/​WLSSD_​Einl000033_​KW-1003.​json
	Telegramme Einl000032 und Einl000033 (abgeleitet)

	akumax_​kubatur_​mapping.​json, akumax_​items_​payload.​json
	Artikel, Verpackungsversionen, Max. Menge je VE

	Prozessbeschreibung Wareneingang mit Kommissionierwagen (Akumax_​Wareneingang_​Kommissionierwagen_​Prozessbeschreibung_​deDE_​v2.​0)
	Grundlage Prozess, Abschnitte 7.6 und 7.7

	Interface Manual WLS-ERP 2.8, Tab. 40; User Manual 6.2.5.1; Administrator Manual 3.6.6
	Charge und MHD

	Diagramme Ablauf_​Einl000031_​Fluss.​png, Ablauf_​Einl000032_​Fluss.​png, Ablauf_​Einl000033_​Fluss.​png; Wagenskizzen wagen_​belegung_​Einl00003x_​KW-100x_​pcs.​png
	Abbildungen

	Ablaeufe_​Einl000031-33 v1.0 (HTML/Word, bisheriges Layout)
	Vorgängerversion, Inhalt übernommen


Tab. 33: Verwendete Dokumente und Dateien
10.3 Verwendete Kapitel und Tabellen der Manuals
Im Text zitierte Stellen (Kapitel, Tabellen, Seiten der PDF-Fassung):
	Manual
	Zitierte Stellen

	Interface Manual WLS-ERP 2.8 (IM)
	Tab. 40

	User Manual 2.8 (UM)
	6.2.5.1

	Administrator Manual 2.8 (AM)
	3.6.6


Tab. 34: Zitierte Stellen der Manuals
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