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1 Über dieses Dokument
Diese Kurzanleitung zeigt, wie Sie am Touch-Client des LOGIMAT einen neuen Artikel anlegen und bestehende Artikel suchen, ansehen und ändern. Schwerpunkt ist die Anlage am Touch (Kapitel 4): was zu tun ist, was zu beachten ist, was der Touch kann und was nicht, und wie die Masken aussehen. Durchgehendes Beispiel ist der neutrale Schulungsartikel `SCHULUNG-001` (Einheit PCS), Ersatz `SCHULUNG-002`. Die grosse Artikelpflege (viele Artikel, Einheiten, Warengruppe, Alias/EAN) erfolgt im Desktop-Client bzw. per Excel-Import (siehe Administratoranleitung und Artikel importieren).
	Wer darf Artikel anlegen?
Woher die Artikel der Stumatec kommen (ERP-Schnittstelle oder Excel-Import mit Profil EXCEL_ITEM_V5), ist noch offen [auszufüllen]. Neue Artikel am Touch-Client nur nach Absprache mit dem Key-User anlegen, z. B. wenn ein neues Teil geliefert wird, das noch nicht in WAMAS ist. So entstehen keine doppelten oder falsch geschriebenen Nummern. Regel für die Artikelnummer [auszufüllen].



	Klient bei zwei Wareneigentümern
Werden für die zwei Wareneigentümer zwei Klienten eingerichtet (Dokument 12, Variante A), muss beim Anlegen im Feld Klient der richtige Klient stehen; derselbe Artikel ist dann je Klient anzulegen. Bei einem Klienten mit Wareneigentümern (Variante B) gibt es den Artikel nur einmal. Bis zum Entscheid nur Schulungsartikel anlegen.



	Artikel aus dem Import
Ist ein Artikel schon per Import oder ERP angelegt, nicht neu anlegen, sondern nur suchen und pflegen (Kapitel 3 und 5). Wird ein Artikel zuerst am Touch angelegt und danach importiert, aktualisiert der Import ihn (z. B. die Bezeichnung) [vor Ort prüfen].



	Vor Ort prüfen
Die Touch-Dialoge LM007, LM011 und LM041 sind im Handbuch beschrieben. Am 18.10.2026 wurden auf dem SSI-Testsystem LM011 und LM012 live bedient und zehn Artikel über LM007 → Artikel anlegen → LM011 angelegt. Die Maske, die sich über Artikel anlegen in LM007 öffnet, ist LM011 | Artikel pflegen im Anlegemodus – nicht LM041. LM041 erreicht man laut Handbuch nur aus der Artikelsuche eines Tablarvorgangs (LM002, angefordertes Tablar); dieser Weg wurde nicht geprüft. Im Kurs wird deshalb der Weg über LM007 verwendet. Masken, Icons und Feldnamen bei der Schulung am Stumatec-System gemeinsam gegenprüfen.
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	Version
	Datum
	Änderungen

	1.0
	26.10.2026
	Erste Fassung für die Stumatec, abgeleitet aus der SSI-Mustervorlage Schulungsmappe WAMAS LS 2.8 (Oktober 2026); kundenspezifische Daten der Vorlage entfernt (Stand Vorlage V 1.2). Bildschirmfotos mit Artikeldaten der Vorlage entfernt, Beispiele auf Schulungsartikel umgestellt, Hinweis Klient bei zwei Wareneigentümern ergänzt.


Tab. 1: Versionshistorie
2 Übersicht der Touch-Dialoge
	Dialog
	Aufruf
	Wofür

	Tools
	Menüleiste oben rechts, Werkzeug-Symbol Tools anzeigen…
	Liste der Werkzeug-Dialoge: LM014, LM002, LM005, LM007, LM034, LM044, LM045, LM033, LM141, Support (live 18.10.2026)

	Übersicht Artikel (LM007)
	Tools anzeigen → LM007 Übersicht Artikel
	Artikel suchen (max. 50 Treffer), Icon Artikel anlegen (unten rechts), Artikeletikett drucken

	Artikel pflegen (LM011)
	in LM007 Artikel wählen → Artikel bearbeiten, oder Icon Artikel anlegen, oder Mehr in LM041
	Artikeldaten vollständig anlegen bzw. ändern; 5 Reiter (Kapitel 5); Neuanlage live 18.10.2026

	Neuen Artikel anlegen (LM041)
	laut Handbuch Icon Artikel anlegen in der Artikelsuche an der Box (LM002, angefordertes Tablar) oder bei Grossen Artikel einlagern (LM133); nicht geprüft
	Schnellanlage eines fehlenden Artikels mit Grunddaten

	Boxtypen zuordnen (LM012)
	LM011 → Reiter Verpackungsversion → Boxtypen zuordnen, oder automatisch beim Einlagern ohne Zuordnung
	Artikel ↔ Boxtyp, Höchstmenge

	Artikelzuordnung aufheben (LM043)
	Icon in LM002
	Artikel von einer leeren Box lösen


Tab. 2: Touch-Dialoge für Artikel
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Abb. 1: Dashboard (LM006) mit geöffnetem Menü „Tools anzeigen…“ (Werkzeug-Symbol oben rechts) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
Quelle: BH27 Kap. 5.1, 5.6.1–5.6.2, 6.1.4.1; KH-L Kap. 1, 3.2; KA-ART Kap. 2, 5; TLOG 17.10. (Tools-Menü); LIVE 18.10. 19:43 (Bildschirmfoto Tools-Menü)
3 Artikel suchen und ansehen (LM007)
Vor jeder Neuanlage zuerst suchen – vielleicht ist der Artikel schon da (z. B. aus dem Import).
1.	Am Touch-Client anmelden (siehe Benutzeranleitung, Kapitel 3).
2.	In der Menüleiste oben rechts das Werkzeug-Symbol Tools anzeigen… antippen → LM007 | Übersicht Artikel.
3.	Im Feld Artikel die Artikelnummer (Artikelnummer) oder einen Teil davon eingeben. Platzhalter * oder % sind laut Handbuch erlaubt, z. B. SCHULUNG* findet SCHULUNG-001, SCHULUNG-002 usw.
4.	Rechts oben das Lupen-Symbol Suche antippen. Es werden höchstens 50 Treffer angezeigt; bei mehr Treffern die Suche genauer machen. Gibt es den Artikel nicht, erscheint unter dem Feld Kein Artikel gefunden.
5.	Artikel antippen und unten rechts das Stift-Symbol (Artikel bearbeiten) antippen, um ihn in Artikel pflegen (LM011) zu öffnen.
	Bereich
	Live auf dem SSI-Testsystem (18.10.2026)

	Suchkopf
	vor der Suche ein Feld Artikel; mit Treffer drei Felder Artikel (Klient, Artikelnummer, Variante) sowie Artikelbezeichnung und Artikel-Alias

	Trefferliste
	Spalten Klient, Artikelnummer, Variante, Warengruppe, Artikelbezeichnung, Status

	Status eines neu angelegten Artikels
	Kein Boxtyp zugeordnet

	Leiste unten
	links Zurück (blauer Pfeil) und Drucker-Symbol; rechts Stift-Symbol (Artikel bearbeiten) und ganz rechts Artikel anlegen (Box mit grünem Plus)

	Suche mit *
	öffnete die Auswahlliste LM037 Artikel wählen (Klient, Artikelnummer, Verpackungsversion, Lagermenge) mit Bestätigen


Tab. 3: Übersicht Artikel (LM007) – live belegte Elemente
	Bestand ansehen
LM007 zeigt Stammdaten, keinen Bestand. Den Bestand eines Artikels zeigt am schnellsten Übersicht Tablare (LM040) → Artikelsuche, oder am Desktop Übersicht Bestandsobjekte (SM022). Siehe Benutzeranleitung Kapitel 7.
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Abb. 2: Bestand eines Artikels über die Artikelsuche in LM040 prüfen (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
	LM007 auf dem Testsystem
Im SSI-Testsystem öffnete LM007 am 17.10.2026 einmal nicht („LOGIMAT toolkit“-Fehler); am 18.10.2026 öffnete LM007 dort ohne Fehler. Am Stumatec-System prüfen, ob LM007 sauber öffnet [vor Ort prüfen]. Ausweichweg: Artikelsuche in LM040 bzw. MD001 am Desktop.



Quelle: BH27 Kap. 5.1; BH28 Kap. 2.3.1 (50 Treffer, Platzhalter); SCH-B Kap. 3; KH-L Kap. 3.2; TLOG 17.10. 22:40; LIVE 18.10. 19:43–20:00
4 Artikel anlegen am Touch-Client (LM007 → LM011)
4.1 Zwei Wege zur Anlage
	Weg
	Einstieg
	Dialog
	Geeignet für

	A – Schnellanlage an der Box (laut Handbuch; noch nicht live getestet)
	Tablar in der Öffnung → Box wählen → Artikelsuche → Icon Artikel anlegen
	Neuen Artikel anlegen (LM041)
	Neues Teil kommt an und soll gleich in eine Box: Grunddaten anlegen, zuordnen, einlagern in einem Durchgang

	B – Anlage über die Artikelübersicht (live 18.10.2026, 10 Artikel)
	Tools anzeigen → LM007 → Icon Artikel anlegen (unten rechts)
	Artikel pflegen (LM011)
	Artikel vollständig anlegen (Bezeichnung, Typ, Warengruppe, Verpackungsversion), ohne gerade an einer Box zu sein


Tab. 4: Wege zur Artikelanlage am Touch
Im Kurs wird Weg B verwendet (live geprüft). Weg A ist nur über einen Tablarvorgang erreichbar und wurde nicht geprüft. Beide Wege legen denselben Artikel an. Die Schnellanlage (Weg A) fragt nur Grunddaten ab; die Bezeichnung ergänzen Sie über Mehr (LM011) oder danach am Desktop (MD001/MD002).
Quelle: BH27 Kap. 5.1 (LM007 → Artikel anlegen → LM011), Kap. 5.6.1 (LM002 → LM041); KA-ART Kap. 5.1–5.2
4.2 Voraussetzungen
Absprache mit dem Key-User (siehe Kapitel 1) und Suche in LM007 ohne Treffer (Kapitel 3).
Die Einheit existiert in WAMAS (beim richtigen Klienten; Einheiten der Stumatec [auszufüllen]).
Für Weg A: ein Tablar steht in der Öffnung und hat eine freie Box. „Eine Artikel-zu-Box-Zuordnung kann nur gepflegt werden, wenn eine Box auf dem Tablar vorhanden ist.“ Fehlt die Box: zuerst im Tablarlayouteditor anlegen (siehe Boxen kreieren).
Artikelnummer liegt schriftlich vor (Verpackung, Lieferschein, Artikelliste).
Quelle: BH27 Kap. 5.6.1 (INFORMATION); HA-02 Kap. Mengeneinheiten; HA-05
4.3 Weg A: Schnellanlage an der Box – Schritt für Schritt
Beispiel: SCHULUNG-001 ist neu geliefert und noch nicht in WAMAS.
1.	Kachel Manuelle Vorgänge → Reiter Übersicht Tablare (LM040) → Tablar wählen → Tablar anfordern. Das Tablar fährt vor, Ausführen von Tablarvorgängen (LM002) öffnet sich.
2.	Die freie Box antippen, in der der Artikel liegen soll.
3.	Der Box einen Artikel zuteilen antippen. Im Feld Artikel SCHULUNG-001 eingeben → Suche. Kein Treffer = Artikel ist noch nicht in WAMAS.
4.	In der Symbolleiste das Icon Artikel anlegen antippen. Neuen Artikel anlegen (LM041) öffnet sich. Lage und Aussehen des Icons [vor Ort prüfen]. (In LM007 liegt das gleichnamige Icon unten rechts, Box mit grünem Plus; ob LM002 dasselbe Symbol nutzt, ist nicht belegt. Ein Bildschirmfoto der Artikelsuche an der Box liegt noch nicht vor.)
5.	Artikelnummer: SCHULUNG-001 – genau die Artikelnummer, Zeichen für Zeichen (Punkte, Nullen, keine Leerzeichen).
6.	Basismengeneinheit: PCS wählen.
7.	Grosser Artikel: nicht aktivieren (nur für Teile, die ohne Box direkt aufs Tablar kommen).
8.	Falls bekannt: Bruttogewicht (einer Einheit) sowie Länge, Breite, Höhe. Sonst leer lassen; ob ein Feld Pflicht ist [vor Ort prüfen].
9.	Bezeichnung gleich mitgeben: Icon Mehr → Artikel pflegen (LM011) öffnet sich → Reiter Artikel → Artikelbezeichnung Schulungsartikel 1 (Bezeichnung 2 nach Bedarf) → Speichern. Oder direkt in LM041 Speichern und die Bezeichnung später ergänzen (Kapitel 4.6).
	LM041 nur über einen Tablarvorgang
Neuen Artikel anlegen (LM041) öffnet sich laut Handbuch nur aus der Artikelsuche an der Box (LM002) bei einem angeforderten Tablar. Dieser Weg wurde nicht geprüft; die Felder oben stammen aus dem Handbuch. Das Icon Artikel anlegen in LM007 öffnet dagegen LM011 | Artikel pflegen (Kapitel 4.4). Im Kurs den Weg über LM007 verwenden.



10.	Zurück in der Box-Zuordnung: # Basismengeneinheiten (max.) eingeben, z. B. 50 (wie viele Stück in die Box passen), mit Tab übernehmen. Unbegrenzt = Unendlich-Zeichen.
11.	Artikelzuordnung bestätigen (grüner Haken). Die Box ist jetzt SCHULUNG-001 zugeordnet.
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Abb. 3: Der Box einen Artikel zuteilen – Status und Höchstmenge (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
12.	Einlagern: Box gewählt lassen → Lagern → Menge (z. B. 5) → Tab → grüner Haken.
13.	Buchungsschlüssel auswählen (LM101): Schlüssel wählen und Grund eingeben (Pflicht), z. B. „Erstbestand SCHULUNG-001“ → bestätigen.
14.	Tablar retournieren. Ein manuell geholtes Tablar fährt nicht von selbst zurück.
15.	Kontrolle in LM040 → Artikelsuche SCHULUNG-001: Tablar, Box und 5 PCS (Kapitel 3).
Quelle: BH27 Kap. 5.6.1 (S. 73–74), 6.1.4; KH-L Kap. 3.2, 4.1, 8.3; WD-TOUCH Kap. 3–8; TLOG 17.10. 13:05–14:36
	Einlagern ohne Auftrag ist eine Bestandskorrektur
Manuelles Einlagern ohne Auftrag bucht WAMAS immer als Bestandskorrektur (Buchungsart STOCKADJUSTMENT, mit Buchungsschlüssel und Grund). Für echte Wareneingänge mit Auftrag gilt die Kachel Einlagerung (Benutzeranleitung).



	Status beim Zuteilen
Kann zugeteilt werden = für Artikel und Boxtyp besteht schon eine Zuordnung, die Höchstmenge wird vorgeschlagen. Kein Boxtyp zugeordnet = noch keine Zuordnung; sie entsteht durch Eingabe der Höchstmenge am Touch (bei LMB-Fächern live bestätigt) oder über LM012 (Kapitel 6).



4.4 Weg B: Anlage über die Artikelübersicht (LM007 → LM011)
So wurden am 18.10.2026 auf dem SSI-Testsystem zehn Artikel angelegt.
1.	Tools anzeigen… → LM007 | Übersicht Artikel. Nummer im Feld Artikel eingeben → Suche. Erscheint Kein Artikel gefunden, ist der Artikel neu.
2.	Unten rechts Artikel anlegen antippen (Box mit grünem Plus; geht auch bei leerer Suche). Es öffnet sich LM011 | Artikel pflegen im Anlegemodus (Titelleiste zeigt LM011, nicht LM041): oben die drei leeren Pflichtfelder Artikel (Klient, Artikelnummer, Variante, rot markiert), die meisten übrigen Felder sind noch grau. Das Symbol unten rechts trägt den Hinweis Artikel anlegen.
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Abb. 4: Leere Anlegemaske aus LM007 „Artikel anlegen“ – Titelleiste LM011 | Artikel pflegen, drei Pflichtfelder Artikel, Symbol unten rechts „Artikel anlegen“ (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
3.	Klient (nach Vorgabe Key-User, im Testsystem DEFAULT), Artikelnummer SCHULUNG-001, Variante 00000 (aus der Liste) eintragen. Das Symbol unten rechts wird zur grünen Lupe (Suche) → antippen. Erst dann werden die Felder freigegeben und vorbelegt (Tab. unten).
4.	Reiter Verpackungsversion (trägt ein rotes Fehler-Symbol, solange keine Verpackungsversion da ist): oben rechts Icon + antippen → LM102 | Verpackungsversion pflegen: Lagermengeneinheit PCS aus der Liste, Standard angehakt, BME Nettogewicht leer lassen → grüner Haken.
5.	Im unteren Bereich, Reiter Artikelmengeneinheit, Icon + → LM103 | Artikelmengeneinheit pflegen: Nenner 1,000 (vorbelegt), Mengeneinheit PCS, Zähler 1,000, Referenzmengeneinheit PCS → grüner Haken. Ergebnis: 1,00 PCS = 1,00 PCS. Bruttogewicht, Länge, Breite, Höhe sind keine Pflicht.
6.	Reiter Artikel: Artikelbezeichnung über das Tastatur-Symbol am Feldende eingeben (LM003 | Tastatur), z. B. Schulungsartikel 1; Artikelbezeichnung 2 bei Bedarf.
7.	Basismengeneinheit von Stück (Vorbelegung) auf PCS ändern. Auswahl auf dem Testsystem: PCS, PKG, Stück.
8.	Artikeltyp MERC, Hauptsystempartner HOST und Warengruppe TOOLS sind vorbelegt. Welche Warengruppe bei der Stumatec gilt, mit dem Key-User klären [auszufüllen].
9.	Unten rechts Speichern (Disketten-Symbol, grün) antippen. Danach zeigt LM007 den Artikel mit Status Kein Boxtyp zugeordnet.
10.	Danach Boxtyp zuordnen (Kapitel 6) bzw. an der Box zuteilen und einlagern (Kapitel 4.3, Schritte 10–15).
	Feld in LM011 (Reiter Artikel)
	Pflicht
	Vorbelegung nach Suche (live)
	Wert Stumatec

	Artikel: Klient / Artikelnummer / Variante
	ja (rot markiert)
	leer
	Klient [auszufüllen] / Artikelnummer / 00000

	Artikelbezeichnung, Artikelbezeichnung 2
	nein (Speichern ging auch ohne Bezeichnung 2)
	leer
	Bezeichnung aus ERP bzw. Artikelliste

	Basismengeneinheit
	ja
	Stück
	PCS

	Artikeltyp
	–
	MERC
	MERC

	Hauptsystempartner
	–
	HOST
	HOST

	Warengruppe
	–
	TOOLS
	mit dem Key-User klären

	Teillagermenge erlauben, Grosser Artikel
	–
	aus
	aus

	Kippen ist erlaubt
	–
	Nicht definiert
	nicht ändern

	Geschwindigkeit / Beschleunigung / Verzögerung (horizontal, vertikal, max.)
	–
	Unbegrenzt
	nicht ändern

	Zeitbezogener Zugriffsmodus
	–
	Registrierungszeit
	nicht ändern

	Einlagerungsmodus
	–
	Nur SSI LOGIMAT
	nicht ändern

	Etikett automatisch drucken, Seriennummer drucken
	–
	aus
	nur nach Absprache

	Reiter Verpackungsversion
	ja (rotes Fehler-Symbol)
	keine
	eine Standard-Verpackungsversion PCS mit 1 PCS = 1 PCS


Tab. 5: LM011 bei der Neuanlage – Felder und Vorbelegungen (SSI-Testsystem, 18.10.2026)
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Abb. 5: Verpackungsversion pflegen (LM102) – Lagermengeneinheit PCS, Standard (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))
	Mengeneinheit aus der Liste wählen
In LM103 wurde einmal ein Wert von Hand in Mengeneinheit getippt; WAMAS meldete Fehler: „Letzte Aktion wiederholen. Wenn das Problem bestehen bleibt, kontaktieren Sie den Systemadministrator.“ Einheiten immer über den Pfeil aus der Liste wählen.



Quelle: BH27 Kap. 5.1–5.1.2 (S. 60–62); KH-A Kap. 2.1 (Schlüssel, Pflichtangaben); HA-02 (Werte 00000, MERC, HOST); LIVE 18.10. 19:44–20:00 (Bildschirmfotos LM007, LM011, LM102, LM103, LM003); DB 18.10. 20:02
4.5 Felder in LM041
	Feld
	Pflicht
	Wert Stumatec
	Hinweis

	Artikelnummer
	ja
	Artikelnummer, z. B. SCHULUNG-001
	später nicht änderbar (Schlüssel)

	Basismengeneinheit
	ja
	PCS
	kleinste Einheit, für alle Bestandsberechnungen

	Grosser Artikel
	nein
	aus
	nur für Teile ohne Box

	Bruttogewicht
	nein
	falls bekannt
	Gewicht einer Einheit

	Länge / Breite / Höhe
	nein
	falls bekannt
	Abmessungen des Artikels

	Icon Mehr
	–
	–
	öffnet LM011 für alle weiteren Daten (Bezeichnung)

	Klient, Variante, Artikeltyp, Hauptsystempartner
	–
	erwartet DEFAULT, 00000, MERC, HOST
	in LM041 nicht sichtbar, werden vorbelegt [vor Ort prüfen] (in LM011 live vorbelegt: MERC, HOST, Warengruppe TOOLS)


Tab. 6: Felder in „Neuen Artikel anlegen“ (LM041, laut Handbuch)
	Bezeichnung und Warengruppe in LM041
Das Handbuch nennt in LM041 kein Feld für Bezeichnung und Warengruppe. Ob die Stumatec-Maske eines hat, [vor Ort prüfen] (LM041 am 18.10.2026 nicht bedient). In LM011 gibt es beide Felder (Artikelbezeichnung, Warengruppe). Ohne Bezeichnung sieht der Bediener später nur die Nummer – deshalb über Mehr oder in MD001/MD002 ergänzen.



Quelle: BH27 Kap. 5.6.1; BH28 Kap. 5.6.1 (S. 68–69); KA-ART Kap. 5.2 (Vorbelegung nicht beschrieben); Ablauf WAMAS Dev ART-T12/T13 (offen)
4.6 Was nach der Anlage passiert
	Was
	Ergebnis
	Was tun?

	Artikel gespeichert
	Artikel mit Grunddaten in WAMAS, sichtbar in LM007 (Status Kein Boxtyp zugeordnet) und am Desktop MD001
	über LM011 live belegt: Klient DEFAULT, Variante 00000, Typ MERC, Basis-ME PCS, Warengruppe TOOLS, Verpackungsversion PCS Standard. Nach LM041 in MD001 prüfen [vor Ort prüfen]

	Bezeichnung fehlt
	nur die Nummer wird angezeigt
	LM011 Reiter Artikel oder MD002 ergänzen

	Box-Zuordnung
	nur, wenn Artikelzuordnung bestätigen getippt wurde
	sonst kann nicht eingelagert werden („nur in eine zugeordnete Box“)

	Boxtyp-Zuordnung
	entsteht über die Höchstmenge an der Box oder über LM012
	Höchstmenge prüfen (Kapitel 6)

	Etikett
	wird nicht automatisch gedruckt
	bei Bedarf Artikeletikett drucken (Kapitel 7)

	Nächster Excel-Import
	Artikel mit gleicher Nummer wird aktualisiert, nicht doppelt angelegt [vor Ort prüfen]
	Nummer in ERP bzw. Importdatei gleich schreiben


Tab. 7: Folgen der Artikelanlage
Quelle: BH28 Kap. 5.6 („Items can only be stored in a box if they are assigned to a box“); KA-ART Kap. 5.2; WD-ART Kap. 6.2; LIVE 18.10. 19:48 (LM007 nach Speichern); DB 18.10. 20:02
5 Artikel ändern (LM011)
1.	Artikel in LM007 suchen → antippen → Artikel bearbeiten. Artikel pflegen (LM011) öffnet sich.
2.	Reiter wählen und Felder ändern. Feld mit Tab bzw. Antippen eines anderen Felds verlassen.
3.	Speichern antippen.
	Reiter
	Inhalt
	Für Stumatec
	Beleg

	Artikel
	Klient, Artikelnummer, Variante; Bereiche Bewegungseinstellungen, Warenausgang, Artikeleigenschaften; Bezeichnung 1 und 2; Basismengeneinheit, Artikeltyp, Hauptsystempartner, Warengruppe; Teillagermenge erlauben; Grosser Artikel; Bewegungseinstellungen; Bereich Warenausgang: Etikett automatisch drucken, Seriennummer ABIA, Seriennummernkreis, Seriennummer drucken, LogiDrive aktivieren; unten rechts Boxtypen zuordnen und Speichern
	Bezeichnung ergänzen; Rest nur nach Absprache
	BH27 5.1.1; LIVE PROT 18.10. 12:18; LIVE 18.10. 19:44

	Verpackungsversion
	oben Verpackungsversionen (Spalten Datensatzstatus, Lagermengeneinheit, BME / LME, BME Nettogewicht, Standard; LM102); unten Reiter Artikelmengeneinheit (Nenner, Mengeneinheit, Zähler, Referenzmengeneinheit, Bruttogewicht, Länge, Breite, Höhe; LM103) und Boxtypen; Icon Boxtypen zuordnen → LM012
	bei Neuanlage: eine Standard-Verpackungsversion PCS; sonst nur Boxtyp zuordnen, Einheiten am Desktop
	BH27 5.1.2; LIVE 18.10. 19:45

	Artikel-Alias
	Alias bzw. EAN je Mengeneinheit (LM105), muss eindeutig sein; Spalten Datensatzstatus, Artikel-Aliasart, Artikel-Aliasnummer, Mengeneinheit; Suchfeld Suche in Ergebnis; Icons Drucken, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen; bei SCHULUNG-001 leer
	EAN kommen per Import – am Touch nur nach Absprache
	BH27 5.1.3; LIVE 18.10. 20:12

	Artikelzuordnung
	Zuordnungsmodus beim Leeren einer Box (LM104): FIXIERT / FLOAT / STANDARD je strategischem Lagerbereich, Priorität; Spalten Datensatzstatus, Zuordnungsmodus Artikel, Strategischer Lagerbereich, Priorität; bei SCHULUNG-001 automatisch beim Anlegen eine Zeile STANDARD / LogiMat;sZONEA / 5; Icons Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen
	mit dem Key-User festlegen (siehe Zuordnungen)
	BH27 5.1.4; LIVE 18.10. 20:12

	Bestandsidentifizierende Attribute
	Zeilen MHD, Produktionsdatum, Charge, Seriennummer; Spalten Wareneingang, Bestandsführung, Warenausgang; je Auswahlliste Obligatorisch / Optional / Nicht anwendbar; bei SCHULUNG-001 überall Nicht anwendbar
	nicht ändern ohne Absprache
	BH27 5.1.5; LIVE 18.10. 20:12


Tab. 8: Reiter in LM011 (Reiternamen wie live am 18.10.2026)
	Nicht ändern
Artikelnummer, Klient und Variante sind der Schlüssel des Artikels und können nicht geändert werden. Eine andere Nummer im Feld eingeben und Suche tippen heisst: einen anderen Artikel öffnen bzw. neu anlegen. Bei einem Tippfehler in der Artikelnummer: den Key-User informieren (Artikel im Desktop-Client prüfen, ggf. sperren).



	Etikett automatisch drucken
Die Checkbox Etikett automatisch drucken im Reiter Artikel (Bereich Warenausgang) wurde am 18.10.2026 am Touch in LM011 live gesetzt. Laut Handbuch druckt sie ein Etikett automatisch nach der Kommissionierung. Bei der Stumatec nur nach Absprache aktivieren.



Quelle: BH27 Kap. 5.1–5.1.5 (S. 60–63); KA-ART Kap. 5.1 (Tab. 9), 6.1; KH-L Kap. 3.2–3.3; PROT 18.10. 12:18; ETA (labelPrint); LIVE 18.10. 19:44–20:00 und 20:11–20:12
6 Artikel einem Boxtyp zuordnen (LM012)
Ein Artikel kann nur in eine Box eingelagert werden, die ihm zugeordnet ist. Die Zuordnung zu einem Boxtyp legt dabei keine Box an – Boxen entstehen nur im Tablarlayouteditor (siehe Boxen kreieren).
1.	LM011 → Reiter Verpackungsversion → Verpackungsversion wählen → Icon Boxtypen zuordnen. Bei einem bestehenden Artikel liegt das Symbol Boxtypen zuordnen in LM011 auch unten rechts neben Speichern (live 18.10.2026).
2.	In Boxtypen zuordnen (LM012) eine Boxtyp-Zeile markieren, Zugeordnet aktivieren.
3.	Max. Artikel in Box eingeben (wie viele Stück passen in die Box), z. B. 50 für SCHULUNG-001, oder Unbegrenzt aktivieren. Soll ein Boxtyp nicht mehr verwendet werden: Auslaufend.
4.	Speichern.
Ein Bildschirmfoto von Boxtypen zuordnen (LM012) liegt noch nicht vor (LM012 am 18.10.2026 um 12:11–12:14 bedient, aber nicht fotografiert). Ein neu angelegter Artikel hat noch keine Boxtyp-Zuordnung (Status Kein Boxtyp zugeordnet in LM007).
	Meldung
	Bedeutung
	Was tun?

	„Box muss ausgewählt werden.“
	keine Boxtyp-Zeile markiert
	Zeile antippen

	Boxtyp zeigt „(Leer: 0)“
	keine freie Box dieses Typs
	Box im Tablarlayout anlegen

	„Es wurde kein Tablar gefunden.“
	kein Tablar mit freier passender Box
	Box anlegen (Boxen kreieren)


Tab. 9: Meldungen in LM012 (live auf dem SSI-Testsystem)
Quelle: BH27 Kap. 5.1.2; KH-L Kap. 2.4, 3.2, 6; TLOG 17.10. 06:55; PROT 18.10. 12:11–12:14 (LM012 am Touch, Max. 20)
7 Was geht am Touch – was nicht
	Aufgabe
	Am Touch
	Wenn nicht am Touch: wo dann?
	Hinweis

	Artikel suchen
	ja – LM007 (max. 50 Treffer, */%)
	–
	Bestand über LM040

	Einzelnen Artikel schnell anlegen
	laut Handbuch ja – LM041 (Nummer, Einheit, Grosser Artikel, Gewicht, Abmessungen), nur über Tablarvorgang
	–
	nur nach Absprache; LM041 nicht geprüft, im Kurs LM007 → LM011

	Artikel vollständig anlegen
	ja – LM007 → Artikel anlegen → LM011
	Desktop MD089 (vereinfacht)
	live 18.10.2026 (10 Artikel); Icon in LM007 unten rechts

	Bezeichnung, Artikeltyp, Warengruppe ändern
	ja – LM011 Reiter Artikel
	Desktop MD002
	Warengruppe mit dem Key-User

	Etikett automatisch drucken setzen
	ja – LM011 Reiter Artikel (live 18.10.)
	Desktop MD002 Reiter WLS-Artikel
	nur nach Absprache

	Boxtyp zuordnen, Höchstmenge
	ja – LM012 bzw. an der Box (LM002)
	Desktop LM084
	Box muss im Layout existieren

	Artikel einer Box zuteilen / lösen
	ja – LM002 / LM043
	–
	Lösen nur bei leerer Box

	Artikeletikett drucken
	ja – LM007 Icon Artikeletikett drucken; Druckerknopf in LM035 (live 18.10.)
	Desktop MD001 → MD052
	Handbuch widersprüchlich („nur Desktop“); Drucker auf Stumatec-System [vor Ort prüfen]

	Verpackungsversion, Mengeneinheiten des Artikels
	laut Handbuch ja (LM102/LM103)
	Desktop MD002
	bei Stumatec nicht am Touch – Einheiten wirken auf Bestand

	Alias / EAN
	laut Handbuch ja (LM105)
	Excel-Import (Spalte I) bzw. MD002
	bei Stumatec über Import; nicht live getestet

	Viele Artikel auf einmal anlegen
	nein
	Excel-Import EXCEL_ITEM_V5 (MD001 → LM163)
	normaler Weg bei Stumatec

	Artikelnummer, Klient, Variante ändern
	nein (Schlüssel)
	auch am Desktop nicht – neuen Artikel anlegen (ggf. MD002 Duplizieren)
	Tippfehler → Key-User

	Artikel kopieren
	nein (nicht beschrieben)
	Desktop MD002 → Datensatz duplizieren (FW014)
	live 18.10. am Desktop genutzt

	Artikel löschen
	nein (nicht beschrieben) [vor Ort prüfen]
	Desktop; Löschen eines ganzen Artikels in keinem Handbuch beschrieben
	Empfehlung: Stammdatenstatus Gesperrt (MD002)

	Neue Mengeneinheit (z. B. PAAR) oder Warengruppe anlegen
	nein
	Desktop MD017 (Klient pflegen)
	neue Einheiten erst nach Freigabe

	Artikelbild
	nein – am Touch nicht sichtbar (Testsystem)
	Desktop MD002 / LM114
	offener Punkt

	Externer Artikel
	nein
	Mobilterminal
	bei Stumatec nicht genutzt


Tab. 10: Was geht am Touch-Client – was nicht
Quelle: BH27 Kap. 5.1–5.6, 6.8.2.1; KA-ART Kap. 2, 4.8, 5–7; WD-ART Kap. 4, 5, 6; TLOG 17.10. 13:29 (Bild), PROT 18.10. 12:18, 13:05, 13:30; LIVE 18.10. 19:44–20:00; HA-02, HA-04
	Wareneigentümer am Touch
Beim manuellen Einlagern am Touch-Client lässt sich kein Wareneigentümer wählen (Befund SSI-Testsystem, 22.10.2026). Ein Wareneigentümer kommt nur über Aufträge (ERP oder Import) an den Bestand. Details und Folgen: Dokument 12, Entscheidungsgrundlage.



8 Was ist zu beachten
Checkliste vor dem Anlegen am Touch:
	#
	Prüfpunkt
	Warum

	1
	Absprache mit dem Key-User
	Import ist der normale Weg; keine Doppelpflege

	2
	Gibt es den Artikel schon? LM007 mit Platzhalter suchen, z. B. SCHULUNG* oder *-001
	verhindert doppelte Artikel (Artikel kann schon per Import oder ERP angelegt sein)

	3
	Artikelnummer exakt abschreiben: Punkte, führende Nullen, keine Leerzeichen, Gross-/Kleinschreibung
	die Nummer ist der Schlüssel und kann nicht korrigiert werden

	4
	Einheit PCS – in LM011 ist Stück vorbelegt, aktiv auf PCS ändern
	andere Einheiten erst nach Freigabe

	5
	Freie Box auf dem Tablar vorhanden (Weg A)
	ohne Box keine Zuordnung, kein Einlagern

	6
	Höchstmenge realistisch (wie viele Stück passen in die Box)
	zu klein: Einlagern gesperrt; zu gross: Box überfüllt

	7
	Bezeichnung sofort über Mehr oder danach in MD001/MD002 ergänzen
	LM041 hat laut Handbuch kein Bezeichnungsfeld

	8
	Nach der Anlage in MD001 prüfen (Klient, Artikeltyp, Systempartner, Verpackungsversion)
	Vorbelegung von LM041 ist nicht dokumentiert; LM011 belegt MERC, HOST, TOOLS und Basis-ME Stück vor

	9
	Nummer in ERP bzw. Importdatei gleich schreiben
	der nächste Import aktualisiert den Artikel [vor Ort prüfen]

	10
	Erst mit einem Artikel testen, Ergebnis prüfen, dann weitere
	Fehler früh erkennen

	11
	Nach Parameteränderungen am Touch ab- und neu anmelden
	Änderungen werden erst nach neuer Anmeldung wirksam


Tab. 11: Checkliste vor der Artikelanlage am Touch
	Seriennummer, MHD, Charge
Ob beim Einlagern MHD, Charge oder Seriennummer abgefragt werden, steuert der Reiter Bestandsidentifizierendes Attribut (LM011). Seriennummern können von Hand erfasst werden; das SSI-Testsystem prüft dabei nicht, ob eine Seriennummer schon vergeben ist. Auf doppelte Nummern selbst achten.



Quelle: BH27 Kap. 5.1.5; KA-ART Kap. 5.2, 6; PROT 18.10. 12:18–12:22 (Test-Seriennummern); HA-04 (Importreihenfolge)
9 Stolperfallen
Artikelnummer mit Leerzeichen oder anderer Schreibweise angelegt (z. B. SCHULUNG-01 statt SCHULUNG-001) → zweiter Artikel, Bestand verteilt sich. Nummer lässt sich nicht korrigieren.
Artikel am Touch angelegt, obwohl er schon importiert war → vorher in LM007 suchen.
Einheit gewählt, die noch nicht freigegeben ist → nur PCS verwenden, bis der Key-User die Einheiten bestätigt.
LM041 gespeichert, aber Artikelzuordnung bestätigen vergessen → Artikel existiert, Box ist aber nicht zugeordnet; Einlagern geht nicht.
LM012 gespeichert und erwartet, dass eine Box entsteht → nein, Box im Tablarlayouteditor anlegen.
„Kein Tablar gefunden“ beim Einlagern über die Artikelsuche → es gibt keine freie, passende Box; Tablar direkt anfordern und Box anlegen.
Zahl eingetippt und sofort Haken gedrückt → Zeichen fehlen. Erst Tab.
In LM011 die Vorbelegung Basismengeneinheit Stück stehen gelassen → Artikel hat die falsche Basiseinheit. Auf PCS ändern, bevor gespeichert wird.
In LM103 die Mengeneinheit von Hand getippt → Fehler „Letzte Aktion wiederholen …“. Einheit aus der Liste wählen.
In LM011 sofort Felder ausfüllen wollen → sie sind grau, bis Klient, Artikelnummer und Variante eingetragen und Suche getippt ist.
Grund in Buchungsschlüssel auswählen leer → Buchung geht nicht.
Manuell geholtes Tablar nicht retourniert → bleibt in der Öffnung stehen.
Artikel am Touch angelegt, der in der nächsten Excel-Importdatei ebenfalls steht → Import aktualisiert den Artikel; Bezeichnung kann sich ändern [vor Ort prüfen].
Parameter geändert, Touch zeigt noch das alte Verhalten → ab- und neu anmelden. Hängt das Abmelden: F5.
„Etikett automatisch drucken“ aktiviert und erwartet, dass beim Einlagern gedruckt wird → druckt laut Handbuch nach der Kommissionierung; für ein Etikett beim Einlagern den Druckerknopf Artikeletikett drucken nutzen.
Quelle: KH-L Kap. 6, 8; WD-TOUCH Kap. 10; BH27 Kap. 5.1.1; Doku-Notizen 18.10. (Etikett beim Einlagern); LIVE 18.10. 19:44–20:00
10 Übung und Praxisbeispiel
10.1 Praxisbeispiel: SCHULUNG-001 neu anlegen, zuordnen und einlagern
Voraussetzung: SCHULUNG-001 ist noch nicht in WAMAS (Suche in LM007 ohne Treffer). Ist er schon da, dasselbe mit SCHULUNG-002 (Bezeichnung Schulungsartikel 2); sind beide schon importiert, nur Schritte 5–8 mit dem vorhandenen Artikel.
	Schritt
	Dialog
	Aktion

	1
	LM007
	SCHULUNG* suchen → kein Treffer

	2
	LM006 / LM040
	Manuelle Vorgänge → Tablar mit freier Box anfordern

	3
	LM002
	Box antippen → Der Box einen Artikel zuteilen → SCHULUNG-001 → Suche → Icon Artikel anlegen

	4
	LM041 / LM011
	Artikelnummer SCHULUNG-001, Einheit PCS → Mehr → Bezeichnung → Speichern

	5
	LM002
	# Basismengeneinheiten (max.) 50 → Tab → Artikelzuordnung bestätigen

	6
	LM002 / LM101
	Lagern → 5 → Tab → Haken → Buchungsschlüssel + Grund → Haken

	7
	LM002
	Tablar retournieren

	8
	LM040
	Kontrolle: SCHULUNG-001, 5 PCS


Tab. 12: Praxisbeispiel SCHULUNG-001
10.2 Übung: Schulungsartikel SCHULUNG-001
Nur mit OK des Key-Users, da der Artikel im Stumatec-System bleibt. Klient nach Vorgabe des Key-Users [auszufüllen].
1.	In LM007 SCHULUNG* suchen – kein Treffer erwartet.
2.	Tablar mit freier Box anfordern, Box antippen, Der Box einen Artikel zuteilen → SCHULUNG-001 → Suche → Artikel anlegen.
3.	In LM041: Artikelnummer SCHULUNG-001, Einheit PCS, Gewicht und Abmessungen nach Wahl → Mehr → Bezeichnung „Schulungsartikel – nicht verwenden“ → Speichern.
4.	Höchstmenge 20 → Tab → Artikelzuordnung bestätigen.
5.	Lagern 5 PCS → Tab → Haken → Buchungsschlüssel und Grund „Schulung“ → bestätigen.
6.	Tablar retournieren; in LM040 prüfen: SCHULUNG-001 = 5 PCS.
7.	Fragen: Welche Felder verlangte LM041 als Pflicht? Welche Werte stehen danach in MD001 für Klient, Artikeltyp und Systempartner?
10.3 Aufräumen nach der Übung
1.	Tablar mit SCHULUNG-001 anfordern → Box → Kommissionieren 5 → Buchungsschlüssel und Grund „Schulung Rückbau“ (Bestandskorrektur).
2.	Bei leerer Box: Artikelzuordnung aufheben (LM043), falls WAMAS nicht ohnehin fragt.
3.	Am Desktop (Key-User): Artikel SCHULUNG-001 auf Stammdatenstatus Gesperrt setzen oder löschen, falls möglich [vor Ort prüfen]. Boxtyp-Zuordnung in LM084 entfernen.
Quelle: BH27 Kap. 5.6.1–5.6.2; KA-ART Kap. 6.3–6.4; WD-TOUCH Kap. 11
11 Quellenverzeichnis
	Kürzel
	Dokument

	BH27 / BH28
	Benutzerhandbuch 2.7 (deDE) / User Manual 2.8 (enUS), Kap. 5.1, 5.6, 6.1.4, 6.8.2

	KH-L
	Know-how LOGIMAT-Bedienung Touch-Client, Stand 17.10.2026 (live verifiziert)

	KH-A
	Know-how WAMAS Admin, Stand 17.10.2026

	KA-ART
	SSI-Kundenanleitung „Artikel anlegen und importieren (ohne Schnittstelle)“ V 1.0, 15.10.2026

	WD-ART
	How-to „Artikel anlegen und importieren“ V 1.0, 18.10.2026 (Live-Tests WAMAS Dev)

	WD-TOUCH
	Schulungsunterlage „Schulung Touch LOGIMAT“ V 1.0, 18.10.2026 (Live-Tests WAMAS Dev)

	SCH-B / SCH-A
	SSI-Schulungsunterlage Benutzer / Administrator v1.0

	TLOG / PROT
	Testlog WAMAS Dev und Parameter-Protokoll, SSI-Testsystem srv01, 16.–18.10.2026

	LIVE 18.10.
	Bildschirmfotos der Artikelanlage am Touch, SSI-Testsystem, 18.10.2026 19:43–20:00 (LM006, LM007, LM011, LM102, LM103, LM003)

	DB 18.10.
	Lesende Datenbankprüfung der angelegten Artikel, SSI-Testsystem, 18.10.2026 20:02

	ETA
	Analyse Etiketten-Auslöser (labelPrint, snPrint), 18.10.2026

	HA-02 / HA-04 / HA-05
	Stumatec-Schulungsmappe: Dokumente 02 Administratoranleitung, 04 Artikel importieren, 05 Boxen kreieren V 1.0
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